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СПИСОК

ТОВАРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,

КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРИ СОЗДАНИИ ВООРУЖЕНИЙ

И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ

(в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005 N 1384,

от 06.03.2008 N 326, от 04.12.2008 N 1726)

РАЗДЕЛ 1

┌─────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┐

│    N пункта     │         Наименование <*>         │Код ТН ВЭД <**>│

└─────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┘

                       КАТЕГОРИЯ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

                               МАТЕРИАЛЫ

 1.1.              Системы, оборудование и компоненты

 1.1.1.            Компоненты,   изготовленные     из

                   фторированных соединений:

 1.1.1.1.          Уплотнения,             прокладки,  3919 90 900 0

                   уплотнительные     материалы   или

                   топливные   диафрагмы,  специально

                   разработанные   для  применения  в

                   летательных   или  аэрокосмических

                   аппаратах     и  изготовленные  из

                   материалов,  содержащих  более 50%

                   (по  весу)   любого     материала,

                   определенного в пункте 1.3.9.2 или

                   1.3.9.3;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

    --------------------------------

    <*> См. общее примечание к настоящему Списку.

    <**> Здесь и  далее  код  ТН  ВЭД  -   код  Товарной номенклатуры

 внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.

 1.1.1.2.          Пьезоэлектрические   полимеры    и  3921 90 900 0

                   сополимеры в виде листа или пленки

                   толщиной      более    200    мкм,

                   изготовленные      из    фтористых

                   винилиденовых          материалов,

                   определенных в пункте 1.3.9.1;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.1.1.3.          Уплотнения,   прокладки,     седла  3919 90 900 0

                   клапанов, диафрагмы или  мембраны,

                   изготовленные  из фторэластомеров,

                   содержащих по  крайней  мере  одну

                   группу   винилового   эфира    как

                   структурную  единицу,   специально

                   разработанные   для   летательных,

                   аэрокосмических    аппаратов   или

                   ракет

 1.1.2.            Конструкции    из   композиционных

                   материалов  объемной  или слоистой

                   структуры,   имеющие   любую    из

                   следующих составляющих:

 1.1.2.1.          Состоящие из органической  матрицы  3926 90 910 0;

                   и   материалов,   определенных   в  3926 90 980

                   пункте   1.3.10.3,  1.3.10.4   или

                   1.3.10.5; или

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326, от 04.12.2008 N 1726)

 1.1.2.2.          Состоящие   из   металлической или

                   углеродной  матрицы  и  любого  из

                   следующего:

 (п. 1.1.2.2 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.1.2.2.1.        Углеродных     волокнистых     или  3801;

                   углеродных нитевидных  материалов,  3926 90 910 0;

                   имеющих       все        следующие  3926 90 980;

                   характеристики:                     6903 10 000 0

                   а) удельный    модуль   упругости,

                                         6

                   превышающий 10,15 x 10  м; и

                   б) удельную       прочность    при

                                                    4

                   растяжении, превышающую 17,7 x 10

                   м; или

 (п. 1.1.2.2.1 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.1.2.2.2.        Материалов, в пункте 1.3.10.3

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Технические   примечания.    Исключены.   -   Указ

                   Президента РФ от 04.12.2008 N 1726

                   Примечания:

                   1. Пункт 1.1.2  не  применяется  к

                   элементам      конструкций      из

                   композиционных материалов объемной

                   или    слоистой    структуры     с

                   размерами, не превышающими 100  см

                   x   100   см,   изготовленным   из

                   пропитанных   эпоксидной    смолой

                   углеродных     волокнистых     или

                   нитевидных материалов, для ремонта

                   гражданских летательных аппаратов

                   2. Пункт 1.1.2  не  применяется  к

                   полностью       или       частично

                   изготовленным        конструкциям,

                   специально    разработанным    для

                   следующего   только   гражданского

                   использования:

                   а) в спортивных товарах;

                   б) в автомобильной промышленности;

                   в)      в       станкостроительной

                   промышленности;

                   г) в медицинских целях

 (прмечания в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Особое примечание.

                   В      отношении    конструкций из

                   композиционных         материалов,

                   указанных    в   пунктах   1.1.2 -

                   1.1.2.2.2, см. также пункты  1.1.1

                   -  1.1.1.2.2    раздела  2 и пункт

                   1.1.1 раздела 3

 1.1.3.            Изделия     из     нефторированных  3919 90 900 0;

                   полимерных             материалов,  3920 99 900 0

                   определенных в пункте 1.3.8.1.3, в

                   виде  пленки,  листа,  ленты   или

                   полосы, имеющие любую из следующих

                   характеристик:

                   а) толщину более 0,254 мм; или

                   б)  покрытие   или   ламинирование

                   углеродом, графитом, металлами или

                   магнитными веществами

 (п. 1.1.3 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечание.

                   Пункт  1.1.3  не   применяется   к

                   изделиям,       покрытым       или

                   ламинированным       медью       и

                   разработанным   для   производства

                   электронных печатных плат

 (прмечание в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.1.4.            Защитное  снаряжение,   аппаратура

                   систем обнаружения и комплектующие

                   изделия,       не       специально

                   разработанные     для     военного

                   применения:

 (п. 1.1.4 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.1.4.1.          Противогазы, коробки  противогазов  9020 00 000 0

                   с фильтрами и оборудование для  их

                   обеззараживания,     разработанные

                   либо модифицированные  для  защиты

                   от   любого   из   нижеприведенных

                   поражающих   факторов,   а   также

                   специально разработанные  для  них

                   компоненты:

                   а)              бактериологических

                   (биологических)    агентов     или

                   токсинов,   которые   могут   быть

                   использованы в военных целях;

                   б)    радиоактивных    материалов,

                   которые могут быть использованы  в

                   военных целях;

                   в)      токсичных       химикатов,

                   используемых в химическом  оружии;

                   или

                   г) химических средств для борьбы с

                   массовыми            беспорядками,

                   включающих:

                   альфа-бромбензацетонитрил

                   (бромбензил  цианид)   (CA)   (КАС

                   5798-79-8);

                   [(2-хлорфенил)            метилен]

                   пропандинитрил                 (о-

                   хлорбензальмалононитрил) (CS) (КАС

                   2698-41-1);

                   2-хлор-1-фенил-этанон,   хлористый

                   фенацил     (омега-хлорацетофенон)

                   (CN) (КАС 532-27-4);

                   дибенз-(b,f)-1,4-оксазепин    (CR)

                   (КАС 257-07-8);

                   10-хлор-5,10-дигидрофенарсазин,

                   (хлористый фенарсазин),  (адамсит)

                   (DM) (КАС 578-94-9);

                   N-нонилморфолин (MPA)  (КАС  5299-

                   64-9);

 (п. 1.1.4.1 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.1.4.2.          Защитные   костюмы,   перчатки   и  3926 20 000 0;

                   обувь,  специально   разработанные  4015 19 900 0;

                   или модифицированные для защиты от  4015 90 000 0;

                   любого     из      нижеприведенных  6204 23;

                   поражающих факторов:                6210 40 000 0;

                   а)              бактериологических  6210 50 000 0;

                   (биологических)    агентов     или  6216 00 000 0;

                   токсинов,   которые   могут   быть  6401 92;

                   использованы в военных целях;       6401 99 000 0;

                   б)    радиоактивных    материалов,  6402 91;

                   которые могут быть использованы  в  6402 99 100 0;

                   военных целях; или                  6402 99 930 0;

                   в)      токсичных       химикатов,  6404 19 900 0

                   используемых в химическом оружии;

 (п. 1.1.4.2 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.1.4.3.          Системы, специально  разработанные  9027 10 100 0;

                   или      модифицированные      для  9027 10 900 0;

                   обнаружения   или    распознавания  9027 80 170 0;

                   любого     из      нижеприведенных  9027 80 970 0;

                   поражающих   факторов,   а   также  9027 90 800 0;

                   специально разработанные  для  них  9030 10 000 0;

                   компоненты:                         9030 89 300 0;

                   а)              бактериологических  9030 89 900 0;

                   (биологических)    агентов     или  9030 90 850 0

                   токсинов,   которые   могут   быть

                   использованы в военных целях;

                   б)    радиоактивных    материалов,

                   которые могут быть использованы  в

                   военных целях; или

                   в)      токсичных       химикатов,

                   используемых в химическом оружии

 (п. 1.1.4.3 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечание.

                   Пункт 1.1.4 не применяется:

                   а)  к  персональным   радиационным

                   дозиметрам;

                   б)  к  снаряжению  или   системам,

                   ограниченным   конструктивно   или

                   функционально    применением     в

                   технике безопасности в гражданских

                   областях, таких, как горное  дело,

                   работы   в   карьерах,    сельское

                   хозяйство,   фармацевтическая    и

                   медицинская        промышленность,

                   ветеринария,   охрана   окружающей

                   среды, сбор и  утилизация  отходов

                   или пищевая промышленность

 (примечание в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Технические примечания:

                   1.    Пункт     1.1.4     включает

                   снаряжение,    системы    и     их

                   компоненты,      которые      были

                   сертифицированы,      либо      их

                   работоспособность   в    отношении

                   обнаружения    или    защиты    от

                   радиоактивных          материалов,

                   бактериологических (биологических)

                   агентов  или   токсинов,   которые

                   могут быть использованы в  военных

                   целях,    токсичных     химикатов,

                   используемых в химическом  оружии,

                   имитирующих              продуктов

                   (заменителей)    или    химических

                   средств  для  борьбы  с  массовыми

                   беспорядками   была   подтверждена

                   испытаниями,    проведенными     в

                   соответствии    с    национальными

                   стандартами,  или  иным  способом,

                   даже    если    такие     системы,

                   снаряжение   или   их   компоненты

                   используются     в     гражданских

                   областях, таких, как горное  дело,

                   работы   в   карьерах,    сельское

                   хозяйство,   фармацевтическая    и

                   медицинская        промышленность,

                   ветеринария,   охрана   окружающей

                   среды, сбор и  утилизация  отходов

                   или пищевая промышленность

                   2.      Имитирующие       продукты

                   (заменители)   -   вещества    или

                   материалы,  которые   используются

                   вместо      токсичных      веществ

                   (химических или биологических) для

                   обучения,            исследования,

                   опробования или оценки

 (технические примечания введены Указом Президента РФ  от  04.12.2008

 N 1726)

 1.1.5.            Бронежилеты    и        специально  6211 43 900 0

                   разработанные для  них компоненты,

                   изготовленные   не    по   военным

                   стандартам    или      техническим

                   условиям и  не равноценные  им  по

                   характеристикам

                   Примечания:

                   1. Пункт  1.1.5   не   применяется

                   к бронежилетам или защитной одежде

                   которые   вывозятся  пользователем

                   для   собственной   индивидуальной

                   защиты

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  04.12.2008

 N 1726)

                   2. Пункт  1.1.5   не   применяется

                   к бронежилетам,  разработанным для

                   обеспечения   только   фронтальной

                   защиты как от осколков, так  и  от

                   взрыва     невоенных      взрывных

                   устройств

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Особое примечание.

                   Для  нитевидных    и   волокнистых

                   материалов,           используемых

                   в    производстве    бронежилетов,

                   см. пункт 1.3.10

 (особое  примечание  введено Указом  Президента РФ   от   01.12.2005

 N 1384, в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.1.6.            Оборудование,           специально

                   разработанное или модифицированное

                   для   обезвреживания   самодельных

                   взрывных  устройств,   приведенное

                   ниже,    а    также     специально

                   разработанные     компоненты     и

                   принадлежности для него:

 (п. 1.1.6 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.1.6.1.          Дистанционно           управляемые

                   транспортные средства;

 (п. 1.1.6.1 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.1.6.2.          Подрыватели (разрушители)           8424 30;

                                                       8424 89 000 9;

                                                       8479 89 970 9

 (п. 1.1.6.2 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Техническое примечание.

                   Подрыватели    (разрушители)     -

                   устройства,             специально

                   разработанные  для  предотвращения

                   срабатывания взрывного  устройства

                   путем    воздействия    жидкостью,

                   твердым или хрупким снарядом

 (техническое примечание введено  Указом  Президента РФ от 04.12.2008

 N 1726)

                   Примечание.

                   Пункт    1.1.6    не   применяется

                   к     оборудованию,   которое   не

                   является   предметом передачи  или

                   обмена   и   сопровождается    его

                   оператором

 (примечание введено Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.1.7.            Оборудование     и     устройства,

                   специально    разработанные    для

                   инициации   зарядов   и   взрывных

                   устройств             воздействием

                   электричества:

 (п. 1.1.7 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.1.7.1.          Запускающие устройства  (запальные  8543 70 900 9;

                   системы),    разработанные     для  9306 90 900 0

                   приведения в действие  детонаторов

                   взрывчатого вещества, определенных

                   в пункте 1.1.7.2;

 (п. 1.1.7.1 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.1.7.2.          Электродетонаторы      взрывчатого  3603 00 900 0

                   вещества, такие, как:

 (п. 1.1.7.2 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.1.7.2.1.        Детонаторы с взрывающимся мостиком

                   (ВМ) (искровые детонаторы);

 (п. 1.1.7.2.1 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.1.7.2.2.        Детонаторы     с      взрывающейся

                   перемычкой  из  провода   (токовые

                   детонаторы);

 (п. 1.1.7.2.2 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.1.7.2.3.        Детонаторы     с         ударником

                   (пробойником) (детонаторы ударного

                   действия);

 (п. 1.1.7.2.3 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.1.7.2.4.        Инициаторы с взрывающейся фольгой

 (п. 1.1.7.2.4 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Технические примечания:

                   1.   Понятие   "детонатор"   также

                   включает понятие  "инициатор"  или

                   "зажигатель"

                   2. Для  целей  пункта  1.1.7.2  во

                   всех описанных в  нем  детонаторах

                   используется             небольшой

                   электрический  проводник  (мостик,

                   перемычка из провода или  фольга),

                   который  испаряется  со   взрывом,

                   вызванным прохождением через  него

                   короткого            сильноточного

                   электрического     импульса.     В

                   детонаторах  безударного  действия

                   взрывающийся проводник  инициирует

                   химическую       детонацию       в

                   контактирующем  с  ним  бризантном

                   взрывчатом  веществе,  таком,  как

                   ТЭН            (PETN)            -

                   тетранитропентаэритрит.

                   В  детонаторах  ударного  действия

                   (типа "Слэппер") вызванное взрывом

                   испарение           электрического

                   проводника  приводит  в   действие

                   боек   или   пробойник,    который

                   воздействует     на     взрывчатое

                   вещество и  инициирует  химическую

                   детонацию.       В       некоторых

                   конструкциях ударник приводится  в

                   движение  силой  магнитного  поля.

                   Термин "инициатор со  взрывающейся

                   фольгой" может  относиться  как  к

                   ВМ, так и  к  детонатору  ударного

                   действия (типа "Слэппер")

 (технические примечания  введены Указом  Президента РФ от 04.12.2008

 N 1726)

 1.2.              Испытательное,    контрольное    и

                   производственное оборудование

 1.2.1.            Оборудование   для    производства

                   волокон,  препрегов,  преформ  или

                   композиционных         материалов,

                   контролируемых по пункту 1.1.2 или

                   1.3.10,    а   также    специально

                   разработанные для него  компоненты

                   и вспомогательные устройства:

 1.2.1.1.          Машины    для   намотки   волокон,  8445 40 000;

                   специально    разработанные    для  8445 90 000 1

                   производства     конструкций    из

                   композиционных материалов слоистой

                   структуры   из   волокнистых   или

                   нитевидных материалов,  в  которых

                   движения,         связанные      с

                   позиционированием,   пропиткой   и

                   намоткой волокон, координируются и

                   программируются по трем  или более

                   направлениям;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.2.1.2           Машины  для   выкладки  ленты  или  8445 40 000;

                   жгута,    в    которых   движения,  8445 90 000 1

                   связанные  с  позиционированием  и

                   укладкой    ленты,  жгута  или  их

                   слоев,       координируются      и

                   программируются  по двум или более

                   осям     и     которые  специально

                   разработаны   для     производства

                   элементов конструкций  летательных

                   аппаратов       или    ракет    из

                   композиционных материалов;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.2.1.3.          Многокоординатные   ткацкие машины  8446 21 000 0;

                   или машины  для  плетения, включая  8447 90 000

                   приспособления  и устройства   для

                   плетения,  ткачества, переплетения

                   волокон,   предназначенные     для

                   получения     объемных   структур,

                   являющихся       заготовками   для

                   конструкций     из  композиционных

                   материалов

                   Техническое примечание.

                   Для целей пункта 1.2.1.3  плетение

                   включает вязание

                   Примечание.

                   По       пункту     1.2.1.3     не

                   контролируется         текстильное

                   оборудование, не  модифицированное

                   для    вышеуказанного    конечного

                   применения;

 1.2.1.4.          Оборудование,           специально

                   разработанное или  приспособленное

                   для     производства    армирующих

                   волокон:

 1.2.1.4.1.        Оборудование    для    превращения  8456 10 00;

                   полимерных    волокон  (таких, как  8456 90 000 0;

                   полиакрилонитриловые,   вискозные,  8515 80 990 0

                   пековые или  поликарбосилановые) в

                   углеродные    или карбидкремниевые

                   волокна, включая       специальное

                   оборудование для натяжения волокон

                   при нагреве;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.2.1.4.2.        Оборудование    для    химического  8419 89 989 0

                   осаждения элементов или соединений

                   из паровой    фазы     на нагретую

                   нитевидную   подложку   в    целях

                   производства      карбидкремниевых

                   волокон;

 1.2.1.4.3.        Оборудование     для     получения  8445 90 000 9

                   тугоплавких  керамических  волокон

                   (например, из оксида алюминия)  по

                   мокрому способу;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.2.1.4.4.        Оборудование   для  преобразования  8514 10 800 0;

                   путем   термообработки     волокон  8514 20 100 0;

                   алюминийсодержащих  прекурсоров  в  8514 20 800 0;

                   волокна оксида алюминия;            8514 30 190 0;

                                                       8514 30 990 0;

                                                       8514 40 000 0

 1.2.1.5.          Оборудование    для   производства  8451 80 800 9;

                   препрегов,   контролируемых     по  8477 59 100 0;

                   пункту 1.3.10.5, методом  горячего  8477 59 800 0

                   плавления;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 1.2.1.6.          Оборудование  для   неразрушающего

                   контроля, специально разработанное

                   для   композиционных   материалов,

                   такое, как:

 1.2.1.6.1.        Системы рентгеновской   томографии  9022 12 000 0;

                   для    трехмерного     обнаружения  9022 19 000 0;

                   дефектов;                           9022 29 000 0

 1.2.1.6.2.        Установки           ультразвуковой  9031 80 380 0;

                   дефектоскопии     с       числовым

                   программным     управлением,     в

                   которых       перемещения      для

                   позиционирования     трансмиттеров

                   и/или   приемников    одновременно

                   координируются и   программируются

                   по четырем или более  осям,  чтобы

                   отслеживать  трехмерные    контуры

                   обследуемого объекта

 (п. 1.2.1.6 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.2.2.            Оборудование,           специально

                   разработанное    для    исключения

                   загрязнения     при   производстве

                   металлических   сплавов,  порошков

                   металлических      сплавов     или

                   легированных       материалов    и

                   использования    в      одном   из

                   процессов,  указанных   в   пункте

                   1.3.2.3.2

 1.2.3.            Инструменты, пресс-формы,  матрицы  8207 30 100 0

                   или арматура  для формообразования

                   в  условиях  сверхпластичности или

                   диффузионной    сварки     титана,

                   алюминия     или    их    сплавов,

                   специально    разработанные    для

                   производства:

                   а) корпусных    авиационных    или

                   аэрокосмических конструкций;

                   б) двигателей для летательных  или

                   аэрокосмических аппаратов; или

                   в) конструктивных       элементов,

                   специально разработанных для таких

                   конструкций или двигателей

 1.3.              Материалы

                   Техническое примечание.

                   Термины "металлы" и "сплавы", если

                   специально   не  оговорено   иное,

                   относятся        к       следующим

                   необработанным        формам     и

                   полуфабрикатам:

                   а) необработанные  формы  - аноды,

                   блюмы,  болванки, брикеты, бруски,

                   гранулы,  губка,   дробь,  катоды,

                   кольца,      кристаллы,     спеки,

                   заготовки    металла  неправильной

                   формы,   листы,  окатыши,  плитки,

                   поковки,  порошки, прутки (включая

                   надрубленные  прутки  и  заготовки

                   для    проволоки),  слитки, слябы,

                   стаканы, сутунки, чушки, шары;

                   б) полуфабрикаты   (независимо  от

                   того,   имеют  они   плакирование,

                   покрытие,    сверления,   пробитые

                   отверстия или нет):

                   1) материалы,         подвергнутые

                   обработке    давлением   или  иным

                   способом,     полученные     путем

                   прокатки,   волочения,   штамповки

                   выдавливанием,   ковки,  штамповки

                   ударным             выдавливанием,

                   прессования,       гранулирования,

                   распыления    и    размалывания, а

                   именно:       диски,       изделия

                   прессованные    и    штампованные,

                   кольца,   ленты,    листы,  плиты,

                   поковки, полосы, порошки, профили,

                   прутки     (включая     непокрытые

                   сварочные     прутки,  присадочную

                   проволоку и катанку), пудры, трубы

                   круглого   и  квадратного сечения,

                   уголки, фасонные профили, фольга и

                   тонкие листы, чешуйки, швеллеры;

                   2) отливки,   полученные  литьем в

                   любые       формы       (песчаные,

                   металлические, гипсовые и другие),

                   включая    полученные   литьем под

                   давлением,     а   также спеченные

                   заготовки и заготовки,  полученные

                   методами порошковой металлургии.

                   Цель контроля не должна нарушаться

                   при   экспорте  не  указанных выше

                   заготовок   или    полуфабрикатов,

                   выдаваемых за готовые изделия, но,

                   по  существу, представляющих собой

                   контролируемые    заготовки    или

                   полуфабрикаты

 1.3.1.            Материалы,              специально

                   разработанные    для    поглощения

                   электромагнитных     волн,     или

                   полимеры,  обладающие  собственной

                   проводимостью:

 1.3.1.1.          Материалы      для      поглощения  3815 19;

                   электромагнитных  волн  в  области  3910 00 000 9

                                   8               12

                   частот от 2 х 10  Гц до 3  х  10

                   Гц

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечания:

                   1. По    пункту    1.3.1.1      не

                   контролируются:

                   а) поглотители   войлочного  типа,

                   изготовленные   из  натуральных  и

                   синтетических волокон,  содержащие

                   немагнитный наполнитель;

                   б) поглотители,     не     имеющие

                   магнитных      потерь,     рабочая

                   поверхность    которых не является

                   плоской, включая пирамиды, конусы,

                   клинья       и       спиралевидные

                   поверхности;

                   в) плоские поглотители, обладающие

                   всеми следующими признаками:

                   1) изготовленные     из      любых

                   следующих   материалов: вспененных

                   полимерных  материалов (гибких или

                   негибких) с углеродным наполнением

                   или    органических    материалов,

                   включая связующие,  обеспечивающих

                   более 5%  отражения по сравнению с

                   металлом    в    диапазоне   волн,

                   отличающихся   от  средней частоты

                   падающей  энергии более чем на +/-

                   15%,  и  не  способных выдерживать

                   температуры,  превышающие    450 К

                   (177  град. С);  или  керамических

                   материалов,  обеспечивающих  более

                   20%  отражения   по   сравнению  с

                   металлом    в    диапазоне   волн,

                   отличающихся   от  средней частоты

                   падающей  энергии более чем на +/-

                   15%, и  не  способных  выдерживать

                   температуры,   превышающие   800 К

                   (527 град. С);

                   2) прочностью при растяжении менее

                         6

                   7 х 10  Н/кв. м; и

                   3) прочностью   при  сжатии  менее

                          6

                   14 х 10  Н/кв. м;

                   г) плоские            поглотители,

                   выполненные из спеченного феррита,

                   имеющие:  удельный   вес более 4,4

                   г/куб. см; и

                   максимальную   рабочую температуру

                   548 К (275 град. С)

                   2. Магнитные    материалы      для

                   обеспечения     поглощения   волн,

                   указанные  в примечании 1 к пункту

                   1.3.1.1,    не  освобождаются   от

                   контроля,  если  они  содержатся в

                   красках

                   Техническое примечание.

                   Образцы для   проведения испытаний

                   на    поглощение,  приведенные   в

                   подпункте  1 пункта "в" примечания

                   1  к  пункту 1.3.1.1, должны иметь

                   форму   квадрата  со  стороной  не

                   менее   пяти   длин   волн средней

                   частоты  и располагаться в дальней

                   зоне излучающего элемента;

 1.3.1.2.          Материалы для  поглощения  волн на  3815 19;

                                                   14

                   частотах,   превышающих 1,5 х 10    3910 00 000 9

                                            14

                   Гц, но ниже  чем 3,7 х 10   Гц,  и

                   непрозрачные для видимого света;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.1.3.          Электропроводящие       полимерные

                   материалы      с          объемной

                   электропроводностью  выше   10 000

                   См/м  (Сименс/м) или поверхностным

                   удельным  сопротивлением менее 100

                   Ом/кв. м,    полученные  на основе

                   любого из следующих полимеров:

 1.3.1.3.1.        Полианилина;                        3909 30 000 0

 1.3.1.3.2.        Полипиррола;                        3911 90 990 0

 1.3.1.3.3.        Политиофена;                        3911 90 990 0

 1.3.1.3.4.        Полифенилен-винилена; или           3911 90 990 0

 1.3.1.3.5.        Политиенилен-винилена               3919 90 900 0

                   Техническое примечание.

                   Объемная      электропроводность и

                   поверхностное             удельное

                   сопротивление  должны определяться

                   в  соответствии    со  стандартной

                   методикой   ASTM D-257    или   ее

                   национальным эквивалентом

                   Особое примечание.

                   В  отношении материалов, указанных

                   в  пунктах 1.3.1 - 1.3.1.3.5,  см.

                   также   пункты   1.3.1 - 1.3.1.3.5

                   разделов 2 и 3

 1.3.2.            Металлические    сплавы,   порошки

                   металлических        сплавов     и

                   легированные  материалы  следующих

                   типов:

 1.3.2.1.          Алюминиды:

 1.3.2.1.1.        Алюминиды никеля, содержащие от 15  7502 20 000 9

                   до 38%   (по  весу)  алюминия и по

                   крайней  мере  один дополнительный

                   легирующий элемент;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.2.1.2.        Алюминиды  титана,  содержащие 10%  8108 20 000;

                   (по весу) или более алюминия и  по  8108 90 300 9;

                   крайней  мере  один дополнительный  8108 90 500 9;

                   легирующий элемент;                 8108 90 600 9;

                                                       8108 90 900 9

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.2.2.          Металлические              сплавы,

                   изготовленные   из     материалов,

                   контролируемых по пункту 1.3.2.3:

 1.3.2.2.1.        Никелевые сплавы с:                 7502 20 000 9

                   а) ресурсом  длительной  прочности

                   10 000   часов  или   более    при

                   напряжении  676  МПа и температуре

                   923 К (650 град. С); или

                   б) малоцикловой  усталостью 10 000

                   циклов или более  при  температуре

                   823 К (550 град. С) и максимальном

                   напряжении цикла 1095 МПа;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.2.2.2.        Ниобиевые сплавы с:                 8112 92 310 0;

                   а) ресурсом  длительной  прочности  8112 99 300 0

                   10 000    часов   или   более  при

                   напряжении 400 МПа  и  температуре

                   1073 К (800 град. С); или

                   б) малоцикловой усталостью  10 000

                   циклов или более  при  температуре

                   973 К (700 град. С) и максимальном

                   напряжении цикла 700 МПа;

 1.3.2.2.3.        Титановые сплавы с:                 8108 20 000;

                   а) ресурсом  длительной  прочности  8108 90 300 9;

                   10 000  часов    или   более   при  8108 90 500 9;

                   напряжении  200  МПа и температуре  8108 90 600 9;

                   723 К (450 град. С); или            8108 90 900 9

                   б) малоцикловой усталостью  10 000

                   циклов или более  при  температуре

                   723 К (450 град. С) и максимальном

                   напряжении цикла 400 МПа;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.2.2.4.        Алюминиевые   сплавы  с   пределом  7601 20;

                   прочности при растяжении:           7604 29 100 9;

                   а) 240   МПа    или   выше     при  7608 20 810 9;

                   температуре   473 К (200 град. С);  7608 20 890 9

                   или

                   б) 415    МПа    или      выше при

                   температуре 298 К (25 град. С);

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.2.2.5.        Магниевые сплавы:                   8104

                   а) с   пределом    прочности   при

                   растяжении 345 МПа или выше; и

                   б) со    скоростью   коррозии    в

                   3-процентном    водном    растворе

                   хлорида  натрия  менее 1 мм в год,

                   измеренной    в    соответствии со

                   стандартной  методикой   ASTM G-31

                   или ее национальным эквивалентом;

 1.3.2.3.          Порошки  металлических сплавов или

                   частицы  материала,  имеющие   все

                   следующие характеристики:

 1.3.2.3.1.        Изготовленные  из  любых следующих

                   по составу систем:

                   Техническое примечание.

                   X  в   дальнейшем    соответствует

                   одному   или    более   легирующим

                   элементам

 1.3.2.3.1.1.      Никелевые      сплавы    (Ni-Al-X,  7504 00 000 9

                   Ni-X-Al),      для   деталей   или

                   компонентов          газотурбинных

                   двигателей, содержащие  менее трех

                   неметаллических   частиц  размером

                   более   100   мкм     (введенных в

                                                    9

                   процессе   производства)  на   10

                   частиц сплава;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.2.3.1.2.      Ниобиевые    сплавы   (Nb-Al-X или  8112 92 310 0

                   Nb-X-Al,    Nb-Si-X   или Nb-X-Si,

                   Nb-Ti-X или Nb-X-Ti);

 1.3.2.3.1.3.      Титановые   сплавы  (Ti-Al-X   или  8108 20 000 5

                   Ti-X-Al);

 1.3.2.3.1.4.      Алюминиевые сплавы (Al-Mg-X    или  7603

                   Al-X-Mg,  Al-Zn-X    или  Al-X-Zn,

                   Al-Fe-X или Al-X-Fe); или
 1.3.2.3.1.5.      Магниевые сплавы (Mg-Al-X      или  8104 30 000 0

                   Mg-X-Al); и

 1.3.2.3.2.        Изготовленные   в   контролируемой

                   среде  с  использованием одного из

                   нижеследующих процессов:

                   а) вакуумное распыление;

                   б) газовое распыление;

                   в) центробежное распыление;

                   г) скоростная закалка капли;

                   д) спиннингование    расплава    и

                   последующее измельчение;

                   е) экстракция     расплава       и

                   последующее измельчение; или

                   ж) механическое легирование;

 1.3.2.3.3.        Могущие быть исходными материалами

                   для       получения       сплавов,

                   контролируемых   по пункту 1.3.2.1

                   или 1.3.2.2;

 1.3.2.4.          Легированные            материалы,  7504 00 000 9;

                   характеризующиеся             всем  7505 12 000 9;

                   нижеследующим:                      7506;

                   а) изготовлены  из  любых  систем,  7603 20 000 0;

                   определенных в пункте 1.3.2.3.1;    7604 29 100 9;

                   б) имеют   форму    неизмельченных  7606 12 910 9;

                   чешуек, ленты или тонких стержней;  7606 92 000 0;

                   и                                   7607 19;

                   в) изготовлены   в  контролируемой  8104 30 000 0;

                   среде любым из следующих методов:   8104 90 000 0;

                   скоростная закалка капли;           8108 20 000;

                   спиннингование    расплава;    или  8108 90 300 9;

                   экстракция расплава                 8108 90 500 9;

                                                       8112 92 200 9;

                                                       8112 92 310 0;

                                                       8112 99 300 0

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   По пункту 1.3.2  не контролируются

                   металлические     сплавы,  порошки

                   металлических      сплавов     или

                   легированные    материалы      для

                   подложек покрытий

                   Технические примечания:

                   1. К     металлическим    сплавам,

                   указанным    в    пункте    1.3.2,

                   относятся сплавы, которые содержат

                   больший    процент   (по     весу)

                   указанного   металла,   чем  любых

                   других элементов

                   2. Ресурс   длительной   прочности

                   следует измерять в соответствии со

                   стандартной методикой  ASTM  Е-139

                   или ее национальным эквивалентом

                   3. Малоцикловую  усталость следует

                   измерять   в    соответствии    со

                   стандартной методикой ASTM   E-606

                   "Технические     рекомендации   по

                   испытаниям     на     малоцикловую

                   усталость     при       постоянной

                   амплитуде"   или   ее национальным

                   эквивалентом.    Образцы    должны

                   нагружаться в  осевом  направлении

                   при среднем   значении  показателя

                   нагрузки,   равном  единице,     и

                   коэффициенте          концентрации

                   напряжения (K ), равном   единице.

                                t

                   Средний    показатель     нагрузки

                   определяется   как   частное    от

                   деления   разности  максимальной и

                   минимальной      нагрузок       на

                   максимальную нагрузку

 1.3.3.            Магнитные металлические  материалы

                   всех  типов  и  в  любой    форме,

                   имеющие какую-нибудь из  следующих

                   характеристик:

 1.3.3.1.          Начальную относительную  магнитную  8505 11 000 0;

                   проницаемость 120 000 или  более и  8505 19 100 0;

                   толщину 0,05 мм или менее           8505 19 900 0

                   Техническое примечание.

                   Измерение начальной  относительной

                   магнитной   проницаемости  следует

                   проводить на полностью  отожженных

                   материалах;

 1.3.3.2.          Магнитострикционные        сплавы,  2803 00;

                   имеющие    любую    из   следующих  2846 90 000 0

                   характеристик:

                   а) магнитострикцию       насыщения

                               -4

                   более 5 х 10  ; или

                   б) коэффициент

                   магнитомеханического

                   взаимодействия (к) более 0,8; или

 1.3.3.3.          Ленты   из    аморфных         или  7226 11 000 0;

                   нанокристаллических       сплавов,  7506;

                   имеющие        все       следующие  8105

                   характеристики:

                   а) содержание железа,     кобальта

                   или    никеля  не   менее 75%  (по

                   весу);

                   б) магнитную индукцию    насыщения

                   (B ) 1,6 Т или более; и

                     s

                   в) любое из нижеследующего:

                   толщину ленты 0,02  мм  или менее;

                   или

                   удельное        электрическое

                                       -4

                   сопротивление 2 х 10   Ом.см   или

                   более

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Техническое примечание.

                   К нанокристаллическим  материалам,

                   указанным   в   пункте    1.3.3.3,

                   относятся    материалы,    имеющие

                   размер кристаллических   зерен  50

                   нм  или   менее,      определенный

                   методом рентгеновской дифракции

 1.3.4.            Урано-титановые    сплавы      или  2844 10 900 0;

                   вольфрамовые сплавы с матрицей  на  8101 94 000 0;

                   основе  железа,  никеля или  меди,  8101 96 000 0;

                   имеющие      все         следующие  8101 99 100 0;

                   характеристики:                     8101 99 900 0;

                   а) плотность выше  17,5 г/куб. см;  8108 20 000;

                   б) предел упругости  выше 880 МПа;  8108 90 300 9;

                   в) предел     прочности        при  8108 90 500 9;

                   растяжении выше 1270 МПа; и         8108 90 600 9;

                   г) относительное  удлинение  более  8108 90 900 9

                   8%

 (в ред. Указов Президента РФ  от  01.12.2005 N 1384,  от  06.03.2008

 N 326)

 1.3.5.            Следующие          сверхпроводящие

                   проводники    из    композиционных

                   материалов длиной  более 100 м или

                   массой, превышающей 100 г:

 1.3.5.1.          Проводники   из    сверхпроводящих  8544

                   композиционных         материалов,

                   содержащих  одну   или   несколько

                   ниобий-титановых  нитей,   имеющих

                   все нижеследующее:

                   а) уложенных в матрицу не из  меди

                   или не на основе меди; и

                   б) имеющих  площадь    поперечного

                                            -4

                   сечения  менее  0,28 x 10   кв. мм

                   (6  мкм   в  диаметре   для  нитей

                   круглого сечения);

 (п. 1.3.5.1 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.5.2.          Проводники из      сверхпроводящих  8544

                   композиционных         материалов,

                   содержащие  одну   или   несколько

                   сверхпроводящих нитей, выполненных

                   не  из  ниобийтитана,  имеющих все

                   нижеперечисленное:

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   а) критическую   температуру   при

                   нулевом     магнитном        поле,

                   превышающую  9,85  К (-263,31 °C);

                   и

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   б) исключен. - Указ Президента  РФ  от  06.03.2008

                   N 326

                   б) остающихся  в   сверхпроводящем

                   состоянии  при  температуре  4,2 К

                   (-268,96 °C)  в   магнитном  поле,

                   ориентированном      в       любых

                   направлениях,     перпендикулярных

                   продольной   оси   проводника,   и

                   соответствующем магнитной индукции

                   12 Т,       при        пропускании

                   электрического   тока  критической

                   плотностью более 1750 А/кв. мм  по

                   всему сечению проводника;

 (пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.5.3.          Проводники   из    сверхпроводящих  8544

                   композиционных         материалов,

                   содержащие  одну   или   несколько

                   сверхпроводящих нитей,  остающихся

                   в  сверхпроводящем  состоянии  при

                   температуре  выше  115 К  (-158,16

                   °C)

 (п. 1.3.5.3 введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Техническое примечание.

                   Для целей пункта 1.3.5 нити  могут

                   быть в виде  проволоки,  цилиндра,

                   пленки, ленты или полосы

 (техническое примечание введено Указом Президента  РФ  от  06.03.2008

 N 326)

 1.3.6.            Жидкости и смазочные материалы:

 1.3.6.1.          Гидравлические           жидкости,

                   содержащие  в  качестве   основных

                   составляющих  любые   из следующих

                   соединений или материалов:

 1.3.6.1.1.        Синтетические                       3910 00 000 9

                   кремнийуглеводородные       масла,

                   имеющие       все        следующие

                   характеристики:

                   а) температуру воспламенения  выше

                   477 К (204 град. С);

                   б) температуру  застывания  239  К

                   (-34 град. С) или ниже;

                   в) индекс вязкости 75 или более;

                   г) термостабильность           при

                   температуре  616  К  (343 град. С)

                   или выше; или

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.6.1.2.        Хлорофторуглероды,   имеющие   все  2812;

                   следующие характеристики:           2826;

                   а) температуру воспламенения    не  2903 41 000 0;

                   имеют;                              2903 42 000 0;

                   б) температуру   самовоспламенения  2903 43 000 0;

                   выше 977 К (704 град. С);           2903 44;

                   в) температуру  застывания  219  К  2903 45;

                   (-54 град. С) или ниже;             3819 00 000 0;

                   г) индекс вязкости 80 или более; и  3824 71 000 0

                   д) температуру  кипения 473 К (200

                   град. С) или выше

                   Технические примечания:

                   1. Для  целей, указанных в  пункте

                   1.3.6.1.1,   кремнийуглеводородные

                   масла   содержат     исключительно

                   кремний, водород и углерод

                   2. Для  целей,  указанных в пункте

                   1.3.6.1.2,       хлорофторуглероды

                   содержат  исключительно   углерод,

                   фтор и хлор;

 1.3.6.2.          Смазочные  материалы, содержащие в

                   качестве   основных   составляющих

                   следующие      соединения      или

                   материалы:

 1.3.6.2.1.        Фениленовые  или  алкилфениленовые  2909 30 900 0;

                   эфиры  или  тиоэфиры или их смеси,  2930 90 850 0

                   содержащие  более двух эфирных или

                   тиоэфирных   функциональных  групп

                   или их смесей; или

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.6.2.2.        Фторированные  кремнийорганические  3910 00 000 9

                   жидкости, имеющие   кинематическую

                   вязкость менее 5000 кв. мм/с (5000

                   сантистоксов) при  температуре 298

                   К (25 град. С);

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.6.3.          Амортизаторные или    флотационные

                   жидкости  с  чистотой более 99,8%,

                   содержащие    менее   25    частиц

                   размером 200 мкм или более  на 100

                   мл и полученные по меньшей    мере

                   на 85%   из   любых      следующих

                   соединений или материалов:

 1.3.6.3.1.        Дибромтетрафторэтана;               2903 46 900 0

 1.3.6.3.2.        Полихлортрифторэтилена     (только  3904 69 900 0

                   маслообразные   и    воскообразные

                   модификации); или

 1.3.6.3.3.        Полибромтрифторэтилена;             3904 69 900 0

 1.3.6.4.          Фторуглеродные         охлаждающие  2903 41 000 0;

                   жидкости  для электроники, имеющие  2903 42 000 0;

                   все следующие характеристики:       2903 45 100 0;

                   а) содержащие  85%  (по  весу) или  3824 90 980 9

                   более любого из следующих  веществ

                   или любой из их смесей:

                   мономерных форм

                   перфторполиалкилэфиртриазинов  или

                   перфторалифатических       эфиров;

                   перфторалкиламинов;

                   перфторциклоалканов;           или

                   перфторалканов;

                   б) плотность  1,5  г/мл  или более

                   при  температуре  298  К (25 град.

                   С);

                   в) жидкое     состояние        при

                   температуре 273 К (0 град. С); и

                   г) содержащие фтора 60% (по  весу)

                   или более

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Техническое примечание.

                   Для  целей,  указанных  в   пункте

                   1.3.6:

                   а) температура       воспламенения

                   определяется    с   использованием

                   метода   Кливлендской     открытой

                   чашки,   описанного  в стандартной

                   методике   ASTM  D-92    или    ее

                   национальном эквиваленте;

                   б) температура          застывания

                   определяется    с   использованием

                   метода, описанного в   стандартной

                   методике      ASTM   D-97  или  ее

                   национальном эквиваленте;

                   в) индекс вязкости определяется  с

                   использованием  метода, описанного

                   в стандартной методике ASTM D-2270

                   или ее национальном эквиваленте;

                   г) термостабильность  определяется

                   в   соответствии   со    следующей

                   методикой     испытаний  или    ее

                   национальным эквивалентом:

                   20   мл     испытуемой    жидкости

                   помещается в камеру  объемом 46 мл

                   из нержавеющей  стали  типа   317,

                   содержащую    шары    номинального

                   диаметра     12,5     мм        из

                   инструментальной    стали    М-10,

                   стали марки 52100  и   корабельной

                   бронзы  (60%  Сu,  39%  Zn , 0,75%

                   Sn).

                   Камера     наполняется     азотом,

                   герметизируется    при   давлении,

                   равном атмосферному,   температура

                   повышается   до   (644 +/- 6)    К

                   [(371 +/- 6)      град.     С]   и

                   выдерживается   в   течение  шести

                   часов.

                   Образец считается термостабильным,

                   если  по  завершении вышеописанной

                   процедуры  удовлетворены следующие

                   требования:

                   потеря   веса    каждым  шаром  не

                   превышает    10 мг/кв. мм      его

                   поверхности;

                   изменение первоначальной вязкости,

                   определенной при температуре 311 К

                   (38 град. С), не превышает 25%;

                   суммарное кислотное  или  основное

                   число не превышает 0,40;

                   д) температура   самовоспламенения

                   определяется    с   использованием

                   метода,  описанного  в стандартной

                   методике    ASTM Е-659    или   ее

                   национальном эквиваленте

 1.3.7.            Исходные   керамические материалы,

                   некомпозиционные      керамические

                   материалы,          композиционные

                   материалы  с керамической матрицей

                   и соответствующие прекурсоры:

 1.3.7.1.          Исходные  материалы из простых или  2850 00 900 0

                   сложных  боридов   титана, имеющие

                   суммарно  металлические   примеси,

                   исключая   специальные    добавки,

                   менее  5000 частей на миллион, при

                   среднем  размере  частицы,  равном

                   или   меньше  5 мкм, и при этом не

                   более   10%  частиц  имеют  размер

                   более 10 мкм;

 1.3.7.2.          Некомпозиционные      керамические  2850 00 900 0

                   материалы  в сыром виде или в виде

                   полуфабриката  на  основе  боридов

                   титана с плотностью 98% или  более

                   от теоретической плотности

                   Примечание.

                   По     пункту       1.3.7.2     не

                   контролируются абразивы;

 1.3.7.3.          Композиционные    материалы   типа  2849;

                   керамика-керамика    со стеклянной  2850 00;

                   или     оксидной         матрицей,  8803 90 200 0;

                   армированной   волокнами, имеющими  8803 90 300 0;

                   все следующие характеристики:       8803 90 900 0;

                   а) изготовлены     из        любых  9306 90

                   нижеследующих материалов:

                   Si-N;

                   Si-C;

                   Si-Al-O-N; или
                   Si-O-N; и
                   б) имеют  удельную  прочность  при

                                                    3

                   растяжении, превышающую 12,7 х 10

                   м;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.7.4.          Композиционные   материалы    типа  2849 20 000 0;

                   керамика-керамика  с   непрерывной  2849 90 100 0;

                   металлической  фазой  или без нее,  2850 00 200 0;

                   включающие  частицы,    нитевидные  8113 00 200 0;

                   кристаллы  или  волокна, в которых  8113 00 900 0

                   матрица образована из карбидов или

                   нитридов  кремния,  циркония   или

                   бора

                   Особое примечание.

                   В отношении материалов,  указанных

                   в пунктах   1.3.7.3 и 1.3.7.4, см.

                   также   пункты  1.3.2  -   1.3.2.2

                   раздела 2;

 1.3.7.5.          Следующие                           3910 00 000 9

                   материалы-предшественники (то есть

                   полимерные или металлоорганические

                   материалы      специализированного

                   назначения)    для    производства

                   какой-либо    фазы    или      фаз

                   материалов,    контролируемых   по

                   пункту 1.3.7.3:

                   а) полидиорганосиланы         (для

                   производства карбида кремния);

                   б) полисилазаны  (для производства

                   нитрида кремния);

                   в) поликарбосилазаны          (для

                   производства        керамики     с

                   кремниевыми,     углеродными   или

                   азотными компонентами);

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.7.6.          Композиционные    материалы   типа  6903;

                   керамика-керамика с оксидными  или  6914 90 900 0

                   стеклянными             матрицами,

                   армированными         непрерывными

                   волокнами     любой   из следующих

                   систем:

                   а) AL O ; или

                        2 3

                   б) Si-C-N

                   Примечание.

                   По      пункту       1.3.7.6    не

                   контролируются      композиционные

                   материалы, армированные указанными

                   волокнами из этих систем, имеющими

                   предел  прочности  при  растяжении

                   ниже 700 МПа  при температуре 1273

                   К (1000 град. С)   или  деформацию

                   ползучести более 1% при напряжении

                   100 МПа и температуре 1273 К (1000

                   град. С) за 100 ч

 1.3.8.            Нефторированные         полимерные

                   вещества:

 1.3.8.1.          Нижеперечисленные вещества:

 (п. 1.3.8.1 введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.8.1.1.        Бисмалеимиды;                       2925 19 950 0

 1.3.8.1.2.        Ароматические полиамид-имиды;       3908 90 000 0

 1.3.8.1.3.        Ароматические полиимиды;            3911 90 990 0

 1.3.8.1.4.        Ароматические       полиэфиримиды,  3907 20 990 0;

                   имеющие   температуру   перехода в  3907 91 900 0

                   стеклообразное состояние (Tg) выше

                   513 К (240 град. С)

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   Примечания:

                   1.    По     пункту        1.3.8.1

                   контролируются вещества  в  жидкой

                   или твердой форме,  в  том числе в

                   виде   смол,   порошков,   гранул,

                   пленок, листов, лент или полос

                   2.   По   пункту     1.3.8.1    не

                   контролируются  неплавкие порошки,

                   используемые для изготовления форм

                   литья  под  давлением или фасонных

                   форм;

 (примечания в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.8.2.          Термопластичные                     3907 91 900 0

                   жидкокристаллические   сополимеры,

                   имеющие                температуру

                   термодеформации  выше   523 К (250

                   град.   С),      измеренную      в

                   соответствии    с    международным

                   стандартом ISO 75-2 (2004),  метод

                   А,    или     его     национальным

                   эквивалентом  при  нагрузке   1,80

                   Н/кв. мм, и состоящие из:

                   а) любой     из   следующих групп:

                   фенилена,    бифенилена        или

                   нафталена; или

                   метил,       трет-бутил        или

                   фенилзамещенного         фенилена,

                   бифенилена     или    нафталена; и

                   б) любой   из   следующих  кислот:

                   терефталевой кислоты; 6-гидрокси-2

                   нафтойной                 кислоты;

                   4-гидроксибензойной кислоты;

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

 1.3.8.3 -         Исключены.  -  Указ  Президента  РФ  от 06.03.2008

 1.3.8.3.4.        N 326;

 1.3.8.3.          Полиариленовые кетоны;              3907 99

 1.3.8.4.          Полиариленовые    сульфиды,    где  3911 90 190 0

                   ариленовая    группа  представляет

                   собой   бифенилен, трифенилен  или

                   их комбинации;

 1.3.8.5.          Полибифениленэфирсульфоны, имеющие  3911 90 190 0

                   температуру     перехода         в

                   стеклообразное состояние (Tg) выше

                   513 К (240 град. С)

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   Техническое примечание.

                   Температура        перехода      в

                   стеклообразное состояние (T )  для

                                              g

                   материалов,    контролируемых   по

                   пункту 1.3.8,     определяется   с

                   использованием метода,  описанного

                   в международном     стандарте  ISO

                   11357-2 (1999)        или      его

                   национальном эквиваленте

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 1.3.9.            Необработанные       фторированные

                   соединения:

 1.3.9.1.          Сополимеры    винилидена   фторида  3904 69 900 0

                   (1,1 - дифторэтилена),  содержащие

                   75% или более бета-кристаллической

                   структуры,      полученной     без

                   вытягивания;

 1.3.9.2.          Фторированные           полиимиды,  3904 69 900 0

                   содержащие 10% (по весу) или более

                   связанного фтора;

 1.3.9.3.          Фторированные         фосфазеновые  3904 69 900 0

                   эластомеры,    содержащие 30%  (по

                   весу) или более связанного фтора

 1.3.10.           Нитевидные       или   волокнистые

                   материалы,   которые   могут  быть

                   использованы   в    композиционных

                   материалах  объемной  или слоистой

                   структуры   с        органической,

                   металлической   или     углеродной

                   матрицей:

 1.3.10.1.         Органические    волокнистые    или  5402 11 000 0;

                   нитевидные материалы, имеющие  все  5404 12 000 0;

                   следующие характеристики:           5404 19 000 0;

                   а) удельный модуль упругости более  5501 10 000 1;

                            6                          5503 11 000 0

                   12,7 х 10  м; и

                   б) удельную      прочность     при

                                             4

                   растяжении более 23,5 х 10  м

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   По     пункту     1.3.10.1      не

                   контролируется полиэтилен;

 1.3.10.2.         Углеродные        волокнистые  или  6815 10 100 0

                   нитевидные материалы, имеющие  все

                   следующие характеристики:

                   а) удельный модуль упругости более

                            6

                   12,7 х 10  м; и

                   б) удельную     прочность      при

                                             4

                   растяжении более 23,5 х 10  м

                   Техническое примечание.

                   Свойства   материалов, указанных в

                   пункте       1.3.10.2,      должны

                   определяться     методами  12 - 17

                   (SRM 12 - 17),      рекомендуемыми

                   Ассоциацией         производителей

                   современных         композиционных

                   материалов   (SACMA),     или   их

                   национальным     эквивалентом,   и

                   должны  основываться   на  средних

                   значениях  из  большого количества

                   измерений

                   Примечание.

                   По       пункту     1.3.10.2    не

                   контролируются              ткани,

                   изготовленные из волокнистых   или

                   нитевидных материалов, для ремонта

                   конструкций            гражданских

                   летательных  аппаратов или   листы

                   слоистой     структуры,    размеры

                   которых  не превышают 100 см x 100

                   см;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.10.3.         Неорганические    волокнистые  или  8101 96 000 0;

                   нитевидные материалы, имеющие  все  8101 99 900 0;

                   следующие характеристики:           8108 90 300 9;

                   а) удельный    модуль   упругости,  8108 90 900 9

                                        6

                   превышающий 2,54 х 10  м; и

                   б) точку  плавления,  размягчения,

                   разложения   или    сублимации   в

                   инертной      среде,   превышающую

                   температуру 1922 К (1649 град.  С)

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   По       пункту        1.3.10.3 не

                   контролируются:

                   а) дискретные,        многофазные,

                   поликристаллические волокна оксида

                   алюминия  в  виде рубленых волокон

                   или     беспорядочно  уложенных  в

                   матах, содержащие 3% или более (по

                   весу)  диоксида  кремния и имеющие

                   удельный модуль упругости менее

                          6

                   10 х 10  м;

                   б) молибденовые волокна и  волокна

                   из молибденовых сплавов;

                   в) волокна бора;

                   г) дискретные керамические волокна

                   с      температурой     плавления,

                   размягчения,      разложения   или

                   сублимации  в  инертной среде ниже

                   2043 К (1770 град. С);

 1.3.10.4.         Волокнистые      или    нитевидные

                   материалы:

 1.3.10.4.1.       Состоящие     из      любого    из

                   нижеследующих материалов:

 1.3.10.4.1.1.     Полиэфиримидов, контролируемых  по  5402 11 000 0;

                   пунктам 1.3.8.1.1 - 1.3.8.1.4; или  5402 20 000 0;

                                                       5402 49 000 0;

                                                       5404 12 000 0;

                                                       5404 19 000 0;

                                                       5501 10 000 1;

                                                       5501 20 000 0;

                                                       5501 90 000 0;

                                                       5503 11 000 0;

                                                       5503 20 000 0;

                                                       5503 90 900 0

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.10.4.1.2.     Материалов,    контролируемых   по  5402 20 000 0;

                   пунктам 1.3.8.2 - 1.3.8.6; или      5402 49 000 0;

                                                       5404 12 000 0;

                                                       5404 19 000 0;

                                                       5501 20 000 0;

                                                       5501 90 000 0;

                                                       5503 20 000 0;

                                                       5503 90 900 0

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.10.4.2.       Изготовленные   из     материалов,

                   контролируемых       по     пункту

                   1.3.10.4.1.1 или 1.3.10.4.1.2,   и

                   связанные   с   волокнами   других

                   типов,  контролируемых  по пунктам

                   1.3.10.1 - 1.3.10.3

                   Особое примечание.

                   В отношении материалов,  указанных

                   в   пунктах 1.3.10.3 - 1.3.10.4.2,

                   см. также пункты 1.3.3 - 1.3.3.2.2

                   раздела 2;

 1.3.10.5.         Волокна,  пропитанные  смолой  или  3801;

                   пеком      (препреги),    волокна,  3926 90 980 5;

                   покрытые  металлом  или  углеродом  6815 10 100 0;

                   (преформы),      или    углеродные  6815 10 900;

                   волокнистые преформы:               6815 99 900 0;

                   а) изготовленные   из  волокнистых  7019 11 000 0;

                   или     нитевидных     материалов,  7019 12 000 0;

                   контролируемых       по    пунктам  7019 19;

                   1.3.10.1 - 1.3.10.3;                7019 40 000 0;

                   б) изготовленные из   органических  7019 51 000 0;

                   или углеродных волокнистых     или  7019 52 000 0;

                   нитевидных материалов:              7019 59 000 0

                   с   удельной  прочностью       при

                                                    4

                   растяжении, превышающей 17,7 х 10

                   м;

                   с  удельным   модулем   упругости,

                                            6

                   превышающим    10,15 х 10  м;

                   не    контролируемых   по   пункту

                   1.3.10.1 или 1.3.10.2; и

                   пропитанных           материалами,

                   контролируемыми  по  пункту  1.3.8

                   или 1.3.9.2, имеющими  температуру

                   перехода    в       стеклообразное

                   состояние  (T )  выше   383 К (110

                                g

                   град. С),      фенольными     либо

                   эпоксидными    смолами,   имеющими

                   температуру       перехода       в

                   стеклообразное     состояние (T ),

                                                  g

                   равную    или   превышающую  418 К

                   (145 град. С)

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   По      пункту      1.3.10.5    не

                   контролируются:

                   а) углеродные     волокнистые  или

                   нитевидные материалы,  пропитанные

                   эпоксидной смолой (препреги),  для

                   ремонта      элементов конструкций

                   гражданских летательных  аппаратов

                   или  листы  слоистой    структуры,

                   имеющие размеры  единичных  листов

                   препрегов, не превышающие 100 см x

                   100 см;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   б) препреги, если   импрегнирующие

                   фенольные  или  эпоксидные   смолы

                   имеют     температуру  перехода  в

                   стеклообразное состояние (T ) ниже

                                              g

                   433 К (160 град. С) и  температуру

                   отверждения ниже, чем  температура

                   перехода      в     стеклообразное

                   состояние

                   Техническое примечание.

                   Температура       перехода       в

                   стеклообразное состояние (T )  для

                                              g

                   материалов,   контролируемых    по

                   пункту    1.3.10.5, определяется с

                   использованием метода,  описанного

                   в  ASTM D 3418,   с    применением

                   сухого     метода.     Температура

                   перехода       в    стеклообразное

                   состояние для фенольных эпоксидных

                   смол определяется с использованием

                   метода,  описанного в ASTM D 4065,

                   при    частоте  1  Гц  и  скорости

                   нагрева 2 град.  С  в  минуту,   с

                   применением сухого метода

                   Технические   примечания.    Исключены.   -   Указ

                   Президента РФ от 04.12.2008 N 1726

 1.3.11.           Следующие металлы и соединения:

 1.3.11.1.         Металлы  в виде частиц с размерами  8104 30 000 0;

                   менее    60    мкм    сферической,  8109 20 000 0

                   пылевидной,   сфероидальной  форм,

                   чешуйчатые      или  измельченные,

                   изготовленные     из    материала,

                   содержащего    99%    или    более

                   циркония, магния или их сплавов

                   Техническое примечание.

                   При определении содержания

                   циркония    в   него    включается

                   природная примесь  гафния  (обычно

                   2 - 7%)

                   Примечание.

                   Металлы  или  сплавы,  указанные в

                   пункте 1.3.11.1, подлежат контролю

                   независимо       от          того,

                   инкапсулированы    они  или  нет в

                   алюминий,  магний,   цирконий  или

                   бериллий;

 1.3.11.2.         Бор  или  карбид бора чистотой 85%  2804 50 100 0;

                   или  выше в  виде частиц размерами  2849 90 100 0

                   60 мкм или менее

                   Примечание.

                   Металлы или соединения,  указанные

                   в  пункте  1.3.11.2,      подлежат

                   контролю      независимо  от того,

                   инкапсулированы    они  или  нет в

                   алюминий,    магний,  цирконий или

                   бериллий;

 1.3.11.3.         Гуанидин нитрат;                    2825 10 000 0;

                                                       2834 29 800 0;

                                                       2904

 1.3.11.4.         Нитрогуанидин (NQ)                  2925 29 000 0

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.12.           Следующие материалы:

 1.3.12.1.         Плутоний     в   любой   форме   с  2844 20 510 0;

                   содержанием   изотопа плутония-238  2844 20 590 0;

                   более 50% (по весу)                 2844 20 990 0

                   Примечание.

                   По       пункту    1.3.12.1     не

                   контролируются:

                   а) поставки,     содержащие    1 г

                   плутония или менее;

                   б) поставки,       содержащие  три

                   эффективных   грамма  плутония или

                   менее при использовании в качестве

                   чувствительного     элемента     в

                   приборах;

 1.3.12.2.         Предварительно         обогащенный  2844 40 200 0;

                   нептуний-237 в любой форме          2844 40 300 0

                   Примечание.

                   По       пункту    1.3.12.2     не

                   контролируются           поставки,

                   содержащие       не     более  1 г

                   нептуния-237

                   Техническое примечание.

                   Материалы,     указанные  в пункте

                   1.3.12, обычно    используются для

                   ядерных источников тепла

                   Особое примечание.

                   В       отношении      материалов,

                   указанных    в   пунктах 1.3.12  -

                   1.3.12.2, см. также пункты 1.3.4 -

                   1.3.4.2 раздела 2 и пункты 1.3.2 -

                   1.3.2.2 раздела 3

 1.4.              Программное обеспечение

 1.4.1.            Программное           обеспечение,

                   специально     разработанное   или

                   модифицированное  для  разработки,

                   производства     или    применения

                   оборудования,  контролируемого  по

                   пункту 1.2

 1.4.2.            Программное     обеспечение    для

                   разработки          композиционных

                   материалов с объемной или слоистой

                   структурой на основе органических,

                   металлических   или     углеродных

                   матриц

                   Особое примечание.

                   В        отношении    программного

                   обеспечения,  указанного  в пункте

                   1.4.2,    см.   также  пункт 1.4.1

                   раздела 2

 1.4.3.            Программное           обеспечение,

                   специально    разработанное    или

                   модифицированное, для  того  чтобы

                   дать   возможность    оборудованию

                   выполнять  функции   оборудования,

                   контролируемого     по      пункту

                   1.1.4.3

 (п. 1.4.3 введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.5.              Технология

 1.5.1.            Технологии    в    соответствии  с

                   общим  технологическим примечанием

                   для   разработки  или производства

                   оборудования    или    материалов,

                   контролируемых по пунктам 1.1.1.2,

                   1.1.1.3, 1.1.2 - 1.1.5,   1.2  или

                   пункту 1.3

                   Особое примечание.

                   В отношении технологий,  указанных

                   в пункте 1.5.1, см.   также  пункт

                   1.5.1 разделов 2 и 3

 1.5.2.            Иные нижеследующие технологии:

 1.5.2.1.          Технологии     разработки      или

                   производства полибензотиазолов или

                   полибензоксазолов;

 1.5.2.2.          Технологии     разработки      или

                   производства      фторэластомерных

                   соединений, содержащих по  крайней

                   мере один винилэфирный мономер;

 1.5.2.3.          Технологии     разработки      или

                   производства   следующих  исходных

                   материалов  или   некомпозиционных

                   керамических материалов:

 1.5.2.3.1.        Исходных    материалов, обладающих

                   всем нижеперечисленным:

                   а) любой из следующих  композиций:

                   простые     или   сложные   оксиды

                   циркония и сложные оксиды  кремния

                   или алюминия;

                   простые нитриды бора (с кубической

                   кристаллической         решеткой);

                   простые     или    сложные карбиды

                   кремния или бора; или

                   простые   или    сложные   нитриды

                   кремния;

                   б) суммарными       металлическими

                   примесями, исключая  преднамеренно

                   вносимые добавки, в количестве, не

                   превышающем:

                   1000 частей на миллион для простых

                   оксидов    или       карбидов; или

                   5000 частей на миллион для сложных

                   соединений или простых нитридов; и

                   в) являющихся любым из следующего:

                   1) диоксидом     циркония, имеющим

                   средний размер частиц, равный  или

                   меньше   1  мкм,  и  не  более 10%

                   частиц  с  размером, превышающим 5

                   мкм;

                   2) другими исходными  материалами,

                   имеющими  средний  размер  частиц,

                   равный или меньше 5 мкм,      и не

                   более 10% частиц размером более 10

                   мкм; или

                   3) имеющих       все    следующее:

                   пластинки,     отношение   длины к

                   толщине которых превышает значение

                   5;

                   нитевидные    кристаллы  диаметром

                   менее 2 мкм,  отношение  длины   к

                   диаметру    которых      превышает

                   значение 10; и

                   непрерывные или рубленные  волокна

                   диаметром менее 10 мкм;

 1.5.2.3.2.        Некомпозиционных      керамических

                   материалов,       состоящих     из

                   материалов,    указанных  в пункте

                   1.5.2.3.1

                   Примечание.

                   По       пункту     1.5.2.3.2   не

                   контролируются     технологии  для

                   разработки     или    производства

                   абразивных материалов;

 1.5.2.4.          Технологии            производства

                   ароматических полиамидных волокон;

 1.5.2.5.          Технологии    сборки, эксплуатации

                   или  восстановления    материалов,

                   контролируемых по пункту 1.3.1;

 1.5.2.6.          Технологии          восстановления

                   конструкций    из   композиционных

                   материалов объемной или   слоистой

                   структуры,   контролируемых     по

                   пункту    1.1.2,  или  материалов,

                   контролируемых   по пункту 1.3.7.3

                   или 1.3.7.4

                   Примечание.

                   По       пункту      1.5.2.6    не

                   контролируются    технологии   для

                   ремонта     элементов  конструкций

                   гражданских летательных  аппаратов

                   с использованием        углеродных

                   волокнистых     или     нитевидных

                   материалов    и  эпоксидных  смол,

                   содержащиеся    в     руководствах

                   производителя          летательных

                   аппаратов

 1.5.2.7.          Библиотеки        (параметрические

                   технические     базы      данных),

                   специально    разработанные    или

                   модифицированные, для  того  чтобы

                   дать   возможность    оборудованию

                   выполнять  функции   оборудования,

                   контролируемого по пункту 1.1.4.3

 (п. 1.5.2.7 введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Техническое примечание.

                   Для  целей  пункта   1.5.2.7   под

                   термином              "библиотека"

                   (параметрическая техническая  база

                   данных)  понимается   совокупность

                   технической информации,  обращение

                   к которой может  улучшить  рабочие

                   характеристики    соответствующего

                   оборудования или систем

 (техническое примечание введено Указом Президента  РФ  от  06.03.2008

 N 326)

                   Особое примечание.

                   В отношении технологий,  указанных

                   в пунктах 1.5.2.5 и 1.5.2.6,   см.

                   также     пункты   1.5.2 - 1.5.2.2

                   раздела 2

                   КАТЕГОРИЯ 2. ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ

 2.1.              Системы, оборудование и компоненты

 2.1.1.            Подшипники    или    подшипниковые

                   системы и их составные части:

 2.1.1.1.          Шариковые и  неразъемные роликовые  8482 10 100 9;

                   радиальные   и   радиально-упорные  8482 10 900;

                   подшипники  качения,  имеющие  все  8482 30 000 9;

                   допуски, указанные производителем,  8482 40 000 9;

                   в соответствии с классом  точности  8482 50 000 9;

                   4     или     выше    (лучше)   по  8482 91 900 0;

                   международному   стандарту ISO 492  8482 99 000 0

                   или его национальному эквиваленту,

                   в которых как кольца, так  и  тела

                   качения (ISO 5593) изготовлены  из

                   медно-никелевого     сплава    или

                   бериллия

 (в ред. Указов Президента РФ  от  01.12.2005 N 1384,  от  06.03.2008

 N 326)

                   Примечание.

                   По     пункту      2.1.1.1      не

                   контролируются          конические

                   роликовые подшипники;

 2.1.1.2.          Другие  шариковые  и   неразъемные  8482 10 100;

                   роликовые подшипники, имеющие  все  8482 10 900;

                   допуски, указанные производителем,  8482 30 000;

                   в соответствии с классом  точности  8482 40 000;

                   2   или    выше     (лучше)     по  8482 50 000;

                   международному   стандарту ISO 492  8482 80 000 9;

                   или его национальному эквиваленту   8482 91 900 0;

                                                       8482 99 000 0

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   По       пункту       2.1.1.2   не

                   контролируются          конические

                   роликовые подшипники;

 2.1.1.3.          Активные   магнитные подшипниковые  8483 30 380 9;

                   системы, характеризующиеся хотя бы  8483 30 800 8;

                   одним    из      нижеперечисленных  8505 11 000 0;

                   качеств:                            8505 19 100 0;

                   а) выполнены     из   материала  с  8505 19 900 0;

                   магнитной индукцией 2 Т или  более  8505 90 100 0;

                   и пределом текучести выше 414 МПа;  8505 90 900 0

                   б) являются              полностью

                   электромагнитными    с  трехмерным

                   униполярным       подмагничиванием

                   привода; или

                   в) имеют  высокотемпературные,   с

                   температурой 450 К (177 град. С) и

                   выше, позиционные датчики

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   По пункту 2.1.1 не  контролируются

                   шарики   с  допусками,  указанными

                   производителем,  в  соответствии с

                   международным стандартом ISO 3290,

                   по  степени  точности  5  или ниже

                   (хуже)

 2.2.              Испытательное,    контрольное    и

                   производственное оборудование

                   Технические примечания:

                   1. Вторичные параллельные оси  для

                   контурной    обработки  (например,

                   W-ось  на  горизонтально-расточных

                   станках     или    вторичная   ось

                   вращения,      центральная   линия

                   которой параллельна первичной  оси

                   вращения) не засчитываются в общее

                   количество    осей.   Ось вращения

                   необязательно означает вращение на

                   угол, больший 360 град.   Вращение

                   может   задаваться     устройством

                   линейного  перемещения  (например,

                   винтом или зубчатой рейкой)

                   2. Для целей пункта 2.2 количество

                   осей, которые могут быть совместно

                   скоординированы   для   контурного

                   управления,  является  количеством

                   осей,   по  которым   или   вокруг

                   которых    в   процессе  обработки

                   заготовки           осуществляются

                   одновременные  и   взаимосвязанные

                   движения    между   обрабатываемой

                   деталью  и инструментом.  Это   не

                   включает любые дополнительные оси,

                   по которым  осуществляются  другие

                   относительные  движения  в станке.

                   Такие оси включают:

                   а) оси систем правки  шлифовальных

                   кругов в шлифовальных станках;

                   б) параллельные    оси   вращения,

                   предназначенные   для    установки

                   отдельных обрабатываемых деталей;

                   в) коллинеарные   оси    вращения,

                   предназначенные                для

                   манипулирования              одной

                   обрабатываемой    деталью    путем

                   закрепления  ее в патроне с разных

                   концов

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   3. Номенклатура осей  определяется

                   в  соответствии  с   международным

                   стандартом  ISO 841   "Станки    с

                   числовым программным  управлением.

                   Номенклатура     осей    и   видов

                   движения"

                   4. Для  целей  настоящей категории

                   качающийся                шпиндель

                   рассматривается как ось вращения

                   5.       Заявленная       точность

                   позиционирования для каждой модели

                   станка,  полученная  в  результате

                   измерений,      проведенных      в

                   соответствии    с    международным

                   стандартом ISO  230/2  (1997)  или

                   его   национальным   эквивалентом,

                   может  использоваться   для   всех

                   станков    одной    модели     как

                   альтернатива испытаниям  отдельных

                   станков.    Заявленная    точность

                   позиционирования    означает    ее

                   значение,     представленное     в

                   качестве    показателя    точности

                   станков     модели     конкретного

                   исполнения              специально

                   уполномоченному       федеральному

                   органу  исполнительной  власти   в

                   области экспортного контроля.

                   Определение показателя точности:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) выбирается пять станков модели,

                   подлежащей оценке;

                   б) измеряется  точность   линейных

                   осей     в       соответствии    с

                   международным           стандартом

                   ISO 230/2 (1997);

                   в) определяются           величины

                   показателей  А   для  каждой   оси

                   каждого станка.  Метод определения

                   величины  показателя  А  описан  в

                   стандарте ISO;

                   г) определяется среднее   значение

                   показателя А для каждой оси.   Эта

                                       -

                   средняя   величина  А   становится

                                          -   -

                   заявленной  величиной (Ах, Ау ...)

                   для всех станков данной модели;

                   д) поскольку   станки, указанные в

                   категории  2  настоящего   Списка,

                   имеют  несколько  линейных   осей,

                   количество   заявленных    величин

                   показателя     точности      равно

                   количеству линейных осей;

                   е) если любая из осей определенной

                   модели станка, не  контролируемого

                   по      пунктам 2.2.1.1 - 2.2.1.3,

                                               -

                   характеризуется показателем А, для

                   шлифовальных станков равным 5  мкм

                   или менее (лучше), для фрезерных и

                   токарных    станков - 6,5 мкм  или

                   менее  (лучше),  то  производитель

                   обязан  каждые  18  месяцев заново

                   подтверждать величину точности

 2.2.1.            Станки, указанные ниже, и любые их

                   сочетания для обработки или  резки

                   металлов,           керамики     и

                   композиционных материалов, которые

                   в соответствии    с   техническими

                   спецификациями  изготовителя могут

                   быть      оснащены    электронными

                   устройствами     для     числового

                   программного управления,  а  также

                   специально разработанные  для  них

                   компоненты:

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   Примечания:

                   1. По       пункту      2.2.1   не

                   контролируются станки специального

                   назначения,           ограниченные

                   изготовлением зубчатых колес.  Для

                   таких станков см. пункт 2.2.3

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   2. По       пункту      2.2.1   не

                   контролируются станки специального

                   назначения,           ограниченные

                   изготовлением любых из   следующих

                   деталей:

                   а) коленчатых                  или

                   распределительных валов;

                   б) режущих инструментов;

                   в) червяков экструдеров;

                   г) гравированных   или  ограненных

                   частей ювелирных изделий

                   3. Станок, имеющий по крайней мере

                   две  возможности из трех: токарной

                   обработки,    фрезерования     или

                   шлифования     (например, токарный

                   станок       с        возможностью

                   фрезерования), должен  быть оценен

                   по каждому соответствующему пункту

                   2.2.1.1, 2.2.1.2 или 2.2.1.3

 (п. 3 введен Указом Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   Особое примечание.

                   Для   станков  чистовой  обработки

                   (финишных     станков)      оптики

                   см. пункт 2.2.2

 (особое  примечание  введено  Указом  Президента  РФ  от  04.12.2008

 N 1726)

 2.2.1.1.          Токарные станки,    имеющие    все  8458;

                   следующие характеристики:           8464 90 800 0;

                   а) точность позиционирования вдоль  8465 99 100 0

                   любой     линейной   оси  со всеми

                   доступными компенсациями,   равную

                   4,5  мкм  или  менее  (лучше)    в

                   соответствии     с   международным

                   стандартом ISO 230/2 (1997)    или

                   его национальным эквивалентом; и

                   б) две   или  более  оси,  которые

                   могут         быть       совместно

                   скоординированы   для   контурного

                   управления

                   Примечание.

                   По     пункту     2.2.1.1       не

                   контролируются   токарные  станки,

                   специально    разработанные    для

                   производства   контактных    линз,

                   имеющие     все          следующие

                   характеристики:

                   а) контроллер станка, ограниченный

                   для         применения           в

                   офтальмологических    целях      и

                   основанный     на      программном

                   обеспечении     для     частичного

                   программируемого ввода данных; и

                   б) отсутствие           вакуумного

                   патрона;

 (примечание в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 2.2.1.2.          Фрезерные станки,  имеющие   любую  8459 31 000 0;

                   из следующих характеристик:         8459 51 000 0;

                   а) имеющие     все       следующие  8459 61;

                   характеристики:                     8464 90 800 0;

                   точность    позиционирования вдоль  8465 92 000 0

                   любой    линейной   оси  со  всеми

                   доступными  компенсациями,  равную

                   4,5    мкм    или  менее (лучше) в

                   соответствии    с    международным

                   стандартом ISO 230/2 (1997)    или

                   его национальным эквивалентом;   и

                   три  линейные  оси  плюс  одну ось

                   вращения,  которые   могут    быть

                   совместно  скоординированы     для

                   контурного управления;

                   б) пять  или  более  осей, которые

                   могут      быть          совместно

                   скоординированы    для  контурного

                   управления;

                   в) для       координатно-расточных

                   станков  точность позиционирования

                   вдоль любой линейной оси со  всеми

                   доступными компенсациями, равную 3

                   мкм или    менее   (лучше)       в

                   соответствии    с    международным

                   стандартом ISO 230/2 (1997)    или

                   его национальным эквивалентом; или

                   г) станки   с   летучей    фрезой,

                   имеющие       все        следующие

                   характеристики:

                   биение  шпинделя  и эксцентриситет

                   менее   (лучше) 0,0004 мм  полного

                   показания  индикатора (ППИ);     и

                   повороты  суппорта    относительно

                   трех   ортогональных  осей  меньше

                   (лучше) двух дуговых секунд ППИ на

                   300 мм перемещения;

 2.2.1.3.          Шлифовальные     станки,   имеющие  8460 11 000;

                   любую из следующих  характеристик:  8460 19 000 0;

                   а) имеющие    все        следующие  8460 21;

                   характеристики:                     8460 29;

                   точность   позиционирования  вдоль  8464 20 950 0;

                   любой  линейной   оси   со   всеми  8465 93 000 0

                   доступными компенсациями, равную 3

                   мкм    или    менее     (лучше)  в

                   соответствии    с    международным

                   стандартом ISO 230/2 (1997)    или

                   его национальным эквивалентом;   и

                   три  или  более оси, которые могут

                   быть совместно скоординированы для

                   контурного управления; или

                   б) пять или  более  осей,  которые

                   могут         быть       совместно

                   скоординированы для контурного

                   управления

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   По       пункту       2.2.1.3   не

                   контролируются           следующие

                   шлифовальные станки:

                   а) круглошлифовальные,

                   внутришлифовальные               и

                   универсальные шлифовальные станки,

                   обладающие     всеми    следующими

                   характеристиками:  предназначенные

                   лишь для круглого    шлифования; и

                   с максимально возможной длиной или

                   наружным диаметром  обрабатываемой

                   детали 150 мм;

                   б) станки,              специально

                   разработанные                  как

                   координатно-шлифовальные,       не

                   имеющие Z-оси    или    W-оси,   с

                   точностью     позиционирования  со

                   всеми   доступными   компенсациями

                   меньше     (лучше)  3      мкм   в

                   соответствии   с     международным

                   стандартом  ISO 230/2 (1997)   или

                   его национальным эквивалентом;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   в) плоскошлифовальные станки;

 2.2.1.4.          Станки     для     электроискровой  8456 30

                   обработки   (СЭО)  беспроволочного

                   типа,    имеющие две или более оси

                   вращения,    которые   могут  быть

                   совместно     скоординированы  для

                   контурного управления;

 2.2.1.5.          Станки   для  обработки  металлов,  8424 30 900 0;

                   керамики     или    композиционных  8456 10 00;

                   материалов, имеющие все  следующие  8456 90 000 0

                   характеристики:

                   а) обработка            материалов

                   осуществляется любым из  следующих

                   способов:

                   струями воды или других жидкостей,

                   в    том   числе  с    абразивными

                   присадками;

                   электронным лучом; или

                   лазерным лучом; и

                   б) имеющие  две   или    более оси

                   вращения, которые:

                   могут        быть        совместно

                   скоординированы   для   контурного

                   управления; и

                   имеют   точность  позиционирования

                   менее (лучше) 0,003 град.;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 2.2.1.6.          Сверлильные станки для   сверления  8458;

                   глубоких   отверстий  или токарные  8459 21 000 0;

                   станки,    модифицированные    для  8459 29 000 0

                   сверления    глубоких   отверстий,

                   обеспечивающие        максимальную

                   глубину  сверления отверстий более

                   5000 мм и специально разработанные

                   для них компоненты

 2.2.2.            Станки  с   числовым   программным  8464 20 110 0;

                   управлением для чистовой обработки  8464 20 190 0;

                   (финишные   станки)   асферических  8464 20 950 0;

                   оптических            поверхностей  8465 93 000 0

                   с  выборочным  снятием  материала,

                   имеющие        все       следующие

                   характеристики:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) осуществляющие доводку  контура

                   до менее (лучше) 1,0 мкм;

                   б)     осуществляющие     чистовую

                   обработку  до  среднеквадратичного

                   значения    шероховатости    менее

                   (лучше) 100 нм;

                   в) имеющие четыре или  более  оси,

                   которые  могут   быть    совместно

                   скоординированы   для   контурного

                   управления; и

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   г) использующие любой из следующих

                   процессов:

                   магнитореологической      чистовой

                   обработки (МРЧО);

                   электрореологической      чистовой

                   обработки (ЭРЧО);

                   чистовой обработки  пучком  частиц

                   высокой энергии;

                   чистовой   обработки   с   помощью

                   рабочего  органа  в  виде надувной

                   мембраны; или

                   жидкоструйной чистовой обработки

 (абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 (п. 2.2.2 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Техническое примечание.

                   Для целей пункта 2.2.2:

                   а)  под  МРЧО  понимается  процесс

                   съема   материала,    использующий

                   абразивную   магнитную   жидкость,

                   вязкость   которой    регулируется

                   магнитным полем;

                   б)  под  ЭРЧО  понимается  процесс

                   съема   материала,    использующий

                   абразивную   жидкость,    вязкость

                   которой регулируется электрическим

                   полем;

                   в) под чистовой обработкой пучками

                   высокоэнергетических        частиц

                   понимается  процесс,  использующий

                   плазму атомов  химически  активных

                   элементов  или  пучки  ионов   для

                   избирательного съема материала;

                   г)  под  чистовой   обработкой   с

                   помощью  рабочего  органа  в  виде

                   надувной    мембраны    понимается

                   процесс,  в  котором  используется

                   мембрана      под       давлением,

                   деформирующая изделие при контакте

                   с ней на небольшом участке;

                   д)  под   жидкоструйной   чистовой

                   обработкой   понимается   процесс,

                   использующий  поток  жидкости  для

                   съема материала

 (техническое примечание  в  ред.  Указа  Президента РФ от 04.12.2008

 N 1726)

 2.2.3.            Станки    с  числовым  программным  8461 40 710 0;

                   управлением  или  станки с  ручным  8461 40 790 0

                   управлением     и       специально

                   предназначенные      для       них

                   компоненты,     оборудование   для

                   контроля     и     приспособления,

                   специально      разработанные  для

                   шевингования,  финишной обработки,

                   шлифования     или    хонингования

                   закаленных     (R  = 40 или более)

                                    c

                   прямозубых         цилиндрических,

                   косозубых и   шевронных   шестерен

                   диаметром   делительной окружности

                   более 1250 мм и шириной  зубчатого

                   венца, равной   15%  от   диаметра

                   делительной окружности или  более,

                   с    качеством   после    финишной

                   обработки     по   классу    3   в

                   соответствии    с    международным

                   стандартом ISO 1328

 2.2.4.            Горячие    изостатические  прессы,  8462 99

                   имеющие все нижеперечисленное,   и

                   специально разработанные  для  них

                   компоненты и приспособления:

                   а) камеры      с     регулируемыми

                   температурами    внутри    рабочей

                   полости  и    внутренним диаметром

                   полости камеры 406 мм и более; и

                   б) любую       из        следующих

                   характеристик:

                   максимальное рабочее давление выше

                   207 МПа;

                   регулируемые температуры выше 1773

                   К (1500 град. С); или

                   оборудование     для     насыщения

                   углеводородом      и      удаления

                   газообразных продуктов разложения

                   Техническое примечание.

                   Внутренний размер камеры относится

                   к полости, в которой   достигаются

                   рабочие   давление  и температура,

                   при этом исключаются  установочные

                   приспособления.   Указанный   выше

                   размер будет  наименьшим  из  двух

                   размеров - внутреннего    диаметра

                   камеры     высокого   давления или

                   внутреннего диаметра изолированной

                   высокотемпературной     камеры - в

                   зависимости от того, какая из этих

                   камер находится в другой

 2.2.5.            Оборудование,           специально

                   разработанное    для    осаждения,

                   обработки  и  активного управления

                   процессом нанесения неорганических

                   покрытий,  слоев   и   модификации

                   поверхности   (за      исключением

                   формирования    подложек       для

                   электронных схем) с использованием

                   процессов,  указанных  в таблице к

                   пункту   2.5.3.6  и  отмеченных  в

                   примечаниях  к  ней,   а     также

                   специально разработанные для  него

                   автоматизированные      компоненты

                   установки,       позиционирования,

                   манипулирования и регулирования:

 2.2.5.1.          Производственное оборудование  для  8419 89 989 0

                   химического  осаждения  из паровой

                   фазы  (CVD),     имеющее       все

                   нижеследующее:

                   а) процесс, модифицированный   для

                   реализации  одного  из   следующих

                   методов:

                   CVD    с   пульсирующим   режимом;

                   термического      осаждения      с

                   управляемым  образованием  центров

                   кристаллизации (CNTD); или

                   CVD   с   применением  плазменного

                   разряда,           модифицирующего

                   процесс; и

                   б) включающее любое из следующего:

                   высоковакуумные (вакуум,    равный

                   0,01      Па    или  ниже (лучше))

                   вращающиеся уплотнения; или

                   средства  регулирования    толщины

                   покрытия в процессе осаждения;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 2.2.5.2.          Производственное      оборудование  8543 10 000 0

                   ионной имплантации с током пучка 5

                   мА или более;

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

 2.2.5.3.          Технологическое  оборудование  для  8543 70 900 9

                   физического  осаждения  из паровой

                   фазы,     получаемой      нагревом

                   электронным       пучком (EB-PVD),

                   включающее  силовые    системы   с

                   расчетной  мощностью  более 80 кВт

                   и  имеющее любую  из     следующих

                   составляющих:

                   а) лазерную    систему  управления

                   уровнем    жидкой   ванны, которая

                   точно регулирует  скорость  подачи

                   заготовок; или

                   б) управляемое         компьютером

                   контрольно-измерительное

                   устройство, работающее на принципе

                   фотолюминесценции   ионизированных

                   атомов в потоке пара,  необходимое

                   для управления скоростью осаждения

                   покрытия,   содержащего   два  или

                   более элемента;

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

 2.2.5.4.          Производственное      оборудование  8419 89 300 0;

                   плазменного напыления,  обладающее  8419 89 98

                   любой из следующих характеристик:

                   а) работающее    при    пониженном

                   давлении контролируемой  атмосферы

                   (равном     или    ниже    10 кПа,

                   измеряемом на расстоянии до 300 мм

                   над    выходным   сечением   сопла

                   плазменной    горелки) в вакуумной

                   камере,    которая  перед  началом

                   процесса   напыления  может   быть

                   откачана до 0,01 Па; или

                   б) включающее             средства

                   регулирования   толщины покрытия в

                   процессе напыления;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 2.2.5.5.          Производственное      оборудование  8419 89 300 0;

                   осаждения             распылением,  8419 89 98

                   обеспечивающее     плотность  тока

                   0,1 мА/кв. мм   или      более, со

                   скоростью осаждения 15 мкм/ч   или

                   более;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 2.2.5.6.          Производственное      оборудование  8543 70 900 9

                   катодно-дугового        напыления,

                   включающее                 систему

                   электромагнитов    для  управления

                   положением активного пятна дуги на

                   катоде;

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

 2.2.5.7.          Производственное      оборудование  8543 70 900 9

                   ионного    осаждения,  позволяющее

                   осуществлять в процессе:

                   а) измерение толщины  покрытия  на

                   подложке  и  управление  скоростью

                   осаждения; или

                   б) измерение            оптических

                   характеристик

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

                   Примечание.

                   По      пунктам  2.2.5.1, 2.2.5.2,

                   2.2.5.5 - 2.2.5.7               не

                   контролируется        оборудование

                   химического осаждения из   паровой

                   фазы     (CVD),   катодно-дугового

                   напыления, осаждения  распылением,

                   ионного     осаждения   или ионной

                   имплантации,            специально

                   разработанное     для     покрытия

                   режущего     или   обрабатывающего

                   инструмента

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 2.2.6.            Системы,       оборудование      и

                   электронные сборки  для  измерения

                   или контроля размеров:

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 2.2.6.1.          Координатно-измерительные   машины  9031 80 320 0;

                   (КИМ)          с      компьютерным  9031 80 340 0

                   управлением      или      числовым

                   программным управлением,   имеющие

                   максимально допустимую погрешность

                   показания (МДПП)     по     любому

                   направлению     в       трехмерном

                   пространстве     в  любой  точке в

                   пределах рабочего диапазона машины

                   (то есть в пределах  длины  осей),

                   равную     или    меньше   (лучше)

                   (1,7 + L/1000) мкм (L - измеряемая

                   длина в миллиметрах), определенную

                   в    соответствии  с международным

                   стандартом ISO 10360-2 (2001);

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 2.2.6.2.          Приборы для измерения линейных или

                   угловых перемещений:

 2.2.6.2.1.        Приборы  для   измерения  линейных  9031 49 900 0;

                   перемещений,    имеющие   любую из  9031 80 320 0;

                   следующих составляющих:             9031 80 340 0;

                   а) измерительные           системы  9031 80 910 0

                   бесконтактного типа с разрешением,

                   равным или меньше (лучше) 0,2 мкм,

                   при диапазоне измерений до 0,2 мм;

                   б) системы     с      индуктивными

                   дифференциальными       датчиками,

                   имеющие       все        следующие

                   характеристики:

                   линейность,     равную  или меньше

                   (лучше)  0,1%,   в       диапазоне

                   измерений до 5 мм; и

                   дрейф, равный или  меньше  (лучше)

                   0,1% в день,    при    стандартной

                   комнатной температуре +/- 1 К;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   в) измерительные системы,  имеющие

                   все следующие составляющие:

                   содержащие лазер; и

                   сохраняющие в течение  по  крайней

                   мере  12   часов  при  температуре

                   20  град.  C  +/- 1  град.  C  все

                   следующие характеристики:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   разрешение на полной шкале 0,1 мкм

                   или меньше (лучше); и

                   способность достигать  погрешности

                   измерения     при      компенсации

                   показателя   преломления  воздуха,

                   равной  или меньше (лучше) (0,2  +

                   L / 2000)   мкм    (L - измеряемая

                   длина в миллиметрах);

                   или

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   г) электронные  сборки, специально

                   разработанные    для   обеспечения

                   возможности   обратной   связи   в

                   системах,     контролируемых    по

                   подпункту "в" пункта 2.2.6.2.1

 (пп. "г" введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   По     пункту     2.2.6.2.1     не

                   контролируются       измерительные

                   интерферометрические   системы   с

                   автоматическим        управлением,

                   разработанным    для    применения

                   техники    без   обратной   связи,

                   содержащие   лазер  для  измерения

                   погрешностей перемещения подвижных

                   частей   станков,   приборов   для

                   измерения   размеров  или  другого

                   подобного оборудования

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

                   Техническое примечание.

                   Для     целей    пункта  2.2.6.2.1

                   линейное    перемещение   означает

                   изменение     расстояния     между

                   измеряющим       элементом       и

                   контролируемым объектом;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 2.2.6.2.2.        Приборы   для  измерения   угловых  9031 49 900 0;

                   перемещений      с    погрешностью  9031 80 320 0;

                   измерения по угловой   координате,  9031 80 340 0;

                   равной     или      меньше (лучше)  9031 80 910 0

                   0,00025 град.

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   По      пункту 2.2.6.2.2        не

                   контролируются оптические приборы,

                   такие,    как     автоколлиматоры,

                   использующие коллимированный  свет

                   (например,  лазерное    излучение)

                   для  фиксации  углового   смещения

                   зеркала;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 2.2.6.3.          Оборудование для измерения чистоты  9031 49 900 0

                   поверхности    с       применением

                   оптического рассеяния как  функции

                   угла    с чувствительностью 0,5 нм

                   или менее (лучше)

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   Станки,   которые      могут  быть

                   использованы  в качестве   средств

                   измерения, подлежат контролю, если

                   их   параметры  соответствуют  или

                   превосходят              критерии,

                   установленные    для    параметров

                   станков или измерительных приборов

 2.2.7.            Роботы,       имеющие     любую из  8479 50 000 0;

                   нижеперечисленных характеристик, и  8537 10 100 0;

                   специально  разработанные  для них  8537 10 910 9;

                   устройства    управления и рабочие  8537 10 990 0

                   органы:

                   а) способность в реальном масштабе

                   времени    осуществлять     полную

                   трехмерную  обработку  изображений

                   или    полный  трехмерный   анализ

                   сцены    с    генерированием   или

                   модификацией     программ   либо с

                   генерированием  или   модификацией

                   данных  для числового программного

                   управления

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Техническое примечание.

                   Ограничения  по  анализу сцены  не

                   включают  аппроксимацию   третьего

                   измерения      по      результатам

                   наблюдения под заданным углом  или

                   ограниченную           черно-белую

                   интерпретацию восприятия   глубины

                   или     текстуры  для утвержденных

                   заданий (2 1/2 D);

                   б) специально разработанные      в

                   соответствии     с   национальными

                   стандартами           безопасности

                   применительно к условиям работы со

                   взрывчатыми   веществами,  которые

                   могут быть  использованы в военных

                   целях;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечание.

                   Подпункт     "б"    пункта   2.2.7

                   не     применяется    к   роботам,

                   специально    разработанным    для

                   применения  в  камерах для окраски

                   распылением;

 (примечание введено Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   в) специально   разработанные  или

                   оцениваемые     как    радиационно

                   стойкие,     выдерживающие   более

                         3               5

                   5 х 10  Гр (Si)[5 х 10  рад]   без

                   ухудшения         эксплуатационных

                   характеристик; или

                   г) специально    разработанные для

                   работы   на   высотах, превышающих

                   30 000 м

 2.2.8.            Узлы    или    блоки,   специально

                   разработанные     для станков, или

                   системы для контроля или измерения

                   размеров:

 2.2.8.1.          Линейные    измерительные элементы  9031

                   обратной       связи    (например,

                   устройства    индуктивного   типа,

                   калиброванные  шкалы, инфракрасные

                   системы  или  лазерные   системы),

                   имеющие     полную  точность менее

                                               -3

                   (лучше) [800 + (600 х L x 10  )]

                   нм (L - эффективная      длина   в

                   миллиметрах)

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Особое примечание.

                   Для  лазерных   систем  см.  также

                   подпункты   "в"   и   "г"   пункта

                   2.2.6.2.1;

 (в ред. Указов Президента РФ  от  01.12.2005 N 1384,  от  04.12.2008

 N 1726)

 2.2.8.2.          Угловые   измерительные   элементы  9031

                   обратной      связи     (например,

                   устройства     индуктивного  типа,

                   калиброванные  шкалы, инфракрасные

                   системы   или   лазерные системы),

                   имеющие    точность  менее (лучше)

                   0,00025 град.

                   Особое примечание.

                   Для   лазерных  систем  см.  также

                   пункт 2.2.6.2.2;

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005 N 1384,  от  04.12.2008

 N 1726)

 2.2.8.3.          Составные    поворотные  столы или  8466

                   качающиеся    шпиндели, применение

                   которых     в       соответствии с

                   техническими      характеристиками

                   изготовителя может  модифицировать

                   станки    до  уровня, указанного в

                   пункте 2.2, или выше

 2.2.9.            Обкатные   вальцовочные и гибочные  8462 21 100;

                   станки,  которые  в соответствии с  8462 21 800;

                   технической          документацией  8463 90 000 0

                   производителя      могут      быть

                   оборудованы      блоками числового

                   программного       управления  или

                   компьютерным управлением и которые

                   имеют      все           следующие

                   характеристики:

                   а) две   или  более контролируемые

                   оси,     по    крайней мере две из

                   которых  могут  быть  одновременно

                   скоординированы  для    контурного

                   управления; и

                   б) усилие на ролике более 60 кН

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Техническое примечание.

                   Станки,     объединяющие   функции

                   обкатных  вальцовочных  и гибочных

                   станков, рассматриваются для целей

                   пункта     2.2.9 как относящиеся к

                   гибочным станкам

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 2.3.              Материалы - нет

 2.4.              Программное обеспечение

 2.4.1.            Программное обеспечение иное,  чем

                   контролируемое  по   пункту 2.4.2,

                   специально    разработанное    или

                   модифицированное   для разработки,

                   производства     или    применения

                   оборудования, контролируемого   по

                   пункту 2.1 или 2.2;

 2.4.2.            Программное    обеспечение     для

                   электронных устройств, в том числе

                   встроенное     в       электронное

                   устройство  или   систему,  дающее

                   возможность таким устройствам  или

                   системам  функционировать как блок

                   ЧПУ,      способный координировать

                   одновременно  более  четырех  осей

                   для контурного управления

                   Примечания:

                   1. По пункту         2.4.2      не

                   контролируется         программное

                   обеспечение,            специально

                   разработанное или модифицированное

                   для     работы    станков,      не

                   контролируемых      по     пунктам

                   категории 2

                   2. По       пункту      2.4.2   не

                   контролируется         программное

                   обеспечение      для      изделий,

                   контролируемых по    пункту 2.2.2.

                   В     отношении    контроля     за

                   программным    обеспечением    для

                   изделий,  контролируемых по пункту

                   2.2.2, см. пункт 2.4.1

 (примечания в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   Особое примечание.

                   В отношении           программного

                   обеспечения, указанного  в  пункте

                   2.4.1,    см.    также пункт 2.4.1

                   раздела 2

 2.5.              Технология

 2.5.1.            Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим    примечанием для

                   разработки     оборудования    или

                   программного          обеспечения,

                   контролируемых по пункту 2.1,  2.2

                   или 2.4

 2.5.2.            Технологии  в соответствии с общим

                   технологическим    примечанием для

                   производства         оборудования,

                   контролируемого по пункту 2.1  или

                   2.2

                   Особое примечание.

                   В отношении технологий,  указанных

                   в пунктах 2.5.1 и 2.5.2, см. также

                   пункт 2.5.1 раздела 2

 2.5.3.            Иные нижеследующие технологии:

 2.5.3.1.          Технологии       для    разработки

                   интерактивной       графики    как

                   встроенной  части  блока числового

                   программного      управления   для

                   подготовки      или    модификации

                   программ обработки деталей;

 2.5.3.2.          Технологии  для   производственных

                   процессов металлообработки:

 2.5.3.2.1.        Технологии     для  проектирования

                   инструмента,        пресс-форм или

                   зажимных           приспособлений,

                   специально     разработанные   для

                   любого из следующих процессов:

                   а) формообразования  в    условиях

                   сверхпластичности;

                   б) диффузионной сварки; или

                   в) гидравлического     прессования

                   прямого действия;

 2.5.3.2.2.        Технические     данные, включающие

                   описание          технологического

                   процесса или его параметры:

                   а) для формообразования в условиях

                   сверхпластичности     изделий   из

                   алюминиевых, титановых сплавов или

                   суперсплавов:

                   подготовка поверхности;

                   скорость  деформации;

                   температура;

                   давление;

                   б) для      диффузионной    сварки

                   титановых         сплавов      или

                   суперсплавов:

                   подготовка поверхности;

                   температура;

                   давление;

                   в) для гидравлического прессования

                   прямого действия алюминиевых   или

                   титановых сплавов:

                   давление;

                   время цикла;

                   г) для    горячего изостатического

                   уплотнения титановых,  алюминиевых

                   сплавов или суперсплавов:

                   температура;

                   давление;

                   время цикла;

 2.5.3.3.          Технологии для     разработки  или

                   производства        гидравлических

                   прессов для штамповки с вытяжкой и

                   соответствующих       матриц   для

                   изготовления конструкций  корпусов

                   летательных аппаратов;

 2.5.3.4.          Технологии   для        разработки

                   генераторов  машинных  команд  для

                   управления   станком    (например,

                   программ обработки деталей)     на

                   основе проектных данных,  хранимых

                   в блоках числового программного

                   управления;

 2.5.3.5.          Технологии     для      разработки

                   комплексного          программного

                   обеспечения       для    включения

                   экспертных систем, повышающих    в

                   заводских    условиях операционные

                   возможности     блоков   числового

                   программного управления;

 2.5.3.6.          Технологии      для     осаждения,

                   обработки  и  активного управления

                   процессом нанесения внешних  слоев

                   неорганических   покрытий,    иных

                   покрытий и модификации поверхности

                   (за     исключением   формирования

                   подложек для электронных схем)   с

                   использованием          процессов,

                   указанных  в  таблице к настоящему

                   пункту и примечаниях к ней

                   Особое примечание.

                   Нижеследующая таблица  определяет,

                   что     технология     конкретного

                   процесса      нанесения   покрытия

                   подлежит     экспортному  контролю

                   только     при   указанных  в  ней

                   сочетаниях     позиций в  колонках

                   "Получаемое        покрытие"     и

                   "Подложки". Например,     подлежат

                   контролю               технические

                   характеристики процесса  нанесения

                   силицидного     покрытия   методом

                   химического  осаждения  из паровой

                   фазы     (CVD)    на   подложки из

                   углерод-углерода и  композиционных

                   материалов  с   керамической   или

                   металлической   матрицей.  Однако,

                   если      подложка   выполнена  из

                   металлокерамического       карбида

                   вольфрама (16) или карбида кремния

                   (18), контроль не требуется,   так

                   как во втором случае    получаемое

                   покрытие    не       указано     в

                   соответствующей   колонке для этих

                   подложек      (металлокерамический

                   карбид вольфрама и карбид кремния)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Таблица к пункту 2.5.3.6

Технические приемы нанесения покрытий

┌────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┐

│Процесс нанесе- │       Подложки        │   Получаемое покрытие   │

│ния покрытия    │                       │                         │

│(1) <*>         │                       │                         │

└────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┘

 1. Химическое    суперсплавы             алюминиды на  поверхности

 осаждение из                             внутренних каналов

 паровой фазы

 (CVD)

                  керамика (19) и стекла  силициды,

                  с малым  коэффициентом  карбиды,

                  линейного   расширения  диэлектрические      слои

                  (14)                    (15),

                                          алмаз,

                                          алмазоподобный    углерод

                                          (17)

                  углерод-углерод,        силициды,

                  композиционные          карбиды,

                  материалы            с  тугоплавкие      металлы,

                  керамической       или  смеси перечисленных  выше

                  металлической матрицей  материалов           (4),

                                          диэлектрические      слои

                                          (15),

                                          алюминиды,

                                          сплавы    на       основе

                                          алюминидов (2),

                                          нитрид бора

                  металлокерамический     карбиды,

                  карбид       вольфрама  вольфрам,

                  (16), карбид   кремния  смеси перечисленных  выше

                  (18)                    материалов (4),

                                          диэлектрические слои (15)

                  молибден и его сплавы   диэлектрические      слои

                                          (15)

                  бериллий и его сплавы   диэлектрические      слои

                                          (15),

                                          алмаз,

                                          алмазоподобный    углерод

                                          (17)

                  материалы        окон   диэлектрические      слои

                  датчиков (9)            (15),

                                          алмаз,

                                          алмазоподобный    углерод

                                          (17)

 2. Физическое

 осаждение из

 паровой фазы,

 получаемой

 нагревом

 2.1. Физическое  суперсплавы             сплавы     на      основе

 осаждение из                             силицидов,

 паровой фазы,                            сплавы     на      основе

 полученной                               алюминидов   (2),

 нагревом                                 MCrAlX (5),

 электронным                              модифицированный  диоксид

 пучком                                   циркония (12),

                                          силициды,

                                          алюминиды,

                                          смеси перечисленных  выше

                                          материалов (4)

                  керамика (19) и стекла  диэлектрические слои (15)

                  с малым  коэффициентом

                  линейного   расширения

                  (14)

                  коррозионно-стойкие     MCrAlX (5),

                  стали (7)               модифицированный  диоксид

                                          циркония (12),

                                          смеси перечисленных  выше

                                          материалов (4)

                  углерод-углерод,        силициды,

                  композиционные          карбиды,

                  материалы            с  тугоплавкие      металлы,

                  керамической       или  смеси перечисленных  выше

                  металлической матрицей  материалов (4),

                                          диэлектрические      слои

                                          (15),

                                          нитрид бора

                  металлокерамический     карбиды,

                  карбид вольфрама (16),  вольфрам,

                  карбид кремния (18)     смеси перечисленных  выше

                                          материалов (4),

                                          диэлектрические слои (15)

                  молибден и его сплавы   диэлектрические слои (15)

                  бериллий и его сплавы   диэлектрические      слои

                                          (15),

                                          бориды,

                                          бериллий

                  материалы         окон  диэлектрические слои (15)

                  датчиков (9)

                  титановые сплавы (13)   бориды,

                                          нитриды

 2.2. Ионно-      керамика (19) и стекла  диэлектрические      слои

 ассистированное  с малым  коэффициентом  (15),

 физическое       линейного   расширения  алмазоподобный углерод

 осаждение из     (14)

 паровой фазы,

 полученной ре-   углерод-углерод,        диэлектрические слои (15)

 зистивным наг-   композиционные

 ревом (ионное    материалы            с

 осаждение)       керамической       или

                  металлической матрицей

                  металлокерамический     диэлектрические слои (15)

                  карбид вольфрама (16),

                  карбид кремния (18)

                  молибден и его сплавы   диэлектрические слои (15)

                  бериллий и его сплавы   диэлектрические слои (15)

                  материалы         окон  диэлектрические      слои

                  датчиков (9)            (15),

                                          алмазоподобный    углерод

                                          (17)

 2.3. Физическое  керамика (19) и стекла  силициды,

 осаждение из     с малым  коэффициентом  диэлектрические слои

 паровой фазы,    линейного   расширения  (15),

 полученной ла-   (14)                    алмазоподобный углерод

 зерным нагревом                          (17)

                  углерод-углерод,        диэлектрические слои (15)

                  композиционные

                  материалы            с

                  керамической       или

                  металлической матрицей

                  металлокерамический     диэлектрические слои (15)

                  карбид вольфрама (16),

                  карбид кремния (18)

                  молибден и его сплавы   диэлектрические слои (15)

                  бериллий и его сплавы   диэлектрические слои (15)

                  материалы         окон  диэлектрические      слои

                  датчиков (9)            (15),

                                          алмазоподобный    углерод

                                          (17)

 2.4. Физическое  суперсплавы             сплавы     на      основе

 осаждение из                             силицидов,

 паровой фазы,                            сплавы      на     основе

 полученной ка-                           алюминидов (2),

 тодно-дуговым                            MCrAlX (5)

 разрядом         полимеры    (11)     и  бориды,

                  композиционные          карбиды,

                  материалы            с  нитриды,

                  органической матрицей   алмазоподобный    углерод

                                          (17)

 3. Твердофазное  углерод-углерод,        силициды,

 диффузионное     композиционные          карбиды,

 насыщение (10)   материалы            с  смеси перечисленных  выше

                  керамической       или  материалов (4)

                  металлической матрицей

                  титановые сплавы (13)   силициды,

                                          алюминиды,

                                          сплавы     на      основе

                                          алюминидов (2)

                  тугоплавкие металлы  и  силициды,

                  сплавы (8)              оксиды

 4. Плазменное    суперсплавы             MCrAlX (5),

 напыление                                модифицированный  диоксид

                                          циркония (12),

                                          смеси перечисленных  выше

                                          материалов (4),

                                          истираемый

                                          никель-графитовый

                                          материал,

                                          истираемый

                                          никель-хром-алюминиевый

                                          сплав,

                                          истираемый

                                          алюминиево-кремниевый

                                          сплав,

                                          содержащий полиэфир,

                                          сплавы      на     основе

                                          алюминидов (2)

                  алюминиевые сплавы (6)  MCrAlX (5),

                                          модифицированный

                                          диоксид циркония (12),

                                          силициды,

                                          смеси перечисленных выше

                                          материалов (4)

                  тугоплавкие металлы  и  алюминиды,

                  сплавы (8)              силициды,

                                          карбиды

                  коррозионно-стойкие     MCrAlX (5),

                  стали (7)               модифицированный  диоксид

                                          циркония (12),

                                          смеси перечисленных  выше

                                          материалов (4)

                  титановые сплавы (13)   карбиды,

                                          алюминиды,

                                          силициды,

                                          сплавы     на      основе

                                          алюминидов (2),

                                          истираемый

                                          никель-графитовый

                                          материал,

                                          истираемый

                                          никель-хром-алюминиевый

                                          сплав,

                                          истираемый

                                          алюминиево-кремниевый

                                          сплав,

                                          содержащий полиэфир

 5. Нанесение     тугоплавкие металлы  и  оплавленные силициды,

 шликера          сплавы (8)              оплавленные     алюминиды

                                          (кроме        резистивных

                                          нагревательных элементов)

                  углерод-углерод,        силициды,

                  композиционные          карбиды,

                  материалы            с  смеси перечисленных  выше

                  керамической       или  материалов (4)

                  металлической матрицей

 6. Осаждение     суперсплавы             сплавы     на      основе

 распылением                              силицидов,

                                          сплавы      на     основе

                                          алюминидов (2),

                                          алюминиды,

                                          модифицированные

                                          благородным металлом (3),

                                          MCrAlX (5),

                                          модифицированный  диоксид

                                          циркония (12),

                                          платина,

                                          смеси перечисленных  выше

                                          материалов (4)

                  керамика (19) и стекла  силициды,

                  с малым  коэффициентом  платина,

                  линейного   расширения  смеси перечисленных  выше

                  (14)                    материалов           (4),

                                          диэлектрические      слои

                                          (15),      алмазоподобный

                                          углерод (17)

                  титановые сплавы (13)   бориды,

                                          нитриды,

                                          оксиды,

                                          силициды,

                                          алюминиды,

                                          сплавы      на     основе

                                          алюминидов (2),

                                          карбиды

                  углерод-углерод,        силициды,

                  композиционные          карбиды,

                  материалы            с  тугоплавкие      металлы,

                  керамической       или  смеси перечисленных  выше

                  металлической матрицей  материалов (4),

                                          диэлектрические      слои

                                          (15),

                                          нитрид бора

                  металлокерамический     карбиды,

                  карбид вольфрама (16),  вольфрам,

                  карбид кремния (18)     смеси перечисленных  выше

                                          материалов (4),

                                          диэлектрические      слои

                                          (15),

                                          нитрид бора

                  молибден и его сплавы   диэлектрические слои (15)

                  бериллий и его сплавы   бориды,

                                          диэлектрические      слои

                                          (15),

                                          бериллий

                  материалы         окон  диэлектрические      слои

                  датчиков (9)            (15),

                                          алмазоподобный    углерод

                                          (17)

                  тугоплавкие металлы  и  алюминиды,

                  сплавы (8)              силициды,

                                          оксиды,

                                          карбиды

 7. Ионная        высокотемпературные     присадки хрома,

 имплантация      подшипниковые стали     тантала или ниобия

                  титановые сплавы (13)   бориды,

                                          нитриды

                  бериллий и его сплавы   бориды

                  металлокерамический     карбиды,

                  карбид вольфрама (16)   нитриды

────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

<*> См. пункт примечаний к данной таблице, соответствующий указанному в скобках.

Примечания к таблице:

1. Термин "процесс нанесения покрытия" включает как нанесение первоначального покрытия, так и ремонт, а также обновление существующих покрытий.

2. Покрытие сплавами на основе алюминида включает одно- или многоступенчатое нанесение покрытия, в котором элемент или элементы осаждаются до или в процессе нанесения алюминидного покрытия, даже если эти элементы наносятся с применением других процессов. Это, однако, не включает многократное использование одношагового процесса твердофазного диффузионного насыщения для получения легированных алюминидов.

3. Покрытие алюминидом, модифицированным благородным металлом, включает многошаговое нанесение покрытия, в котором слои благородного металла или благородных металлов наносятся каким-либо другим процессом до нанесения алюминидного покрытия.

4. Термин "смеси" означает материалы, полученные пропиткой, материалы с изменяющимся по объему химическим составом, материалы, полученные совместным осаждением, в том числе слоистые; при этом смеси получаются в одном или нескольких процессах нанесения покрытий, описанных в таблице.

5. MCrAlX соответствует сплаву покрытия, где М обозначает кобальт, железо, никель или их комбинацию, X - гафний, иттрий, кремний, тантал в любом количестве или другие специально внесенные добавки с их содержанием более 0,01% (по весу) в различных пропорциях и комбинациях, кроме:

а) CoCrAlY-покрытий, содержащих менее 22% (по весу) хрома, менее 7% (по весу) алюминия и менее 2% (по весу) иттрия;

б) CoCrAlY-покрытий, содержащих 22 - 24% (по весу) хрома, 10 - 12% (по весу) алюминия и 0,5 - 0,7% (по весу) иттрия;

в) NiCrAlY-покрытий, содержащих 21 - 23% (по весу) хрома, 10 - 12% (по весу) алюминия и 0,9 - 1,1% (по весу) иттрия.

6. Термин "алюминиевые сплавы" относится к сплавам с прочностью при растяжении 190 МПа или выше при температуре 293 К (20 град. С).

7. Термин "коррозионно-стойкая сталь" означает сталь из серии AISI-300 (AISI - American Iron and Steel Institute - Американский институт железа и стали) или сталь соответствующего национального стандарта.

8. Тугоплавкие металлы и сплавы включают следующие металлы и их сплавы: ниобий, молибден, вольфрам и тантал.

9. Материалами окон датчиков являются: оксид алюминия (поликристаллический), кремний, германий, сульфид цинка, селенид цинка, арсенид галлия, алмаз, фосфид галлия, сапфир, а для окон датчиков диаметром более 40 мм - фтористый цирконий и фтористый гафний.

10. Технология одношагового процесса твердофазного диффузионного насыщения сплошных аэродинамических поверхностей не контролируется по категории 2.

11. Полимеры включают полиимиды, полиэфиры, полисульфиды, поликарбонаты и полиуретаны.

12. Термин "модифицированный оксид циркония" означает оксид циркония с добавками оксидов других металлов (таких, как оксиды кальция, магния, иттрия, гафния, редкоземельных металлов) в целях стабилизации определенных кристаллографических фаз и фазовых составов. Покрытия - температурные барьеры из оксида циркония, модифицированные оксидом кальция или магния методом смешения или сплавления, не контролируются.

13. Титановые сплавы - только сплавы для аэрокосмического применения с прочностью на растяжение 900 МПа или выше при температуре 293 К (20 град. С).

    14. Стекла с малым коэффициентом линейного расширения включают

стекла,  имеющие  измеренный  при  температуре  293 К (20 град. С)

                                   -7  -1

коэффициент линейного расширения 10   К   или менее.

15. Диэлектрический слой - покрытие, состоящее из нескольких диэлектрических материалов-слоев, в котором интерференционные свойства структуры, составленной из материалов с различными показателями отражения, используются для отражения, пропускания или поглощения в различных диапазонах длин волн. Диэлектрический слой - понятие, относящееся к структурам, состоящим из более чем четырех слоев диэлектрика или композиционных слоев диэлектрик-металл.

16. Металлокерамический карбид вольфрама не включает следующие твердые сплавы, применяемые для режущего инструмента и инструмента для обработки металлов давлением: карбид вольфрама - (кобальт, никель), карбид титана - (кобальт, никель), карбид хрома - (никель, хром) и карбид хрома - никель.

17. Не контролируются технологии, специально разработанные для нанесения алмазоподобного углерода на любые из следующих изделий, произведенных из сплавов, содержащих менее 5% бериллия: дисководы (накопители на магнитных дисках) и головки, оборудование для производства расходных материалов, клапаны для вентилей, диффузоры громкоговорителей, детали автомобильных двигателей, режущие инструменты, вырубные штампы и пресс-формы для штамповки, оргтехника, микрофоны, медицинские приборы или формы для литья или формования пластмассы.

(в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

18. Карбид кремния не включает материалы, применяемые для режущего инструмента и инструмента для обработки металлов давлением.

19. "Керамические подложки" в том смысле, в котором этот термин применяется в настоящем пункте, не включают в себя керамические материалы, содержащие 5% (по весу) или более связующих как отдельных компонентов, а также в сочетании с другими компонентами.

Технические примечания к таблице:

Процессы, указанные в колонке "Процесс нанесения покрытия", определяются следующим образом:

1. Химическое осаждение из паровой фазы (СVD) - это процесс нанесения внешнего покрытия или покрытия с модификацией поверхности подложки, когда металл, сплав, композиционный материал, диэлектрик или керамика осаждается на нагретую подложку. Газообразные реагенты разлагаются или соединяются вблизи подложки или на самой подложке, в результате чего на ней осаждается требуемый материал в форме химического элемента, сплава или соединения. Энергия для указанных химических реакций может быть обеспечена теплом подложки, плазмой тлеющего разряда или лучом лазера.

Особые примечания:

а) CVD включает следующие процессы: осаждение в направленном газовом потоке без непосредственного контакта засыпки с подложкой, CVD с пульсирующим режимом, термическое осаждение с управляемым образованием центров кристаллизации (CNTD), CVD с применением плазменного разряда, ускоряющего процесс;

б) засыпка означает погружение подложки в порошковую смесь;

в) газообразные реагенты, используемые в процессе без непосредственного контакта засыпки с подложкой, производятся с применением тех же основных реакций и параметров, что и при твердофазном диффузионном насыщении.

2. Физическое осаждение из паровой фазы, получаемой нагревом, - это процесс нанесения внешнего покрытия в вакууме при давлении ниже 0,1 Па с использованием какого-либо источника тепловой энергии для испарения материала покрытия. Процесс приводит к конденсации или осаждению пара на соответствующим образом установленную подложку.

Обычной модификацией процесса является напуск газа в вакуумную камеру в целях синтеза химического соединения в покрытии.

Использование ионного или электронного пучка либо плазмы для активизации нанесения покрытия или участия в этом процессе является также обычной модификацией этого метода. Применение контрольно-измерительных устройств для измерения в технологическом процессе оптических характеристик и толщины покрытия может быть особенностью этих процессов. Особенности конкретных процессов физического осаждения из паровой фазы, получаемой нагревом, состоят в следующем:

а) физическое осаждение из паровой фазы, полученной нагревом электронным пучком, использует пучок электронов для нагревания и испарения материала, образующего покрытие;

б) ионно-ассистированное физическое осаждение из паровой фазы, полученной резистивным нагревом, использует резистивные нагреватели в сочетании с падающим ионным пучком (пучками) в целях получения контролируемого и однородного потока пара материала покрытия;

в) при испарении лазером используется импульсный или непрерывный лазерный луч;

г) в процессе катодного дугового напыления используется расходный катод, из материала которого образуется покрытие и имеется дуговой разряд, который инициируется на поверхности катода после кратковременного контакта с пусковым устройством. Контролируемое движение дуги приводит к эрозии поверхности катода и образованию высокоионизованной плазмы. Анод может быть коническим и располагаться по периферии катода через изолятор, или сама камера может играть роль анода. Для реализации процесса нанесения покрытия вне прямой видимости подается электрическое смещение на подложку;

Особое примечание.

Описанный в подпункте "г" процесс не относится к нанесению покрытий неуправляемой катодной дугой и без подачи электрического смещения на подложку.

д) ионное осаждение - специальная модификация процесса физического осаждения из паровой фазы, получаемой нагревом, в котором плазменный или ионный источник используется для ионизации материала наносимых покрытий, а отрицательное смещение, приложенное к подложке, способствует экстракции необходимых ионов из плазмы. Введение активных реагентов, испарение твердых материалов в камере, а также использование контрольно-измерительных устройств, обеспечивающих измерение (в процессе нанесения покрытий) оптических характеристик и толщины покрытий, - обычные модификации этого процесса.

3. Твердофазное диффузионное насыщение - процесс, модифицирующий поверхностный слой, или процесс нанесения внешнего покрытия, при которых изделие погружено в порошковую смесь (засыпку), состоящую из:

а) порошков металлов, подлежащих нанесению на поверхность изделия (обычно алюминий, хром, кремний или их комбинации);

б) активатора (в большинстве случаев галоидная соль); и

в) инертного порошка, чаще всего оксида алюминия.

Изделие и порошковая смесь находятся в муфеле с температурой от 1030 К (757 град. С) до 1375 К (1102 град. С) в течение достаточно продолжительного времени для нанесения покрытия.

4. Плазменное напыление - процесс нанесения внешнего покрытия, при котором в горелку, образующую и управляющую плазмой, подается порошок или проволока материала покрытия, который при этом плавится и несется на подложку, где формируется покрытие. Плазменное напыление может проводиться либо в режиме низкого давления, либо в режиме высокой скорости.

Особые примечания:

а) низкое давление означает давление ниже атмосферного;

б) высокая скорость означает, что скорость потока на срезе сопла горелки, приведенная к температуре 293 К (20 град. С) и давлению 0,1 МПа, превышает 750 м/с.

(в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

5. Нанесение шликера - процесс, модифицирующий поверхностный слой, или процесс нанесения внешнего покрытия, в которых металлический или керамический порошок с органической связкой, суспендированный в жидкости, наносится на подложку посредством напыления, погружения или окраски с последующими сушкой при комнатной или повышенной температуре и термообработкой для получения необходимого покрытия.

6. Осаждение распылением - процесс нанесения внешнего покрытия, основанный на передаче импульса, когда положительные ионы ускоряются в электрическом поле в направлении к поверхности мишени (материала покрытия). Кинетическая энергия падающих на мишень ионов достаточна для выбивания атомов с поверхности мишени, которые затем осаждаются на соответствующим образом установленную подложку.

Особые примечания:

а) таблица относится только к триодному, магнетронному или реакционному осаждению распылением, которое используется для увеличения адгезии материала покрытия и скорости осаждения, а также к радиочастотному расширению процесса, что позволяет испарять неметаллические материалы;

б) для активации процесса осаждения могут быть использованы низкоэнергетические ионные пучки (менее 5 КэВ).

7. Ионная имплантация - процесс модификации поверхности, когда легирующий материал ионизируется, ускоряется в электрическом поле и имплантируется в приповерхностный слой подложки. Это определение включает также процессы, в которых ионная имплантация производится одновременно с физическим осаждением из паровой фазы, полученной нагревом электронным пучком, или с осаждением распылением.

Некоторые пояснения к таблице.

Следует понимать, что следующая техническая информация, сопровождающая таблицу, должна использоваться при необходимости:

1. Нижеследующие технологии предварительной обработки подложек, указанных в таблице:

1.1. Параметры процесса снятия покрытия химическими методами в соответствующей ванне:

1.1.1. Состав раствора:

1.1.1.1. Для удаления старых или поврежденных покрытий, продуктов коррозии или инородных отложений;

1.1.1.2. Для приготовления новых подложек;

1.1.2. Время обработки;

1.1.3. Температура ванны;

1.1.4. Число и последовательность промывочных циклов;

1.2. Визуальные и макроскопические критерии для определения приемлемости чистоты подложки;

1.3. Параметры цикла термообработки:

1.3.1. Атмосферные параметры:

1.3.1.1. Состав атмосферы;

1.3.1.2. Давление;

1.3.2. Температура термообработки;

1.3.3. Время термообработки;

1.4. Параметры процесса подготовки поверхности подложки:

1.4.1. Параметры пескоструйной обработки:

1.4.1.1. Состав крошки, дроби;

1.4.1.2. Размеры и форма крошки, дроби;

1.4.1.3. Скорость крошки;

1.4.2. Время и последовательность циклов очистки после пескоструйной очистки;

1.4.3. Параметры финишной обработки поверхности;

1.4.4. Применение связующих, способствующих адгезии;

1.5. Параметры маски:

1.5.1. Материал маски;

1.5.2. Расположение маски.

2. Нижеследующие технологии контроля качества технологических параметров, используемые для оценки покрытия и процессов, указанных в таблице:

2.1. Параметры атмосферы:

2.1.1. Состав;

2.1.2. Давление;

2.2. Время;

2.3. Температура;

2.4. Толщина;

2.5. Коэффициент преломления;

2.6. Контроль состава покрытия.

3. Нижеследующие технологии обработки указанных в таблице подложек с нанесенными покрытиями:

3.1. Параметры упрочняющей дробеструйной обработки:

3.1.1. Состав дроби;

3.1.2. Размер дроби;

3.1.3. Скорость дроби;

3.2. Параметры очистки после дробеструйной обработки;

3.3. Параметры цикла термообработки:

3.3.1. Параметры атмосферы:

3.3.1.1. Состав;

3.3.1.2. Давление;

3.3.2. Температура и время цикла;

3.4. Визуальные и макроскопические критерии возможной приемки подложки с нанесенным покрытием после термообработки.

4. Нижеследующие технологии контроля качества подложек с нанесенными покрытиями, указанных в таблице:

4.1. Критерии для статистической выборки;

4.2. Микроскопические критерии для:

4.2.1. Увеличения;

4.2.2. Равномерности толщины покрытия;

4.2.3. Целостности покрытия;

4.2.4. Состава покрытия;

4.2.5. Сцепления покрытия и подложки;

4.2.6. Микроструктурной однородности;

4.3. Критерии оценки оптических свойств (измеренных в зависимости от длины волны):

4.3.1. Коэффициент отражения;

4.3.2. Коэффициент пропускания;

4.3.3. Поглощение;

4.3.4. Рассеяние.

5. Нижеследующие технологии и технологические параметры, относящиеся к отдельным процессам покрытия и модификации поверхности, указанным в таблице:

5.1. Для химического осаждения из паровой фазы (CVD):

5.1.1. Состав и химическая формула источника покрытия;

5.1.2. Состав газа-носителя;

5.1.3. Температура подложки;

5.1.4. Температура - время - давление циклов;

5.1.5. Управление потоком газа и подложкой;

5.2. Для физического осаждения из паровой фазы, получаемой нагревом:

5.2.1. Состав заготовки или источника материала покрытия;

5.2.2. Температура подложки;

5.2.3. Состав газа-реагента;

5.2.4. Скорость подачи заготовки или скорость испарения материала;

5.2.5. Температура - время - давление циклов;

5.2.6. Управление пучком и подложкой;

5.2.7. Параметры лазера:

5.2.7.1. Длина волны;

5.2.7.2. Плотность мощности;

5.2.7.3. Длительность импульса;

5.2.7.4. Периодичность импульсов;

5.2.7.5. Источник;

5.3. Для твердофазного диффузионного насыщения:

5.3.1. Состав засыпки и химическая формула;

5.3.2. Состав газа-носителя;

5.3.3. Температура - время - давление циклов;

5.4. Для плазменного напыления:

5.4.1. Состав порошка, подготовка и распределение по размеру (гранулометрический состав);

5.4.2. Состав и параметры подаваемого газа;

5.4.3. Температура подложки;

5.4.4. Параметры мощности плазменной горелки;

5.4.5. Дистанция напыления;

5.4.6. Угол напыления;

5.4.7. Состав подаваемого в камеру газа, давление и скорость потока;

5.4.8. Управление плазменной горелкой и подложкой;

5.5. Для осаждения распылением:

5.5.1. Состав мишени и ее изготовление;

5.5.2. Регулировка положения детали и мишени;

5.5.3. Состав газа-реагента;

5.5.4. Напряжение смещения;

5.5.5. Температура - время - давление циклов;

5.5.6. Мощность триода;

5.5.7. Управление деталью (подложкой);

5.6. Для ионной имплантации:

5.6.1. Управление пучком и подложкой;

5.6.2. Элементы конструкции источника ионов;

5.6.3. Методика управления пучком ионов и параметрами скорости осаждения;

5.6.4. Температура - время - давление циклов;

5.7. Для ионного осаждения:

5.7.1. Управление пучком и подложкой;

5.7.2. Элементы конструкции источника ионов;

5.7.3. Методика управления пучком ионов и параметрами скорости осаждения;

5.7.4. Температура - время - давление циклов;

5.7.5. Скорость подачи источника покрытия и скорость испарения материала;

5.7.6. Температура подложки;

5.7.7. Параметры подаваемого на подложку смещения.

┌─────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┐
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                         КАТЕГОРИЯ 3. ЭЛЕКТРОНИКА

 3.1.              Системы,     оборудование        и

                   компоненты

                   Примечания:

                   1. Контрольный              статус

                   оборудования     и    компонентов,

                   указанных в пункте 3.1,    других,

                   нежели   указанные    в    пунктах

                   3.1.1.1.3 - 3.1.1.1.9 или   пункте

                   3.1.1.1.11, и которые   специально

                   разработаны или имеют те же  самые

                   функциональные характеристики, как

                   и      другое        оборудование,

                   определяется    по    контрольному

                   статусу такого оборудования

                   2. Контрольный статус интегральных

                   схем,   указанных    в     пунктах

                   3.1.1.1.3 - 3.1.1.1.8 или   пункте

                   3.1.1.1.11,    которые    являются

                   неизменно запрограммированными или

                   разработанными   для    выполнения

                   функций   другого    оборудования,

                   определяется    по    контрольному

                   статусу такого оборудования

                   Особое примечание.

                   В тех случаях, когда  изготовитель

                   или заявитель не может  определить

                   контрольный     статус     другого

                   оборудования,     этот      статус

                   определяется контрольным  статусом

                   интегральных схем,   указанных   в

                   пунктах 3.1.1.1.3 - 3.1.1.1.8  или

                   пункте      3.1.1.1.11.       Если

                   интегральная    схема     является

                   кремниевой  микросхемой   микроЭВМ

                   или микросхемой  микроконтроллера,

                   указанными в пункте 3.1.1.1.3    и

                   имеющими длину   слова    операнда

                   (данных) 8 бит или менее,  то   ее

                   статус      контроля        должен

                   определяться в   соответствии    с

                   пунктом 3.1.1.1.3

 3.1.1.            Электронные компоненты:

 3.1.1.1.          Нижеперечисленные     интегральные

                   микросхемы общего назначения:

 3.1.1.1.1.        Интегральные                схемы,  8542

                   спроектированные или относящиеся к

                   классу    радиационно     стойких,

                   выдерживающие любое из   следующих

                   воздействий:

                                               3

                   а) суммарную   дозу   5 х 10    Гр

                               5

                   (Si) [5 х 10   рад]   или    выше;

                                            6

                   б)   мощность дозы 5 х 10       Гр

                                  8

                   (Si)/c  [5 x 10  рад/с]  или выше;

                   или

                   в) флюенс   (интегральный   поток)

                   нейтронов (соответствующий энергии

                                     13

                   в  1  МэВ)  5 х 10   н/кв. см  или

                   более   по   кремнию    или    его

                   эквивалент для других материалов

                   Примечание.

                   Подпункт "в" пункта 3.1.1.1.1   не

                   применяется к структуре металл   -

                   диэлектрик - полупроводник   (МДП-

                   структуре);

 3.1.1.1.2.        Микросхемы       микропроцессоров,  8542

                   микросхемы микроЭВМ,    микросхемы

                   микроконтроллеров,   изготовленные

                   из  полупроводниковых   соединений

                   интегральные      схемы    памяти,

                   аналого-цифровые  преобразователи,

                   цифроаналоговые   преобразователи,

                   электронно-оптические          или

                   оптические интегральные схемы  для

                   обработки                сигналов,

                   программируемые      пользователем

                   логические             устройства,

                   заказные    интегральные    схемы,

                   функции  которых неизвестны или не

                   известно,    распространяется   ли

                   статус  контроля  на аппаратуру, в

                   которой  будут  использоваться эти

                   интегральные   схемы,   процессоры

                   быстрого   преобразования   Фурье,

                   электрически   перепрограммируемые

                   постоянные запоминающие устройства

                   (ЭППЗУ),    память   с   групповой

                   перезаписью     или    статические

                   запоминающие      устройства     с

                   произвольной   выборкой   (СЗУПВ),

                   имеющие    любую    из   следующих

                   характеристик:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) работоспособные при температуре

                   окружающей среды выше 398 К  (+125

                   град. С);

                   б) работоспособные при температуре

                   окружающей среды ниже 218 К   (-55

                   град. С); или

                   в) работоспособные    во      всем

                   диапазоне  температур   окружающей

                   среды от 218 К (-55 град. С)    до

                   398 К (+125 град. С)

                   Примечание.

                   Пункт   3.1.1.1.2  не  применяется

                   к      интегральным        схемам,

                   используемым    для    гражданских

                   автомобилей   и    железнодорожных

                   поездов;

 (примечание в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 3.1.1.1.3.        Микросхемы       микропроцессоров,  8542 31 900 1;

                   микросхемы  микроЭВМ,   микросхемы  8542 31 900 9;

                   микроконтроллеров,   изготовленные  8542 39 900 9

                   на полупроводниковых соединениях и

                   работающие  на  тактовой  частоте,

                   превышающей 40 МГц

 (п. 3.1.1.1.3 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   Пункт      3.1.1.1.3      включает

                   процессоры   цифровых    сигналов,

                   цифровые  матричные  процессоры  и

                   цифровые сопроцессоры;

 (примечание в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.1.1.1.4.        Интегральные    схемы      памяти,  8542 31 900 1;

                   изготовленные на полупроводниковых  8542 31 900 9;

                   соединениях;                        8542 39 900 9

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.1.1.1.5.        Следующие интегральные схемы   для  8542 31 900 3;

                   аналого-цифровых и цифроаналоговых  8542 31 900 9;

                   преобразователей:                   8542 39 900 5;

                   а)                аналого-цифровые  8542 39 900 9

                   преобразователи, имеющие любую  из

                   следующих характеристик:

                   разрешающую способность 8 бит  или

                   более,  но   менее      10 бит, со

                   скоростью   на  выходе  более  500

                   млн. слов в секунду;

                   разрешающую способность 10 бит или

                   более,   но   менее   12  бит,  со

                   скоростью на выходе более 200 млн.

                   слов в секунду;

                   разрешающую  способность 12 бит со

                   скоростью    на  выходе      более

                   105 млн. слов в секунду;

                   разрешающую      способность более

                   12 бит, но равную     или   меньше

                   14 бит,  со  скоростью  на  выходе

                   более 10 млн. слов в секунду; или

                   разрешающую  способность     более

                   14 бит  со  скоростью  на   выходе

                   более 2,5 млн. слов в секунду;

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

                   б) цифроаналоговые преобразователи

                   с разрешающей способностью 12  бит

                   или более и временем  установления

                   сигнала менее 10 нс

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Технические примечания:

                   1. Разрешающая способность n битов

                                      n

                   соответствует     2        уровням

                   квантования

                   2. Количество бит в выходном слове

                   соответствует          разрешающей

                   способности      аналого-цифрового

                   преобразователя

 (п. 2 в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   3. Скорость на    выходе  является

                   максимальной   скоростью на выходе

                   преобразователя   независимо    от

                   структуры    или выборки с запасом

                   по          частоте дискретизации.

                   Поставщики   могут также ссылаться

                   на       скорость на выходе как на

                   частоту          выборки, скорость

                   преобразования      или пропускную

                   способность. Ее часто определяют в

                   мегагерцах  (МГц)   или  миллионах

                   выборок в секунду (Мвыб./с)

 (п. 3 введен Указом Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   4. Для целей измерения скорости на

                   выходе     одно   выходное слово в

                   секунду равнозначно   одному герцу

                   или одной выборке в секунду;

 (п. 4 введен Указом Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 3.1.1.1.6.        Электронно-оптические и оптические  8542

                   интегральные схемы для   обработки

                   сигналов, имеющие одновременно все

                   перечисленные составляющие:

                   а) один внутренний лазерный   диод

                   или более;

                   б) один                 внутренний

                   светочувствительный  элемент   или

                   более; и

                   в) световоды;

 3.1.1.1.7.        Программируемые      пользователем  8542 39 900 5

                   логические устройства,     имеющие

                   любую из следующих характеристик:

                   а) эквивалентное        количество

                   задействованных         логических

                   элементов более 30000 (в пересчете

                   на элементы с двумя входами);

                   б) типовое     время      задержки

                   основного   логического   элемента

                   менее 0,1 нc; или

                   в) частоту переключения выше   133

                   МГц

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   Пункт 3.1.1.1.7 включает:

                   простые программируемые логические

                   устройства (ППЛУ);

                   сложные программируемые логические

                   устройства (СПЛУ);

                   программируемые      пользователем

                   вентильные матрицы (ППВМ);

                   программируемые      пользователем

                   логические матрицы (ППЛМ);

                   программируемые      пользователем

                   межсоединения (ППМС)

                   Особое примечание.

                   Программируемые      пользователем

                   логические    устройства     также

                   известны    как    программируемые

                   пользователем    вентильные    или

                   программируемые      пользователем

                   логические матрицы;

 3.1.1.1.8.        Интегральные схемы для   нейронных  8542

                   сетей;

 3.1.1.1.9.        Заказные    интегральные    схемы,  8542 31 900 3;

                   функции которых  неизвестны    или  8542 31 900 9;

                   изготовителю     не      известно,  8542 39 900 5;

                   распространяется     ли     статус  8542 39 900 9

                   контроля на аппаратуру, в  которой

                   будут     использоваться       эти

                   интегральные схемы, с  любой    из

                   следующих характеристик:

                   а) более 1000 выводов;

                   б) типовое    время       задержки

                   основного   логического   элемента

                   менее 0,1 нс; или

                   в) рабочую частоту, превышающую  3

                   ГГц;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.1.1.1.10.       Цифровые интегральные схемы, иные,  8542

                   нежели   указанные    в    пунктах

                   3.1.1.1.3 - 3.1.1.1.9   и   пункте

                   3.1.1.1.11, созданные  на   основе

                   любого          полупроводникового

                   соединения   и   характеризующиеся

                   любым из нижеследующего:

                   а) эквивалентным       количеством

                   логических элементов более 3000 (в

                   пересчете на  элементы   с   двумя

                   входами); или

                   б) частотой переключения выше  1,2

                   ГГц;

 3.1.1.1.11.       Процессоры быстрого преобразования  8542 31 900 1;

                   Фурье,  имеющие  расчетное   время  8542 31 900 9;

                   выполнения    комплексного      N-  8542 39 900 9

                   точечного    сложного     быстрого

                   преобразования Фурье менее (N log

                                                    2

                   N)/20 480 мс, где N -   количество

                   точек

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Техническое примечание.

                   В случае когда  N    равно    1024

                   точкам,    формула    в     пункте

                   3.1.1.1.11 дает результат  времени

                   выполнения 500 мкс

                   Примечания:

                   1. Контрольный  статус    подложек

                   (готовых или полуфабрикатов),   на

                   которых воспроизведена  конкретная

                   функция,     оценивается        по

                   параметрам, указанным   в   пункте

                   3.1.1.1

                   2. Понятие  "интегральные   схемы"

                   включает следующие типы:

                   монолитные интегральные схемы;

                   гибридные интегральные схемы;

                   многокристальные      интегральные

                   схемы;

                   пленочные   интегральные    схемы,

                   включая интегральные схемы    типа

                   "кремний на сапфире";

                   оптические интегральные схемы;

 3.1.1.2.          Компоненты   микроволнового    или

                   миллиметрового диапазона:

 3.1.1.2.1.        Нижеперечисленные      электронные

                   вакуумные лампы и катоды:

 3.1.1.2.1.1.      Лампы бегущей  волны   импульсного  8540 79 000 0

                   или непрерывного действия:

                   а) работающие    на      частотах,

                   превышающих 31,8 ГГц;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   б) имеющие    элемент    подогрева

                   катода со временем выхода лампы на

                   предельную радиочастотную мощность

                   менее 3 с;

                   в) лампы      с       сопряженными

                   резонаторами или их модификации  с

                   относительной   шириной     полосы

                   частот более   7%    или     пиком

                   мощности, превышающим 2,5 кВт;

                   г) спиральные   лампы    или    их

                   модификации, имеющие   любую    из

                   следующих характеристик:

                   мгновенную ширину  полосы   частот

                   более одной октавы и  произведение

                   средней мощности   (выраженной   в

                   кВт)    на    рабочую      частоту

                   (выраженную в ГГц) более 0,5;

                   мгновенную ширину полосы частот  в

                   одну   октаву   или    менее     и

                   произведение   средней    мощности

                   (выраженной в кВт)   на    рабочую

                   частоту (выраженную в ГГц)   более

                   1; или

                   пригодные   для    применения    в

                   космосе;

 3.1.1.2.1.2.      Лампы-усилители магнетронного типа  8540 71 000 0

                   с коэффициентом усиления более  17

                   дБ;

 3.1.1.2.1.3.      Импрегнированные           катоды,  8540 99 000 0

                   разработанные   для    электронных

                   ламп, эмитирующие  в   непрерывном

                   режиме и штатных условиях   работы

                   ток плотностью,   превышающей    5

                   А/кв. см

                   Примечания:

                   1. По   пункту    3.1.1.2.1     не

                   контролируются              лампы,

                   спроектированные  для   работы   в

                   любом диапазоне частот,    который

                   удовлетворяет    всем    следующим

                   характеристикам:

                   а) частота  не превышает 31,8 ГГц;

                   и

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   б) диапазон            распределен

                   Международным союзом  электросвязи

                   для обслуживания радиосвязи, но не

                   для радиоопределения

                   2. По   пункту    3.1.1.2.1     не

                   контролируются лампы,      которые

                   непригодны   для   применения    в

                   космосе  и   удовлетворяют    всем

                   следующим характеристикам:

                   а) средняя выходная  мощность   не

                   более 50 Вт; и

                   б) спроектированные для работы   в

                   любом диапазоне частот,    который

                   удовлетворяет    всем    следующим

                   характеристикам:

                   частота выше 31,8 ГГц,    но    не

                   превышает 43,5 ГГц;  и    диапазон

                   распределен Международным   союзом

                   электросвязи   для    обслуживания

                   радиосвязи,   но     не        для

                   радиоопределения;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 3.1.1.2.2.        Монолитные           микроволновые  8542 31 900 3;

                   интегральные схемы (ММИС)        -  8542 33 000;

                   усилители мощности, имеющие  любую  8542 39 900 5;

                   из следующих характеристик:         8543 90 000 1

                   а) предназначенные для работы   на

                   частотах от более 3,2 ГГц до 6 ГГц

                   включительно и со средней выходной

                   мощностью,    превышающей 4 Вт (36

                   дБ,     отсчитываемых относительно

                   уровня 1 мВт), с     относительной

                   шириной полосы частот более 15%;

                   б) предназначенные для работы   на

                   частотах  от более 6 ГГц до 16 ГГц

                   включительно и со средней выходной

                   мощностью,       превышающей  1 Вт

                   (30 дБ, отсчитываемых относительно

                   уровня 1 мВт),    с  относительной

                   шириной полосы частот более 10%;

                   в) предназначенные для работы   на

                   частотах  от  более 16 ГГц до 31,8

                   ГГц  включительно  и  со   средней

                   выходной  мощностью,   превышающей

                   0,8 Вт (29 дБ,       отсчитываемых

                   относительно   уровня    1 мВт), с

                   относительной      шириной  полосы

                   частот более 10%;

                   г) предназначенные для работы   на

                   частотах от более 31,8 ГГц до 37,5

                   ГГц включительно;

                   д) предназначенные для работы   на

                   частотах   от   более 37,5 ГГц  до

                   43,5 ГГц     включительно   и   со

                   средней     выходной    мощностью,

                   превышающей    0,25 Вт   (24   дБ,

                   отсчитываемых  относительно уровня

                   1 мВт), с   относительной  шириной

                   полосы частот более 10%; или

                   е) предназначенные для работы   на

                   частотах выше 43,5 ГГц

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

                   Примечания:

                   1. Исключен. - Указ  Президента РФ  от  01.12.2005

                   N 1384

                   1. По   пункту    3.1.1.2.2     не

                   контролируется     радиопередающее

                   спутниковое          оборудование,

                   разработанное или  предназначенное

                   для работы в полосе частот от 40,5

                   ГГц до 42,5 ГГц

                   2.    Контрольный   статус   ММИС,

                   номинальные     рабочие    частоты

                   которых   относятся  к  более  чем

                   одной  полосе  частот, указанной в

                   подпунктах   "а"   -   "е"  пункта

                   3.1.1.2.2, определяется наименьшим

                   контрольным     порогом    средней

                   выходной мощности

 (п. 2 введен Указом Президента РФ от 01.12.2005 N 1384, в ред. Указа

 Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   3. Примечания, приведенные   после

                   пункта       3.1      категории 3,

                   подразумевают, что   по     пункту

                   3.1.1.2.2 не контролируются  ММИС,

                   если    они специально разработаны

                   для     иных   целей, например для

                   телекоммуникаций, радиолокационных

                   станций, автомобилей;

 (п. 3 введен Указом Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 3.1.1.2.3.        Дискретные           микроволновые  8541 21 000 0;

                   транзисторы,   имеющие   любую  из  8541 29 000 0

                   следующих характеристик:

                   а) предназначенные для работы   на

                   частотах от более 3,2 ГГц до 6 ГГц

                   включительно     и имеющие среднюю

                   выходную мощность, превышающую  60

                   Вт     (47,8 дБ,     отсчитываемых

                   относительно уровня 1 мВт);

                   б) предназначенные для работы   на

                   частотах  от  более  6 ГГц до 31,8

                   ГГц включительно и имеющие среднюю

                   выходную мощность, превышающую  20

                   Вт      (43 дБ,      отсчитываемых

                   относительно уровня 1 мВт);

                   в) предназначенные для работы   на

                   частотах от более 31,8 ГГц до 37,5

                   ГГц включительно и имеющие среднюю

                   выходную мощность, превышающую 0,5

                   Вт     (27 дБ,       отсчитываемых

                   относительно уровня 1 мВт);

                   г) предназначенные для работы   на

                   частотах от более 37,5 ГГц до 43,5

                   ГГц включительно и имеющие среднюю

                   выходную     мощность, превышающую

                   1  Вт  (30 дБ,       отсчитываемых

                   относительно уровня 1 мВт); или

                   д) предназначенные для  работы  на

                   частотах выше 43,5 ГГц

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

                   Примечание.

                   Контрольный  статус  транзисторов,

                   номинальные     рабочие    частоты

                   которых   относятся  к  более  чем

                   одной  полосе  частот, указанной в

                   подпунктах   "а"   -   "д"  пункта

                   3.1.1.2.3, определяется наименьшим

                   контрольным     порогом    средней

                   выходной мощности;

 (примечание введено Указом Президента РФ от 01.12.2005 N 1384, в

 ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.1.1.2.4.        Микроволновые        твердотельные  8543 70 900 9

                   усилители     и      микроволновые

                   сборки/модули,          содержащие

                   такие усилители,  имеющие любую из

                   следующих характеристик:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) предназначенные для работы   на

                   частотах от более 3,2 ГГц до 6 ГГц

                   включительно и со средней выходной

                   мощностью, превышающей 60 Вт (47,8

                   дБ, отсчитываемых     относительно

                   уровня 1 мВт),  с    относительной

                   шириной полосы частот более 15%;

                   б) предназначенные для работы   на

                   частотах от более 6 ГГц   до  31,8

                   ГГц включительно    и  со  средней

                   выходной   мощностью,  превышающей

                   15   Вт (42 дБ,      отсчитываемых

                   относительно уровня 1 мВт),      с

                   относительной    шириной    полосы

                   частот более 10%;

                   в) предназначенные для работы   на

                   частотах от более 31,8 ГГц до 37,5

                   ГГц включительно;

                   г) предназначенные для работы   на

                   частотах от более 37,5 ГГц до 43,5

                   ГГц включительно и со      средней

                   выходной    мощностью, превышающей

                   1 Вт (30 дБ,         отсчитываемых

                   относительно уровня 1 мВт),      с

                   относительной шириной       полосы

                   частот более 10%;

                   д) предназначенные для работы   на

                   частотах выше 43,5 ГГц; или

                   е) предназначенные для работы   на

                   частотах  выше  3,2  ГГц и имеющие

                   все следующее:

                   среднюю выходную мощность  Р (Вт),

                   большую,  чем результат от деления

                                             2

                   величины    150    (Вт.ГГц )    на

                   максимальную рабочую       частоту

                   f (ГГц) в квадрате, то       есть:

                            2

                   Р > 150/f  или   в        единицах

                                                2

                   размерности [(Вт)  >  (Вт.ГГц )  /

                          2

                   / (ГГц) ];

                   относительную ширину полосы частот

                   5% или более;

                   любые две взаимно перпендикулярные

                   стороны    с длиной d (см), равной

                   или    меньше, чем результат    от

                   деления величины  15  (см.ГГц)  на

                   наименьшую     рабочую     частоту

                   f (ГГц), то есть:

                   d <= 15/f     или     в   единицах

                   размерности [(см)  <=  (см.ГГц)  /

                   / (ГГц)]

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 (п. 3.1.1.2.4 в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   Техническое примечание.

                   Для     усилителей,        имеющих

                   номинальный    рабочий    диапазон

                   частот, простирающийся  в  сторону

                   уменьшения до 3,2 ГГц  и  ниже,  в

                   формуле    последнего       абзаца

                   подпункта  "е"  пункта   3.1.1.2.4

                   значение   наименьшей      рабочей

                   частоты f (ГГц) следует  принимать

                   равным   3,2      ГГц,   то  есть:

                   d <= 15/3,2    или   в    единицах

                   размерности  [(см)  <=  (см · ГГц)

                   /ГГц]

 (техническое примечание введено Указом Президента РФ  от  06.03.2008

 N 326)

                   Особое примечание.

                   Для  оценки   ММИС      усилителей

                   мощности      должны   применяться

                   критерии,   описанные  в    пункте

                   3.1.1.2.2

 (особое  примечание  введено Указом Президента  РФ   от   01.12.2005

 N 1384)

                   Примечания:

                   1. Пункт 3.1.1.2.4 не  применяется

                   к   радиопередающему  спутниковому

                   оборудованию,  разработанному  или

                   предназначенному   для   работы  в

                   полосе  частот от 40,5 ГГц до 42,5

                   ГГц

 (п. 1 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   2. Контрольный статус     изделий,

                   номинальные     рабочие    частоты

                   которых   относятся  к  более  чем

                   одной  полосе  частот, указанной в

                   подпунктах  "а"   -   "д"   пункта

                   3.1.1.2.4, определяется наименьшим

                   контрольным    порогом     средней

                   выходной мощности;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 (примечания введены Указом Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 3.1.1.2.5.        Полосовые    или    заградительные  8543 70 900 9

                   фильтры    с    электронной    или

                   магнитной перестройкой, содержащие

                   более     пяти       настраиваемых

                   резонаторов,        обеспечивающих

                   настройку в   полосе   частот    с

                   соотношением    максимальной     и

                   минимальной частот 1,5 : 1 (f    /

                                                max

                   f   ) менее чем за 10 мкс,       и

                    min

                   имеющие   любую    из    следующих

                   характеристик:

                   а) полосу   пропускания    частоты

                   более 0,5% от резонансной частоты;

                   или

                   б) полосу подавления частоты менее

                   0,5% от резонансной частоты;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.1.1.2.6.        Исключен. - Указ Президента    РФ  от   01.12.2005

                   N 1384;

 3.1.1.2.6.        Преобразователи    и     смесители  8543 70 900 9

                   на    гармониках,    разработанные

                   для      расширения     частотного

                   диапазона   аппаратуры,  описанной

                   в   пункте     3.1.2.3,   3.1.2.4,

                   3.1.2.5      или   3.1.2.6,  сверх

                   пороговых  значений, установленных

                   в этих пунктах;

 (п. 3.1.1.2.6 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 3.1.1.2.7.        Микроволновые усилители   мощности  8543 70 900 9

                   СВЧ-диапазона, содержащие   лампы,

                   определенные  в  пункте 3.1.1.2.1,

                   и    имеющие     все     следующие

                   характеристики:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) рабочие частоты выше 3 ГГц;

                   б) плотность   средней    выходной

                   мощности, превышающую 80 Вт/кг; и

                   в) объем менее 400 куб. см

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   Пункт   3.1.1.2.7  не  применяется

                   к  аппаратуре,  разработанной  или

                   установленной   изготовителем  для

                   работы в любом  диапазоне  частот,

                   распределенном       Международным

                   союзом     электросвязи        для

                   обслуживания радиосвязи, но не для

                   радиоопределения;

 (в ред. Указов Президента РФ  от  01.12.2005 N 1384,  от  04.12.2008

 N 1726)

 3.1.1.2.8.        Микроволновые    модули    питания  8540 79 000 0;

                   (ММП),  содержащие,   по   крайней  8542 31 900 3;

                   мере,   лампу    бегущей    волны,  8543 70 900 9;

                   монолитную           микроволновую  8543 90 000 1

                   интегральную  схему  и  встроенный

                   электронный           стабилизатор

                   напряжения, имеющие все  следующие

                   характеристики:

                   а) время включения от выключенного

                   состояния       до       полностью

                   эксплуатационного состояния  менее

                   10 с;

                   б)    физический    объем     ниже

                   произведения          максимальной

                   номинальной мощности в  ваттах  на

                   10 куб. см/Вт; и

                   в) мгновенную ширину полосы частот

                   более  одной октавы (f    > 2f   )

                                         max     min

                   и любое из следующего:

                   для частот,  равных  или  ниже  18

                   ГГц,    радиочастотную    выходную

                   мощность более 100 Вт; или

                   частоту выше 18 ГГц

 (п. 3.1.1.2.8 введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Технические примечания:

                   1.  Для   подпункта   "а"   пункта

                   3.1.1.2.8     время      включения

                   относится  к  периоду  времени  от

                   полностью  выключенного  состояния

                   до   полностью   эксплуатационного

                   состояния, то  есть  оно  включает

                   время готовности ММП

                   2.  Для   подпункта   "б"   пункта

                   3.1.1.2.8   приводится   следующий

                   пример расчета физического  объема

                   ММП.

                   Для   максимальной     номинальной

                   мощности  20  Вт  физический объем

                   определяется  как  20  [Вт]  x  10

                   [куб. см/Вт] = 200 [куб. см].

                   Это  значение  физического  объема

                   является контрольным показателем и

                   сравнивается    с      фактическим

                   физическим объемом ММП;

 (технические примечания введены Указом Президента РФ  от  06.03.2008

 N 326)

 3.1.1.3.          Приборы на акустических волнах   и

                   специально разработанные для   них

                   компоненты:

 3.1.1.3.1.        Приборы      на      поверхностных  8541 60 000 0

                   акустических    волнах    и     на

                   акустических  волнах   в    тонком

                   поверхностном  слое    (то    есть

                   приборы для  обработки   сигналов,

                   использующие  упругие   волны    в

                   материале),  имеющие   любую    из

                   следующих характеристик:

                   а) несущую частоту выше 6 ГГц;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   б) несущую частоту выше 1 ГГц,  но

                   не   превышающую    6    ГГц,    и

                   дополнительно имеющие   любую   из

                   следующих характеристик:

                   частотное   подавление     боковых

                   лепестков диаграммы направленности

                   более 55 дБ;

                   произведение максимального времени

                   задержки (в мкс) на ширину  полосы

                   частот (в МГц) более 100;

                   ширину полосы частот выше 250 МГц;

                   или

                   дисперсионную задержку более    10

                   мкс; или

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   в) несущую частоту 1 ГГц и ниже  и

                   дополнительно имеющие   любую   из

                   следующих характеристик:

                   произведение максимального времени

                   задержки (в мкс) на ширину  полосы

                   частот (в МГц) более 100;

                   дисперсионную задержку более    10

                   мкс; или

                   частотное    подавление    боковых

                   лепестков диаграммы направленности

                   более 55 дБ   и   ширину    полосы

                   частот, превышающую 100 МГц;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 3.1.1.3.2.        Приборы на объемных   акустических  8541 60 000 0

                   волнах (то   есть   приборы    для

                   обработки сигналов,   использующие

                   упругие   волны   в    материале),

                   обеспечивающие    непосредственную

                   обработку сигналов  на   частотах,

                   превышающих 2,5 ГГц;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 3.1.1.3.3.        Акустооптические приборы обработки  8541 60 000 0

                   сигналов,             использующие

                   взаимодействие между акустическими

                   волнами      (объемными        или

                   поверхностными)    и     световыми

                   волнами,       что       позволяет

                   непосредственно       обрабатывать

                   сигналы или изображения,   включая

                   анализ спектра,   корреляцию   или

                   свертку;

 3.1.1.4.          Электронные  приборы   и    схемы,  8540;

                   содержащие             компоненты,  8541;

                   изготовленные  из  сверхпроводящих  8542;

                   материалов,             специально  8543

                   спроектированные для  работы   при

                   температурах   ниже    критической

                   температуры хотя  бы   одной    из

                   сверхпроводящих      составляющих,

                   имеющие хотя бы один из  следующих

                   признаков:

                   а) токовые    переключатели    для

                   цифровых схем,        использующие

                   сверхпроводящие вентили, у которых

                   произведение времени задержки   на

                   вентиль    (в    секундах)      на

                   рассеиваемую мощность на   вентиль

                                      -14

                   (в ваттах) менее 10    Дж; или

                   б) селекцию   частоты   на    всех

                   частотах    с       использованием

                   резонансных      контуров        с

                   добротностью, превышающей 10 000;

 3.1.1.5.          Нижеперечисленные           мощные

                   энергетические устройства:

 3.1.1.5.1.        Элементы, такие, как:

 (п. 3.1.1.5.1 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.1.1.5.1.1.      Первичные элементы   с  плотностью  8506

                   энергии, превышающей  550  Вт·ч/кг

                   при температуре 20 °C;

 (п. 3.1.1.5.1.1 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.1.1.5.1.2.      Вторичные элементы   с  плотностью  8507

                   энергии, превышающей  250  Вт·ч/кг

                   при температуре 20 °C

 (п. 3.1.1.5.1.2 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Технические примечания:

                   1.  Для  целей  пункта   3.1.1.5.1

                   плотность    энергии     (Вт·ч/кг)

                   определяется         произведением

                   номинального  напряжения в вольтах

                   на номинальную  емкость  в  ампер-

                   часах,   поделенным  на  массу   в

                   килограммах.    Если   номинальная

                   емкость не  установлена, плотность

                   энергии               определяется

                   произведением    возведенного    в

                   квадрат номинального  напряжения в

                   вольтах на длительность  разряда в

                   часах, поделенным на  произведение

                   сопротивления нагрузки  разряда  в

                   омах на массу в килограммах

                   2. Для   целей   пункта  3.1.1.5.1

                   "элемент"     определяется     как

                   электрохимическое      устройство,

                   имеющее       положительные      и

                   отрицательные        электроды   и

                   электролит и являющееся источником

                   электроэнергии.    Он     является

                   основным    компоновочным   блоком

                   батареи

                   3. Для   целей  пункта 3.1.1.5.1.1

                   "первичный   элемент" определяется

                   как    "элемент",   который     не

                   предназначен для заряда каким-либо

                   другим источником энергии

                   4. Для  целей   пункта 3.1.1.5.1.2

                   "вторичный  элемент"  определяется

                   как      "элемент",        который

                   предназначен для заряда каким-либо

                   внешним источником энергии

 (технические примечания в ред. Указа  Президента  РФ  от  06.03.2008

 N 326)

 3.1.1.5.1.3.      Исключен. - Указ Президента РФ от 06.03.2008 N 326

                   Примечание.

                   По    пункту     3.1.1.5.1      не

                   контролируются   батареи,  включая

                   батареи,    содержащие        один

                   элемент;

 (примечание в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.1.1.5.2.        Высокоэнергетические

                   накопительные конденсаторы:

 3.1.1.5.2.1.      Конденсаторы с частотой повторения  8506;

                   ниже      10   Гц   (одноразрядные  8507;

                   конденсаторы),     имеющие     все  8532

                   следующие характеристики:

                   а) номинальное напряжение 5 кВ или

                   более;

                   б) плотность энергии 250 Дж/кг или

                   более; и

                   в) полную   энергию  25  кДж   или

                   более;

 3.1.1.5.2.2.      Конденсаторы с частотой повторения  8506;

                   10 Гц      и  выше (многоразрядные  8507;

                   конденсаторы),     имеющие     все  8532

                   следующие характеристики:

                   а) номинальное напряжение 5 кВ или

                   более;

                   б) плотность энергии 50 Дж/кг  или

                   более;

                   в) полную    энергию  100  Дж  или

                   более; и

                   г) количество циклов заряд-разряда

                   10 000 или более;

 3.1.1.5.3.        Сверхпроводящие     электромагниты  8504 50;

                   и      соленоиды,       специально  8505 90 100 0

                   разработанные на полный заряд  или

                   разряд менее чем за  1 с,  имеющие

                   все              нижеперечисленные

                   характеристики:

                   а) энергию,      выделяемую    при

                   разряде,    превышающую  10 кДж за

                   первую секунду;

                   б) внутренний диаметр  токонесущих

                   обмоток более 250 мм; и

                   в) номинальную магнитную  индукцию

                   больше 8 Т или суммарную плотность

                   тока в обмотке более 300 А/кв. мм

                   Примечание.

                   По      пункту     3.1.1.5.3    не

                   контролируются     сверхпроводящие

                   электромагниты     или  соленоиды,

                   специально     разработанные   для

                   медицинской             аппаратуры

                   магниторезонансной томографии;

 3.1.1.5.4.        Солнечные     элементы,     сборки  8541 40 900 0

                   электрически           соединенных

                   элементов под   защитным  стеклом,

                   солнечные  панели    и   солнечные

                   батареи, пригодные  для применения

                   в  космосе,  имеющие   минимальное

                   значение среднего   КПД  элементов

                   более 20% при рабочей  температуре

                   301 К (28 °C)  под   освещением  с

                   поверхностной  плотностью   потока

                   излучения   1367   Вт/кв. м    при

                   имитации     условий       нулевой

                   воздушной массы (АМО)

 (п. 3.1.1.5.4 введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Техническое примечание.

                   АМО  (нулевая   воздушная   масса)

                   определяется          спектральной

                   плотностью потока солнечного света

                   за   пределами    атмосферы    при

                   расстоянии между Землей и Солнцем,

                   равным    одной    астрономической

                   единице (АЕ);

 (техническое примечание введено Указом Президента РФ  от  06.03.2008

 N 326)

 3.1.1.6.          Цифровые           преобразователи  9031 80 320 0;

                   абсолютного  углового    положения  9031 80 340 0

                   вращающегося  вала,  имеющие любую

                   из следующих характеристик:

                   а) разрешение  лучше   1/265000 от

                   полного диапазона (18 бит); или

                   б) точность лучше +/- 2,5 угл. с

 3.1.1.7.          Твердотельные  импульсные  силовые  8536 50 030 0;

                   коммутационные         тиристорные  8536 50 800 0;

                   устройства и  тиристорные  модули,  8541 30 000 9

                   использующие                методы

                   электрического,   оптического  или

                   электронно-эмиссионного

                   управления  переключением, имеющие

                   любую из следующих характеристик:

                   а)      максимальную      скорость

                   нарастания     отпирающего    тока

                   (di/dt)  более   30  000  А/мкс  и

                   напряжение в   закрытом  состоянии

                   более 1100 В; или

                   б)     максимальную       скорость

                   нарастания    отпирающего     тока

                   (di/dt) более 2000  А/мкс   и  все

                   нижеследующее:

                   импульсное напряжение  в  закрытом

                   состоянии,  равное   3000  В   или

                   более; и

                   максимальный   ток    в   импульсе

                   (ударный ток) более 3000 А

 (п. 3.1.1.7 введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Техническое примечание.

                   Для    целей     пункта    3.1.1.7

                   тиристорный  модуль содержит  одно

                   или      несколько     тиристорных

                   устройств

 (техническое примечание введено Указом Президента  РФ  от  06.03.2008

 N 326)

                   Примечания:

                   1. Пункт 3.1.1.7 включает:

                   кремниевые триодные тиристоры;

                   электрические           триггерные

                   тиристоры;

                   световые триггерные тиристоры;

                   коммутационные     тиристоры     с

                   интегральными вентилями;

                   вентильные запираемые тиристоры;

                   управляемые       тиристоры     на

                   МОП-структуре           (структуре

                   металл-оксид-полупроводник);

                   солидтроны

                   2. По     пункту   3.1.1.7      не

                   контролируются         тиристорные

                   устройства   и тиристорные модули,

                   интегрированные   в  оборудование,

                   разработанное  для   применения на

                   железнодорожном транспорте   или в

                   гражданских летательных аппаратах

 (примечания введены Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.1.2.            Нижеперечисленная      электронная

                   аппаратура общего назначения:

 3.1.2.1.          Записывающая          аппаратура и

                   специально           разработанная

                   измерительная    магнитная   лента

                   для нее:

 3.1.2.1.1.        Устройства   записи   на магнитной  8519 81 540 1;

                   ленте     показаний     аналоговой  8519 81 580;

                   аппаратуры, включая аппаратуру   с  8519 81 900 0;

                   возможностью   записи     цифровых  8519 89 900 0;

                   сигналов   (например, использующие  8521 10 200 0;

                   модуль  цифровой   записи  высокой  8521 10 950 0

                   плотности),    имеющие   любую  из

                   следующих характеристик:

                   а) полосу частот, превышающую    4

                   МГц     на  электронный  канал или

                   дорожку;

                   б) полосу частот, превышающую    2

                   МГц     на  электронный  канал или

                   дорожку,   при  количестве дорожек

                   более 42; или

                   в) ошибку          рассогласования

                   (основную)    временной     шкалы,

                   измеренную      по       методикам

                   соответствующих        руководящих

                   материалов       Межведомственного

                   совета     по  радиопромышленности

                   (IRIG) или Ассоциации  электронной

                   промышленности (EIA),        менее

                   +/- 0,1 мкс

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   Аналоговые     видеомагнитофоны на

                   магнитной      ленте,   специально

                   разработанные     для гражданского

                   применения, не рассматриваются как

                   записывающие           устройства,

                   использующие ленту;

 3.1.2.1.2.        Цифровые       видеомагнитофоны на  8521 10;

                   магнитной    ленте,        имеющие  8521 90 000 9

                   максимальную            пропускную

                   способность  цифрового  интерфейса

                   более 360 Мбит/с

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   Примечание.

                   По       пункту      3.1.2.1.2  не

                   контролируются            цифровые

                   видеомагнитофоны    на   магнитной

                   ленте,  специально   разработанные

                   для       телевизионной    записи,

                   использующие       формат сигнала,

                   который  может    включать  сжатие

                   формата                   сигнала,

                   стандартизированный            или

                   рекомендуемый    для  применения в

                   гражданском            телевидении

                   Международным союзом электросвязи,

                   Международной   электротехнической

                   комиссией,  Организацией инженеров

                   по   развитию  кино и телевидения,

                   Европейским  союзом  радиовещания,

                   Европейским институтом  стандартов

                   по       телекоммуникациям     или

                   Институтом      инженеров       по

                   электротехнике и радиоэлектронике;

 3.1.2.1.3.        Устройства    записи на  магнитной  8471 70 800 0;

                   ленте     показаний       цифровой  8521 10

                   аппаратуры, использующие  принципы

                   спирального сканирования       или

                   принципы фиксированной головки   и

                   имеющие     любую   из   следующих

                   характеристик:

                   а) максимальную         пропускную

                   способность цифрового   интерфейса

                   более 175 Мбит/с; или

                   б) пригодные   для   применения  в

                   космосе

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   По           пункту   3.1.2.1.3 не

                   контролируются устройства   записи

                   данных     на     магнитной ленте,

                   оснащенные    электронными блоками

                   для      преобразования в цифровую

                   запись       высокой   плотности и

                   предназначенные для записи  только

                   цифровых данных;

 3.1.2.1.4.        Аппаратура     с      максимальной  8521 90 000 9

                   пропускной способностью  цифрового

                   интерфейса,      превышающей   175

                   Мбит/с,     разработанная  в целях

                   переделки                 цифровых

                   видеомагнитофонов   на   магнитной

                   ленте  для   использования  их как

                   устройств  записи  данных цифровой

                   аппаратуры;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 3.1.2.1.5.        Приборы      для    преобразования  8471 90 000 0;

                   сигналов    в   цифровую   форму и  8543 70 900 9

                   записи      переходных  процессов,

                   имеющие       все        следующие

                   характеристики:

                   а) скорость       преобразования в

                   цифровую     форму 200 млн. проб в

                   секунду  или более и разрешение 10

                   бит или более; и

                   б) непрерывную          пропускную

                   способность 2 Гбит/с или более

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Техническое примечание.

                   Для        таких       приборов  с

                   архитектурой на параллельной  шине

                   непрерывная пропускная способность

                   есть     произведение  наибольшего

                   объема    слов на количество бит в

                   слове.    Непрерывная   пропускная

                   способность -    это     наивысшая

                   скорость      передачи      данных

                   аппаратуры,  с  которой информация

                   поступает      в      запоминающее

                   устройство     без    потерь   при

                   сохранении    скорости   выборки и

                   аналого-цифрового преобразования;

 3.1.2.1.6.        Устройства записи данных  цифровой  8471 50 000 0;

                   аппаратуры,    использующие способ  8471 60;

                   хранения     на   магнитном диске,  8471 70 200 0;

                   имеющие       все        следующие  8471 70 300 0;

                   характеристики:                     8471 70 500 0;

                   а) скорость      преобразования  в  8519 81 900 0;

                   цифровую форму  100  млн.  проб  в  8519 89 900 0;

                   секунду и  разрешение   8  бит или  8521 90 000 9;

                   более; и                            8522 90 400 0;

                   б) непрерывную          пропускную  8522 90 800 0

                   способность не менее 1 Гбит/с  или

                   более;

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

 3.1.2.2.          Электронные  сборки   синтезаторов  8543 20 000 0

                   частот, имеющие время переключения

                   частоты менее 1 мс;

                   Примечание.

                   Контрольный  статус   анализаторов

                   сигналов,  генераторов   сигналов,

                   схемных        анализаторов      и

                   микроволновых  приемников-тестеров

                   как    функционально   законченных

                   приборов     определяется       по

                   пункту  3.1.2.3,  3.1.2.4, 3.1.2.5

                   или 3.1.2.6 соответственно;

 (примечание введено Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.1.2.3.          Анализаторы сигналов радиочастот:

 3.1.2.3.1.        Анализаторы сигналов,    способные  9030 84 000 9;

                   анализировать любые сигналы      с  9030 89 300 0

                   частотой      выше 31,8 ГГц, но не

                   превышающей    37,5 ГГц, и имеющие

                   разрешающую способность 3 дБ   для

                   ширины полосы пропускания более 10

                   МГц;

 (в ред. Указов  Президента  РФ  от 01.12.2005 N 1384,  от 06.03.2008

 N 326)

 3.1.2.3.2.        Анализаторы сигналов,    способные  9030 84 000 9;

                   анализировать сигналы с   частотой  9030 89 300 0

                   выше 43,5 ГГц;

 (п. 3.1.2.3.2 введен Указом Президента  РФ  от  01.12.2005  N  1384,

 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.1.2.3.3.        Динамические анализаторы  сигналов  9030 84 000 9;

                   с полосой       частот  в реальном  9030 89 300 0

                   масштабе времени, превышающей  500

                   кГц

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   По        пункту 3.1.2.3.3      не

                   контролируются        динамические

                   анализаторы сигналов, использующие

                   только     фильтры   с     полосой

                   пропускания    фиксированных долей

                   (известны также как октавные   или

                   дробно-октавные фильтры);

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 3.1.2.4.          Генераторы                сигналов  8543 20 000 0

                   синтезированных            частот,

                   формирующие     выходные частоты с

                   управлением     по      параметрам

                   точности,      кратковременной   и

                   долговременной   стабильности   на

                   основе  или  с помощью внутреннего

                   задающего  эталонного генератора и

                   имеющие    любую    из   следующих

                   характеристик:

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   а) максимальную      синтезируемую

                   частоту  выше  31,8 ГГц,    но  не

                   превышающую     43,5   ГГц,      и

                   предназначенные     для   создания

                   длительности       импульса  менее

                   100 нс;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   б) максимальную      синтезируемую

                   частоту выше 43,5 ГГц;

 (пп. "б" введен Указом Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   в) время   переключения   с  одной

                   выбранной    частоты   на  другую,

                   определенное любым из следующего:

                   менее 10 нс;

                   менее 100 мкс для любого изменения

                   частоты,   превышающего 1,6 ГГц, в

                   пределах диапазона синтезированных

                   частот   выше   3,2 ГГц,   но   не

                   превышающего 10,6 ГГц;

                   менее 250 мкс для любого изменения

                   частоты,   превышающего 550 МГц, в

                   пределах диапазона синтезированных

                   частот   выше   10,6 ГГц,   но  не

                   превышающего 31,8 ГГц;

                   менее 500 мкс для любого изменения

                   частоты, превышающего 550 МГц,   в

                   пределах диапазона синтезированных

                   частот   выше   31,8 ГГц,   но  не

                   превышающего 43,5 ГГц; или

                   менее 1 мс   в  пределах диапазона

                   синтезированных            частот,

                   превышающего 43,5 ГГц; или

 (пп. "в" в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   г) фазовый шум    одной    боковой

                   полосы лучше -(126 +  20 lgF -  20

                   lgf) в единицах   (дБ по  шкале  С

                   шумомера)/Гц, где F - смещение  от

                   рабочей  частоты  в   Гц,  a   f -

                   рабочая частота в МГц

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   Примечания:

                   1. Для    целей    пункта  3.1.2.4

                   генераторы                сигналов

                   синтезированных частот  включают в

                   себя      генераторы     импульсов

                   произвольной  формы  и  генераторы

                   функций

                   2. По     пункту    3.1.2.4     не

                   контролируется    аппаратура,    в

                   которой     выходная       частота

                   создается либо путем  сложения или

                   вычитания частот с двух  или более

                   кварцевых    генераторов,     либо

                   путем  сложения  или   вычитания с

                   последующим             умножением

                   результирующей             частоты

 (примечания в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Техническое примечание.

                   Генераторы импульсов  произвольной

                   формы и генераторы функций  обычно

                   определяются   частотой    выборки

                   (например,   Гвыб./с),     которая

                   преобразовывается в радиочастотную

                   область   посредством коэффициента

                   Найквиста - 2.   Так,   1  Гвыб./с

                   произвольных   импульсов     имеет

                   возможность прямого вывода 500 МГц

                   или   при  использовании выборки с

                   запасом   по частоте дискретизации

                   максимальная   возможность прямого

                   вывода пропорционально ниже

 (техническое примечание в ред. Указа  Президента  РФ  от  06.03.2008

 N 326)

 3.1.2.5.          Схемные анализаторы    (панорамные  9030 40 000 0

                   измерители  полных  сопротивлений;

                   измерители    амплитуды,   фазы  и

                   групповой  задержки  двух сигналов

                   относительно  опорного  сигнала) с

                   максимальной    рабочей  частотой,

                   превышающей 43,5 ГГц;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.1.2.6.          Микроволновые   приемники-тестеры,  8517 69 390 0

                   имеющие       все        следующие

                   характеристики:

                   а) максимальную  рабочую  частоту,

                   превышающую 43,5 ГГц; и

                   б) способные одновременно измерять

                   амплитуду и фазу;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.1.2.7.         Атомные эталоны частоты:

 3.1.2.7.1.        Пригодные   для    применения    в  8543 20 000 0

                   космосе;

 3.1.2.7.2.        Не     являющиеся      рубидиевыми  8543 20 000 0

                   эталонами и имеющие долговременную

                   стабильность меньше  (лучше)  1  x

                     -11

                   10    в месяц

                   Особое примечание.

                   В   отношении   атомных   эталонов

                   частоты,   указанных   в    пункте

                   3.1.2.7.2, см. также  пункт  3.1.1

                   раздела 2;

 3.1.2.7.3.        Рубидиевые  эталоны,   непригодные  8543 20 000 0";

                   для применения в космосе и имеющие

                   все нижеследующее:

                   а) долговременную стабильность

                                        -11

                   меньше (лучше) 1 x 10    в  месяц;

                   и

                   б) суммарную потребляемую мощность

                   менее 1 Вт

 (п. 3.1.2.7 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечание. Исключено.  -  Указ  Президента РФ  от

                   04.12.2008 N 1726

                   Особое примечание. Исключено. - Указ Президента РФ

                   от 04.12.2008 N 1726

 3.1.3.            Терморегулирующие          системы  8419 89 989 0;

                   охлаждения        диспергированной  8424 89 000 9;

                   жидкостью,            использующие  8479 89 970 9

                   оборудование  с замкнутым контуром

                   для      перемещения и регенерации

                   жидкости   в герметичной камере, в

                   которой      жидкий     диэлектрик

                   распыляется     на     электронные

                   компоненты   при помощи специально

                   разработанных   распыляющих сопел,

                   применяемых     для    поддержания

                   температуры            электронных

                   компонентов в пределах их рабочего

                   диапазона, а также      специально

                   разработанные для них компоненты

 (п. 3.1.3 введен Указом Президента РФ от 01.12.2005 N 1384,  в  ред.

 Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.2.              Испытательное,   контрольное     и

                   производственное оборудование

 3.2.1.            Нижеперечисленное оборудование для

                   производства     полупроводниковых

                   приборов   или   материалов      и

                   специально           разработанные

                   компоненты и оснастка для них:

 3.2.1.1.          Оборудование  для  эпитаксиального

                   выращивания:

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 3.2.1.1.1.        Оборудование,       обеспечивающее  8486 10 000 9

                   производство   слоя   из    любого

                   материала, отличного  от  кремния,

                   с    отклонением     равномерности

                   толщины      менее   +/- 2,5%   на

                   расстоянии 75 мм или более;

 (п. 3.2.1.1.1 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.2.1.1.2.        Установки      (реакторы)      для  8486 20 900 9

                   химического осаждения  из  паровой

                   фазы           металлоорганических

                   соединений,             специально

                   разработанные    для   выращивания

                   кристаллов       полупроводниковых

                   соединений      с   использованием

                   материалов,   контролируемых    по

                   пункту 3.3.3 или 3.3.4, в качестве

                   исходных

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Особое примечание.

                   В     отношении      оборудования,

                   указанного в пункте 3.2.1.1.2, см.

                   также пункт 3.2.1 раздела 2;

 3.2.1.1.3.        Оборудование                   для  8486 10 000 9

                   молекулярно-эпитаксиального

                   выращивания    с    использованием

                   газообразных       или     твердых

                   источников;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.2.1.2.          Оборудование, предназначенное  для  8486 20 900 9

                   ионной имплантации, имеющее  любую

                   из следующих характеристик:

                   а) энергию     пучка   (ускоряющее

                   напряжение) более 1 МэВ;

                   б) специально спроектированное   и

                   оптимизированное   для  работы   с

                   энергией    пучка      (ускоряющим

                   напряжением) менее 2 кэВ;

                   в) имеет               возможность

                   непосредственного     формирования

                   рисунка; или

                   г) энергию пучка 65 кэВ или  более

                   и силу тока пучка 45 мА  или более

                   для           высокоэнергетической

                   имплантации кислорода в   нагретую

                   подложку        полупроводникового

                   материала;

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

 3.2.1.3.          Оборудование      для       сухого

                   анизотропного          плазменного

                   травления:

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 3.2.1.3.1.        Оборудование  с  подачей заготовок  8456 90 000 0;

                   из  кассеты  в  кассету и шлюзовой  8486 20 900 2

                   загрузкой,     имеющее   любую  из

                   следующих характеристик:

                   а) разработанное               или

                   оптимизированное для  производства

                   структур  с  критическим  размером

                   180 нм  или менее  и  погрешностью

                   (3сигма), равной +/- 5%; или

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   б) разработанное  для  обеспечения

                   чистоты  лучше  0,04  частицы   на

                   кв. см, при этом измеряемый размер

                   частицы более 0,1 мкм в диаметре;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.2.1.3.2.        Оборудование,           специально  8456 90 000 0;

                   спроектированное   для     систем,  8486 20 900 2

                   контролируемых  по пункту 3.2.1.5,

                   и  имеющее  любую   из   следующих

                   характеристик:

                   а) разработанное               или

                   оптимизированное  для производства

                   структур  с  критическим  размером

                   180 нм   или  менее и погрешностью

                   (3сигма), равной +/- 5%; или

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   б) разработанное для   обеспечения

                   чистоты   лучше   0,04  частицы на

                   кв. см, при этом измеряемый размер

                   частицы более 0,1 мкм в диаметре;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.2.1.4.          Оборудование химического осаждения  8419 89 300 0;

                   из  паровой   фазы  с  применением  8486 20 900 9

                   плазменного  разряда,  ускоряющего

                   процесс:

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

 3.2.1.4.1.        Оборудование с подачей   заготовок

                   из кассеты в кассету и    шлюзовой

                   загрузкой,     разработанное     в

                   соответствии    с     техническими

                   условиями     производителя    или

                   оптимизированное для использования

                   в производстве   полупроводниковых

                   устройств с критическим   размером

                   180 нм или менее;

 (п. 3.2.1.4.1 в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 3.2.1.4.2.        Оборудование,           специально

                   спроектированное для       систем,

                   контролируемых по пункту  3.2.1.5,

                   и разработанное в соответствии   с

                   техническими             условиями

                   производителя или оптимизированное

                   для   использования в производстве

                   полупроводниковых     устройств  с

                   критическим размером 180 нм    или

                   менее;

 (п. 3.2.1.4.2 в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 3.2.1.5.          Автоматически          загружаемые  8456 10 00;

                   многокамерные        системы     с  8456 90 000 0;

                   центральной              загрузкой  8479 50 000 0;

                   полупроводниковых          пластин  8486 20 900 2;

                   (подложек), имеющие все  следующие  8486 20 900 3

                   характеристики:

                   а) интерфейсы     для   загрузки и

                   выгрузки   пластин   (подложек), к

                   которым присоединяется более  двух

                   единиц оборудования для  обработки

                   полупроводников; и

                   б) предназначенные             для

                   интегрированной            системы

                   последовательной  многопозиционной

                   обработки  пластин   (подложек)  в

                   вакууме

 (в ред. Указов Президента РФ  от  01.12.2005 N 1384,  от 06.03.2008

 N 326)

                   Примечание.

                   По         пункту 3.2.1.5       не

                   контролируются      автоматические

                   робототехнические          системы

                   управления     загрузкой   пластин

                   (подложек), не предназначенные для

                   работы в вакууме;

 3.2.1.6.          Оборудование для литографии:

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 3.2.1.6.1.        Оборудование для обработки пластин  8443 39 290 0

                   с    использованием        методов

                   оптической     или   рентгеновской

                   литографии с пошаговым совмещением

                   и экспозицией (непосредственно  на

                   пластине)     или    сканированием

                   (сканер),      имеющее   любое  из

                   следующего:

                   а) источник света с длиной   волны

                   короче 245 нм; или

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   б) возможность        формирования

                   рисунка с минимальным  разрешаемым

                   размером элемента 180 нм и менее

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N 1384,  от  06.03.2008

 N 326)

                   Техническое примечание.

                   Минимальный    разрешаемый  размер

                   элемента (МРР) рассчитывается   по

                   следующей формуле:

                   МРР = (длина волны источника света

                   в  нанометрах)    х   (К фактор) /

                   (числовая апертура),

                   где К  фактор = 0,45;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 3.2.1.6.2.        Литографическое  оборудование  для  8443 39;

                   печати,    способное     создавать  8486 20 900

                   элементы размером 180 нм или менее

 (п. 3.2.1.6.2 введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   Пункт 3.2.1.6.2 включает:

                   а) инструментальные  средства  для

                   микроконтактной литографии;

                   б) инструментальные  средства  для

                   горячего тиснения;

                   в)                 литографические

                   инструментальные   средства    для

                   нанопечати;

                   г)                 литографические

                   инструментальные   средства    для

                   поэтапной и мгновенной печати;

 (примечание введено Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.2.1.6.3.        Оборудование,           специально 8456 10 00;

                   разработанное   для   изготовления 8486 20 900 3;

                   шаблонов     или      производства 8486 40 000 1

                   полупроводниковых       приборов с

                   использованием             методов

                   непосредственного     формирования

                   рисунка,        имеющее        все

                   нижеследующее:

                   а)    использующее     отклоняемый

                   сфокусированный       электронный,

                   ионный или лазерный пучок; и

                   б)  имеющее  любую  из   следующих

                   характеристик:

                   размер пятна менее 0,2 мкм;

                   возможность формирования рисунка с

                   размером элементов  менее  1  мкм;

                   или  точность   совмещения   слоев

                   лучше +/- 0,20 мкм (3 сигма);

 (п. 3.2.1.6.3 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 3.2.1.7.          Маски и промежуточные     шаблоны,  8486 90 900 3

                   разработанные    для  производства

                   интегральных схем,  контролируемых

                   по пункту 3.1.1;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.2.1.8.          Многослойные      шаблоны        с  8486 90 900 3

                   фазосдвигающим слоем

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   По пункту         3.2.1.8       не

                   контролируются        многослойные

                   шаблоны  с   фазосдвигающим слоем,

                   разработанные для     изготовления

                   запоминающих     устройств,     не

                   контролируемых по пункту 3.1.1

 (примечание введено Указом Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 3.2.1.9.          Литографические    шаблоны     для  8486 90 900 3

                   печати,     разработанные      для

                   интегральных  схем, контролируемых

                   по пункту 3.1.1

 (п. 3.2.1.9 введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.2.2.            Оборудование,           специально

                   разработанное    для     испытания

                   готовых  или  находящихся в разной

                   степени               изготовления

                   полупроводниковых    приборов,   и

                   специально разработанные для этого

                   компоненты и приспособления:

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 3.2.2.1.          Для     измерения     S-параметров  9031 80 380 0

                   транзисторных приборов на частотах

                   выше 31,8 ГГц;

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

 3.2.2.2.          Исключен. - Указ Президента    РФ  от   01.12.2005

                   N 1384

                   Примечание. Исключено.  -  Указ  Президента РФ  от

                   01.12.2005 N 1384

                   Техническое примечание.  Исключено.    -      Указ

                   Президента РФ от 01.12.2005 N 1384;

 3.2.2.2.          Для       испытания  микроволновых  9030;

                   интегральных  схем, контролируемых  9031 20 000 0;

                   по пункту 3.1.1.2.2                 9031 80 380 0

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.3.              Материалы

 3.3.1.            Гетероэпитаксиальные     структуры

                   (материалы), состоящие из подложки

                   с    несколькими   последовательно

                   наращенными эпитаксиальными слоями

                   любого из следующих материалов:

 3.3.1.1.          Кремний;                            3818 00 100 0;

                                                       3818 00 900 0

 3.3.1.2.          Германий;                           3818 00 900 0

 3.3.1.3.          Карбид кремния; или                 3818 00 900 0

 3.3.1.4.          Соединения   III  -  V  на  основе  3818 00 900 0

                   галлия или индия

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Техническое   примечание.    Исключено.   -   Указ

                   Президента РФ от 04.12.2008 N 1726

 3.3.2.            Материалы    резистов,   а   также

                   подложки, покрытые контролируемыми

                   резистами:

 3.3.2.1.          Позитивные                резисты,  3824 90 980 9

                   предназначенные                для

                   полупроводниковой      литографии,

                   специально         приспособленные

                   (оптимизированные)             для

                   использования на длине волны менее

                   245 нм;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.3.2.2.          Все резисты, предназначенные   для  3824 90 980 9

                   использования при   экспонировании

                   электронными  или ионными пучками,

                   с    чувствительностью        0,01

                   мкКл/кв. мм или лучше;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.3.2.3.          Все резисты, предназначенные   для  3824 90 980 9

                   использования при   экспонировании

                   рентгеновскими      лучами,      с

                   чувствительностью   2,5 мДж/кв. мм

                   или лучше;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.3.2.4.          Все резисты, оптимизированные  под  3824 90 980 9

                   технологии   формирования рисунка,

                   включая силилированные резисты

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Техническое примечание.

                   Технология     силилирования - это

                   процесс,   включающий    окисление

                   поверхности резиста, для повышения

                   качества     мокрого   и    сухого

                   проявления

 3.3.2.5.          Все  резисты,  разработанные   или  3824 90 980 9

                   приспособленные для  применения  с

                   оборудованием для  литографической

                   печати,   указанным    в    пункте

                   3.2.1.6.2,            использующие

                   термический или  светоотверждающий

                   способ

 (п. 3.3.2.5 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 3.3.3.            Следующие    органо-неорганические

                   соединения:

 3.3.3.1.          Металлоорганические     соединения  2931 00 950 0

                   алюминия,    галлия   или  индия с

                   чистотой   металлической    основы

                   более 99,999%;

 3.3.3.2.          Органические  соединения  мышьяка,  2931 00 950 0

                   сурьмы     и    фосфорорганические

                   соединения    с  чистотой   основы

                   неорганического  элемента    более

                   99,999%

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   Примечание.

                   По    пункту  3.3.3 контролируются

                   только  соединения, металлический,

                   частично      металлический    или

                   неметаллический  элемент в которых

                   непосредственно связан с углеродом

                   органической части молекулы

 3.3.4.            Гидриды  фосфора,    мышьяка   или  2848 00 000 0;

                   сурьмы,  имеющие  чистоту    более  2850 00 200 0

                   99,999%, даже будучи растворенными

                   в инертных газах или водороде

                   Примечание.

                   По         пункту       3.3.4   не

                   контролируются гидриды, содержащие

                   20%  и более  молей инертных газов

                   или водорода

 3.3.5.            Подложки из карбида кремния (SiC),  3818 00 900 0

                   нитрида  галлия   (GaN),   нитрида

                   алюминия (AlN) или нитрида галлия-

                   алюминия (AlGaN) или слитки, були,

                   а   также   другие   преформы   из

                   указанных   материалов,    имеющие

                   удельное     сопротивление   более

                   10 000 Ом.см при 20 град. C

 (п. 3.3.5 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 3.3.6.            Подложки,  определенные  в  пункте  3818 00 900 0

                   3.3.5, содержащие по крайней  мере

                   один   эпитаксиальный   слой    из

                   карбида  кремния  (SiC),   нитрида

                   галлия  (GaN),  нитрида   алюминия

                   (AlN) или нитрида  галлия-алюминия

                   (AlGaN)

 (п. 3.3.6 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 3.4.              Программное обеспечение

 3.4.1.            Программное           обеспечение,

                   специально    разработанное    для

                   разработки    или     производства

                   оборудования, контролируемого   по

                   пунктам 3.1.1.2 - 3.1.2.7 или   по

                   пункту 3.2

 3.4.2.            Программное           обеспечение,

                   специально разработанное       для

                   применения в любом   нижеследующем

                   оборудовании:

                   а) контролируемом по       пунктам

                   3.2.1.1 - 3.2.1.6; или

                   б) контролируемом по пункту 3.2.2

 (п. 3.4.2 в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 3.4.3.            Физически обоснованное программное

                   обеспечение         моделирования,

                   специально  разработанное      для

                   разработки   процессов литографии,

                   травления или  осаждения  с  целью

                   воплощения  маскирующих шаблонов в

                   конкретные топографические рисунки

                   на   проводниках, диэлектриках или

                   полупроводниках

 (п. 3.4.3 в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   Техническое примечание.

                   Под       термином      "физически

                   обоснованное"    в    пункте 3.4.3

                   понимается           использование

                   вычислений     для     определения

                   последовательности      физических

                   факторов      и        результатов

                   воздействия,     основанных     на

                   физических   свойствах  (например,

                   температура, давление, коэффициент

                   диффузии     и   полупроводниковые

                   свойства материалов)

 (техническое примечание в  ред. Указа  Президента РФ  от  01.12.2005

 N 1384)

                   Примечание.

                   Библиотеки, проектные атрибуты или

                   сопутствующие      данные      для

                   проектирования   полупроводниковых

                   приборов или   интегральных   схем

                   рассматриваются как технология

 (примечание в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 3.4.4.            Программное           обеспечение,

                   специально разработанное       для

                   разработки           оборудования,

                   контролируемого по пункту 3.1.3

 (п. 3.4.4 введен Указом Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 3.5.              Технология

 3.5.1.            Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим    примечанием   к

                   настоящему Списку  для  разработки

                   или производства оборудования  или

                   материалов,    контролируемых   по

                   пункту 3.1, 3.2 или 3.3

                   Примечание.

                   По пункту 3.5.1 не  контролируются

                   технологии для:

                   а) производства оборудования   или

                   компонентов,   контролируемых   по

                   пункту 3.1.3;

                   б) разработки   или   производства

                   интегральных  схем, контролируемых

                   по пунктам 3.1.1.1.3 - 3.1.1.1.11,

                   имеющих    все   нижеперечисленные

                   признаки:

                   использующие       технологии    с

                   разрешением   0,5 мкм    или  выше

                   (хуже); и

                   не       содержащие   многослойных

                   структур

 (примечание в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Техническое примечание.

                   Для   целей  пункта "б" примечания

                   многослойные структуры не включают

                   приборов, содержащих максимум  три

                   металлических   слоя   и  три слоя

                   поликристаллического кремния

 (техническое примечание введено Указом Президента РФ  от  06.03.2008

 N 326)

 3.5.2.            Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим   примечанием    к

                   настоящему Списку другие,  чем те,

                   которые   контролируются по пункту

                   3.5.1, для     разработки      или

                   производства    ядра     микросхем

                   микропроцессора,   микроЭВМ    или

                   микроконтроллера,          имеющих

                   арифметико-логическое устройство с

                   длиной выборки 32 бит или  более и

                   любые     из       нижеприведенных

                   особенностей или характеристик:

                   а) блок   векторного   процессора,

                   предназначенный   для   выполнения

                   более  двух вычислений с векторами

                   для  операций  с плавающей запятой

                   (одномерными   32-разрядными   или

                   более массивами) одновременно

                   Техническое примечание.

                   Блок     векторного     процессора

                   является процессорным элементом со

                   встроенными   операторами, которые

                   выполняют           многочисленные

                   вычисления   с    векторами    для

                   операций   с    плавающей  запятой

                   (одномерными 32-разрядными     или

                   более     массивами) одновременно,

                   имеющим, по   крайней   мере, одно

                   векторное    арифметико-логическое

                   устройство;

                   б) разработанных   для  выполнения

                   более двух 64-разрядных или  более

                   операций  с   плавающей   запятой,

                   проходящих за цикл; или

                   в) разработанных   для  выполнения

                   более      четырех    16-разрядных

                   операций умножения с накоплением с

                   фиксированной  запятой, проходящих

                   за   цикл    (например,   цифровая

                   обработка аналоговой   информации,

                   которая     была    предварительно

                   преобразована   в  цифровую форму,

                   также    известная как    цифровая

                   обработка сигналов)

                   Примечание.

                   По подпункту   "в" пункта 3.5.2 не

                   контролируется          технология

                   мультимедийных расширений

 (п. 3.5.2 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечания:

                   1. По    пункту     3.5.2       не

                   контролируются   технологии    для

                   разработки   или производства ядер

                   микропроцессоров,    имеющих   все

                   нижеперечисленные признаки:

                   использующие       технологии    с

                   разрешением 0,130  мкм   или  выше

                   (хуже); и

                   содержащие  многослойные структуры

                   с   пятью или менее металлическими

                   слоями

                   2. Пункт 3.5.2 включает технологии

                   для процессоров цифровой обработки

                   сигналов   и   цифровых  матричных

                   процессоров

 (примечания введены Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание. Исключено.  -  Указ  Президента РФ  от

                   06.03.2008 N 326

                   Техническое   примечание.    Исключено.   -   Указ

                   Президента РФ  от 06.03.2008 N 326

 3.5.3.            Прочие технологии  для  разработки

                   или производства:

                   а) вакуумных      микроэлектронных

                   приборов;

                   б) полупроводниковых приборов   на

                   гетероструктурах,   таких,     как

                   транзисторы с высокой подвижностью

                   электронов,             биполярных

                   транзисторов  на  гетероструктуре,

                   приборов  с  квантовыми  ямами или

                   приборов на сверхрешетках;

                   Примечание.

                   По подпункту "б" пункта 3.5.3   не

                   контролируются технологии      для

                   транзисторов         с     высокой

                   подвижностью    электронов (ТВПЭ),

                   работающих   на частотах ниже 31,8

                   ГГц, и биполярных транзисторов  на

                   гетероструктуре (ГБТ),  работающих

                   на частотах ниже 31,8 ГГц;

 (примечание введено Указом Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   в) сверхпроводящих     электронных

                   приборов;

                   г) подложек из алмазных пленок для

                   электронных компонентов;

                   д) подложек из структур кремния на

                   диэлектрике     (КНД-структур) для

                   интегральных  схем,   в    которых

                   диэлектриком    является   диоксид

                   кремния;

                   е) подложек из карбида кремния для

                   электронных компонентов;

                   ж) электронных    вакуумных  ламп,

                   работающих  на  частотах  31,8 ГГц

                   или выше

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                             КАТЕГОРИЯ 4.

                       ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

                   Примечания:

                   1. ЭВМ,              сопутствующее

                   оборудование    и      программное

                   обеспечение, задействованные     в

                   телекоммуникациях или    локальных

                   вычислительных сетях, должны  быть

                   также     проанализированы      на

                   соответствие      характеристикам,

                   указанным в части 1 категории    5

                   (Телекоммуникации)

                   2. Устройства управления,  которые

                   непосредственно связывают шины или

                   каналы  центральных   процессоров,

                   устройства оперативной памяти  или

                   дисковые       контроллеры,     не

                   рассматриваются                как

                   телекоммуникационное оборудование,

                   описанное в части  1  категории  5

                   (Телекоммуникации)

                   Особое примечание.

                   Для     определения   контрольного

                   статуса  программного обеспечения,

                   специально    разработанного   для

                   коммутации    пакетов,     следует

                   применять пункт 5.4.1

                   3. ЭВМ, сопутствующее оборудование

                   и    программное      обеспечение,

                   выполняющие  функции криптографии,

                   криптоанализа,     сертифицируемой

                   многоуровневой  защиты  информации

                   или     сертифицируемые    функции

                   изоляции     пользователей    либо

                   ограничивающие    электромагнитную

                   совместимость (ЭМС), должны   быть

                   также     проанализированы      на

                   соответствие      характеристикам,

                   указанным  в  части  2 категории 5

                   (Защита информации)

 4.1.              Системы, оборудование и компоненты

 4.1.1.            ЭВМ  и сопутствующее оборудование,

                   а также электронные    сборки    и

                   специально разработанные   для них

                   компоненты:

 4.1.1.1.          Специально           разработанные  8471

                   для достижения  любой из следующих

                   характеристик:

                   а) по      техническим    условиям

                   пригодные    для   работы      при

                   температуре внешней среды ниже 228

                   К (-45 град. С)   или   выше 358 К

                   (85 град. С)

                   Примечание.

                   По подпункту "а" пункта 4.1.1.1 не

                   контролируются   ЭВМ,   специально

                   созданные    для       гражданских

                   автомобилей  или   железнодорожных

                   поездов;

                   б) радиационно    стойкие      при

                   превышении  любого  из   следующих

                   требований:

                                            3

                   общая       доза   5 х 10  Гр (Si)

                          5

                   [5 х 10  рад];

                                          6

                   мощность    дозы 5 х 10  Гр (Si)/c

                   [5 х 108 рад/с]; или

                   сбой     от   однократного события

                     -7

                   10   ошибок/бит/день

                   Особое примечание.

                   В отношении систем, оборудования и

                   компонентов,       соответствующих

                   требованиям подпункта  "б"  пункта

                   4.1.1.1,  см.  также   пункт 4.1.1

                   раздела 2;

 4.1.1.2.          Имеющие    характеристики      или  8471

                   выполняющие функции, превосходящие

                   пределы,   указанные   в  части  2

                   категории 5 (Защита информации)

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечание.

                   Пункт 4.1.1.2 не применяется к ЭВМ

                   и  связанному с ними оборудованию,

                   когда  они вывозятся пользователем

                   для     своего     индивидуального

                   использования

 (примечание в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 4.1.2.            Исключен. - Указ Президента    РФ  от   01.12.2005

                   N 1384

 4.1.2.            Цифровые ЭВМ, электронные сборки и

                   сопутствующее    оборудование,   а

                   также специально разработанные для

                   них компоненты:

 4.1.2.1.          Спроектированные               или  8471 60;

                   модифицированные  для  обеспечения  8471 70;

                   отказоустойчивости                  8471 80 000 0;

                                                       8471 90 000 0

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   Применительно  к   пункту  4.1.2.1

                   цифровые   ЭВМ  и    сопутствующее

                   оборудование      не     считаются

                   спроектированными              или

                   модифицированными  для обеспечения

                   отказоустойчивости,  если   в  них

                   используется любое из следующего:

                   а) алгоритмы    обнаружения    или

                   исправления   ошибок,  хранимые  в

                   оперативной памяти;

                   б) соединение    двух     цифровых

                   вычислительных   машин  такое, что

                   если  происходит  отказ  активного

                   центрального  процессора,       то

                   холостой   зеркальный  центральный

                   процессор      может    продолжить

                   функционирование системы;

                   в) соединение  двух    центральных

                   процессоров   посредством  каналов

                   передачи  данных или с применением

                   разделяемой памяти, для того чтобы

                   обеспечить  одному    центральному

                   процессору  возможность  выполнять

                   некоторую  работу, пока не откажет

                   другой   центральный    процессор;

                   тогда первый центральный процессор

                   принимает  его  работу  на   себя,

                   чтобы  продолжить функционирование

                   системы; или

                   г) синхронизация двух  центральных

                   процессоров,          объединенных

                   посредством           программного

                   обеспечения     так,   что    один

                   центральный  процессор распознает,

                   когда    отказывает         другой

                   центральный       процессор,     и

                   восстанавливает            задачи,

                   выполнявшиеся           отказавшим

                   процессором;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 4.1.2.2.          Цифровые  ЭВМ, имеющие приведенную  8471 60;

                   пиковую  производительность (ППП),  8471 70;

                   превышающую     0,75    взвешенных  8471 80 000 0;

                   ТераФЛОПС (ВТ);                     8471 90 000 0

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 4.1.2.3.          Электронные   сборки,   специально  8471 60;

                   разработанные или модифицированные  8471 70;

                   для  повышения  производительности  8471 80 000 0;

                   путем    объединения   процессоров  8471 90 000 0

                   таким     образом,    чтобы    ППП

                   объединенных    сборок   превышала

                   пороговое  значение,  указанное  в

                   пункте 4.1.2.2

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

                   Примечания:

                   1. Пункт 4.1.2.3  распространяется

                   только на электронные сборки     и

                   программируемые   взаимосвязи,  не

                   превышающие пределы, указанные   в

                   пункте 4.1.2.2,  при  поставке   в

                   виде  необъединенных   электронных

                   сборок.

                   Он  не  применим   к   электронным

                   сборкам,    конструкция    которых

                   пригодна только для  использования

                   в     качестве      сопутствующего

                   оборудования,  контролируемого  по

                   пункту 4.1.2.4

                   2. По пункту    4.1.2.3         не

                   контролируются электронные сборки,

                   специально   разработанные     для

                   продукции  или  целого   семейства

                   продукции,            максимальная

                   конфигурация  которых не превышает

                   пределы,     указанные    в пункте

                   4.1.2.2;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 4.1.2.4.          Оборудование,          выполняющее  8471 90 000 0;

                   аналого-цифровые   преобразования,  8543 90 000 9

                   превосходящее пределы, указанные в

                   пункте 3.1.1.1.5;

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

 4.1.2.5.          Аппаратура,             специально  8471 90 000 0;

                   разработанная   для    обеспечения  8517 61 000 1;

                   внешних  соединений  цифровых  ЭВМ  8517 62 000 1

                   или  сопутствующего  оборудования,

                   которые  в   коммуникациях   имеют

                   скорость   передачи        данных,

                   превышающую 1,25 Гбайт/с

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   По    пункту      4.1.2.5       не

                   контролируется        оборудование

                   внутренней  взаимосвязи (например,

                   объединительные    платы,   шины),

                   оборудование             пассивной

                   взаимосвязи, контроллеры доступа к

                   сети или контроллеры каналов связи

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   Примечания:

                   1. Пункт 4.1.2 включает:

                   а) векторные процессоры;

                   б) матричные процессоры;

                   в) процессоры  цифровой  обработки

                   сигналов;

                   г) логические процессоры;

                   д) оборудование    для   улучшения

                   качества изображения;

                   е) оборудование    для   обработки

                   сигналов

                   2. Контрольный статус цифровых ЭВМ

                   или  сопутствующего  оборудования,

                   описанных     в    пункте   4.1.2,

                   определяется контрольным  статусом

                   другого  оборудования  или  других

                   систем в том случае, если:

                   а) цифровые ЭВМ или  сопутствующее

                   оборудование необходимы для работы

                   другого  оборудования  или  других

                   систем;

                   б) цифровые ЭВМ или  сопутствующее

                   оборудование не являются  основным

                   элементом другого оборудования или

                   других систем; и

                   в) технология для цифровых  ЭВМ  и

                   сопутствующего        оборудования

                   подпадает под действие пункта 4.5

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   Особые примечания:

                   1. Контрольный статус оборудования

                   обработки  сигналов  или улучшения

                   качества  изображения,  специально

                   разработанного     для     другого

                   оборудования     с      функциями,

                   ограниченными       функциональным

                   назначением другого  оборудования,

                   определяется контрольным  статусом

                   такого    оборудования,  даже если

                   первое      превосходит   критерий

                   основного элемента

                   2. Для   определения  контрольного

                   статуса     цифровых   ЭВМ     или

                   сопутствующего   оборудования  для

                   телекоммуникационной    аппаратуры

                   см.    часть   1   категории     5

                   (Телекоммуникации)

 4.1.3.            ЭВМ, указанные ниже, и  специально

                   спроектированное     сопутствующее

                   оборудование, электронные сборки и

                   компоненты для них:

 4.1.3.1.          ЭВМ с систолической матрицей;       8471

 4.1.3.2.          Нейронные ЭВМ;                      8471

 4.1.3.3.          Оптические ЭВМ                      8471

 4.2.              Испытательное,    контрольное    и

                   производственное   оборудование  -

                   нет

 4.3.              Материалы - нет

 4.4.              Программное обеспечение

                   Примечание.

                   Контрольный    статус программного

                   обеспечения    для     разработки,

                   производства   или   использования

                   оборудования,  указанного в других

                   категориях,     определяется    по

                   описанию           соответствующей

                   категории.     В данной  категории

                   дается       контрольный    статус

                   программного    обеспечения    для

                   оборудования этой категории

 4.4.1.            Программное обеспечение  следующих

                   видов:

 4.4.1.1.          Программное           обеспечение,

                   специально    разработанное    или

                   модифицированное  для  разработки,

                   производства   или   использования

                   оборудования     или  программного

                   обеспечения,   контролируемых   по

                   пункту 4.1 или 4.4 соответственно;

 4.4.1.2.          Программное обеспечение иное,  чем

                   контролируемое  по пункту 4.4.1.1,

                   специально     разработанное   или

                   модифицированное  для   разработки

                   или производства:

                   а)     цифровых    ЭВМ,    имеющих

                   приведенную                пиковую

                   производительность          (ППП),

                   превышающую     0,04    взвешенных

                   ТераФЛОПС (ВТ); или

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

                   б)  электронных сборок, специально

                   разработанных или модифицированных

                   для  повышения  производительности

                   путем    объединения   процессоров

                   таким     образом,    чтобы    ППП

                   объединенных    сборок   превышала

                   пороговое  значение,  указанное  в

                   подпункте "а" пункта 4.4.1.2

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Особое примечание.

                   В     отношении       программного

                   обеспечения, указанного  в  пункте

                   4.4.1,   см.   также   пункт 4.4.1

                   разделов 2 и 3

 4.4.2.            Программное           обеспечение,

                   специально   разработанное     или

                   модифицированное   для   поддержки

                   технологии,    контролируемой   по

                   пункту 4.5

 4.4.3.            Специальное            программное

                   обеспечение следующих видов:

 4.4.3.1.          Программное            обеспечение

                   операционных               систем,

                   инструментарий          разработки

                   программного     обеспечения     и

                   компиляторы,            специально

                   разработанные    для  оборудования

                   многопоточной обработки  данных  в

                   исходных кодах;

 4.4.3.2.          Программное  обеспечение,  имеющее

                   характеристики   или   выполняющее

                   функции,    которые      превышают

                   пределы,   указанные  в   части  2

                   категории 5 (Защита информации)

                   Примечание.

                   По       пункту       4.4.3.2   не

                   контролируется         программное

                   обеспечение,   когда оно вывозится

                   пользователями     для      своего

                   индивидуального использования

 4.5.              Технология

 4.5.1.            Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим   примечанием  для

                   разработки,     производства   или

                   использования  оборудования    или

                   программного          обеспечения,

                   контролируемых по пункту 4.1   или

                   4.4 соответственно;

 4.5.2.            Иные       технологии,       кроме

                   контролируемых  по  пункту  4.5.1,

                   специально   предназначенные   или

                   модифицированные  для   разработки

                   или производства:

                   а)     цифровых    ЭВМ,    имеющих

                   приведенную                пиковую

                   производительность          (ППП),

                   превышающую     0,04    взвешенных

                   ТераФЛОПС (ВТ); или

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

                   б)  электронных сборок, специально

                   разработанных или модифицированных

                   для  повышения  производительности

                   путем    объединения   процессоров

                   таким     образом,    чтобы    ППП

                   объединенных    сборок   превышала

                   пороговое  значение,  указанное  в

                   подпункте "а" пункта 4.5.2

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Особое примечание.

                   В отношении технологий,  указанных

                   в пунктах 4.5.1 и 4.5.2, см. также

                   пункт 4.5.1 разделов 2 и 3

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Техническое примечание (по вычислению совокупной теоретической производительности). Исключено. - Указ Президента РФ от 06.03.2008 N 326

Техническое примечание по определению приведенной пиковой производительности (ППП).

ППП - это приведенная пиковая скорость, на которой цифровые ЭВМ выполняют 64-разрядные или более операции сложения и умножения с плавающей запятой.

Сокращения, используемые в настоящем техническом примечании:

n - количество процессоров в цифровой ЭВМ

i - номер процессора (i, ... n)

    t  - время цикла процессора (t  = 1/F )

     i                            i      i

    F  - частота процессора

     i

    R  - пиковая скорость вычисления с плавающей запятой

     i

    W  - коэффициент согласования с архитектурой.

     i
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    ППП   выражается   во  взвешенных  ТераФЛОПС  (ВТ) - триллионах  (10  )

приведенных операций с плавающей запятой в секунду.

Схема способа вычисления ППП:

    1.  Для  каждого  процессора  i  определяется  максимальное  количество

64-разрядных  или более операций с плавающей запятой (ОПЗ ), выполняемых за

                                                         i

цикл каждым процессором цифровой ЭВМ.

Примечание.

При определении ОПЗ учитываются только 64-разрядные или более операции сложения и/или умножения с плавающей запятой за цикл процессора. Операции, требующие многочисленных циклов, могут быть выражены в дробных результатах за цикл процессора. Для процессоров, не способных выполнять вычисления с 64-разрядными или более операциями с плавающей запятой, эффективная скорость вычисления R равна нулю.

2. Вычисляется скорость с плавающей запятой R для каждого процессора:

    R  = ОПЗ /t .

     i      i  i

3. Вычисляется ППП следующим образом:

    ППП = W  x R  + W  x R  + ... + W  x R .

           1    1    2    2          n    n

    4.  Для векторных процессоров - W  = 0,9, для невекторных процессоров -

                                     i

W  = 0,3.

 i

Примечания:

1. Для процессоров, которые выполняют составные операции в цикле, такие, как сложение и умножение, считается каждая операция

2. Для конвейерного процессора эффективная скорость вычисления R выше конвейерной скорости при загруженном конвейере или неконвейерной скорости

3. Скорость вычисления R каждого содействующего процессора должна быть рассчитана по его максимальной теоретически возможной величине перед определением ППП всей комбинации процессоров. Одновременные операции считаются таковыми, когда производитель ЭВМ заявляет в руководстве пользователя или документации к ЭВМ о совпадающих, параллельных или одновременных операциях или процессах исполнения процессором команд программы

4. При вычислении ППП не учитываются процессоры, ограниченные входными/выходными и периферийными функциями (например, дисководы, устройства связи и мониторы)

5. Значения ППП не следует вычислять для комбинаций процессоров, объединенных локальными сетями, глобальными сетями, совместно используемыми соединениями/устройствами ввода/вывода, контроллерами ввода/вывода и любыми коммуникационными соединениями, осуществляемыми при помощи программного обеспечения

6. Значения ППП должны вычисляться для:

а) комбинаций процессоров, содержащих специально разработанные процессоры для повышения производительности путем объединения, одновременно работающей и совместно используемой памяти; или

б) многочисленных комбинаций память/процессор, работающих одновременно с использованием специально разработанных аппаратных средств

7. Векторный процессор определяется как процессор со встроенными командами, который выполняет многочисленные вычисления с векторами для операций с плавающей запятой (одномерными 64-разрядными и более массивами) одновременно, имеющий, по крайней мере, два векторных функциональных устройства и восемь регистров для хранения векторов емкостью, по крайней мере, 64 элемента каждый

(техническое примечание введено Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

┌─────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┐

│    N пункта     │           Наименование           │  Код ТН ВЭД   │

└─────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┘

                             КАТЕГОРИЯ 5

                      Часть 1. Телекоммуникации

                   Примечания:

                   1. В   части   1   категории     5

                   определяется   контрольный  статус

                   компонентов,            лазерного,

                   испытательного и производственного

                   оборудования,     материалов     и

                   программного          обеспечения,

                   специально     разработанных   для

                   телекоммуникационного оборудования

                   или систем

                   2. В   тех   случаях,   когда  для

                   функционирования   или   поддержки

                   телекоммуникационного

                   оборудования,  указанного  в  этой

                   категории,  и    его   обеспечения

                   важное  значение  имеют   цифровые

                   ЭВМ, связанное с ними оборудование

                   или     программное   обеспечение,

                   последние      рассматриваются   в

                   качестве  специально разработанных

                   компонентов  при  условии, что они

                   являются  стандартными   моделями,

                   обычно               поставляемыми

                   производителем.    Это    включает

                   компьютерные  системы, реализующие

                   функции  управления,  технического

                   обслуживания         оборудования,

                   проектирования, выписывания счетов

 5.1.1.            Системы,       оборудование      и

                   компоненты

 5.1.1.1.          Телекоммуникационное  оборудование

                   любого  типа,  имеющее   любую  из

                   следующих  характеристик,  функций

                   или свойств:

 5.1.1.1.1.        Специально      разработанное  для

                   сохранения  работоспособности  при  8517 12 000 0;

                   воздействии        кратковременных  8517 61 000 9;

                   электронных       эффектов     или  8517 69 390 0;

                   электромагнитных        импульсных  8525 60 000 0;

                   эффектов, возникающих при  ядерном  8543 70 900 9

                   взрыве;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.1.1.1.2.        Специально повышенную стойкость  к

                   гамма-,  нейтронному  или  ионному  8517 12 000 0;

                   излучению; или                      8517 61 000 9;

                                                       8517 69 390 0;

                                                       8525 60 000 0;

                                                       8543 70 900 9

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.1.1.1.3.        Специально     разработанное   для

                   функционирования   за    пределами  8517 12 000 0;

                   диапазона   температур  от  218  К  8517 61 000 9;

                   (-55 град. С) до 397 К (124  град.  8517 69 390 0;

                   С)                                  8525 60 000 0;

                                                       8543 70 900 9

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечания:

                   1. Пункт  5.1.1.1.3    применяется

                   только к электронной аппаратуре

                   2. По       пунктам 5.1.1.1.2    и

                   5.1.1.1.3     не    контролируется

                   оборудование,  разработанное   или

                   модифицированное для использования

                   на борту спутников

 5.1.1.2.          Телекоммуникационные   системы   и

                   аппаратура,   а  также  специально

                   разработанные для них компоненты и

                   принадлежности,  имеющие  любые из

                   следующих  характеристик,  свойств

                   или качеств:

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.1.1.2.1.        Являются    системами    подводной  9014 80 000 0;

                   беспроводной связи, имеющими любую  9015 80 910 0

                   из следующих характеристик:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) акустическую несущую частоту за

                   пределами  интервала  от 20 кГц до

                   60 кГц;

                   б) использующие   электромагнитную

                   несущую частоту ниже 30 кГц; или

                   в) использующие        электронное

                   управление   положением   главного

                   лепестка (диаграммы направленности

                   антенны);

                   г) использующие в  локальной  сети

                   лазеры  или  светоизлучающие диоды

                   (СИД)  с   выходной  длиной  волны

                   более 400 нм, но менее 700 нм;

 (пп "г" введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 5.1.1.2.2.        Являются         радиоаппаратурой,  8517 12 000 0;

                   работающей  в диапазоне частот 1,5  8517 61 000 9;

                   - 87,5 МГц и имеющей все следующие  8525 60 000 0

                   характеристики:

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   а) исключен. - Указ Президента  РФ  от  06.03.2008

                   N 326

                   абзац   исключен.   -   Указ    Президента  РФ  от

                   06.03.2008 N 326

                   а) возможность       автоматически

                   прогнозировать  и выбирать частоты

                   и общие скорости цифровой передачи

                   в  канале для оптимизации передачи

                   полезного сигнала; и

                   б) встроенный   линейный усилитель

                   мощности, способный   одновременно

                   пропускать  множество   сигналов с

                   выходной мощностью 1 кВт или более

                   в диапазоне частот от 1,5  МГц  до

                   30 МГц  или 250 Вт   или   более в

                   диапазоне частот от 30 МГц до 87,5

                   МГц  на  мгновенной  ширине полосы

                   частот в одну октаву или более и с

                   гармониками   и   искажениями   на

                   выходе лучше - 80 дБ;

 5.1.1.2.3.        Являются         радиоаппаратурой,  8517 12 000 0;

                   использующей   методы   расширения  8517 61 000 9;

                   спектра,     включая         метод  8525 60 000 0

                   скачкообразной         перестройки

                   частоты,   не   контролируемой  по

                   пункту 5.1.1.2.4, имеющей любую из

                   следующих характеристик:

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   а) коды                расширения,

                   программируемые пользователем; или

                   б) общую ширину полосы частот выше

                   50 кГц,  при   этом  она в 100 или

                   более раз превышает ширину  полосы

                   частот     любого       единичного

                   информационного канала

                   Примечания:

                   1. По подпункту      "б"    пункта

                   5.1.1.2.3    не     контролируется

                   радиооборудование,      специально

                   разработанное для использования  с

                   гражданскими  системами    сотовой

                   радиосвязи

                   2. По    пункту    5.1.1.2.3    не

                   контролируется       оборудование,

                   спроектированное  для   работы   с

                   выходной мощностью 1,0   Вт    или

                   менее

                   Особое примечание.

                   В   отношении     радиоаппаратуры,

                   указанной в пункте 5.1.1.2.3,  см.

                   также пункт 5.1.1.1.1 раздела 2;

 5.1.1.2.4.        Являются         радиоаппаратурой,  8517 12 000 0;

                   использующей            технологию  8517 61 000 9;

                   сверхширокополосной     модуляции,  8525 60 000 0

                   имеющей            программируемые

                   пользователем   коды  формирования

                   каналов, коды шифрования или  коды

                   опознавания сети, имеющей любую из

                   следующих характеристик:

                   а)    ширину     полосы    частот,

                   превышающую 500 МГц; или

                   б)  относительную   ширину  полосы

                   частот 20% или более;

 (п. 5.1.1.2.4 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.1.1.2.5.        Являются            радиоприемными  8527

                   устройствами     с        цифровым

                   управлением,     имеющими      все

                   следующие характеристики:

                   а) более 1000 каналов;

                   б) время   переключения    частоты

                   менее 1 мс;

                   в) автоматический    поиск     или

                   сканирование  в   части    спектра

                   электромагнитных волн; и

                   г) возможность       идентификации

                   принятого   сигнала    или    типа

                   передатчика

                   Примечание.

                   По   пункту      5.1.1.2.5      не

                   контролируется       оборудование,

                   специально   разработанное     для

                   использования   с     гражданскими

                   системами сотовой радиосвязи

                   Особое примечание.

                   В   отношении     радиоприемников,

                   указанных в пункте 5.1.1.2.5,  см.

                   также пункт 5.1.1.1.2 раздела 2  и

                   пункт 5.1.1.1 раздела 3;

 5.1.1.2.6.        Используют    функции     цифровой  8517 12 000 0;

                   обработки  сигнала  на    выходном  8517 61 000 9;

                   устройстве      для    обеспечения  8525 60 000 0

                   кодирования  речи   со   скоростью

                   менее 2400 бит/с

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Технические примечания:

                   1. Пункт 5.1.1.2.6 применяется при

                   наличии   выходного устройства для

                   кодирования    речевых    сигналов

                   связной    речи   с   изменяющейся

                   скоростью

                   2. Для   целей   пункта  5.1.1.2.6

                   "кодирование  речи"   определяется

                   как   техника   взятия    образцов

                   человеческого голоса с последующим

                   преобразованием   этих образцов  в

                   цифровой       сигнал   с   учетом

                   специфических           параметров

                   человеческой речи

 (технические примечания в ред. Указа  Президента  РФ  от  06.03.2008

 N 326)

 5.1.1.3.          Волоконно-оптические кабели связи,

                   оптические      волокна          и

                   принадлежности:

 5.1.1.3.1.        Оптические волокна  длиной   более  8544 70 000 0;

                   500 м,          охарактеризованные  9001 10 900

                   производителем   как     способные

                   выдерживать     при    контрольном

                   испытании растягивающее напряжение

                         9

                   2 х 10  Н/кв. м или более

                   Техническое примечание.

                   Контрольное испытание - отборочное

                   испытание   в   режиме      онлайн

                   (встроенное   в    технологическую

                   цепочку получения волокна)     или

                   проводимое    отдельно,    которое

                   заключается в приложении заданного

                   растягивающего     напряжения    к

                   движущемуся со скоростью от 2  м/с

                   до 5 м/с волокну на участке длиной

                   от 0,5 м до 3 м  между   натяжными

                   барабанами диаметром около 150 мм.

                   Испытания могут   проводиться   по

                   соответствующим       национальным

                   стандартам    при      температуре

                   окружающей   среды      293     К,

                   относительной влажности 40%;

 5.1.1.3.2.        Волоконно-оптические   кабели    и  8544 70 000 0;

                   принадлежности, разработанные  для  9001 10 900

                   использования под водой

                   Примечание.

                   По   пункту      5.1.1.3.2      не

                   контролируются         стандартные

                   телекоммуникационные   кабели    и

                   принадлежности  для   гражданского

                   использования

                   Особые примечания:

                   1. Для    подводных      кабельных

                   разъемов и соединителей для    них

                   см. пункт 8.1.2.1.3

                   2. Для        волоконно-оптических

                   корпусных разъемов и  соединителей

                   см. пункт 8.1.2.3

 5.1.1.4.          Фазированные антенные  решетки   с  8529 10 900 0

                   электронным управлением диаграммой

                   направленности, функционирующие на

                   частотах, превышающих 31,8 ГГц

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   Примечание.

                   По    пункту      5.1.1.4       не

                   контролируются            антенные

                   фазированные решетки с электронным

                   управлением             диаграммой

                   направленности для систем  посадки

                   с аппаратурой,     удовлетворяющей

                   стандартам           Международной

                   организации  гражданской   авиации

                   (ИКАО),   перекрывающим    системы

                   посадки СВЧ-диапазона (MLS)

 5.1.1.5.          Оборудование      радиопеленгации,  8517 61 000 9;

                   работающее на частотах выше 30 МГц  8526 91 200 0

                   и   имеющее  все         следующие

                   характеристики,  и      специально

                   разработанные для него компоненты:

                   а) мгновенную    ширину     полосы

                   частот, равную 10 МГц или выше; и

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   б) способное              находить

                   азимутальное  направление (АН)   к

                   невзаимодействующим

                   радиопередатчикам  с длительностью

                   сигнала менее 1 мс

 (пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   в) исключен. - Указ Президента  РФ  от  06.03.2008

                   N 326

 (п. 5.1.1.5 введен Указом Президента РФ от 01.12.2005 N 1384, в ред.

 Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.1.1.6.          Оборудование  подавления сигналов,  8525 60 000 0;

                   специально    разработанное    или  8526 10 000 9

                   модифицированное для умышленного и

                   избирательного   вмешательства   в

                   работу   мобильной   дистанционной

                   связи,  ее  прерывания, подавления

                   или  ухудшения,  имеющее  любую из

                   нижеследующих   характеристик,   и

                   специально  разработанные для него

                   компоненты:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а)       имитирующее       функции

                   оборудования  сети  радиосвязи   с

                   абонентами; или

                   б)  обнаруживающее и  использующее

                   специфические       характеристики

                   применяемого  протокола  мобильной

                   сети (например, GSM)

 (п. 5.1.1.6 введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.1.1.7.          Системы или оборудование пассивной  8526 10 000 9

                   когерентной   локации,  специально

                   разработанные    для   обнаружения

                   движущихся объектов и слежения  за

                   ними  путем   измерения  отражений

                   фоновых  радиочастотных излучений,

                   подаваемых передатчиками связи без

                   радиолокационных           средств

 (п. 5.1.1.7 введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Техническое примечание.

                   Передатчики        связи       без

                   радиолокационных   средств   могут

                   включать    базовые   коммерческие

                   радио-, телевизионные станции  или

                   станции сотовых телефонов

 (техническое примечание введено Указом Президента РФ  от  06.03.2008

 N 326)

                   Примечание.

                   По     пункту      5.1.1.7      не

                   контролируются:

                   а)            радиоастрономическое

                   оборудование;

                   б) системы    или    оборудование,

                   которым   требуется     какой-либо

                   радиосигнал от движущегося объекта

 (примечание введено Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.2.1.            Испытательное,    контрольное    и

                   производственное оборудование

 5.2.1.1.          Оборудование    и       специально

                   разработанные    компоненты    или

                   принадлежности      для      него,

                   специально  предназначенные    для

                   разработки,   производства     или

                   использования        оборудования,

                   функций       или         свойств,

                   контролируемых   по    части     1

                   категории 5

                   Примечание.

                   По   пункту      5.2.1.1        не

                   контролируется        оборудование

                   определения параметров оптического

                   волокна

                   Особое примечание.

                   В   отношении   оборудования     и

                   компонентов  или   принадлежностей

                   для них,   указанных   в    пункте

                   5.2.1.1, см. также пункт   5.2.1.1

                   раздела 2

 5.2.1.2.          Оборудование     и      специально

                   разработанные   компоненты     или

                   принадлежности     для       него,

                   специально   предназначенные   для

                   разработки любого  из   следующего

                   телекоммуникационного  передающего

                   оборудования   или коммутационного

                   оборудования:

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 5.2.1.2.1.        Оборудования,        использующего

                   цифровые        технологии       и

                   предназначенного  для   выполнения

                   операций   с    общей    скоростью

                   цифровой передачи, превышающей  15

                   Гбит/с

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   Техническое примечание.

                   Для коммутационного   оборудования

                   общая скорость цифровой   передачи

                   измеряется  по    самой    высокой

                   скорости порта или линии;

 (техническое примечание введено Указом  Президента РФ  от 01.12.2005

 N 1384)

 5.2.1.2.2.        Оборудования, использующего  лазер

                   и имеющего любое из следующего:

                   а) длину волны  передачи   данных,

                   превышающую 1750 нм;

                   б) производящего        оптическое

                   усиление;

                   в) использующего        технологии

                   когерентной  оптической   передачи

                   или   когерентного     оптического

                   детектирования (известных    также

                   как   оптический   гетеродин   или

                   оптический гомодин); или

                   г) использующего        аналоговую

                   технологию  при   ширине    полосы

                   пропускания, превышающей 2,5 ГГц

                   Примечание.

                   По подпункту "г" пункта  5.2.1.2.2

                   не контролируется    оборудование,

                   специально   предназначенное   для

                   разработки  систем   коммерческого

                   телевидения;

 5.2.1.2.3.        Оборудования,        использующего

                   оптическую коммутацию;

 5.2.1.2.4.        Радиоаппаратуры,      использующей

                   методы квадратурной    амплитудной

                   модуляции с уровнем выше 256; или

 5.2.1.2.5.        Оборудования,        использующего

                   передачу сигнала по общему каналу,

                   осуществляемую   в     несвязанном

                   режиме работы

 5.3.1.            Материалы - нет

 5.4.1.            Программное обеспечение

 5.4.1.1.          Программное           обеспечение,

                   специально   разработанное     или

                   модифицированное для   разработки,

                   производства   или   использования

                   оборудования, функций или свойств,

                   контролируемых    по    части    1

                   категории 5

                   Особое примечание.

                   В    отношении        программного

                   обеспечения, указанного в   пункте

                   5.4.1.1, см. также  пункт  5.4.1.1

                   разделов 2 и 3

 5.4.1.2.          Программное           обеспечение,

                   специально   разработанное     или

                   модифицированное для  обслуживания

                   технологий,   контролируемых    по

                   пункту 5.5.1

                   Особое примечание.

                   В     отношении       программного

                   обеспечения, указанного в   пункте

                   5.4.1.2, см. также пункт   5.4.1.2

                   раздела 2

 5.4.1.3.          Исключен. -  Указ Президента РФ от 06.03.2008 N 326

 5.4.1.3.          Программное           обеспечение,

                   специально   разработанное     или

                   модифицированное  для  обеспечения

                   характеристик, функций или свойств

                   аппаратуры,   контролируемой    по

                   пункту 5.1.1 или 5.2.1;

 5.4.1.3.2.        Исключен. -  Указ Президента РФ от 06.03.2008 N 326

 5.4.1.4.          Программное           обеспечение,

                   специально   разработанное     или

                   модифицированное  для   разработки

                   любого        из        следующего

                   телекоммуникационного  передающего

                   оборудования   или коммутационного

                   оборудования:

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 5.4.1.4.1.        Оборудования,        использующего

                   цифровые         технологии      и

                   предназначенного  для   выполнения

                   операций   с    общей    скоростью

                   цифровой передачи, превышающей  15

                   Гбит/с

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   Техническое примечание.

                   Для коммутационного   оборудования

                   общая скорость цифровой   передачи

                   измеряется  по    самой    высокой

                   скорости порта или линии;

 (техническое примечание введено Указом  Президента РФ  от 01.12.2005

 N 1384)

 5.4.1.4.2.        Оборудования, использующего  лазер

                   и имеющего любое из следующего:

                   а) длину волны  передачи   данных,

                   превышающую 1750 нм; или

                   б) использующего        аналоговую

                   технологию   при   ширине   полосы

                   пропускания, превышающей 2,5 ГГц

                   Примечание.

                   По подпункту "б" пункта  5.4.1.4.2

                   не   контролируется    программное

                   обеспечение,            специально

                   разработанное или модифицированное

                   для     разработки          систем

                   коммерческого телевидения;

 5.4.1.4.3.        Оборудования,        использующего

                   оптическую коммутацию; или

 5.4.1.4.4.        Радиоаппаратуры,      использующей

                   методы  квадратурной   амплитудной

                   модуляции с уровнем выше 256

 5.5.1.            Технология

 5.5.1.1.          Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим  примечанием   для

                   разработки,   производства     или

                   использования  (исключая   рабочий

                   режим) оборудования, функций   или

                   свойств      или      программного

                   обеспечения,   контролируемых   по

                   части 1 категории 5

                   Особое примечание.

                   В отношении технологий,  указанных

                   в пункте 5.5.1.1, см. также  пункт

                   5.5.1.1 разделов 2 и 3

 5.5.1.2.          Технологии следующих видов:

 5.5.1.2.1.        Технология,    требуемая       для

                   разработки    или     производства

                   телекоммуникационного

                   оборудования,           специально

                   предназначенного для использования

                   на борту спутников;

 5.5.1.2.2.        Технология    разработки       или

                   использования  методов    лазерной

                   связи       со        способностью

                   автоматического    захвата       и

                   удержания сигнала  и   поддержания

                   связи через   внеатмосферную   или

                   водную среду;

 5.5.1.2.3.        Технология  разработки    приемной

                   аппаратуры    цифровых     базовых

                   сотовых  радиостанций,    приемные

                   параметры которых,     допускающие

                   многодиапазонный,  многоканальный,

                   многомодовый,      многокодируемый

                   алгоритм   или   многопротокольную

                   работу, могут быть  модифицированы

                   изменениями    в       программном

                   обеспечении;

 5.5.1.2.4.        Технология разработки  аппаратуры,

                   использующей   методы   расширения

                   спектра,     включая        методы

                   скачкообразной перестройки частоты

 5.5.1.3.          Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим  примечанием   для

                   разработки или производства любого

                   из                      следующего

                   телекоммуникационного  передающего

                   оборудования   или коммутационного

                   оборудования:

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 5.5.1.3.1.        Оборудования,        использующего

                   цифровые         технологии      и

                   предназначенного  для   выполнения

                   операций  с    общей     скоростью

                   цифровой передачи, превышающей  15

                   Гбит/с

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   Техническое примечание.

                   Для коммутационного   оборудования

                   общая скорость цифровой   передачи

                   измеряется  по    самой    высокой

                   скорости порта или линии;

 (техническое примечание введено Указом  Президента РФ  от 01.12.2005

 N 1384)

 5.5.1.3.2.        Оборудования, использующего  лазер

                   и имеющего  любую   из   следующих

                   характеристик:

                   а) длину волны передачи    данных,

                   превышающую 1750 нм;

                   б) производящего        оптическое

                   усиление       с       применением

                   оптико-волоконных усилителей    на

                   допированном          празеодимием

                   фторидном стекле;

                   в) использующего        технологию

                   когерентной оптической    передачи

                   или   когерентного     оптического

                   детектирования (известного   также

                   как оптический   гетеродин     или

                   оптический гомодин);

                   г) использующего            методы

                   мультиплексирования            при

                   распределении длин волн, при  этом

                   число оптических каналов в   одном

                   оптическом   окне     прозрачности

                   превышает 8; или

                   д) использующего        аналоговую

                   технологию   при   ширине   полосы

                   пропускания, превышающей 2,5 ГГц

                   Примечание.

                   По подпункту "д" пункта  5.5.1.3.2

                   не   контролируются     технологии

                   разработки или производства систем

                   коммерческого телевидения;

 5.5.1.3.3.        Оборудования,        использующего

                   оптическую коммутацию;

 5.5.1.3.4.        Радиоаппаратуры, имеющей любую  из

                   следующих составляющих:

                   а) использующей             методы

                   квадратурной амплитудной модуляции

                   с уровнем выше 256;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   б) работающей  на   входных    или

                   выходных    частотах,  превышающих

                   31,8 ГГц; или

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   Примечание.

                   По подпункту "б" пункта  5.5.1.3.4

                   не   контролируются     технологии

                   разработки    или     производства

                   оборудования,   сконструированного

                   или модифицированного для работы в

                   любом     диапазоне        частот,

                   распределенном       Международным

                   союзом     электросвязи        для

                   обслуживания радиосвязи, но не для

                   радиоопределения;

                   в) работающей в диапазоне   частот

                   1,5 - 87,5   МГц   и    включающей

                   адаптивные системы, обеспечивающие

                   более   15 дБ   подавления помехи;

                   или

 (пп. "в" введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.5.1.3.5.        Оборудования,        использующего

                   передачу сигнала по общему каналу,

                   осуществляемую    в    несвязанном

                   режиме работы

                       Часть 2. Защита информации

                   Примечания:

                   1. Контрольный              статус

                   оборудования,         программного

                   обеспечения, систем,   электронных

                   сборок  специального   применения,

                   модулей,   интегральных      схем,

                   компонентов     или       функций,

                   применяемых для защиты информации,

                   определяется по части 2  категории

                   5,   даже   если   они    являются

                   компонентами   или    электронными

                   сборками другой аппаратуры

                   2. Часть  2   категории   5     не

                   применяется к товарам, когда   они

                   вывозятся    пользователем     для

                   собственного       индивидуального

                   использования

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   3. Криптографическое примечание.

                   Пункты    5.1.2     и    5.4.2  не

                   применяются  к  продукции, которая

                   удовлетворяет   всем     следующим

                   требованиям:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) общедоступна    для     продажи

                   населению без ограничений,      из

                   имеющегося в наличии  ассортимента

                   в   местах   розничной    продажи,

                   посредством любого из следующего:

                   продажи за наличные;

                   продажи путем заказа товаров    по

                   почте;

                   электронных сделок; или

                   продажи по телефонным заказам;

                   б) криптографические   возможности

                   которой не   могут   быть    легко

                   изменены пользователем;

                   в) разработана   для     установки

                   пользователем   без     дальнейшей

                   существенной             поддержки

                   поставщиком;

                   г) в случае необходимости является

                   доступной и будет   представляться

                   экспортерами        контролирующим

                   органам Российской Федерации,   по

                   их требованию, в хорошем состоянии

                   для подтверждения ее  соответствия

                   условиям, изложенным в  подпунктах

                   "а" - "в"

                   Техническое примечание.

                   В части 2  категории    5     биты

                   четности  не  включаются  в  длину

                   ключа

 5.1.2.            Системы, оборудование и компоненты

 5.1.2.1.          Системы, аппаратура,   специальные

                   электронные сборки,    модули    и

                   интегральные схемы,    применяемые

                   для защиты информации,  и   другие

                   специально разработанные для этого

                   компоненты:

                   Особое примечание.

                   В отношении контроля за   приемным

                   оборудованием           глобальных

                   навигационных спутниковых  систем,

                   содержащим   или      использующим

                   дешифрование           (Глобальная

                   спутниковая                система

                   местоопределения  -  GPS       или

                   Глобальная           навигационная

                   спутниковая система  -   ГЛОНАСС),

                   см. пункт 7.1.5

 5.1.2.1.1.        Разработанные или модифицированные  8471;

                   для использования криптографии   с  8543 70 900 9

                   применением   цифровых    методов,

                   выполняющие                  любые

                   криптографические функции,   иные,

                   чем аутентификация  или   цифровая

                   подпись,   имеющие    любую     из

                   следующих составляющих:

                   симметричный             алгоритм,

                   использующий   ключ   с    длиной,

                   превышающей 56 бит; или

                   асимметричный алгоритм,     защита

                   которого базируется на  любом   из

                   следующих методов:

                   1) разложении на множители   целых

                   чисел, размер  которых   превышает

                   512 бит (например, алгоритм RSA);

                   2) вычислении           дискретных

                   логарифмов   в   мультипликативной

                   группе конечного   поля   размера,

                   превышающего 512 бит    (например,

                   алгоритм Диффи-Хелмана над  Z/pZ);

                   или

                   3) дискретном логарифме в  группе,

                   отличного от   поименованного    в

                   вышеприведенном   подпункте      2

                   размера, превышающего   112    бит

                   (например, алгоритм  Диффи-Хелмана

                   над эллиптической кривой)

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Технические примечания:

                   1. Функции    аутентификации     и

                   цифровой подписи включают  в  себя

                   связанную   с    ними      функцию

                   распределения ключей

                   2. Аутентификация включает в  себя

                   все аспекты контроля доступа,  где

                   нет шифрования файлов или текстов,

                   за исключением шифрования, которое

                   непосредственно связано с  защитой

                   паролей,              персональных

                   идентификационных   номеров    или

                   подобных данных для   защиты    от

                   несанкционированного доступа

                   3. Термин    "криптография"     не

                   относится к фиксированным  методам

                   сжатия или кодирования данных

                   Примечание.

                   Пункт     5.1.2.1.1       включает

                   оборудование, разработанное    или

                   модифицированное для использования

                   криптографии на основе  аналоговых

                   принципов, в том случае, если  они

                   реализованы    с    использованием

                   цифровых методов;

 5.1.2.1.2.        Разработанные или модифицированные  8471;

                   для выполнения криптоаналитических  8543 70 900 9

                   функций;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.1.2.1.3.        Специально    разработанные    или  8471;

                   модифицированные   для    снижения  8543 70 900 9

                   нежелательной   утечки     несущих

                   информацию сигналов, кроме   того,

                   что необходимо для защиты здоровья

                   или   соответствия   установленным

                   стандартам электромагнитных помех;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.1.2.1.4.        Разработанные или модифицированные  8471;

                   для применения   криптографических  8543 70 900 9

                   методов  генерации  расширяющегося

                   кода для систем  с   расширяющимся

                   спектром,  не  контролируемые   по

                   пункту      5.1.2.1.5,     включая

                   скачкообразную  перестройку  кодов

                   для  систем    со   скачкообразной

                   перестройкой частоты;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.1.2.1.5.        Разработанные или модифицированные  8471;

                   с         целью         применения  8543 70 900 9

                   криптографических          методов

                   образования   кодов   формирования

                   каналов,   кодов  шифрования   или

                   кодов опознавания сети для систем,

                   использующих            технологию

                   сверхширокополосной     модуляции,

                   имеющие    любую    из   следующих

                   характеристик:

                   а)    ширину     полосы    частот,

                   превышающую 500 МГц; или

                   б)  относительную   ширину  полосы

                   частот 20% или более;

 (п. 5.1.2.1.5 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.1.2.1.6.        Исключен. - Указ Президента    РФ  от   01.12.2005

                   N 1384;

 5.1.2.1.6.        Кабельные     системы       связи,  8471;

                   разработанные                  или  8517 61 000 1;

                   модифицированные с  использованием  8517 62 000 1;

                   механических, электрических    или  8543 70 900 9

                   электронных     средств        для

                   обнаружения   несанкционированного

                   доступа

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.1.2.1.7.        Разработанные или модифицированные  8471;

                   для   использования  в   квантовой  8543 70 900 9

                   криптографии

 (п. 5.1.2.1.7 введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Техническое примечание.

                   Квантовая    криптография    также

                   известна       как       квантовое

                   распределение ключей (КРК)

 (техническое примечание введено Указом Президента РФ  от  06.03.2008

 N 326)

                   Примечание.

                   Пункт 5.1.2 не применяется:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) К персональным     смарт-картам

                   (интеллектуальным картам):

                   криптографические      возможности

                   которых ограничены  использованием

                   в оборудовании    или    системах,

                   выведенных     из-под     контроля

                   подпунктами "б" - "ж"   настоящего

                   примечания; или

                   для    широкого     общедоступного

                   применения,      криптографические

                   возможности   которых   недоступны

                   пользователю   и    которые      в

                   результате специальной  разработки

                   имеют   ограниченные   возможности

                   защиты    хранящейся    на     них

                   персональной информации

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Особое примечание.

                   Если персональная      смарт-карта

                   может выполнять несколько функций,

                   то контрольный статус каждой    из

                   функций определяется отдельно;

                   б) к приемному  оборудованию   для

                   радиовещания, платного телевидения

                   или аналогичной передачи сообщений

                   потребительского типа для  вещания

                   на ограниченную   аудиторию    без

                   шифрования   цифрового    сигнала,

                   кроме случаев  его   использования

                   исключительно для отправки  счетов

                   или возврата информации, связанной

                   с программой, провайдерам вещания;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   в)         к         оборудованию,

                   криптографические      возможности

                   которого  недоступны пользователю,

                   специально     разработанному    и

                   ограниченному для применения любым

                   из следующего:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   1) программное         обеспечение

                   исполнено   в    защищенном     от

                   копирования виде;

                   2) доступом    к    любому      из

                   следующего:

                   защищенному    от      копирования

                   содержимому,    хранящемуся     на

                   доступном только    для     чтения

                   носителе информации; или

                   информации,      хранящейся      в

                   зашифрованной форме на   носителях

                   (например, в связи с защитой  прав

                   интеллектуальной   собственности),

                   когда эти   носители    информации

                   предлагаются на продажу  населению

                   в идентичных наборах;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   3) контролем копирования    аудио-

                   или видеоинформации,    защищенной

                   авторскими правами; или

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   4) шифрованием               и/или

                   расшифрованием      для     защиты

                   библиотек     (например,   наборов

                   файлов,     подпрограмм, объектных

                   модулей), атрибутов разработки или

                   связанных    данных для разработки

                   полупроводниковых   устройств  или

                   интегральных схем;

 (пп. 4 введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   г)       к      криптографическому

                   оборудованию,           специально

                   разработанному   и   ограниченному

                   применением   для  банковских  или

                   финансовых операций

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Техническое примечание.

                   Финансовые операции, указанные   в

                   пункте "г" примечания   к   пункту

                   5.1.2, включают сборы и оплату  за

                   транспортные     услуги        или

                   кредитование;

                   д) к  портативным  или   мобильным

                   радиотелефонам        гражданского

                   применения (например,          для

                   использования    в    коммерческих

                   гражданских    системах    сотовой

                   радиосвязи), которые не способны к

                   передаче   зашифрованных    данных

                   непосредственно     на      другой

                   радиотелефон   или   оборудование,

                   отличное от  оборудования  сетевой

                   радиосвязи с абонентами  (СРА),  а

                   также  к  пересылке  зашифрованных

                   данных  посредством   оборудования

                   СРА     (например,     контроллера

                   радиосети или контроллера  базовой

                   станции);

 (пп. "д" в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   е) к  беспроводному    телефонному

                   оборудованию, не   способному    к

                   сквозному шифрованию, максимальная

                   дальность беспроводного   действия

                   которого без усиления  (одиночное,

                   без ретрансляции, соединение между

                   терминалом и   базовой   станцией)

                   составляет   менее    400    м   в

                   соответствии     с    техническими

                   условиями производителя

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   ж) к  портативным  или  мобильным

                   радиотелефонам      и       схожим

                   пользовательским      беспроводным

                   устройствам    для    гражданского

                   применения,   которые    реализуют

                   только      общедоступные      или

                   коммерческие     криптографические

                   стандарты     (за      исключением

                   антипиратских функций, которые  не

                   являются общедоступными), а  также

                   соответствуют условиям  подпунктов

                   "б"   -   "г"   криптографического

                   примечания (примечание 3) к  части

                   2  категории  5,   изготовлены   в

                   соответствии    с     техническими

                   условиями      заказчика       для

                   гражданского     применения      с

                   возможностями, которые  не  влияют

                   на               криптографическое

                   функциональное   назначение   этих

                   исходно незаказных устройств

 (пп. "ж" введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 5.2.2.            Испытательное,    контрольное    и

                   производственное оборудование

 5.2.2.1.          Оборудование,           специально  8543 70 900 9

                   предназначенное для:

                   а) разработки   аппаратуры     или

                   функций, контролируемых по части 2

                   категории 5, включая    аппаратуру

                   для измерений или испытаний;

                   б) производства   аппаратуры   или

                   функций, контролируемых по части 2

                   категории 5,  включая   аппаратуру

                   для измерений, испытаний,  ремонта

                   или производства

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.2.2.2.          Измерительная          аппаратура,  8543 70 900 9

                   специально   разработанная     для

                   оценки и  подтверждения    функций

                   защиты информации,  контролируемых

                   по пункту 5.1.2 или 5.4.2

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.3.2.            Материалы - нет

 5.4.2.            Программное обеспечение

 5.4.2.1.          Программное           обеспечение,

                   специально   разработанное     или

                   модифицированное  для  разработки,

                   производства  или    использования

                   оборудования   или    программного

                   обеспечения,   контролируемых   по

                   части 2 категории 5

 5.4.2.2.          Программное           обеспечение,

                   специально   разработанное     или

                   модифицированное   для   поддержки

                   технологии,   контролируемой    по

                   пункту 5.5.2

 5.4.2.3.          Специальное            программное

                   обеспечение следующих видов:

 5.4.2.3.1.        Программное обеспечение,   имеющее

                   характеристики, моделирующее   или

                   выполняющее  функции   аппаратуры,

                   контролируемой по пункту 5.1.2 или

                   5.2.2;

 5.4.2.3.2.        Программное   обеспечение      для

                   сертификации          программного

                   обеспечения,  контролируемого   по

                   пункту 5.4.2.3.1

                   Примечание.

                   По пункту 5.4.2 не контролируются:

                   а) программное        обеспечение,

                   необходимое для использования    в

                   аппаратуре,   выведенной    из-под

                   контроля  в     соответствии     с

                   примечанием к пункту 5.1.2;

                   б) программное        обеспечение,

                   реализующее     любую      функцию

                   аппаратуры,   выведенной    из-под

                   контроля    в    соответствии    с

                   примечанием к пункту 5.1.2

 5.5.2.            Технология

 5.5.2.1.          Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим примечанием    для

                   разработки,   производства     или

                   использования  оборудования   либо

                   программного          обеспечения,

                   контролируемых     по        части

                   2 категории 5

                     КАТЕГОРИЯ 6. ДАТЧИКИ И ЛАЗЕРЫ

 6.1.              Системы, оборудование и компоненты

 6.1.1.            Акустика

 6.1.1.1.          Морские   акустические    системы,

                   оборудование    и       специально

                   разработанные для них компоненты:

 6.1.1.1.1.        Нижеперечисленные         активные

                   (передающие  и   приемопередающие)

                   системы, оборудование и специально

                   разработанные компоненты для них:

 6.1.1.1.1.1.      Широкополосные     батиметрические  9015 80 910 0

                   обзорные системы,    разработанные

                   для   картографирования   морского

                   дна,   имеющие   все     следующие

                   предназначения:

                   а) для   измерения   при     углах

                   отклонения от вертикали более   20

                   град.;

                   б) для измерения глубины более 600

                   м от поверхности воды; и

                   в) для   обеспечения   любой    из

                   следующих характеристик:

                   объединения   нескольких    лучей,

                   любой  из  которых уже  1,9 град.;

                   или

                   точности измерений лучше  0,3%  от

                   глубины  воды,  полученных   путем

                   усреднения отдельных измерений   в

                   пределах полосы;

 6.1.1.1.1.2.      Системы     обнаружения        или  9014 80 000 0;

                   определения        местоположения,  9015 80 910 0

                   имеющие   любую   из     следующих

                   характеристик:

                   а) частоту передачи ниже 10 кГц;

                   б) уровень звукового давления выше

                   224 дБ (1 мкПа  на   1   м)    для

                   оборудования с рабочей частотой  в

                   диапазоне от 10 кГц  до   24   кГц

                   включительно;

                   в) уровень звукового давления выше

                   235 дБ (1 мкПа  на   1   м)    для

                   оборудования с рабочей частотой  в

                   диапазоне между 24 кГц и 30 кГц;

                   г) формирование лучей уже 1  град.

                   по любой оси и   рабочую   частоту

                   ниже 100 кГц;

                   д) с    дальностью       надежного

                   обнаружения целей более  5120   м;

                   или

                   е) разработанные  для  нормального

                   функционирования на глубинах более

                   1000 м и имеющие датчики с  любыми

                   из следующих характеристик:

                   динамически подстраивающиеся   под

                   давление; или

                   содержащие          чувствительные

                   элементы, изготовленные   не    из

                   титаната-цирконата свинца

                   Особое примечание.

                   В отношении    активных     систем

                   обнаружения     или    определения

                   местоположения, указанных в пункте

                   6.1.1.1.1.2, см.    также    пункт

                   6.1.1.1.1 разделов 2 и 3;

 6.1.1.1.1.3.      Акустические           излучатели,  9014 80 000 0;

                   включающие        преобразователи,  9015 80 910 0

                   объединяющие   пьезоэлектрические,

                   магнитострикционные,

                   электрострикционные,

                   электродинамические            или

                   гидравлические           элементы,

                   действующие индивидуально  или   в

                   определенной комбинации,   имеющие

                   любую из следующих характеристик:

                   а) плотность мгновенной излучаемой

                   акустической мощности, превышающую

                   0,01 мВт/кв. мм/Гц для   приборов,

                   работающих на частотах   ниже   10

                   кГц;

                   б) плотность непрерывно излучаемой

                   акустической мощности, превышающую

                   0,001 мВт/кв. мм/Гц для  приборов,

                   работающих на частотах   ниже   10

                   кГц; или

                   Техническое примечание.

                   Плотность  акустической   мощности

                   получается   делением     выходной

                   акустической    мощности        на

                   произведение  площади   излучающей

                   поверхности и рабочей частоты

                   в) подавление  боковых   лепестков

                   более 22 дБ

                   Примечания:

                   1. Контрольный статус акустических

                   излучателей,   в    том      числе

                   преобразователей,       специально

                   разработанных    для       другого

                   оборудования,         определяется

                   контрольным статусом этого другого

                   оборудования

                   2. По   пункту   6.1.1.1.1.3    не

                   контролируются         электронные

                   источники, осуществляющие   только

                   вертикальное         зондирование,

                   механические            (например,

                   пневмопушки или пароударные пушки)

                   или    химические       (например,

                   взрывные) источники;

 6.1.1.1.1.4.      Акустические системы, оборудование  9014 80 000 0;

                   и    специально      разработанные  9015 80 110 0

                   компоненты    для      определения

                   положения   надводных   судов    и

                   подводных               аппаратов,

                   предназначенные  для   работы   на

                   дистанции более 1000 м с точностью

                   позиционирования меньше (лучше) 10

                   м    СКО       (среднеквадратичное

                   отклонение)   при   измерении   на

                   расстояниях до 1000 м

                   Примечание.

                   Пункт 6.1.1.1.1.4 включает:

                   а) оборудование,      использующее

                   согласованную обработку   сигналов

                   между двумя или  более   буями   и

                   гидрофонным    устройством      на

                   надводном   судне   и    подводном

                   аппарате;

                   б) оборудование,        обладающее

                   способностью         автокоррекции

                   накапливающейся        погрешности

                   скорости  звука   для   вычислений

                   местоположения

                   Примечание.

                   По   пункту     6.1.1.1.1       не

                   контролируются:

                   а) эхолоты,            действующие

                   вертикально под аппаратом,      не

                   включающие  функцию   сканирования

                   луча в диапазоне более +/-20 град.

                   и ограниченные измерением  глубины

                   воды, расстояния  до   погруженных

                   или заглубленных   объектов    или

                   косяков рыбы;

                   б) следующие акустические буи:

                   аварийные акустические буи;

                   акустические буи с   дистанционным

                   управлением,            специально

                   разработанные для перемещения  или

                   возвращения в подводное положение;

 6.1.1.1.2.        Пассивные (принимающие,  связанные

                   или не   связанные   в    условиях

                   нормального    применения        с

                   отдельными активными устройствами)

                   системы, оборудование и специально

                   разработанные для них компоненты:

 6.1.1.1.2.1.      Гидрофоны с любой   из   следующих

                   характеристик:

                   а) включающие непрерывные   гибкие  9014 80 000 0;

                   чувствительные элементы;            9015 80 110 0;

                                                       9015 80 930 0

 (пп. "а" в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   б) включающие гибкие        сборки  9014 80 000 0;

                   дискретных          чувствительных  9015 80 110 0;

                   элементов с диаметром или   длиной  9015 80 930 0

                   менее 20 мм и с  расстоянием между

                   элементами менее 20 мм;

 (пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   в) имеющие любые из      следующих  9014 80 000 0;

                   чувствительных элементов:           9015 80 930 0

                   волоконно-оптические;

                   пьезоэлектрические из   полимерных

                   пленок,         отличные        от

                   поливинилиденфторида (PVDF) и  его

                   сополимеров  {P(VDF-TrFE) и P(VDF-

                   TFE)}      ({поли(винилиденфторид-

                   трифторэтилен)                   и

                   поли(винилиденфторид-

                   тетрафторэтилен)}); или

                   гибкие   пьезоэлектрические     из

                   композиционных материалов;

 (пп. "в" введен Указом Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   г) имеющие             гидрофонную  9014 80 000 0;

                   чувствительность лучше -180 дБ  на  9015 80 930 0

                   любой глубине   без    компенсации

                   ускорения;

                   д) разработанные для  эксплуатации  9014 80 000 0;

                   на глубинах, превышающих 35 м,   с  9015 80 930 0

                   компенсацией ускорения; или

                   е) разработанные для  эксплуатации  9014 80 000 0;

                   на глубинах более 1000 м            9015 80 930 0

                   Примечание.

                   Контрольный   статус   гидрофонов,

                   специально   разработанных     для

                   другого оборудования, определяется

                   контрольным    статусом      этого

                   оборудования

                   Технические примечания:

                   1.              Пьезоэлектрические

                   чувствительные       элементы   из

                   полимерной       пленки состоят из

                   поляризованной полимерной  пленки,

                   которая   натянута  на     несущую

                   конструкцию       или      катушку

                   (сердечник) и прикреплена к ним

 (п. 1 введен Указом Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   2. Гибкие       пьезоэлектрические

                   чувствительные         элементы из

                   композиционного материала  состоят

                   из пьезоэлектрических керамических

                   частиц или волокон, распределенных

                   в электроизоляционном  акустически

                   прозрачном резиновом,   полимерном

                   или эпоксидном связующем,  которое

                   является    неотъемлемой    частью

                   чувствительного элемента;

 (п. 2 введен Указом Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   3. Гидрофонная    чувствительность

                   определяется    как     20-кратный

                   десятичный   логарифм    отношения

                   эффективного выходного  напряжения

                   к      эффективной        величине

                   нормирующего напряжения 1 В, когда

                   гидрофонный      датчик        без

                   предусилителя      помещен       в

                   акустическое поле плоской волны  с

                   эффективным   давлением   1  мкПа.

                   Например: гидрофон   с  -160    дБ

                   (нормирующее напряжение 1 В     на

                   мкПа) даст   выходное   напряжение

                     -8

                   10   В   в таком поле, в то  время

                   как гидрофон с   чувствительностью

                                           -9

                   -180 дБ  даст  только 10   В    на

                   выходе. Таким образом,  -160    дБ

                   лучше, чем -180 дБ;

 6.1.1.1.2.2.      Буксируемые           акустические  9014 80 000 0;

                   гидрофонные   решетки,     имеющие  9015 80 930 0;

                   любую из следующих характеристик:   9015 80 990 0

                   а) гидрофонные             группы,

                   расположенные с шагом менее   12,5

                   м,       или   имеющие возможность

                   модификации      для  расположения

                   гидрофонных групп  с  шагом  менее

                   12,5 м;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   б) разработанные   или     имеющие

                   возможность модификации для работы

                   на глубинах более 35 м

                   Техническое примечание.

                   Возможность модификации, указанная

                   в    подпунктах "а" и  "б"  пункта

                   6.1.1.1.2.2,   означает    наличие

                   резервов,   позволяющих   изменять

                   схему соединений  или   внутренних

                   связей   для    усовершенствования

                   гидрофонной    группы    по     ее

                   размещению или изменению  пределов

                   рабочей глубины. Такими  резервами

                   является   возможность    монтажа:

                   запасных проводников в количестве,

                   превышающем 10% от числа   рабочих

                   проводников       связи;    блоков

                   настройки             конфигурации

                   гидрофонной группы или  внутренних

                   устройств, ограничивающих  глубину

                   погружения,   что     обеспечивает

                   регулировку или контроль более чем

                   одной гидрофонной группы;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   в) датчики направленного действия,

                   контролируемые     по       пункту

                   6.1.1.1.2.4;

                   г) продольно армированные   рукава

                   решетки;

                   д) собранные   решетки   диаметром

                   менее 40 мм; или

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   е) Исключен. - Указ Президента  РФ  от  04.12.2008

                   N 1726

                   е) характеристики      гидрофонов,

                   указанные в пункте 6.1.1.1.2.1;

 6.1.1.1.2.3.      Аппаратура   обработки     данных,  9014 80 000 0;

                   специально   разработанная     для  9015 80 930 0;

                   применения     в       буксируемых  9015 80 990 0

                   акустических гидрофонных решетках,

                   обладающая      программируемостью

                   пользователем,   обработкой     во

                   временной или частотной области  и

                   корреляцией, включая  спектральный

                   анализ, цифровую   фильтрацию    и

                   формирование     луча,           с

                   использованием            быстрого

                   преобразования Фурье  или   других

                   преобразований или процессов;

 6.1.1.1.2.4.      Датчики  направленного   действия,  9014 80 000 0;

                   имеющие      все         следующие  9014 90 000 0;

                   характеристики:                     9015 80 110 0;

                   а) точность лучше +/- 0,5 град.; и  9015 80 930 0

                   б) разработанные для   работы   на

                   глубинах, превышающих 35 м,   либо

                   имеющие регулируемое  или  сменное

                   глубинное           чувствительное

                   устройство,   разработанное    для

                   работы на глубинах, превышающих 35

                   м;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.1.1.2.5.      Донные или притопленные  кабельные  8907 90 000 0;

                   системы,   имеющие    любую     из  9014 80 000 0;

                   следующих составляющих:             9014 90 000 0;

                   а) объединяющие         гидрофоны,  9015 80 930 0;

                   указанные в  пункте   6.1.1.1.2.1;  9015 80 990 0

                   или

                   б) объединяющие сигнальные  модули

                   многоэлементной        гидрофонной

                   группы,  имеющие   все   следующие

                   характеристики:

                   разработаны для   функционирования

                   на глубинах,  превышающих  35   м,

                   либо обладают   регулируемым   или

                   сменным   устройством    измерения

                   глубины для работы  на   глубинах,

                   превышающих 35 м; и

                   обладают возможностью оперативного

                   взаимодействия    с       модулями

                   буксируемых           акустических

                   гидрофонных решеток;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.1.1.2.6.      Аппаратура   обработки     данных,  8907 90 000 0;

                   специально   разработанная     для  9014 80 000 0;

                   донных или притопленных  кабельных  9014 90 000 0;

                   систем,                 обладающая  9015 80 930 0;

                   программируемостью   пользователем  9015 80 990 0

                   и обработкой во   временной    или

                   частотной области и   корреляцией,

                   включая    спектральный    анализ,

                   цифровую фильтрацию и формирование

                   луча, с  использованием   быстрого

                   преобразования Фурье  или   других

                   преобразований либо процессов

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Особое примечание.

                   В  отношении   пассивных   систем,

                   оборудования    и      специальных

                   компонентов, указанных в   пунктах

                   6.1.1.1.2 - 6.1.1.1.2.6, см. также

                   пункты 6.1.1.1.2   -   6.1.1.1.2.6

                   раздела 2 и пункты 6.1.1.1.2     -

                   6.1.1.1.2.5 раздела 3

 6.1.1.2.          Аппаратура       гидролокационного

                   корреляционного  и  допплеровского

                   лагов, разработанная для измерения

                   горизонтальной        составляющей

                   скорости    носителя    аппаратуры

                   относительно морского дна:

 6.1.1.2.1.        Аппаратура       гидролокационного  9014 80 000 0;

                   корреляционного   лага,    имеющая  9015 80 930 0;

                   любую из следующих характеристик:   9015 80 990 0

                   а) разработанная для  эксплуатации

                   на расстояниях между ее  носителем

                   и дном моря более 500 м; или

                   б) имеющая    точность определения

                   скорости лучше (меньше) 1%;

 6.1.1.2.2.        Аппаратура       гидролокационного  9014 80 000 0;

                   допплеровского    лага,    имеющая  9015 80 930 0;

                   точность   определения    скорости  9015 80 990 0

                   лучше (меньше) 1%

                   Примечания:

                   1. Пункт  6.1.1.2  не  применяется

                   к эхолотам, ограниченным любым  из

                   следующего:

                   а) измерением глубины;

                   б) измерением    расстояния     от

                   погруженных   под     воду     или

                   затопленных объектов; или

                   в) промысловой разведкой

                   2. Пункт  6.1.1.2  не  применяется

                   к       системам,       специально

                   разработанным   для  установки  на

                   надводные суда

 (п. 6.1.1.2 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.            Оптические   датчики,   приборы  и

                   компоненты для них

 (п. 6.1.2 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.          Приемники оптического излучения:

 (п. 6.1.2.1 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечание.  Исключено.   -   Указ  Президента  РФ

                   от 04.12.2008 N 1726

                   Особое примечание. Исключено. - Указ Президента РФ

                   от 04.12.2008 N 1726

 6.1.2.1.1.        Следующие твердотельные  приемники

                   оптического  излучения,  пригодные

                   для применения в космосе:

 (п. 6.1.2.1.1 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.1.1.      Твердотельные            приемники  8541 40 900 0

                   оптического излучения, имеющие все

                   следующие характеристики:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а)   максимум         спектральной

                   чувствительности в диапазоне  длин

                   волн от 10 нм до 300 нм; и

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   б) чувствительность   менее   0,1%

                   относительно         максимального

                   значения  для   длин   волн  свыше

                   400 нм;

 (пп "б" в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.1.2.      Твердотельные            приемники  8541 40 900 0

                   оптического излучения, имеющие все

                   следующие характеристики:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) максимум           спектральной

                   чувствительности в диапазоне  длин

                   волн от 900 нм до 1200 нм; и

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   б)  постоянную   времени   отклика

                   приемника 95 нс или менее;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Особое примечание.

                   В      отношении     твердотельных

                   приемников оптического  излучения,

                   указанных  в пунктах 6.1.2.1.1.1 и

                   6.1.2.1.1.2,   см.   также  пункты

                   6.1.2.1.1.1 и 6.1.2.1.1.2  раздела

                   2;

 (особое  примечание  введено  Указом  Президента  РФ  от  04.12.2008

 N 1726)

 6.1.2.1.1.3.      Твердотельные            приемники  8541 40 900 0

                   оптического   излучения,   имеющие

                   максимум              спектральной

                   чувствительности  в диапазоне длин

                   волн от 1200 нм до 30 000 нм

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Особое примечание.

                   В     отношении      твердотельных

                   приемников оптического  излучения,

                   указанных  в  пункте  6.1.2.1.1.3,

                   см.   также    пункт   6.1.2.1.1.3

                   раздела  2 и пункт 6.1.2.1 раздела

                   3;

 (особое примечание в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.2.        Следующие    электронно-оптические

                   преобразователи (ЭОП) и специально

                   разработанные для них компоненты:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечание.

                   Пункт   6.1.2.1.2  не  применяется

                   к   фотоэлектронным    умножителям

                   (ФЭУ)         без     формирования

                   изображений,               имеющим

                   электронно-чувствительное

                   устройство в вакууме, ограниченным

                   исключительно любым из следующего:

                   а) единственным      металлическим

                   анодом; или

                   б) металлическими    анодами     с

                   межцентровым расстоянием более 500

                   мкм

 (примечание введено Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Техническое примечание.

                   "Зарядовое   умножение"   является

                   формой    электронного    усиления

                   изображения    и   характеризуется

                   созданием   носителей   зарядов  в

                   результате    процесса     ударной

                   ионизации. Приемниками оптического

                   излучения с  зарядовым  умножением

                   могут  быть  электронно-оптические

                   преобразователи,     твердотельные

                   приемники  оптического   излучения

                   или       фокальные      матричные

                   приемники

 (техническое примечание введено  Указом  Президента РФ от 04.12.2008

 N 1726)

 6.1.2.1.2.1.      Электронно-оптические               8540 20 800 0

                   преобразователи,    имеющие    все

                   нижеперечисленное:

                   а)      максимум      спектральной

                   чувствительности в диапазоне  длин

                   волн от 400 нм до 1050 нм;

                   б)      электронное       усиление

                   изображения, использующее любое из

                   следующего:

                   1)   микроканальную   пластину   с

                   расстоянием между центрами каналов

                   (межцентровым расстоянием) 12  мкм

                   или менее; или

                   2)   электронный    чувствительный

                   элемент  с  шагом   небинированных

                   пикселей  500   мкм   или   менее,

                   специально    разработанный    или

                   модифицированный  для   достижения

                   зарядового умножения иначе, чем  в

                   микроканальной пластине; и

                   в) любые из следующих фотокатодов:

                   фотокатоды    S-20,    S-25    или

                   многощелочные     фотокатоды     с

                   интегральной     чувствительностью

                   более 350 мкА/лм;

                   GaAs или  GaInAs  фотокатоды;  или

                   другие           полупроводниковые

                   фотокатоды  на  основе  соединений

                   III    -    V    с    максимальной

                   спектральной     чувствительностью

                   более 10 мА/Вт;

 (п. 6.1.2.1.2.1 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечание.   Исключено.  -  Указ   Президента  РФ

                   от 04.12.2008 N 1726

 6.1.2.1.2.2.      Электронно-оптические               8540 20 800 0

                   преобразователи,    имеющие    все

                   нижеперечисленное:

                   а)      максимум      спектральной

                   чувствительности в диапазоне  длин

                   волн от 1050 нм до 1800 нм;

                   б)      электронное       усиление

                   изображения, использующее любое из

                   следующего:

                   1)   микроканальную   пластину   с

                   расстоянием между центрами каналов

                   (межцентровым расстоянием) 12  мкм

                   или менее; или

                   2)       электронно-чувствительный

                   элемент  с  шагом   небинированных

                   пикселей  500   мкм   или   менее,

                   специально    разработанный    или

                   модифицированный  для   достижения

                   зарядового умножения иначе, чем  в

                   микроканальной пластине; и

                   в) полупроводниковые фотокатоды на

                   основе   соединений   III   -    V

                   (например,  GaAs  или  GaInAs)   и

                   фотокатоды  на  эффекте   переноса

                   электронов

 (п. 6.1.2.1.2.2 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечание.

                   Подпункт "в" пункта 6.1.2.1.2.2 не

                   применяется  к   полупроводниковым

                   фотокатодам     с     максимальной

                   спектральной чувствительностью  15

                   мА/Вт или менее

 (примечание введено Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Особое примечание.

                   В отношении  электронно-оптических

                   преобразователей,   указанных    в

                   в       пунктах        6.1.2.1.2.1

                   и  6.1.2.1.2.2,  см.  также пункты

                   6.1.2.1.2.1      и     6.1.2.1.2.2

                   раздела 2;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.2.3.      Нижеперечисленные       специально

                   разработанные компоненты:

 (п. 6.1.2.1.2.3 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.2.3.1.    Микроканальные     пластины      с  8541 40 900 0

                   расстоянием между центрами каналов

                   (межцентровым расстоянием) 12  мкм

                   или менее;

 (п. 6.1.2.1.2.3.1 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.2.3.2.    Электронный чувствительный элемент  8541 40 900 0

                   с  шагом  небинированных  пикселей

                   500  мкм  или  менее,   специально

                   разработанный или модифицированный

                   для     достижения      зарядового

                   умножения     иначе,     чем     в

                   микроканальной пластине;

 (п. 6.1.2.1.2.3.2 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.2.3.3.    Полупроводниковые  фотокатоды   на  8541 40 900 0

                   соединениях  III  -  V  (например,

                   GaAs или GaInAs) и  фотокатоды  на

                   эффекте переноса электронов

 (п. 6.1.2.1.2.3.3 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечание.

                   Пункт 6.1.2.1.2.3.3 не применяется

                   к  полупроводниковым  фотокатодам,

                   разработанным    для    достижения

                   любого из нижеприведенных значений

                   максимальной          спектральной

                   чувствительности:

                   а)  10   мА/Вт   или   менее   при

                   максимуме             спектральной

                   чувствительности в диапазоне  длин

                   волн от 400 нм до 1050 нм; или

                   б)  15   мА/Вт   или   менее   при

                   максимуме             спектральной

                   чувствительности в диапазоне  длин

                   волн от 1050 нм до 1800 нм;

 (примечание в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.3.        Следующие   фокальные    матричные

                   приемники,     непригодные     для

                   применения в космосе:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Техническое примечание.

                   Линейные      или       двухмерные

                   многоэлементные          матричные

                   приемники  оптического   излучения

                   определяются фокальными матричными

                   приемниками

 (техническое примечание введено Указом Президента РФ  от  04.12.2008

 N 1726)

 6.1.2.1.3.1.      Фокальные   матричные   приемники,  8541 40 900 0

                   имеющие все нижеперечисленное:

                   а) отдельные элементы с максимумом

                   спектральной  чувствительности   в

                   диапазоне длин волн от 900  нм  до

                   1050 нм; и

                   б)     любую     из      следующих

                   характеристик:

                   постоянную     времени     отклика

                   приемника  менее   0,5   нс;   или

                   являющиеся              специально

                   разработанными                 или

                   модифицированными  для  достижения

                   зарядового  умножения  и   имеющие

                   максимальную          спектральную

                   чувствительность,  превышающую  10

                   мА/Вт;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.3.2.      Фокальные   матричные   приемники,  8541 40 900 0

                   имеющие все нижеперечисленное:

                   а) отдельные элементы с максимумом

                   спектральной  чувствительности   в

                   диапазоне длин волн от 1050 нм  до

                   1200 нм; и

                   б)     любую     из      следующих

                   характеристик:

                   постоянную     времени     отклика

                   приемника 95  нс  или  менее;  или

                   являющиеся              специально

                   разработанными                 или

                   модифицированными  для  достижения

                   зарядового  умножения  и   имеющие

                   максимальную          спектральную

                   чувствительность,  превышающую  10

                   мА/Вт;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.3.3.      Нелинейные (двухмерные)  фокальные  8541 40 900 0

                   матричные    приемники,    имеющие

                   отдельные  элементы  с  максимумом

                   спектральной  чувствительности   в

                   диапазоне длин волн от 1200 нм  до

                   30 000 нм

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Особое примечание.

                   Микроболометрические       решетки

                   фокальной  плоскости,  непригодные

                   для  применения   в   космосе,  на

                   основе кремния и другого материала

                   определяются   только   по  пункту

                   6.1.2.1.3.6;

 (особое примечание введено Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326,

 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.3.4.      Линейные  (одномерные)   фокальные  8541 40 900 0

                   матричные приемники,  имеющие  все

                   нижеперечисленное:

                   а) отдельные элементы с максимумом

                   спектральной  чувствительности   в

                   диапазоне длин волн от 1200 нм  до

                   3000 нм; и

                   б)     любую     из      следующих

                   характеристик:

                   отношение     размера     элемента

                   приемника      в       направлении

                   сканирования  к  размеру  элемента

                   приемника  в  направлении  поперек

                   сканирования   менее   3,8;    или

                   обработку  сигналов   в   элементе

                   (SPRITE-структура)

 (п. 6.1.2.1.3.4 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Техническое примечание.

                   Для  целей  подпункта  "б"  пункта

                   6.1.2.1.3.4  "направление  поперек

                   сканирования"   определяется   как

                   направление       вдоль       оси,

                   параллельной   линейке   элементов

                   приемника,     а      "направление

                   сканирования"   определяется   как

                   направление       вдоль       оси,

                   перпендикулярной линейке элементов

                   приемника

 (техническое примечание введено Указом Президента РФ  от  04.12.2008

 N 1726)

                   Примечание.

                   Пункт 6.1.2.1.3.4 не применяется к

                   фокальным матричным приемникам  на

                   основе  германия,  содержащим   не

                   более 32 детекторных элементов;

 (примечание введено Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.3.5.      Линейные  (одномерные)   фокальные  8541 40 900 0

                   матричные    приемники,    имеющие

                   отдельные  элементы  с  максимумом

                   спектральной  чувствительности   в

                   диапазоне длин волн от 3000 нм  до

                   30 000 нм;

 (п. 6.1.2.1.3.5 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.3.6.      Нелинейные            (двухмерные)  8541 40 900 0

                   инфракрасные  фокальные  матричные

                   приемники        на         основе

                   микроболометрического   материала,

                   для отдельных элементов которых не

                   применяется           спектральная

                   фильтрация   чувствительности    в

                   диапазоне длин волн от 8000 нм  до

                   14 000 нм

 (п. 6.1.2.1.3.6 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Техническое примечание.

                   Для   целей   пункта   6.1.2.1.3.6

                   микроболометр   определяется   как

                   тепловой  приемник   инфракрасного

                   излучения, у которого формирование

                   соответствующего выходного сигнала

                   происходит   за   счет   изменения

                   температуры     приемника      при

                   поглощении           инфракрасного

                   излучения;

 (техническое примечание в ред.  Указа  Президента РФ  от  04.12.2008

 N 1726)

 6.1.2.1.3.7.      Фокальные   матричные   приемники,  8541 40 900 0

                   имеющие все нижеперечисленное:

                   а) отдельные элементы приемника  с

                   максимумом            спектральной

                   чувствительности в диапазоне  длин

                   волн от 400 нм до 900 нм;

                   б)      являющиеся      специально

                   разработанными                 или

                   модифицированными  для  достижения

                   зарядового умножения и  имеющие  в

                   спектральном            диапазоне,

                   превышающем 760  нм,  максимальную

                   спектральную чувствительность выше

                   10мА/Вт; и

                   в) более 32 элементов

 (п. 6.1.2.1.3.7 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Технические   примечания.    Исключены.   -   Указ

                   Президента РФ от 04.12.2008 N 1726

                   Примечания:

                   1.   Пункт   6.1.2.1.3    включает

                   фоторезистивные                  и

                   фотовольтаические матрицы

 (п. 1 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   2. Пункт 6.1.2.1.3 не применяется:

                   а) к многоэлементным приемникам (с

                   числом элементов не  более  16)  с

                   фоточувствительными элементами  из

                   сульфида или селенида свинца  (PbS

                   или PbSe соответственно);

                   б) к пироэлектрическим  приемникам

                   на  основе  любого  из   следующих

                   материалов:

                   триглицинсульфата      и       его

                   производных;

                   титаната   свинца-лантана-циркония

                   (PLZT керамики) и его производных;

                   танталата  лития (LiTaO );

                                          3

                   поливинилиденфторида       и   его

                   производных; или

                   ниобата бария-стронция  (BaStNbO )

                                                   3

                   и его производных;

                   в)    к    фокальным     матричным

                   приемникам,             специально

                   разработанным или модифицированным

                   для     реализации      зарядового

                   умножения,  имеющим   ограниченное

                   конструкцией значение максимальной

                   спектральной  чувствительности  10

                   мА/Вт или  менее  для  длин  волн,

                   превышающих 760 нм, и имеющим  все

                   нижеперечисленное:

                   1)  включенный  в  их  конструкцию

                   механизм               ограничения

                   чувствительности  без  возможности

                   его удаления или модификации; и

                   2) любое из следующего:

                   механизм               ограничения

                   чувствительности,       являющийся

                   неотъемлемой                частью

                   конструкции приемника; или

                   фокальный   матричный    приемник,

                   действующий   только   вместе    с

                   установленным           механизмом

                   ограничения чувствительности

 (п. 2 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Техническое примечание.

                   Механизм               ограничения

                   чувствительности         приемника

                   является    неотъемлемой    частью

                   конструкции приемника и разработан

                   с  отсутствием   возможности   его

                   удаления   или   модификации   без

                   приведения приемника  в  нерабочее

                   состояние

 (техническое примечание введено Указом Президента РФ  от  04.12.2008

 N 1726)

                   Особые примечания:

                   1. Микроболометрические  фокальные

                   матричные  приемники,  непригодные

                   для    применения    в    космосе,

                   определяются   только   по  пункту

                   6.1.2.1.3.6

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   2. В отношении фокальных матричных

                   приемников,  указанных   в  пункте

                   6.1.2.1.3,    см.   также    пункт

                   6.1.2.1.3 раздела 2

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 (особые примечания в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.2.2.          Моноспектральные           датчики  8540 89 000 0

                   изображения  и   многоспектральные

                   датчики изображения, разработанные

                   для применения  при  дистанционном

                   зондировании и имеющие  любое   из

                   следующего:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) мгновенное  угловое  поле (МУП)

                   менее 200 мкрад; или

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   б)       разработанные         для

                   функционирования в диапазоне  длин

                   волн от 400 нм  до  30  000  нм  и

                   имеющие все нижеперечисленное:

                   1) обеспечивающие выходные  данные

                   изображения в цифровом формате; и

                   2)  имеющие  любую  из   следующих

                   характеристик:

                   -  пригодные  для   применения   в

                   космосе; или

                   -        разработанные         для

                   функционирования     на      борту

                   летательного             аппарата,

                   использующие            приемники,

                   изготовленные  не  из  кремния   и

                   имеющие МУП менее 2,5 мрад

 (пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Особое примечание.

                   В   отношении    многоспектральных

                   датчиков изображения, указанных  в

                   пункте  6.1.2.2, см. также   пункт

                   6.1.2.2 раздела 2

 6.1.2.3.          Приборы     прямого     наблюдения

                   изображения,  содержащие  любое из

                   следующего:

 (п. 6.1.2.3 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.3.1.        Электронно-оптические               8540 20 800 0;

                   преобразователи,           имеющие  8540 99 000 0;

                   характеристики, указанные в пункте  9005

                   6.1.2.1.2.1 или 6.1.2.1.2.2;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.3.2.        Фокальные   матричные   приемники,  8540 99 000 0;

                   имеющие характеристики,  указанные  9005

                   в пункте  6.1.2.1.3  или  6.1.2.5;

                   или

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.3.3.        Твердотельные            приемники  8540 99 000 0;

                   оптического   излучения,   имеющие  9005

                   характеристики, указанные в пункте

                   6.1.2.1.1

 (п. 6.1.2.3.3 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Техническое примечание.

                   Под приборами  прямого  наблюдения

                   изображения понимаются приборы для

                   получения   человеком-наблюдателем

                   визуального    изображения     без

                   преобразования его  в  электронный

                   сигнал для телевизионного  дисплея

                   и  без  возможности   записи   или

                   сохранения    этого    изображения

                   фотографическим,  электронным  или

                   другим способом

 (техническое примечание в ред.  Указа  Президента РФ  от  04.12.2008

 N 1726)

                   Примечание.

                   Пункт  6.1.2.3  не  применяется  к

                   следующим   приборам,   содержащим

                   фотокатоды на  основе  материалов,

                   отличных от GaAs или GaInAs:

                   а)  промышленным  или  гражданским

                   системам  охранной   сигнализации,

                   системам   управления    движением

                   транспорта    или    промышленного

                   управления перемещением и системам

                   счета;

                   б) медицинским приборам;

                   в)     промышленным      приборам,

                   используемым     для     проверки,

                   сортировки или  анализа  состояния

                   материалов;

                   г) датчикам контроля  пламени  для

                   промышленных печей;

                   д)      приборам,       специально

                   разработанным  для   лабораторного

                   использования

 (примечание в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Особое примечание.

                   В  отношении  оборудования прямого

                   наблюдения,  указанного  в  пункте

                   6.1.2.3,  см.  также пункт 6.1.2.3

                   раздела 2

 (особое примечание в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.4.          Специальные        вспомогательные

                   компоненты    для       оптических

                   датчиков:

 6.1.2.4.1.        Криогенные  охладители,  пригодные  8418 69 000 9

                   для применения в космосе;

 (в ред. Указов Президента РФ от  06.03.2008  N  326,  от  04.12.2008

 N 1726)

 6.1.2.4.2.        Нижеперечисленные       криогенные

                   охладители,     непригодные    для

                   применения     в     космосе,    с

                   температурой  источника охлаждения

                   ниже 218 К (-55 град. С):

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.4.2.1.      Криогенные  охладители с замкнутым  8418 69 000 9

                   циклом     и     с    определенным

                   техническими  условиями    средним

                   временем наработки на  отказ   или

                   средним временем наработки   между

                   отказами более 2500 ч;

 (в ред. Указов Президента  РФ от 06.03.2008  N  326,  от  04.12.2008

 N 1726)

 6.1.2.4.2.2.      Саморегулирующиеся миниохладители,  8418 69 000 9

                   работающие    по    циклу  Джоуля-

                   Томсона,  с  наружными  диаметрами

                   канала менее 8 мм;

 (в ред. Указов Президента  РФ от 06.03.2008  N  326,  от  04.12.2008

 N 1726)

 6.1.2.4.3.        Оптические   волокна,   специально  9001 10 900

                   изготовленные с заданным  составом

                   или        структурой         либо

                   модифицированные     с     помощью

                   покрытия   для   обеспечения    их

                   акустической,       температурной,

                   инерциальной, электромагнитной или

                   радиационной чувствительности

 (п. 6.1.2.4.3 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.5.          Фокальные   матричные   приемники,  9013 80 900 0

                   пригодные   для    применения    в

                   космосе, имеющие в  матрице  более

                   2048    элементов    и    максимум

                   спектральной  чувствительности   в

                   диапазоне длин волн от 300  нм  до

                   900 нм

 (п. 6.1.2.5 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Особое примечание. Исключено. - Указ Президента РФ

                   от 04.12.2008 N 1726

 6.1.3.            Камеры,  системы  или  приборы   и

                   компоненты для них

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Особое примечание.

                   Для       камер,        специально

                   разработанных или модифицированных

                   для подводного использования,  см.

                   пункты 8.1.2.4 и 8.1.2.5

 6.1.3.1.          Камеры       для       контрольно-

                   измерительных             приборов

                   (регистрационные     киносъемочные

                   аппараты)      и        специально

                   разработанные для них компоненты:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.3.1.1.        Высокоскоростные      записывающие  9007 11 000 0;

                   кинокамеры,   использующие   любой  9007 19 000 0

                   формат пленки от 8 мм до 16 мм,  в

                   которых пленка непрерывно движется

                   вперед в течение   всего   периода

                   записи   и    которые     способны

                   записывать      при       скорости

                   кадрирования более 13 150 кадров/с

                   Примечание.

                   Пункт 6.1.3.1.1 не  применяется  к

                   записывающим          кинокамерам,

                   разработанным   для    гражданских

                   целей;

 (примечание в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.3.1.2.        Механические      высокоскоростные  9007 19 000 0

                   камеры  с  неподвижной  пленкой  и

                   скоростью  записи  более 1 000 000

                   кадров/с    для    полной   высоты

                   кадрирования  35-мм  пленки, или с

                   пропорционально    более   высокой

                   скоростью   для   меньшей   высоты

                   кадров,   или   с  пропорционально

                   меньшей   скоростью   для  большей

                   высоты кадров;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.3.1.3.        Механические    или    электронные  9007 19 000 0

                   фотохронографы     (стрик-камеры),

                   имеющие   скорость записи более 10

                   мм/мкс;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.3.1.4.        Электронные камеры с кадрированием  9007 19 000 0

                   изображения,   имеющие    скорость

                   более 1 000 000 кадров/с;

 6.1.3.1.5.        Электронные камеры,  имеющие   все  9007 19 000 0

                   нижеперечисленное:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) скорость электронного   затвора

                   (способность стробирования)  менее

                   1 мкс на полный кадр; и

                   б) время               считывания,

                   обеспечивающее            скорость

                   кадрирования более   125    полных

                   кадров в секунду

                   Примечание.

                   Камеры                         для

                   контрольно-измерительных приборов,

                   определенные в пунктах 6.1.3.1.3 -

                   6.1.3.1.5   и   имеющие  модульную

                   структуру,  должны  оцениваться их

                   максимальной          способностью

                   использования  подходящих  сменных

                   модулей    в    соответствии    со

                   спецификацией изготовителя;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.3.1.6.        Сменные   модули,   имеющие    все  9007 19 000 0;

                   следующие характеристики:           9007 91 000 0

                   а) специально разработанные    для

                   камер     контрольно-измерительных

                   приборов,   имеющих      модульную

                   структуру и определенных  в пункте

                   6.1.3.1; и

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   б) дающие   возможность    камерам

                   удовлетворять     характеристикам,

                   определенным в пунктах  6.1.3.1.3,

                   6.1.3.1.4    или   6.1.3.1.5,    в

                   соответствии     с    техническими

                   требованиями производителей

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.3.2.          Камеры формирования изображения:

 6.1.3.2.1.        Видеокамеры,            включающие  8525 80

                   твердотельные   датчики,   имеющие

                   максимум              спектральной

                   чувствительности  в диапазоне длин

                   волн от 10 нм   до 30 000 нм и все

                   следующее:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) имеющие любую из      следующих

                   характеристик:

                               6

                   более 4 x 10  активных пикселей  в

                   твердотельной     матрице      для

                   монохромных (черно-белых) камер;

                               6

                   более 4 x 10  активных пикселей на

                   твердотельную матрицу для  цветных

                   камер,        включающих       три

                   твердотельные матрицы; или

                                6

                   более 12 x 10  активных   пикселей

                   в   твердотельной    матрице   для

                   цветных   камер  на  основе  одной

                   твердотельной матрицы; и

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   б) имеющие любую из      следующих

                   характеристик:

                   оптические   зеркала, определенные

                   в пункте 6.1.4.1;

                   оборудование     (приборы)     для

                   оптического контроля, определенное

                   в пункте 6.1.4.4; или

                   способность        комментирования

                   накопленных внутри  камеры  данных

                   сопровождения

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

                   Технические примечания:

                   1. Для целей настоящего     пункта

                   цифровые      видеокамеры   должны

                   оцениваться    максимальным числом

                   активных    пикселей, используемых

                   для      фиксации     (сохранения)

                   движущихся изображений

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   2. Для целей настоящего     пункта

                   термин    "данные    сопровождения

                   камеры"      означает  информацию,

                   необходимую     для    определения

                   ориентации    линии    визирования

                   камеры  относительно   Земли.  Это

                   включает:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а)  азимутальный       угол  линии

                   визирования   камеры, образованный

                   относительно           направления

                   магнитного поля земли; и

                   б) вертикальный угол между  линией

                   визирования  камеры  и  горизонтом

                   земли;

 (технические примечания в ред. Указа Президента  РФ  от   01.12.2005

 N 1384)

 6.1.3.2.2.        Сканирующие камеры и системы    на  8525 80 300 0;

                   основе сканирующих камер,  имеющие  8525 80 910;

                   все следующее:                      8525 80 990 9

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) максимум           спектральной

                   чувствительности в диапазоне  длин

                   волн от 10 нм до 30 000 нм;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   б) линейные матричные приемники  с

                   более   чем   8192  элементами   в

                   матрице; и

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   в) механическое   сканирование   в

                   одном направлении;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.3.2.3.        Камеры формирования   изображений,  8525 80 300 0;

                   включающие   в   себя  электронно-  8525 80 910;

                   оптические        преобразователи,  8525 80 990 9

                   имеющие характеристики,  указанные

                   в     пункте    6.1.2.1.2.1    или

                   6.1.2.1.2.2;

 (в ред. Указов  Президента  РФ  от  06.03.2008  N 326, от 04.12.2008

 N 1726)

 6.1.3.2.4.        Камеры  формирования  изображений,  8525 80 110 0;

                   включающие        любые         из  8525 80 190 0;

                   нижеперечисленных        фокальных  8525 80 300 0;

                   матричных приемников:               8525 80 910 9;

                   а)    определенных    в    пунктах  8525 80 990 9

                   6.1.2.1.3.1 - 6.1.2.1.3.5;

                   б)    определенных    в     пункте

                   6.1.2.1.3.6;

                   в)    определенных    в     пункте

                   6.1.2.1.3.7; или

                   г) определенных в пункте 6.1.2.5

 (п. 6.1.3.2.4 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечания:

                   1.       Камеры       формирования

                   изображения, определенные в пункте

                   6.1.3.2.4,    включают   фокальные

                   матричные приемники,  объединенные

                   с  электронным   устройством   для

                   обработки   поступивших   от   них

                   сигналов, позволяющие получить, по

                   крайней мере, выходной  аналоговый

                   или  цифровой  сигнал   в   момент

                   подачи питания

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   2. Подпункт "а"  пункта  6.1.3.2.4

                   не    применяется    к     камерам

                   формирования          изображений,

                   включающим   в    себя    линейные

                   фокальные матричные приемники с 12

                   или меньшим числом  элементов  без

                   временной        задержки        и

                   интегрирования сигнала в элементе,

                   разработанным   для   любого    из

                   следующего:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) промышленных   или  гражданских

                   систем    охранной   сигнализации,

                   систем  управления       движением

                   транспорта    или    промышленного

                   управления перемещением  и  систем

                   счета;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   б) производственного оборудования,

                   используемого   для   контроля или

                   мониторинга  тепловых  потоков   в

                   зданиях,      оборудовании     или

                   производственных процессах;

                   в) производственного оборудования,

                   используемого    для     контроля,

                   сортировки   или анализа состояния

                   материалов;

                   г) оборудования,        специально

                   разработанного   для лабораторного

                   использования; или

                   д) медицинского оборудования

                   3. Подпункт "б"  пункта  6.1.3.2.4

                   не     применяется    к    камерам

                   формирования изображения,  имеющим

                   любую из следующих характеристик:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) максимальную   частоту    смены

                   кадров, равную или меньше 9 Гц;

                   б) имеющим все нижеследующее:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   1) минимальное горизонтальное  или

                   вертикальное   мгновенное  угловое

                   поле   (МУП), по крайней мере,  10

                   мрад/пиксель         (миллирадиан/

                   пиксель);

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   2) включающим  объективы         с

                   фиксированным фокусным расстоянием

                   без возможности их удаления;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   3) не включающим  в  свой   состав

                   дисплей  с  отображением   прямого

                   наблюдения; и

 (пп. 3 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Техническое примечание.

                   Отображение   прямого   наблюдения

                   относится  к  камере  формирования

                   изображения,     работающей      в

                   инфракрасной   области    спектра,

                   которая    передает     визуальное

                   изображение наблюдателю с  помощью

                   миниатюрного дисплея,  включающего

                   в   себя    любой    светозащитный

                   механизм

 (техническое примечание в ред.  Указа  Президента РФ  от  04.12.2008

 N 1726)

                   4)     имеющим      любое       из

                   нижеследующего:

                   отсутствие устройств для получения

                   фактически            наблюдаемого

                   изображения,    обнаруженного    в

                   угловом поле; или

                   являющимся          разработанными

                   только для одного вида  применения

                   и  без  возможности  изменения  их

                   пользователем; или

 (пп. 4 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Техническое примечание.

                   Мгновенное  угловое  поле   (МУП),

                   определенное    в    пункте    "б"

                   примечания 3, является  наименьшей

                   величиной,     вычисляемой      по

                   горизонтальному   угловому    полю

                   (ГУП) или  вертикальному  угловому

                   полю (ВУП).

                   Горизонтальное МУП равно  значению

                   ГУП,  отнесенного   к   количеству

                   горизонтальных      чувствительных

                   элементов приемника.

                   Вертикальное  МУП  равно  значению

                   ВУП,  отнесенного   к   количеству

                   вертикальных        чувствительных

                   элементов приемника

 (техническое примечание в ред.  Указа  Президента РФ  от  04.12.2008

 N 1726)

                   в) специально  разработанным   для

                   установки      на      гражданское

                   пассажирское наземное транспортное

                   средство   массой менее трех  тонн

                   (вес    брутто       транспортного

                   средства)      и   отвечающим всем

                   следующим требованиям:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   1) работающим только тогда,  когда

                   они  установлены   на   любое   из

                   следующего:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   гражданское  пассажирское наземное

                   транспортное    средство,      для

                   которого они предназначались; или

                   специально     разработанное     и

                   сертифицированное    испытательное

                   или   тестирующее оборудование для

                   этих камер; и

                   2) включающим  в  себя устройство,

                   которое     приводит  камеру     в

                   нерабочее состояние при извлечении

                   ее из транспортного средства,  для

                   которого камера предназначалась

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечание.

                   В     случае  необходимости детали

                   изделия            предоставляются

                   соответствующему   уполномоченному

                   органу Российской Федерации по его

                   требованию,  чтобы убедиться в  их

                   соответствии  условиям, изложенным

                   в  подпункте 4 пункта "б" и пункте

                   "в" вышеупомянутого примечания 3

 (примечания в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   4. Подпункт "в"  пункта  6.1.3.2.4

                   не    применяется    к     камерам

                   формирования изображения,  имеющим

                   любую из следующих характеристик:

                   а)   отвечающим   всем   следующим

                   требованиям:

                   1)      являющимся      специально

                   разработанными  для  установки   в

                   качестве встроенного компонента  в

                   системы      или      оборудование

                   (приборы),   предназначенные   для

                   работы   внутри    помещения    от

                   штепсельной  вилки   для   стенной

                   розетки,      и      конструктивно

                   ограниченным только для одного  из

                   следующих видов применения:

                   для мониторинга      промышленного

                   процесса,  контроля  качества  или

                   анализа состояния материалов;

                   в лабораторном        оборудовании

                   (приборах),             специально

                   разработанном     для      научных

                   исследований;

                   в                      медицинском

                   оборудовании (приборах); или

                   в  аппаратуре  (приборах)  системы

                   обнаружения            финансового

                   мошенничества          (финансовых

                   подделок); и

                   2) работающим только тогда,  когда

                   они  установлены  на/в  любое   из

                   следующего:

                   системы      или      оборудование

                   (приборы),   для    которых    они

                   предназначались;  или

                   специально           разработанное

                   и                сертифицированное

                   оборудование   для    технического

                   обслуживания и ремонта этих камер;

                   и

                   3) включающим в  себя  устройство,

                   которое    приводит    камеру    в

                   нерабочее состояние при извлечении

                   ее  из  систем  или   оборудования

                   (приборов),  для  которых   камера

                   предназначалась;

                   б)      являющимся      специально

                   разработанными  для  установки  на

                   гражданское пассажирское  наземное

                   транспортное средство массой менее

                   трех     тонн     (вес      брутто

                   транспортного средства) или  паром

                   для   перевозки    пассажиров    и

                   транспортных   средств,    имеющий

                   общую длину парома (ОДП) 65 м  или

                   более, и отвечающим всем следующим

                   требованиям:

                   1) работающим только тогда,  когда

                   они  установлены   на   любое   из

                   следующего:            гражданское

                   пассажирское наземное транспортное

                   средство или паром  для  перевозки

                   пассажиров и транспортных средств,

                   для которого они  предназначались;

                   или

                   специально      разработанное    и

                   сертифицированное    испытательное

                   или тестирующее  оборудование  для

                   этих камер; и

                   2) включающим в  себя  устройство,

                   которое    приводит    камеру    в

                   нерабочее состояние при извлечении

                   ее из транспортного средства,

                   для        которого         камера

                   предназначалась;

                   в)      имеющим       ограниченное

                   конструкцией значение максимальной

                   спектральной  чувствительности  10

                   мА/Вт или  менее  для  длин  волн,

                   превышающих 760 нм,  и  отвечающим

                   всем следующим требованиям:

                   1)  включающим  в  себя   механизм

                   ограничения      чувствительности,

                   разработанный    с     отсутствием

                   возможности  его  извлечения   или

                   изменения; и

                   2) включающим в  себя  устройство,

                   которое    приводит    камеру    в

                   нерабочее состояние при извлечении

                   из   нее   механизма   ограничения

                   чувствительности; или

                   г)   отвечающим   всем   следующим

                   требованиям:

                   1) не  включающим  в  свой  состав

                   дисплей  с  отображением   прямого

                   наблюдения       или       дисплей

                   электронного изображения;

                   2)  не   имеющим   устройств   для

                   получения фактически  наблюдаемого

                   изображения,    обнаруженного    в

                   угловом поле;

                   3)  имеющим  фокальный   матричный

                   приемник, работающий только  когда

                   он  установлен   в   камеру,   для

                   которой был предназначен; и

                   4)  имеющим  фокальный   матричный

                   приемник,   включающий   в    себя

                   активное    устройство,    которое

                   делает его  неработоспособным  при

                   извлечении из камеры, для  которой

                   этот фокальный матричный  приемник

                   предназначался

 (п. 4 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечание.

                   В  случае  необходимости  элементы

                   камер              предоставляются

                   соответствующему   уполномоченному

                   органу Российской Федерации по его

                   требованию, чтобы убедиться  в  их

                   соответствии условиям,  изложенным

                   в вышеупомянутом примечании 4;

 (примечание введено Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.3.2.5.        Камеры  формирования  изображений,  8525 80 110 0;

                   включающие твердотельные приемники  8525 80 190 0;

                   оптического             излучения,  8525 80 300 0;

                   определенные в пункте 6.1.2.1.1     8525 80 910 9;

                                                       8525 80 990 9

 (п. 6.1.3.2.5 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Особое примечание.

                   В  отношении   камер  формирования

                   изображения,  указанных  в пунктах

                   6.1.3.2.3 - 6.1.3.2.5,  см.  также

                   пункты   6.1.3.1.1   -   6.1.3.1.3

                   раздела 2

 (особое примечание в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечание.

                   Пункт   6.1.3.2  не  применяется к

                   телевизионным   или  видеокамерам,

                   специально    разработанным    для

                   телевизионного вещания

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.4.            Оптика                 (оптическое

                   оборудование       (приборы)     и

                   компоненты)

 (п. 6.1.4 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.4.1.          Оптические зеркала (рефлекторы):

 6.1.4.1.1.        Деформируемые зеркала,     имеющие  9001 90 000 0;

                   сплошные   или     многоэлементные  9002 90 000 0

                   поверхности,     и      специально

                   разработанные для них  компоненты,

                   которые   способны     динамически

                   осуществлять       перерегулировку

                   положения   частей     поверхности

                   зеркала с частотой выше 100 Гц;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.4.1.2.        Легкие монолитные зеркала, имеющие  9001 90 000 0;

                   среднюю  эквивалентную   плотность  9002 90 000 0

                   менее 30 кг/кв. м и  общую   массу

                   более 10 кг;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.4.1.3.        Зеркала из легких   композиционных  9001 90 000 0;

                   или пенообразных       материалов,  9002 90 000 0

                   имеющие   среднюю    эквивалентную

                   плотность менее 30 кг/кв. м      и

                   общую массу более 2 кг;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.4.1.4.        Зеркала для управления  лучом    с  9001 90 000 0;

                   диаметром или  длиной  по  главной  9002 90 000 0

                   оси более   100   мм,      имеющие

                   плоскостность 1/2 длины волны  или

                   лучше (длина волны равна 633 нм) и

                   ширину полосы  частот   управления

                   более 100 Гц

 (в ред. Указов Президента  РФ  от  06.03.2008  N 326,  от 04.12.2008

 N 1726)

                   Особое примечание.

                   Для  оптических зеркал, специально

                   разработанных для литографического

                   оборудования, см. пункт 3.2.1

 (особое примечание введено Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.4.2.          Оптические             компоненты,  9001 90 000 0;

                   изготовленные из  селенида   цинка  9002 90 000 0

                   (ZnSe) или сульфида цинка (ZnS), с

                   полосой пропускания от 3000 нм  до

                   25 000 нм,  имеющие    любую    из

                   следующих характеристик:

                   а) объем более 100 куб. см; или

                   б) диаметр или  длину  по  главной

                   оси   более   80   мм   и  толщину

                   (глубину) более 20 мм

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.4.3.          Компоненты для оптических  систем,

                   пригодные  для    применения     в

                   космосе:

 6.1.4.3.1.        Оптические элементы   облегченного  9001 90 000 0;

                   типа с  эквивалентной   плотностью  9002 90 000 0

                   менее 20% по сравнению со сплошной

                   заготовкой с теми же апертурой   и

                   толщиной;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.4.3.2.        Необработанные           подложки,  7014 00 000 0;

                   обработанные     подложки        с  9001 90 000 0

                   поверхностным            покрытием

                   (однослойным   или   многослойным,

                   металлическим или диэлектрическим,

                   проводящим,   полупроводящим   или

                   изолирующим) или имеющие  защитные

                   пленки;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.4.3.3.        Сегменты  или   системы    зеркал,  9001 90 000 0;

                   предназначенные  для   сборки    в  9002 90 000 0

                   космосе в оптическую   систему   с

                   входной    (сборной)    апертурой,

                   равной    или    больше     одного

                   оптического метра в диаметре;

 (в ред.  Указов  Президента  РФ от 06.03.2008 N 326,  от  04.12.2008

 N 1726)

 6.1.4.3.4.        Изготовленные  из   композиционных  9003 90 000 0

                   материалов,  имеющих   коэффициент

                   линейного           температурного

                   расширения,  равный   или   меньше

                         -6

                   5 х 10   в любом направлении

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Особое примечание.

                   В отношении компонентов оптических

                   систем,   указанных   в    пунктах

                   6.1.4.3 - 6.1.4.3.4,  см.    также

                   пункты 6.1.4.1 - 6.1.4.1.4 раздела

                   2

 6.1.4.4.          Оборудование    для    оптического

                   контроля:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.4.4.1.        Специально   разработанное     для  9031 49 900 0;

                   поддержания  профиля   поверхности  9032 89 000 9

                   или     ориентации      оптических

                   компонентов,    пригодных      для

                   применения      в        космосе и

                   определенных  в  пункте  6.1.4.3.1

                   или 6.1.4.3.3;

 (в ред.  Указов  Президента  РФ от 06.03.2008 N 326,  от  04.12.2008

 N 1726)

 6.1.4.4.2.        Имеющее управление,      слежение,  9031 49 900 0;

                   стабилизацию    или      юстировку  9032 89 000 9

                   резонатора в полосе частот, равной

                   или выше 100 Гц, и погрешность  10

                   мкрад или менее;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.4.4.3.        Кардановы  подвесы,  имеющие   все  8412 21 200 9;

                   следующие характеристики:           8412 31 000 0;

                   а) максимальный   угол    поворота  8479 89 970 9;

                   более 5 град;                       9032 81 000 9;

                   б) ширину полосы, равную или  выше  9032 89 000 9

                   100 Гц;

                   в) ошибки    угловой   ориентации,

                   равные или меньше 200 мкрад; и

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   г) имеющие  любую   из   следующих

                   характеристик:

                   диаметр или длину по главной   оси

                   более 0,15 м, но не более 1  м   и

                   допускающие   угловые    ускорения

                                2

                   более 2 рад/с ; или

                   диаметр или длину по главной   оси

                   более 1 м и  допускающие   угловые

                                            2

                   ускорения более 0,5 рад/с ;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.4.4.4.        Специально    разработанное    для  9032 89 000 9

                   сохранения  настройки фазированной

                   антенной    решетки   (ФАР)    или

                   фазированных    сегментов   систем

                   зеркал,   содержащих   зеркала   с

                   диаметром  сегмента или длиной  по

                   главной оси 1 м или более

 (п. 6.1.4.4.4 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Особое примечание.

                   В   отношении    оборудования  для

                   оптического контроля, указанного в

                   пунктах 6.1.4.4 - 6.1.4.4.4,   см.

                   также пункты 6.1.4.2  -  6.1.4.2.4

                   раздела 2

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.4.5.          Асферические оптические  элементы,  9001 90 000 0;

                   имеющие     все          следующие  9002 90 000 0

                   характеристики:

                   а) наибольший  размер   оптической

                   апертуры более 400 мм;

                   б) шероховатость поверхности менее

                   1 нм    (среднеквадратичную)    на

                   выборочном участке длиной,  равной

                   или превышающей 1 мм; и

                   в) абсолютную             величину

                   коэффициента             линейного

                   температурного  расширения менее 3

                       -6

                   х 10  /К при температуре 25 град.

                   С

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Технические примечания:

                   1. Асферический оптический элемент

                   - любой элемент,  используемый   в

                   оптической системе,     оптическая

                   поверхность     или    поверхности

                   которого разработаны отличающимися

                   от формы идеальной сферы

                   2. Изготовители не   нуждаются   в

                   измерении            шероховатости

                   поверхности, указанной в подпункте

                   "б" пункта 6.1.4.5, за исключением

                   тех случаев,   когда    оптический

                   элемент разработан или  изготовлен

                   с   целью    соответствия      или

                   превышения определенного параметра

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечание.

                   Пункт   6.1.4.5    не  применяется

                   к      асферическим     оптическим

                   элементам,  имеющим    любые    из

                   следующих характеристик:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) наибольший  размер   оптической

                   апертуры менее  1  м  и  отношение

                   фокусного расстояния  к  апертуре,

                   равное или больше 4,5 : 1;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   б) наибольший  размер   оптической

                   апертуры, равный или больше 1 м, и

                   отношение  фокусного  расстояния к

                   апертуре, равное или больше 7 : 1

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   в) разработанным    как      линзы

                   Френеля, "рыбий  глаз",  пластины,

                   призмы      или      дифракционные

                   оптические элементы;

 (пп. "в" в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   г) изготовленным                из

                   боросиликатного стекла,   имеющего

                   коэффициент              линейного

                   температурного  расширения   более

                           -6

                   2,5 х 10  /К при температуре 25

                   град. С; или

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   д) являющимся       отражательными

                   оптическими    элементами      для

                   рентгеновских   лучей,  обладающим

                   свойствами   внутреннего отражения

                   (например,        зеркала      для

                   рентгеновских трубок)

 (пп. "д" в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Особое примечание.

                   Для    асферических     оптических

                   элементов,              специально

                   разработанных для литографического

                   оборудования, см. пункт 3.2.1

                   Лазеры

 6.1.5.            Лазеры, компоненты  и   оптическое

                   оборудование:

                   Примечания:

                   1. Импульсные    лазеры   включают

                   лазеры,   генерирующие импульсы на

                   фоне непрерывной накачки

                   2. Эксимерные,  полупроводниковые,

                   химические  лазеры,   лазеры    на

                   оксиде   углерода (CO) и  диоксиде

                   углерода   (CO2)  и одноимпульсные

                   лазеры  на   неодимовом     стекле

                   определяются    только  по  пункту

                   6.1.5.4

                   3. Пункт 6.1.5 включает волоконные

                   лазеры

                   4. Контрольный   статус   лазеров,

                   использующих        преобразование

                   частоты   (изменение  длины волны)

                   другим  способом,   чем    накачка

                   лазера         другим     лазером,

                   определяется  как      параметрами

                   выходного излучения лазера, так  и

                   параметрами              частотно-

                   преобразованного оптикой излучения

                   5.    По    пункту    6.1.5     не

                   контролируются следующие лазеры:

                   а) рубиновые с  выходной  энергией

                   менее 20 Дж;

                   б) азотные;

                   в) криптоновые

 (примечания в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Техническое примечание.

                   КПД "от розетки" определяется  как

                   отношение выходной  мощности  (или

                   средней     выходной     мощности)

                   лазерного   излучения   к    общей

                   электрической  входной   мощности,

                   необходимой  для  работы   лазера,

                   включая

                   электроснабжение/регулирование

                   мощности                         и

                   терморегулирование/теплообмен

 (техническое примечание введено Указом Президента РФ  от  06.03.2008

 N 326)

 6.1.5.1.          Неперестраиваемые      непрерывные  9013 20 000 0

                   (работающие в  непрерывном режиме)

                   лазеры,     имеющие    любую    из

                   следующих характеристик:

                   а) длину  волны   излучения  менее

                   150 нм и выходную  мощность  более

                   1 Вт;

                   б) длину волны излучения   150  нм

                   или   более, но не превышающую 520

                   нм, и выходную мощность  более  30

                   Вт

                   Примечание.

                   По подпункту "б"   пункта  6.1.5.1

                   не    контролируются     аргоновые

                   лазеры,      имеющие      выходную

                   мощность,  равную  или  меньше  50

                   Вт;

                   в) длину   волны  излучения  более

                   520 нм, но  не превышающую 540 нм,

                   и имеющие любое из следующего:

                   выходную   мощность    в    режиме

                   генерации   одной  поперечной моды

                   более 50 Вт; или

                   выходную   мощность в многомодовом

                   режиме генерации   поперечных  мод

                   более 150 Вт;

                   г) длину волны излучения более 540

                   нм,   но не превышающую 800 нм,  и

                   выходную мощность более 30 Вт;

                   д) длину волны излучения более 800

                   нм, но не превышающую  975 нм,   и

                   имеющие любое из следующего:

                   выходную     мощность   в   режиме

                   генерации одной   поперечной  моды

                   более 50 Вт; или

                   выходную   мощность в многомодовом

                   режиме генерации   поперечных  мод

                   более 80 Вт;

                   е) длину волны излучения более 975

                   нм,  но не превышающую 1150 нм,  и

                   имеющие любое из следующего:

                   1) в   режиме   генерации    одной

                   поперечной  моды  имеющие любое из

                   следующего:

                   КПД   "от   розетки" более 12%   и

                   выходную   мощность  более 100 Вт;

                   или

                   выходную   мощность  более 150 Вт;

                   или

                   2) в многомодовом режиме генерации

                   поперечных   мод  имеющие любое из

                   следующего:

                   КПД   "от   розетки"   более 18% и

                   выходную   мощность  более 500 Вт;

                   или

                   выходную мощность более 2 кВт

                   Примечание.

                   По  подпункту  2   вышеупомянутого

                   пункта   "е"   не   контролируются

                   многомодовые (по поперечной  моде)

                   промышленные  лазеры  с   выходной

                   мощностью  более  2  кВт,  но   не

                   превышающей 6  кВт,  общей  массой

                   более   1200   кг.    Для    целей

                   настоящего  примечания  под  общей

                   массой   понимается   масса   всех

                   компонентов,    необходимых    для

                   работы  лазера  (например,  лазер,

                   источник питания,  теплообменник),

                   но    за    исключением    внешних

                   оптических      устройств      для

                   преобразования               и/или

                   транспортировки лазерного пучка;

                   ж)  длину  волны  излучения  более

                   1150 нм, но  не  превышающую  1555

                   нм,    и    имеющие    любое    из

                   следующего:

                   выходную   мощность    в    режиме

                   генерации  одной  поперечной  моды

                   более 50 Вт; или

                   выходную мощность  в  многомодовом

                   режиме  генерации  поперечных  мод

                   более 80 Вт; или

                   з)  длину  волны  излучения  более

                   1555 нм и выходную мощность  более

                   1 Вт;

 (п. 6.1.5.1 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.5.2.          Неперестраиваемые       импульсные  9013 20 000 0

                   лазеры, имеющие любую из следующих

                   характеристик:

                   а)  длину  волны  излучения  менее

                   150  нм   и   имеющие   любое   из

                   следующего:

                   выходную энергию в импульсе  более

                   50 мДж и пиковую мощность более  1

                   Вт; или

                   среднюю  выходную мощность более 1

                   Вт;

                   б) длину   волны  излучения 150 нм

                   или   более, но не превышающую 520

                   нм, и имеющие любое из следующего:

                   1) выходную   энергию   в импульсе

                   более   1,5 Дж  и пиковую мощность

                   более 30 Вт; или

                   2) среднюю выходную мощность более

                   30 Вт

                   Примечание.

                   По подпункту   2   вышеупомянутого

                   пункта    "б"  не   контролируются

                   аргоновые   лазеры со      средней

                   выходной мощностью,  равной    или

                   меньше 50 Вт;

                   в) длину волны излучения более 520

                   нм,   но  не превышающую 540 нм, и

                   имеющие любое из следующего:

                   1) в    режиме   генерации   одной

                   поперечной   моды имеющие любое из

                   следующего:

                   выходную  энергию в импульсе более

                   1,5 Дж и пиковую мощность более 50

                   Вт; или

                   среднюю выходную мощность более 50

                   Вт; или

                   2) в многомодовом режиме генерации

                   поперечных   мод  имеющие любое из

                   следующего:

                   выходную  энергию в импульсе более

                   1,5 Дж и  пиковую   мощность более

                   150 Вт; или

                   среднюю   выходную  мощность более

                   150 Вт;

                   г) длину волны излучения более 540

                   нм,   но  не превышающую 800 нм, и

                   имеющие любое из следующего:

                   выходную  энергию в импульсе более

                   1,5 Дж и пиковую мощность более 30

                   Вт; или

                   среднюю выходную мощность более 30

                   Вт;

                   д) длину волны излучения более 800

                   нм,   но  не превышающую 975 нм, и

                   имеющие любое из следующего:

                   1) длительность    импульса,    не

                   превышающую 1 мкс, и имеющие любое

                   из следующего:

                   выходную  энергию в импульсе более

                   0,5 Дж и пиковую мощность более 50

                   Вт;

                   среднюю выходную мощность в режиме

                   генерации   одной  поперечной моды

                   более 20 Вт; или

                   среднюю   выходную   мощность    в

                   многомодовом     режиме  генерации

                   поперечных мод более 50 Вт; или

                   2) длительность   импульса более 1

                   мкс и имеющие любое из следующего:

                   выходную  энергию в импульсе более

                   2  Дж  и пиковую мощность более 50

                   Вт;

                   среднюю выходную мощность в режиме

                   генерации   одной  поперечной моды

                   более 50 Вт; или

                   среднюю   выходную    мощность   в

                   многомодовом     режиме  генерации

                   поперечных мод более 80 Вт;

                   е) длину волны излучения более 975

                   нм, но не превышающую 1150 нм,   и

                   имеющие любое из следующего:

                   1) длительность   импульса,     не

                   превышающую 1 нс, и  имеющие любое

                   из   следующего:

                   выходную    пиковую   мощность   в

                   импульсе более 5 ГВт;

                   среднюю выходную мощность более 10

                   Вт; или

                   выходную  энергию в импульсе более

                   0,1 Дж;

                   2) длительность импульса более   1

                   нс,   но   не превышающую 1 мкс, и

                   имеющие любое из следующего:

                   в    режиме    генерации     одной

                   поперечной  моды  имеющие любое из

                   следующего:

                   - пиковую мощность более 100 МВт;

                   - среднюю  выходную мощность более

                   20 Вт,  конструктивно ограниченную

                   максимальной   частотой повторения

                   импульсов,  равной   или    меньше

                   1 кГц;

                   - КПД   "от   розетки"  более 12%,

                   среднюю   выходную  мощность более

                   100   Вт и способные  работать   с

                   частотой повторения импульса более

                   1 кГц;

                   - среднюю выходную  мощность более

                   150 Вт и способные  работать   при

                   частоте повторения импульсов более

                   1 кГц; или

                   - выходную   энергию   в  импульсе

                   более 2 Дж; или

                   в   многомодовом  режиме генерации

                   поперечных   мод имеющие  любое из

                   следующего:

                   - пиковую мощность более 400 МВт;

                   - КПД   "от розетки" более 18%   и

                   среднюю  выходную   мощность более

                   500 Вт;

                   - среднюю  выходную мощность более

                   2 кВт; или

                   - выходную   энергию   в  импульсе

                   более 4 Дж; или

                   3) длительность   импульса более 1

                   мкс и имеющие любое из следующего:

                   в     режиме    генерации    одной

                   поперечной  моды  имеющие любое из

                   следующего:

                   - пиковую мощность более 500 кВт;

                   - КПД   "от   розетки" более 12% и

                   среднюю выходную  мощность   более

                   100 Вт; или

                   - среднюю  выходную мощность более

                   150 Вт; или

                   в   многомодовом  режиме генерации

                   поперечных   мод имеющие любое  из

                   следующего:

                   - пиковую мощность более 1 МВт;

                   - КПД "от розетки" более   18%   и

                   среднюю   выходную  мощность более

                   500 Вт; или

                   среднюю  выходную мощность более 2

                   кВт;

                   ж) длину   волны   излучения более

                   1150   нм, но  не превышающую 1555

                   нм, и имеющие любое из следующего:

                   1) длительность    импульса,    не

                   превышающую 1 мкс, и имеющие любое

                   из следующего:

                   выходную энергию в импульсе  более

                   0,5 Дж   и  пиковую мощность более

                   50 Вт;

                   среднюю выходную мощность в режиме

                   генерации   одной  поперечной моды

                   более 20 Вт; или

                   среднюю    выходную   мощность   в

                   многомодовом    режиме   генерации

                   поперечных мод более 50 Вт; или

                   2) длительность импульса  более  1

                   мкс    и    имеющие    любое    из

                   следующего:

                   выходную энергию в импульсе  более

                   2 Дж и пиковую мощность  более  50

                   Вт;

                   среднюю   выходную   мощность    в

                   режиме генерации одной  поперечной

                   моды более 50 Вт; или

                   среднюю   выходную   мощность    в

                   многомодовом   режиме    генерации

                   поперечных мод более 80 Вт; или

                   з)  длину  волны  излучения  более

                   1550  нм  и   имеющие   любое   из

                   следующего:

                   выходную энергию в импульсе  более

                   100 мДж и пиковую  мощность  более

                   1 Вт; или

                   среднюю выходную мощность более  1

                   Вт;

 (п. 6.1.5.2 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.5.3.          Перестраиваемые  лазеры,   имеющие  9013 20 000 0

                   любую из следующих характеристик:

                   Примечание.

                   Пункт  6.1.5.3  включает   титано-

                   сапфировые  (Ti:Al2O3),  тулий-YAG

                   (Tm:YAG),   тулий-YSGG   (Tm:YSGG)

                   лазеры,  лазеры  на   александрите

                   (Cr:BeAl2O4),  лазеры  на  центрах

                   окраски, лазеры  на  красителях  и

                   жидкостные лазеры

                   а) длину волны излучения менее 600

                   нм и имеющие любое из следующего:

                   выходную энергию в импульсе  более

                   50 мДж и пиковую мощность более  1

                   Вт; или

                   среднюю  выходную   мощность   или

                   мощность  непрерывного   излучения

                   более 1 Вт;

                   б) длину волны  излучения  600  нм

                   или более, но  не превышающую 1400

                   нм, и имеющие любое из следующего:

                   выходную энергию в импульсе  более

                   1 Дж и пиковую мощность  более  20

                   Вт; или

                   среднюю  выходную   мощность   или

                   мощность  непрерывного   излучения

                   более 20 Вт; или

                   в)  длину  волны  излучения  более

                   1400  нм  и   имеющие   любое   из

                   следующего:

                   выходную энергию в импульсе  более

                   50 мДж и пиковую мощность более  1

                   Вт; или

                   среднюю  выходную   мощность   или

                   мощность  непрерывного   излучения

                   более 1 Вт;

 (п. 6.1.5.3 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.5.4.          Другие лазеры,  не  контролируемые

                   по пунктам 6.1.5.1 - 6.1.5.3:

 6.1.5.4.1.        Полупроводниковые лазеры:

                   Примечания:

                   1.   Пункт   6.1.5.4.1    включает

                   полупроводниковые лазеры,  имеющие

                   оптические волоконные выходы

                   2.       Контрольный        статус

                   полупроводниковых         лазеров,

                   специально    разработанных    для

                   другого оборудования, определяется

                   по  контрольному   статусу   этого

                   другого оборудования

 6.1.5.4.1.1.      Одиночные        полупроводниковые  8541 40 100 0

                   лазеры,   работающие   в    режиме

                   генерации одной  поперечной  моды,

                   имеющие   любую    из    следующих

                   характеристик:

                   а) длину волны, равную или  меньше

                   1510  нм,   и   среднюю   выходную

                   мощность или мощность непрерывного

                   излучения более 1,5 Вт; или

                   б) длину волны  более  1510  нм  и

                   среднюю  выходную   мощность   или

                   мощность  непрерывного   излучения

                   более 500 мВт;

 6.1.5.4.1.2.      Одиночные     многомодовые     (по  8541 40 100 0

                   поперечной моде) полупроводниковые

                   лазеры, имеющие любую из следующих

                   характеристик:

                   а) длину волны  менее  1400  нм  и

                   среднюю выходную мощность или

                   мощность  непрерывного   излучения

                   более 10 Вт;

                   б) длину волны, равную или  больше

                   1400  нм,  но  менее  1900  нм,  и

                   среднюю  выходную   мощность   или

                   мощность  непрерывного   излучения

                   более 2,5 Вт; или

                   в) длину волны, равную или  больше

                   1900  нм,   и   среднюю   выходную

                   мощность или мощность непрерывного

                   излучения более 1 Вт;

 6.1.5.4.1.3.      Отдельные                  линейки  8541 40 100 0

                   полупроводниковых лазеров, имеющие

                   любую из следующих характеристик:

                   а) длину волны  менее  1400  нм  и

                   среднюю  выходную   мощность   или

                   мощность  непрерывного   излучения

                   более 80 Вт;

                   б) длину волны, равную или  больше

                   1400  нм,  но  менее  1900  нм,  и

                   среднюю  выходную   мощность   или

                   мощность  непрерывного   излучения

                   более 25 Вт; или

                   в) длину волны, равную или  больше

                   1900  нм,   и   среднюю   выходную

                   мощность или мощность непрерывного

                   излучения более 10 Вт;

 6.1.5.4.1.4.      Решетки полупроводниковых лазеров,  8541 40 100 0

                   содержащие, по крайней мере,  одну

                   линейку, контролируемую по  пункту

                   6.1.5.4.1.3

                   Технические примечания:

                   1. Полупроводниковые лазеры обычно

                   называются лазерными диодами

                   2.     Линейка     состоит      из

                   многочисленных   полупроводниковых

                   лазерных излучателей,  выполненных

                   в  виде  кристалла  (чипа)   таким

                   образом, чтобы центры  испускаемых

                   лучей находились  на  параллельных

                   траекториях

                   3.    Решетки    полупроводниковых

                   лазеров получают путем  размещения

                   линеек друг над  другом  или  иным

                   способом  их  сборки  так,   чтобы

                   центры      испускаемых      лучей

                   находились     на     параллельных

                   траекториях;

 6.1.5.4.2.        Лазеры на  оксиде  углерода  (CO),  9013 20 000 0

                   имеющие   любую    из    следующих

                   характеристик:

                   а)  выходную  энергию  в  импульсе

                   более  2  Дж  и  пиковую  мощность

                   более 5 кВт; или

                   б) среднюю выходную  мощность  или

                   мощность  непрерывного   излучения

                   более 5 кВт;

 6.1.5.4.3.        Лазеры      на            диоксиде  9013 20 000 0

                   углерода (CO2), имеющие  любую  из

                   следующих характеристик:

                   а) мощность непрерывного излучения

                   более 15 кВт;

                   б)   длительность   импульсов    в

                   импульсном режиме более 10  мкс  и

                   имеющие любое из следующего:

                   среднюю выходную мощность более 10

                   кВт; или

                   пиковую мощность  более  100  кВт;

                   или

                   в)   длительность   импульсов    в

                   импульсном  режиме,   равную   или

                   меньше 10 мкс, и имеющие любое  из

                   следующего:

                   энергию в импульсе более 5 Дж; или

                   среднюю  выходную  мощность  более

                   2,5 кВт;

 6.1.5.4.4.        Эксимерные лазеры,  имеющие  любую  9013 20 000 0

                   из следующих характеристик:

                   а)  длину  волны   излучения,   не

                   превышающую  150  нм,  и   имеющие

                   любое из следующего:

                   выходную энергию в импульсе  более

                   50 мДж; или

                   среднюю выходную мощность более  1

                   Вт;

                   б) длину волны излучения более 150

                   нм, но не превышающую  190  нм,  и

                   имеющие любое из следующего:

                   выходную энергию в импульсе  более

                   1,5 Дж; или

                   среднюю  выходную  мощность  более

                   120 Вт;

                   в) длину волны излучения более 190

                   нм, но не превышающую  360  нм,  и

                   имеющие любое из следующего:

                   выходную энергию в импульсе  более

                   10 Дж; или

                   среднюю  выходную  мощность  более

                   500 Вт; или

                   г) длину волны излучения более 360

                   нм и имеющие любое из следующего:

                   выходную энергию в импульсе  более

                   1,5 Дж; или

                   среднюю выходную мощность более 30

                   Вт

                   Особое примечание.

                   Для эксимерных лазеров, специально

                   разработанных для литографического

                   оборудования, см. пункт 3.2.1;

 6.1.5.4.5.        Химические лазеры:

 6.1.5.4.5.1.      Лазеры на фториде водорода (HF);    9013 20 000 0

 6.1.5.4.5.2.      Лазеры на фториде дейтерия (DF);    9013 20 000 0

 6.1.5.4.5.3.      Переходные лазеры:

 6.1.5.4.5.3.1.    Кислородно-йодные (O2-I) лазеры;    9013 20 000 0

 6.1.5.4.5.3.2.    Фторид дейтерия-диоксид-углеродные  9013 20 000 0

                   (DF-CO2) лазеры;

 6.1.5.4.6.        Одноимпульсные      лазеры      на  9013 20 000 0

                   неодимовом стекле,  имеющие  любую

                   из следующих характеристик:

                   а) длительность   импульса,     не

                   превышающую   1 мкс,  и   выходную

                   энергию   в импульсе более  50 Дж;

                   или

                   б) длительность  импульса  более 1

                   мкс и  выходную энергию в импульсе

                   более 100 Дж

                   Примечание.

                   Термин  "одноимпульсные" относится

                   к   лазерам, которые или испускают

                   одиночный    импульс,  или   имеют

                   временной       интервал     между

                   импульсами более одной минуты;

 (п. 6.1.5.4 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.5.5.          Следующие компоненты:

 6.1.5.5.1.        Зеркала, охлаждаемые либо активным  9001 90 000 0;

                   методом, либо   методом   тепловой  9002 90 000 0

                   трубы

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Техническое примечание.

                   Активным   охлаждением    является

                   метод    охлаждения     оптических

                   компонентов,      в        котором

                   используется течение  жидкости  по

                   субповерхности      (расположенной

                   обычно менее чем  в   1   мм   под

                   оптической           поверхностью)

                   оптического компонента для  отвода

                   тепла от оптики;

 6.1.5.5.2.        Оптические зеркала или  прозрачные  9001 90 000 0;

                   или частично прозрачные оптические  9002 90 000 0

                   или электрооптические  компоненты,

                   специально   разработанные     для

                   использования  с   контролируемыми

                   лазерами;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.5.6.          Оптическое оборудование  следующих

                   видов:

 6.1.5.6.1.        Оборудование,           измеряющее  9031 49 900 0

                   динамический    волновой     фронт

                   (фазу), использующее  по   крайней

                   мере 50 позиций на волновом фронте

                   луча, имеющее любую  из  следующих

                   характеристик:

                   а) частоту кадров, равную или выше

                   100 Гц, и  фазовую  дискриминацию,

                   составляющую по крайней мере 5% от

                   длины волны луча; или

                   б) частоту кадров, равную или выше

                   1000 Гц, и фазовую  дискриминацию,

                   составляющую по крайней мере   20%

                   от длины волны луча;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.5.6.2.        Оборудование лазерной диагностики,  9031 49 900 0

                   способное  измерять    погрешности

                   углового   управления   положением

                   луча лазера сверхвысокой мощности,

                   равные или меньше 10 мкрад;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.5.6.3.        Оптическое     оборудование      и  9013 90 900 0

                   компоненты,             специально

                   разработанные для использования  в

                   системе    лазера     сверхвысокой

                   мощности с фазированными решетками

                   для суммирования когерентных лучей

                   с точностью 1/10 длины волны   или

                   0,1 мкм, в зависимости  от   того,

                   какая из величин меньше;

 6.1.5.6.4.        Проекционные       телескопические  9002 19 000 0

                   оптические системы,     специально

                   разработанные для использования  с

                   системами   лазеров   сверхвысокой

                   мощности

                   Датчики        магнитного        и

                   электрического полей

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.6.            Магнитометры,            магнитные

                   градиентометры,         внутренние

                   магнитные          градиентометры,

                   подводные  датчики  электрического

                   поля  и  компенсационные  системы,

                   указанные   ниже,   и   специально

                   разработанные       для        них

                   компоненты:

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.6.1.          Следующие     магнитометры  и   их

                   подсистемы:

 6.1.6.1.1.        Использующие            технологию  9015 80 110 0;

                   сверхпроводящих         материалов  9015 80 930 0

                   (сверхпроводящих         квантовых

                   интерференционных    датчиков  или

                   СКВИДов) и имеющие     любую    из

                   следующих характеристик:

                   а) системы СКВИДов,  разработанные

                   для стационарной эксплуатации, без

                   специально           разработанных

                   подсистем,   предназначенных   для

                   уменьшения      шума в движении, и

                   имеющие среднеквадратичный уровень

                   шума    (чувствительность), равный

                   или меньше (лучше) 50 фТ, деленных

                   на корень квадратный из частоты  в

                   герцах, на частоте 1 Гц; или

                   б) системы СКВИДов,     специально

                   разработанные для устранения  шума

                   в     движении    и        имеющие

                   среднеквадратичный   уровень  шума

                   (чувствительность) магнитометра  в

                   движении меньше (лучше)    20  пТ,

                   деленных   на корень квадратный из

                   частоты в герцах, на частоте 1 Гц;

 6.1.6.1.2.        Использующие технологии оптической  9015 80 110 0;

                   накачки    или  ядерной  прецессии  9015 80 930 0

                   (протонной/Оверхаузера),   имеющие

                   среднеквадратичный уровень    шума

                   (чувствительность)  меньше (лучше)

                   20 пТ, деленных   на        корень

                   квадратный из частоты в герцах

                   Особое примечание.

                   В отношении магнитометров и     их

                   подсистем,    указанных  в пунктах

                   6.1.6.1.1 и 6.1.6.1.2,  см.  также

                   пункты   6.1.5.1.1   и   6.1.5.1.2

                   раздела 2;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.6.1.3.        Использующие            технологию  9015 80 110 0;

                   феррозондов  (магнитомодуляционных  9015 80 930 0

                   датчиков),                 имеющие

                   среднеквадратичный уровень    шума

                   (чувствительность),   равный   или

                   меньше  (лучше) 10 пТ, деленных на

                   корень  квадратный  из  частоты  в

                   герцах, на частоте 1 Гц

 (п. 6.1.6.1 в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 6.1.6.1.4.        Магнитометры       с      катушкой  9015 80 110 0;

                   индуктивности,             имеющие  9015 80 930 0

                   среднеквадратичное значение уровня

                   шума   (чувствительности)   меньше

                   (лучше), чем  любой  из  следующих

                   показателей:

                   а) 0,05 нТ,  деленные   на  корень

                   квадратный из частоты в герцах, на

                   частоте ниже 1 Гц;

                            -3

                   б) 1 х 10  нТ,  деленные на корень

                   квадратный из частоты в герцах, на

                   частоте 1 Гц или выше, но не  выше

                   10 Гц; или

                            -4

                   в) 1 х 10   нТ,   деленные      на

                   корень квадратный  из  частоты   в

                   герцах, на частотах выше 10 Гц;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 6.1.6.1.5.        Волоконно-оптические  магнитометры  9015 80 110 0;

                   со среднеквадратичным уровнем шума  9015 80 930 0

                   (чувствительностью) меньше (лучше)

                   1 нТ,    деленной    на     корень

                   квадратный из частоты в герцах;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 6.1.6.2.          Подводные датчики   электрического  9015 80 110 0;

                   поля,   имеющие    уровень    шума  9015 80 930 0;

                   (чувствительность),  измеренный на  9030

                   частоте 1 Гц,  меньше   (лучше)  8

                   нВ/м,    деленных    на     корень

                   квадратный из частоты в герцах;

 (п. 6.1.6.2 введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.6.3.          Следующие магнитные градиентометры:

 (пункт введен Указом Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 6.1.6.3.1.        Магнитные          градиентометры,  9015 80 110 0;

                   использующие                наборы  9015 80 930 0

                   магнитометров,  контролируемых  по

                   пункту 6.1.6.1;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 6.1.6.3.2.        Волоконно-оптические    внутренние  9015 80 110 0;

                   магнитные     градиентометры    со  9015 80 930 0

                   среднеквадратичным  уровнем   шума

                   (чувствительностью)      градиента

                   магнитного поля меньше (лучше) 0,3

                   нТ/м,    деленных   на      корень

                   квадратный из частоты в герцах;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 6.1.6.3.3.        Внутренние               магнитные  9015 80 110 0;

                   градиентометры,       использующие  9015 80 930 0

                   технологию, отличную от волоконно-

                   оптической, со  среднеквадратичным

                   уровнем   шума (чувствительностью)

                   градиента магнитного  поля  меньше

                   (лучше) 0,015 нТ/м,    деленных на

                   корень  квадратный  из  частоты  в

                   герцах;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 6.1.6.4.          Компенсационные     системы    для  9015 80 110 0;

                   магнитных датчиков  или  подводных  9015 80 930 0;

                   датчиков   электрического    поля,  9030

                   дающие   в   результате    рабочие

                   характеристики, равные или  лучше,

                   чем    контрольные      параметры,

                   указанные   в    пункте   6.1.6.1,

                   6.1.6.2 или 6.1.6.3

 (п. 6.1.6.4 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Особое примечание.

                   В     отношении    компенсационных

                   систем,    указанных   в    пункте

                   6.1.6.4,  см. также пункт  6.1.5.2

                   раздела 2

 (особое примечание в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.6.8.          Исключен. - Указ Президента    РФ  от   01.12.2005

                   N 1384

                   Особое примечание. Исключено. - Указ Президента РФ

                   от 01.12.2005 N 1384

                   Примечание.

                   По  пункту 6.1.6 не контролируются

                   приборы,  специально разработанные

                   для   рыбопромыслового  применения

                   или   биомагнитных   измерений   в

                   медицинской диагностике

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Гравиметры

 6.1.7.            Гравиметры       и  гравитационные

                   градиентометры:

 6.1.7.1.          Гравиметры,    разработанные   или  9015 80 930 0

                   модифицированные    для  наземного

                   использования,    со   статической

                   точностью    меньше   (лучше)   10

                   микрогалей

                   Примечание.

                   По     пункту       6.1.7.1     не

                   контролируются            наземные

                   гравиметры     типа      кварцевых

                   элементов (Уордена);

 6.1.7.2.          Гравиметры,     разработанные  для  9015 80 930 0

                   мобильных   средств,  имеющие  все

                   следующие характеристики:

                   а) статическую   точность   меньше

                   (лучше) 0,7 миллигалей; и

                   б) рабочую точность меньше (лучше)

                   0,7   миллигалей   со     временем

                   выхода    на    устойчивый   режим

                   регистрации  менее 2 мин при любой

                   комбинации          присутствующих

                   корректирующих   компенсаций     и

                   влияния движения;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.7.3.          Гравитационные градиентометры       9015 80 930 0

                   Радиолокаторы

 6.1.8.            Локационные системы,  оборудование

                   и узлы, имеющие любую из следующих

                   характеристик,    и     специально

                   разработанные для них компоненты:

 6.1.8.1.          Работают на частотах от 40 ГГц  до  8526 10 000

                   230 ГГц и имеют любую из следующих

                   характеристик:

                   а) среднюю выходную мощность более

                   100 мВт; или

                   б) точность обнаружения  1  м  или

                   меньше (лучше) по дальности и  0,2

                   градуса  или  меньше  (лучше)   по

                   азимуту;

 (п. 6.1.8.1 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.8.2.          Имеют   перестраиваемую    рабочую  8526 10 000

                   полосу частот,   ширина    которой

                   превышает +/- 6,25% от центральной

                   рабочей частоты

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Техническое примечание.

                   Центральная рабочая частота  равна

                   половине    суммы    наибольшей  и

                   наименьшей    номинальных  рабочих

                   частот;

 6.1.8.3.          Имеют     возможность     работать  8526 10 000

                   одновременно  на  двух или   более

                   несущих частотах;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.8.4.          Имеют    возможность   работы    в  8526 10 000

                   режимах   радиолокационных станций

                   (РЛС) с синтезированной  апертурой

                   или    обратной    синтезированной

                   апертурой или  в  режиме  локатора

                   бокового    обзора      воздушного

                   базирования

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Особое примечание.

                   В  отношении  локационных  систем,

                   оборудования и узлов, указанных  в

                   пункте 6.1.8.4,  см.  также  пункт

                   6.1.6.1 раздела 2;

 6.1.8.5.          Включают   фазированные   антенные  8526 10 000

                   решетки  с электронным управлением

                   диаграммой направленности;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.8.6.          Определяют    высотные   одиночные  8526 10 000

                   цели

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   По      пункту         6.1.8.6  не

                   контролируется        прецизионное

                   радиолокационное оборудование  для

                   контроля    захода   на   посадку,

                   соответствующее стандартам ИКАО;

 6.1.8.7.          Специально      разработаны    для  8526 10 000

                   воздушного             базирования

                   (устанавливаются на воздушном шаре

                   или летательном аппарате) и  имеют

                   допплеровскую   обработку  сигнала

                   для обнаружения движущихся целей;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.8.8.          Используют     обработку  сигналов  8526 10 000

                   локатора с применением:

                   а) методов расширения спектра РЛС;

                   или

                   б) методов радиолокации с  быстрой

                   перестройкой частоты

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Особое примечание.

                   В    отношении  РЛС,  указанных  в

                   пункте  6.1.8.8,  см.  также пункт

                   6.1.6.2 раздела 2;

 6.1.8.9.          Обеспечивают              наземное  8526 10 000

                   функционирование  с   максимальной

                   инструментальной        дальностью

                   действия более 185 км

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   По      пункту        6.1.8.9   не

                   контролируются:

                   а) обзорные   РЛС для рыболовецких

                   целей;

                   б) наземные    РЛС,     специально

                   разработанные    для    управления

                   воздушным    движением  в  случае,

                   когда  они   удовлетворяют    всем

                   следующим условиям:

                   имеют                 максимальную

                   инструментальную         дальность

                   действия 500 км или менее;

                   сконфигурированы так, что данные с

                   РЛС  о цели  могут  быть  переданы

                   только в  одну  сторону  от  места

                   нахождения локатора к  одному  или

                   нескольким   гражданским   центрам

                   управления    воздушным  движением

                   (УВД) на маршруте;

                   не    содержат     средств     для

                   дистанционного          управления

                   скоростью сканирования локатора из

                   центра УВД на маршруте; и

                   должны      устанавливаться    для

                   постоянной работы;

                   в) локаторы   для   слежения    за

                   метеорологическими      воздушными

                   шарами;

 6.1.8.10.         Являются  лазерными   локационными  9015 10 100 0;

                   станциями     или        лазерными  9015 10 900 0;

                   дальномерами  (ЛИДАРы),   имеющими  9031 80 340 0;

                   любую из следующих характеристик:   9031 80 910 0

                   а) пригодные    для   применения в

                   космосе; или

                   б) использующие             методы

                   когерентного   гетеродинного   или

                   гомодинного     детектирования   и

                   имеющие угловое разрешение  меньше

                   (лучше) 20 мкрад

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005 N 1384, от 06.03.2008

 N 326)

                   Примечание.

                   По      пункту       6.1.8.10   не

                   контролируются  ЛИДАРы, специально

                   разработанные    для геодезических

                   или метеорологических целей;

 6.1.8.11.         Имеют подсистемы обработки сигнала  8526 10 000

                   со  сжатием импульса  с  любой  из

                   следующих характеристик:

                   а) коэффициентом  сжатия  импульса

                   более 150; или

                   б) шириной импульса менее 200 нс

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Особое примечание.

                   В  отношении  локационных  систем,

                   оборудования и узлов, указанных  в

                   пункте 6.1.8.11, см.  также  пункт

                   6.1.6.3 раздела 2;

 6.1.8.12.         Имеют подсистемы обработки данных,  8526 10 000

                   обеспечивающие       любое      из

                   нижеследующего:

                   а) автоматическое    сопровождение

                   цели,  обеспечивающее  при   любом

                   повороте    антенны    определение

                   прогнозируемого положения цели  на

                   время,   превышающее  время     до

                   следующего      прохождения   луча

                   антенны;

                   б) вычисление   скорости   цели от

                   активной       РЛС,        имеющей

                   непериодическое      (варьируемое)

                   сканирование;

                   в) обработку     сигнала       для

                   автоматического      распознавания

                   образов  (выделение  признаков)  и

                   сравнения     с   базами    данных

                   характеристик цели (формы сигналов

                   или формирование изображений)  для

                   идентификации   или  классификации

                   целей; или

                   г) наложение   и   корреляция  или

                   синтез  данных  о цели от двух или

                   более              пространственно

                   распределенных  и  взаимосвязанных

                   радиолокационных   датчиков    для

                   усиления распознавания целей

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечания:

                   1. По    подпункту  "а"     пункта

                   6.1.8.12     не     контролируются

                   средства    выдачи   сигнала   для

                   предупреждения    столкновений   в

                   системах     контроля   воздушного

                   движения,  морских  или прибрежных

                   РЛС

                   2. По      подпункту  "г"   пункта

                   6.1.8.12      не    контролируются

                   системы,     оборудование  и узлы,

                   используемые для контроля морского

                   движения

                   Особое примечание.

                   В  отношении  локационных  систем,

                   оборудования и узлов, указанных  в

                   подпункте "в" пункта 6.1.8.12, см.

                   также   пункт  6.1.6.4 раздела 2 и

                   пункт 6.1.3 раздела 3

                   Примечание.

                   По пункту 6.1.8 не контролируются:

                   а) обзорные   РЛС    с    активным

                   ответом;

                   б) радиолокаторы,  устанавливаемые

                   на гражданский автотранспорт;

 (пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   в) дисплеи       или     мониторы,

                   используемые     для    управления

                   воздушным движением (УВД), имеющие

                   не  более  12 различимых элементов

                   на 1 мм;

                   г) метеорологические локаторы

 6.2.              Испытательное,     контрольное   и

                   производственное оборудование

 6.2.1.            Акустика - нет

 6.2.2.            Оптические датчики - нет

 6.2.3             Камеры - нет

                   Оптика

 6.2.4.            Следующее оптическое оборудование:

 6.2.4.1.          Оборудование     для     измерения  9031 49 900 0

                   абсолютного значения  коэффициента

                   отражения с погрешностью +/- 0,1%;

 (п. 6.2.4.1 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.2.4.2.          Оборудование,     отличное      от  9031 49 900 0

                   оборудования    для      измерения

                   оптического         поверхностного

                   рассеяния,  имеющее  незатемненную

                   апертуру с диаметром  более 10 см,

                   специально     разработанное   для

                   бесконтактного         оптического

                   измерения          неплоскостности

                   оптической поверхности (профиля) с

                   точностью  2 нм или меньше (лучше)

                   от требуемого профиля

 (в ред. Указов Президента РФ  от  06.03.2008  N 326,  от  04.12.2008

 N 1726)

                   Примечание.

                   Пункт   6.2.4   не  применяется  к

                   микроскопам

 (примечание в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.2.5.            Лазеры - нет

 6.2.6.            Датчики        магнитного        и

                   электрического полей - нет

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Гравиметры

 6.2.7.            Оборудование    для  производства,  9031 80 380 0

                   юстировки и калибровки гравиметров

                   наземного      базирования      со

                   статической   точностью  лучше 0,1

                   миллигала

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Радиолокаторы

 6.2.8.            Импульсные    локационные  системы  8526 10 000 9

                   для измерения поперечного сечения,

                   имеющие длительность  передаваемых

                   импульсов  100  нс  или  менее,  и

                   специально разработанные  для  них

                   компоненты

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Особое примечание.

                   В отношении импульсных локационных

                   систем, указанных в пункте  6.2.8,

                   см. также пункт 6.2.1 разделов 2 и

                   3

 6.3.              Материалы

 6.3.1.            Акустика - нет

                   Оптические датчики

 6.3.2.            Материалы оптических датчиков:

 6.3.2.1.          Теллур  (Те)  с  чистотой 99,9995%  2804 50 900 0

                   или более;

 6.3.2.2.          Монокристаллы (включая пластины  с  3818 00 900 0;

                   эпитаксиальными слоями) любого  из  8107 90 000 0

                   следующего:

                   а) теллурида цинка-кадмия (CdZnTe)

                   с содержанием  цинка  менее  6% по

                   мольным долям;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   б) теллурида  кадмия (CdTe)  любой

                   чистоты; или

                   в) теллурида ртути-кадмия (HgCdTe)

                   любой чистоты

                   Техническое примечание.

                   Мольная     доля      определяется

                   отношением     молей  ZnTe к сумме

                   молей  CdTe и ZnTe, присутствующих

                   в кристалле

 6.3.3.            Камеры - нет

                   Оптика

 6.3.4.            Следующие оптические материалы:

 6.3.4.1.          Заготовки из селенида цинка (ZnSe)  2830 90 850 0;

                   и сульфида цинка (ZnS), полученные  2842 90 100 0

                   химическим      осаждением      из

                   парогазовой фазы, имеющие любую из

                   следующих характеристик:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) объем более 100 куб. см; или

                   б) диаметр  более 80 мм и  толщину

                   20 мм или более;

 (в ред. Указов Президента РФ  от 01.12.2005 N 1384,  от  06.03.2008

 N 326)

 6.3.4.2.          Були  любых  из  нижеперечисленных

                   электрооптических материалов:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.3.4.2.1.        Арсенат титанила-калия (КТА);       2842 90 800 0

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.3.4.2.2.        Селенид  серебра-галлия  (AgGaSe2) 2842 90 100 0

                   или;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.3.4.2.3.        Селенид таллия-мышьяка  (Tl3AsSe3,  2842 90 100 0

                   известный также как TAS);

 6.3.4.3.          Нелинейные  оптические  материалы,  7020 00 800 0

                   имеющие       все        следующие

                   характеристики:

                   а) кубичную восприимчивость (хи 3)

                     -6        2

                   10   кв. м/В  или более; и

                   б) время отклика менее 1 мс;

 6.3.4.4.          Заготовки   карбида   кремния  или  2849 20 000 0;

                   осажденных              материалов  8112 19 000 0

                   бериллия-бериллия      (Be/Be)   с

                   диаметром   или длиной главной оси

                   более 300 мм;

 6.3.4.5.          Стекло,  в  том  числе   кварцевое  7001 00 910 0;

                   стекло,     фосфатное      стекло,  7001 00 990 0;

                   фторофосфатное    стекло,   фторид  7020 00 800 0

                   циркония   (ZrF4)  и фторид гафния

                   (HfF4),     имеющее  все следующие

                   характеристики:

                   а) концентрацию      гидроксильных

                   ионов   (ОН-)  менее  5  частей на

                   миллион;

                   б) интегральные уровни чистоты  по

                   металлам лучше 1 части на миллион;

                   и

                   в) высокую            однородность

                   (флуктуацию           коэффициента

                                            -6

                   преломления) менее 5 х 10  ;

 6.3.4.6.          Искусственный алмаз с  поглощением  7104 20 000 0

                           -5  -1

                   менее 10  см   в  диапазоне   длин

                   волн от 200 нм до 14 000 нм

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Лазеры

 6.3.5.            Синтетические      кристаллические

                   материалы  (основа) лазера в  виде

                   заготовок:

 6.3.5.1.          Сапфир, легированный титаном;       7104 20 000 0

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.3.5.2.          Александрит                         7104 20 000 0

 6.3.6.            Датчики        магнитного        и

                   электрического полей - нет

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.3.7.            Гравиметры - нет

 6.3.8.            Радиолокаторы - нет

 6.4.              Программное обеспечение

 6.4.1.            Программное           обеспечение,

                   специально    разработанное    для

                   разработки    или     производства

                   оборудования, контролируемого   по

                   пункту   6.1.4,  6.1.5, 6.1.8  или

                   6.2.8

                   Особое примечание.

                   В       отношении     программного

                   обеспечения,  указанного  в пункте

                   6.4.1,    см.  также   пункт 6.4.1

                   разделов 2 и 3

 6.4.2.            Программное           обеспечение,

                   специально      разработанное  для

                   использования        оборудования,

                   контролируемого по пункту 6.1.2.2,

                   6.1.8 или 6.2.8

 6.4.3.            Иное     программное  обеспечение,

                   кроме указанного  в пунктах  6.4.1

                   и 6.4.2:

                   Акустика

 6.4.3.1.          Программное обеспечение  следующих

                   видов:

 6.4.3.1.1.        Программное           обеспечение,

                   специально     разработанное   для

                   формирования   акустического  луча

                   при  обработке в реальном масштабе

                   времени  акустических  данных  для

                   пассивного приема с использованием

                   буксируемых гидрофонных решеток;

 6.4.3.1.2.        Исходная программа для обработки в

                   реальном      масштабе     времени

                   акустических данных для пассивного

                   приема       с      использованием

                   буксируемых гидрофонных решеток;

 6.4.3.1.3.        Программное           обеспечение,

                   специально    разработанное    для

                   формирования   акустического  луча

                   при обработке  акустических данных

                   в  реальном масштабе  времени  при

                   пассивном   приеме  донными    или

                   погруженными кабельными системами;

 6.4.3.1.4.        Исходная программа для обработки в

                   реальном      масштабе     времени

                   акустических данных для пассивного

                   приема  донными  или  погруженными

                   кабельными системами

                   Особое примечание.

                   В        отношении    программного

                   обеспечения,  указанного  в пункте

                   6.4.3.1, см.  также   пункт  6.4.2

                   разделов 2 и 3;

 6.4.3.2.          Оптические датчики - нет;

 6.4.3.3.          Камеры - нет;

 6.4.3.4.          Оптика - нет;

 6.4.3.5.          Лазеры - нет;

                   Датчики         магнитного       и

                   электрического полей

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.4.3.6.          Программное обеспечение  следующих

                   видов:

 6.4.3.6.1.        Программное           обеспечение,

                   специально    разработанное    для

                   компенсационных  систем магнитного

                   и    электрического    полей   для

                   магнитных  датчиков, разработанных

                   в  целях   работы   на   подвижных

                   платформах;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.4.3.6.2.        Программное           обеспечение,

                   специально     разработанное   для

                   обнаружения аномалий  магнитного и

                   электрического      полей       на

                   подвижных платформах;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Гравиметры

 6.4.3.7.          Программное           обеспечение,

                   специально     разработанное   для

                   коррекции       влияния   движения

                   гравиметров    или  гравитационных

                   градиентометров;

                   Радиолокаторы

 6.4.3.8.          Программное  обеспечение следующих

                   видов:

 6.4.3.8.1.        Программы       для     применения

                   программного    обеспечения    для

                   управления   воздушным  движением,

                   установленные    на    компьютерах

                   общего назначения, находящихся   в

                   центрах   управления     воздушным

                   движением   и  обладающих любой из

                   следующих возможностей:

                   а) одновременной   обработкой    и

                   отображением более 150  траекторий

                   систем; или

                   б) приемом        радиолокационной

                   информации  о  целях  от более чем

                   четырех активных РЛС;

 6.4.3.8.2.        Программное     обеспечение    для

                   разработки    или     производства

                   обтекателей антенн радиолокаторов,

                   которые:

                   а) специально      разработаны для

                   защиты      фазированных  антенных

                   решеток с электронным  управлением

                   диаграммой         направленности,

                   контролируемых  по пункту 6.1.8.5;

                   и

                   б) обеспечивают    средний уровень

                   боковых лепестков более чем на  40

                   дБ  ниже  максимального     уровня

                   главного луча

                   Техническое примечание.

                   Средний уровень боковых лепестков,

                   указанный  в  подпункте "б" пункта

                   6.4.3.8.2, измеряется целиком  для

                   всей  решетки,   за    исключением

                   диапазона углов, в который  входят

                   главный  луч  и первые два боковых

                   лепестка  по  обе стороны главного

                   луча

 6.5.              Технология

 6.5.1.            Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим   примечанием  для

                   разработки           оборудования,

                   материалов     или    программного

                   обеспечения,     контролируемых по

                   пунктам 6.1 - 6.4

                   Особое примечание.

                   В отношении технологий,  указанных

                   в пункте 6.5.1,  см.  также  пункт

                   6.5.1 разделов 2 и 3

 6.5.2.            Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим   примечанием  для

                   производства   оборудования    или

                   материалов,   контролируемых    по

                   пункту 6.1, 6.2 или 6.3

                   Особое примечание.

                   В отношении технологий,  указанных

                   в  пункте  6.5.2,  см. также пункт

                   6.5.2 разделов 2 и 3

 6.5.3.            Другие технологии:

 6.5.3.1.          Акустика - нет;

 6.5.3.2.          Оптические датчики - нет;

 6.5.3.3.          Камеры - нет;

                   Позиция   исключена.   -   Указ    Президента   РФ

                   от 04.12.2008 N 1726

 6.5.3.4.          Оптика

 (п. 6.5.3.4 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.5.3.4.1.        Технология покрытия   и  обработки

                   оптических поверхностей, требуемая

                   для достижения однородности  99,5%

                   или лучше, для оптических покрытий

                   заготовок  диаметром или длиной по

                   главной  оси  более  500  мм  и  с

                   общими    потерями  (поглощение  и

                                          -3

                   рассеяние) менее 5 х 10

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Особое примечание.

                   См. также пункт 2.5.3.6;

 6.5.3.4.2.        Технология изготовления оптических

                   деталей,   использующая    технику

                   алмазной    обработки,      дающей

                   точность    финишной     обработки

                   неплоских    поверхностей площадью

                   более     0,5  кв. м с  наибольшим

                   среднеквадратичным  отклонением от

                   заданной поверхности менее 10 нм;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Позиция   исключена.   -   Указ    Президента   РФ

                   от 04.12.2008 N 1726

 6.5.3.5.          Лазеры

 (п. 6.5.3.5 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.5.3.5.1.        Технологии,       требуемые    для

                   разработки,    производства    или

                   использования   специализированных

                   диагностических  инструментов  или

                   мишеней в испытательных установках

                   для испытаний лазеров сверхвысокой

                   мощности или испытаний, или оценки

                   стойкости материалов,   облучаемых

                   лучами    лазеров     сверхвысокой

                   мощности;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 6.5.3.6.          Датчики        магнитного        и

                   электрического полей - нет

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

 6.5.3.7.          Гравиметры - нет

 6.5.3.8.          Радиолокаторы - нет

                              КАТЕГОРИЯ 7.

                         НАВИГАЦИЯ И АВИАЦИОННАЯ

                              ЭЛЕКТРОНИКА

 7.1.              Системы, оборудование и компоненты

                   Особое примечание.

                   Для       автоматических    систем

                   управления подводных аппаратов   -

                   см.     категорию  8,  для  РЛС  -

                   категорию 6

 7.1.1.            Акселерометры, перечисленные ниже,

                   и специально разработанные для них

                   компоненты:

 7.1.1.1.          Линейные  акселерометры,   имеющие  9014 20;

                   любую из следующих характеристик:   9032 89 000 9

                   а) определенные (по паспорту)  для

                   работы  при   значениях   линейных

                   ускорений, равных 15 g или меньше,

                   и имеющие любое из следующего:

                   стабильность    смещения     менее

                   (лучше) 130 микро  g  относительно

                   фиксированной        калиброванной

                   величины  на   протяжении   одного

                   года; или

                   стабильность           масштабного

                   коэффициента менее (лучше)  0,013%

                   относительно         фиксированной

                   калиброванной     величины      на

                   протяжении одного года;

                   б) определенные (по паспорту)  для

                   работы  при   значениях   линейных

                   ускорений,  превышающих  15  g,  и

                   имеющие все следующее:

                   повторяемость    смещения    менее

                   (лучше) 5000 микро g на протяжении

                   одного года;

                   и

                   повторяемость          масштабного

                   коэффициента менее  (лучше)  0,25%

                   на протяжении одного года; или

                   в)       предназначенные       для

                   использования    в    инерциальных

                   навигационных     системах     или

                   системах наведения и  определенные

                   (по  паспорту)  для   работы   при

                   значениях   линейных    ускорений,

                   превышающих 100 g

                   Особое примечание.

                   Для   угловых   или    вращающихся

                   акселерометров см. пункт 7.1.1.2;

 7.1.1.2.          Угловые      или       вращающиеся  9014 20;

                   акселерометры,  определенные   (по  9032 89 000 9

                   паспорту) для работы при значениях

                   линейных  ускорений,   превышающих

                   100 g

 (п. 7.1.1 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 7.1.2.            Гироскопы  или   датчики   угловой  9014 20 200 0;

                   скорости,   имеющие    любую    из  9032 89 000 9

                   следующих     характеристик,     и

                   специально разработанные  для  них

                   компоненты:

                   Особое примечание.

                   Для   угловых   или    вращающихся

                   акселерометров см. пункт 7.1.1.2

                   а) стабильность          смещения,

                   измеренную в  условиях  приложения

                   нормальной силы тяжести (1  g)  на

                   протяжении     одного      месяца,

                   относительно         фиксированной

                   калиброванной    величины    менее

                   (лучше)  0,5  градуса  в   час   и

                   определенные  (по  паспорту)   для

                   работы  при   значениях   линейных

                   ускорений до 100 g включительно;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   б) угловой случайный дрейф, равный

                   или меньше (лучше) 0,0035 градуса,

                   деленного на корень квадратный  из

                   времени в часах; или

                   Примечание.

                   По   подпункту "б" пункта 7.1.2 не

                   контролируются        механические

                   гироскопы с вращающимся ротором

                   в) диапазон   измеряемой   угловой

                   скорости, равный   или больше  500

                   градусов   в  секунду,   и имеющие

                   любое из следующего:

                   стабильность             смещения,

                   измеренную   в условиях приложения

                   нормальной силы   тяжести (1 g) на

                   протяжении      трех        минут,

                   относительно         фиксированной

                   калиброванной величины       менее

                   (лучше) 40 градусов в час; или

                   угловой  случайный   дрейф, равный

                   или   меньше  (лучше) 0,2 градуса,

                   деленного на корень квадратный  из

                   времени в часах; или

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   г) определенные (по паспорту)  для

                   работы   при   значениях  линейных

                   ускорений, превышающих 100 g

 (п. 7.1.2 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 7.1.3.            Инерциальные системы и  специально

                   разработанные компоненты:

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 7.1.3.1.          Инерциальные навигационные системы  9014 10 000 0;

                   (ИНС) на кардановом  подвесе   или  9014 20

                   бесплатформенные  и   инерциальное

                   оборудование,  разработанное   для

                   летательных   аппаратов,  наземных

                   средств      передвижения,   судов

                   (надводных или подводных)      или

                   космических      аппаратов     для

                   навигации,      ориентации       в

                   пространстве,    наведения     или

                   управления,   имеющие   любую   из

                   следующих      характеристик,    и

                   специально разработанные  для  них

                   компоненты:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) навигационную   ошибку   (чисто

                   инерциальную)   после   нормальной

                   выставки от 0,8 морской мили (1500

                   м)   в  час  кругового  вероятного

                   отклонения    (КВО)   или   меньше

                   (лучше); или

                   б) предназначенные для работы  при

                   линейных ускорениях выше 10 g;

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

                   Техническое  примечание.

                   Круговое                 вероятное

                   отклонение   -     это      радиус

                   круга в круговом        нормальном

                   распределении,    включающего  50%

                   проведенных  отдельных  измерений,

                   или радиус     круга,  в   котором

                   распределяется   50%   вероятности

                   нахождения в нем;

 (техническое  примечание  введено Указом Президента РФ от 04.12.2008

 N 1726)

 7.1.3.2.          Гибридные             инерциальные

                   навигационные системы, сопряженные

                   с глобальной         навигационной

                   спутниковой  системой  (системами)

                   (GNSS)   или  с      навигационной

                   системой  (системами)  на   основе

                   эталонных  баз  данных  (DBRN) для

                   навигации,     ориентации        в

                   пространстве,       наведения  или

                   управления   после      нормальной

                   выставки,  имеющие   навигационную

                   точность               определения

                   местоположения    ИНС после потери

                   связи с GNSS или DBRN на время  до

                   4 минут меньше (лучше) 10 м КВО

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Техническое примечание.

                   К  системам,  указанным  в  пункте

                   7.1.3.2, относятся как ИНС, так  и

                   другие   автономные  навигационные

                   вспомогательные  средства, которые

                   встраиваются         (вставляются)

                   в конструкцию  с  целью  улучшения

                   ее характеристик;

 (техническое  примечание  введено Указом Президента РФ от 04.12.2008

 N 1726)

 7.1.3.3.          Инерциальное         измерительное  9014 10 000 0;

                   оборудование для определения курса  9014 20;

                   или   истинного  (географического)  9014 80 000 0;

                   севера, имеющее любую из следующих  9014 90 000 0

                   характеристик,  а также специально

                   разработанные компоненты для него:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) разработанное  для  определения

                   курса         или        истинного

                   (географического)      севера    с

                   точностью,   равной   или    менее

                   (лучше) 0,007 градуса, умноженного

                   на      секанс      широты,    что

                   соответствует   среднеквадратичной

                   погрешности,   равной    6 угловым

                   минутам   или   менее  (лучше)  от

                   действующего   значения    на   45

                   градусах широты; или

 (пп. "а" в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   б) разработанное с уровнем ударной

                   нагрузки до нерабочего состояния в

                   900 g и         более          при

                   продолжительности в 1 мс или более

 (п. 7.1.3.3 введен Указом Президента РФ от 01.12.2005 N 1384, в ред.

 Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 7.1.3.4.          Инерциальное         измерительное  9014 20 200 0;

                   оборудование,           включающее  9032 89 000 9

                   инерциальные         измерительные

                   устройства  (IMU)  и  инерциальные

                   системы       отсчета       (IRS),

                   объединенные с акселерометрами или

                   гироскопами,  контролируемыми   по

                   пункту     7.1.1     или     7.1.2

                   соответственно,    и    специально

                   разработанные для него компоненты

 (п. 7.1.3.4 введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечания:

                   1. Параметры, указанные в  пунктах

                   7.1.3.1 и 7.1.3.2,  применимы  для

                   любого из следующих условий среды:

                   а) суммарная эффективная случайная

                   вибрация  на   входе   равна 7,7 g

                   (среднеквадратичная   величина)  в

                   первые     полчаса      и   полная

                   продолжительность испытания  вдоль

                   каждой      из      трех   взаимно

                   перпендикулярных  осей  составляет

                   полтора  часа,  при этом случайная

                   вибрация           характеризуется

                   следующими параметрами:

                   постоянная  величина  спектральной

                                               2

                   плотности  мощности   0,04 g /Гц в

                   частотном  интервале  от  15 Гц до

                   1000 Гц; и

                   спектральная  плотность   мощности

                   спадает   в      зависимости    от

                                    2

                   частоты от 0,04 g /Гц до      0,01

                    2

                   g /Гц  в  частотном  интервале  от

                   1000 Гц до 2000 Гц;

                   б) способность  достигать  угловых

                   скоростей по одной или  нескольким

                   осям,      равных      +2,62 рад/с

                   (150 град/c) или выше; или

 (пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   в) условий,       указанных      в

                   национальных стандартах, положения

                   которых  эквивалентны  пунктам "а"

                   и "б" настоящего примечания

                   2. Пункт   7.1.3   не  применяется

                   к    инерциальным    навигационным

                   системам,        сертифицированным

                   для  применения   на   гражданских

                   летательных аппаратах

 (п. 2 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   3. Подпункт   "а"  пункта  7.1.3.3

                   не   применяется   к  теодолитовым

                   системам,  включающим инерциальное

                   оборудование,           специально

                   разработанным   для    гражданских

                   исследовательских целей

 (п. 3 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Технические   примечания.    Исключены.   -   Указ

                   Президента РФ от 04.12.2008 N 1726

 7.1.4.            Гироастрокомпасы     и      другие  9014 20;

                   устройства,  которые  обеспечивают  9014 80 000 0

                   определение    местоположения  или

                   ориентацию             посредством

                   автоматического     слежения    за

                   небесными телами или спутниками  с

                   точностью  по  азимуту, равной или

                   меньше (лучше) 5 угловых секунд

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 7.1.5.            Приемная    аппаратура  глобальных  9014 20;

                   навигационных  спутниковых  систем  9014 80 000 0

                   (GPS  или ГЛОНАСС), имеющая  любую

                   из   следующих   характеристик,  и

                   специально  разработанные  для нее

                   компоненты:

                   а) использующая дешифровку; или

                   б) использующая     антенну      с

                   управляемым     положением    нуля

                   диаграммы направленности

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 7.1.6.            Бортовые альтиметры, работающие на  8526 10 000 9;

                   частотах вне полосы от 4,2 ГГц  до  8526 91 200 0

                   4,4 ГГц   включительно,    имеющие

                   любую из следующих характеристик:

                   а) имеют управление мощностью; или

                   б) используют          амплитудную

                   модуляцию с фазовым сдвигом

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 7.1.7.            Исключен. - Указ Президента    РФ   от  01.12.2005

                   N 1384

 7.1.7.            Подводные         гидролокационные  9014 80 000 0;

                   навигационные             системы,  9015 80 930 0;

                   использующие   допплеровские   или  9015 80 990 0

                   корреляционные   гидродинамические

                   лаги,  объединенные   с   курсовым

                   излучателем,   имеющие    точность

                   определения местоположения, равную

                   или меньше  (лучше)  3%  кругового

                   вероятного    отклонения     (КВО)

                   пройденного     расстояния,      и

                   специально разработанные  для  них

                   компоненты

 (п. 7.1.7 введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   Пункт   7.1.7  не  применяется   к

                   системам, специально разработанным

                   для установки на  надводные  суда,

                   или         системам,    требующим

                   акустических радиомаяков  или буев

                   для       предоставления    данных

                   о местоположении

 (примечание в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Особое примечание.

                   Для акустических систем см.  пункт

                   6.1.1.1,      для       аппаратуры

                   гидролокационных  корреляционных и

                   допплеровских   лагов   см.  пункт

                   6.1.1.2. Для других морских систем

                   см. пункт 8.1.2

 (особое примечание введено Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326,

 ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 7.2.              Испытательное,     контрольное   и

                   производственное оборудование

 7.2.1.            Оборудование     для    испытаний,  9031 10 000 0;

                   калибровки     или      юстировки,  9031 20 000 0;

                   специально     разработанное   для  9031 80

                   оборудования,  контролируемого  по

                   пункту 7.1

                   Примечание.

                   По пункту 7.2.1 не  контролируется

                   оборудование    для     испытаний,

                   калибровки    или    юстировки для

                   технического    обслуживания    по

                   первому или второму уровню

                   Технические примечания:

                   1. Техническое    обслуживание  по

                   первому уровню.

                   Повреждение          инерциального

                   навигационного          устройства

                   на       летательном      аппарате

                   обнаруживается     по   показаниям

                   устройства контроля и  отображения

                   информации    или   по   сообщению

                   сигнализации    от соответствующей

                   подсистемы.     Следуя инструкциям

                   руководства    по    эксплуатации,

                   определяется    заменяемый   блок,

                   являющийся     причиной нарушения.

                   Затем оператор заменяет этот  блок

                   запасным

                   2. Техническое  обслуживание    по

                   второму уровню.

                   Неисправный    заменяемый     блок

                   отправляется     в       ремонтную

                   организацию       (непосредственно

                   производителю    или  организации,

                   ответственной                   за

                   техническое     обслуживание    по

                   второму    уровню).  В   ремонтной

                   организации     неисправный   блок

                   испытывается      соответствующими

                   средствами,  в  целях  проверки  и

                   поиска неисправного модуля сборки.

                   Эта сборка заменяется  запасной  в

                   заводских  условиях.  Поврежденная

                   сборка  (или,   возможно,     блок

                   целиком)              возвращается

                   изготовителю.          Техническое

                   обслуживание  по второму уровню не

                   включает    извлечение подпадающих

                   под   контроль   акселерометров  и

                   гироскопических     датчиков    из

                   заменяемой  в  заводских  условиях

                   сборки

 7.2.2.            Оборудование,           специально

                   разработанное    для     измерения

                   характеристик     зеркал кольцевых

                   лазерных гироскопов:

 7.2.2.1.          Рефлектометры,  имеющие   точность  9031 80

                   измерений  в  10 миллионных  долей

                   или меньше (лучше);

 7.2.2.2.          Профилометры,   имеющие   точность  9031 80

                   измерений в 0,5 нм   (5  ангстрем)

                   или меньше (лучше)

 7.2.3.            Оборудование,           специально  8413;

                   разработанное  для    производства  8421 19 200;

                   оборудования, контролируемого   по  8421 19 700;

                   пункту 7.1                          9031 10 000 0;

                                                       9031 20 000 0;

                                                       9031 80

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   Пункт 7.2.3 включает:

                   а) испытательные   установки   для

                   регулирования гироскопов;

                   б) установки   для    динамической

                   балансировки гироскопов;

                   в) установки    для      испытания

                   гиромоторов;

                   г) установки    для   наполнения и

                   откачки     рабочего      вещества

                   гироскопа;

                   д) центрифуги для гироподшипников;

                   е) установки     для  выравнивания

                   осей акселерометра;

                   ж) намоточные    станки        для

                   волоконно-оптических гироскопов

 (пп. "ж" введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 7.3.              Материалы - нет

 7.4.              Программное обеспечение

 7.4.1.            Программное           обеспечение,

                   специально    разработанное    или

                   модифицированное  для   разработки

                   или    производства  оборудования,

                   контролируемого по пункту 7.1  или

                   7.2

 7.4.2.            Исходная       программа       для

                   использования в любом инерциальном

                   навигационном        оборудовании,

                   включая инерциальное оборудование,

                   не контролируемое по пункту  7.1.3

                   или  7.1.4, либо в    инерциальных

                   курсовертикалях

                   Примечание.

                   По пункту 7.4.2 не  контролируются

                   исходные       программы       для

                   использования     в   инерциальных

                   курсовертикалях     с   кардановым

                   подвесом

                   Техническое примечание.

                   Инерциальная курсовертикаль,   как

                   правило,       отличается       от

                   инерциальной навигационной системы

                   (ИНС)  тем,  что  она обеспечивает

                   информацией об угловых координатах

                   летательного аппарата и обычно  не

                   дает    информации  об  ускорении,

                   скорости    и     пространственных

                   координатах, которую дают ИНС

                   Особое примечание.

                   В     отношении       программного

                   обеспечения,  указанного  в пункте

                   7.4.2,   см.    также  пункт 7.4.1

                   раздела 2

 7.4.3.            Иное     программное  обеспечение,

                   кроме указанного в пунктах 7.4.1 и

                   7.4.2:

 7.4.3.1.          Программное           обеспечение,

                   специально     разработанное   или

                   модифицированное   для   улучшения

                   эксплуатационных характеристик или

                   уменьшения   навигационной  ошибки

                   систем   до   уровней, указанных в

                   пункте 7.1.3, 7.1.4 или 7.1.7

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Особое примечание.

                   В      отношении      программного

                   обеспечения, указанного в   пункте

                   7.4.3.1, см. также   пункт 7.4.2.1

                   раздела 2 и пункт 7.4.1 раздела 3;

 7.4.3.2.          Исходная программа для   гибридных

                   интегрированных   систем,  которые

                   улучшают          эксплуатационные

                   характеристики     или   уменьшают

                   навигационную    ошибку  систем до

                   уровней,  указанных в пункте 7.1.3

                   или 7.1.7      при     непрерывном

                   совмещении   курсовых   данных   с

                   любыми из следующих данных:

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   а) данными    по     скорости   от

                   допплеровской          РЛС     или

                   гидролокатора;

 (пп. "а" в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   б) справочными      данными     от

                   глобальной           навигационной

                   спутниковой  системы   (GPS    или

                   ГЛОНАСС); или

 (пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   в) данными от навигационных систем

                   на  основе  эталонных  баз  данных

                   (DBRN)

 (пп. "в" в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Особое примечание.

                   В отношении           программного

                   обеспечения, указанного  в  пункте

                   7.4.3.2, см. также   пункт 7.4.2.2

                   раздела 2 и пункт 7.4.2 раздела 3;

 7.4.3.3.          Исходная      программа        для

                   интегрированных  авиационных   или

                   космических     систем,    которая

                   объединяет       данные  измерений

                   датчиков  и  использует экспертные

                   системы

                   Особое примечание.

                   В       отношении     программного

                   обеспечения,   указанного в пункте

                   7.4.3.3,   см. также пункт 7.4.2.3

                   раздела 2;

 7.4.3.4.          Исходная  программа для разработки

                   любого из следующего:

 7.4.3.4.1.        Цифровых систем управления полетом

                   для общего управления полетом;

 7.4.3.4.2.        Интегрированных систем  управления

                   двигателями и полетом;

 7.4.3.4.3.        Электродистанционных           или

                   оптико-дистанционных        систем

                   управления полетом;

 7.4.3.4.4.        Отказоустойчивых               или

                   реконфигурируемых активных  систем

                   управления полетом;

 7.4.3.4.5.        Бортового          автоматического

                   радиопеленгационного оборудования;

 7.4.3.4.6.        Систем    воздушных      сигналов,

                   основанных      на       измерении

                   статического       давления     на

                   поверхности летательного аппарата;

                   или

 7.4.3.4.7.        Растровых             индикаторов,

                   проецирующих показания приборов на

                   лобовом    стекле,  или трехмерных

                   дисплеях

                   Особое примечание.

                   В     отношении       программного

                   обеспечения, указанного в  пунктах

                   7.4.3.4.1 - 7.4.3.4.4 и 7.4.3.4.7,

                   см.     также     пункты 7.4.2.4 -

                   7.4.2.4.5 раздела 2;

 7.4.3.5.          Программное обеспечение     систем

                   автоматизированного

                   проектирования,         специально

                   разработанное    для    разработки

                   активных      систем    управления

                   полетом,     многоканальных систем

                   электродистанционного          или

                   оптико-дистанционного   управления

                   вертолетом или  систем  управления

                   циркуляцией   в   целях   создания

                   управляющих   сил   и моментов или

                   компенсации   реактивного  момента

                   ротора     вертолета,   технологии

                   разработки  которых контролируются

                   по   пункту 7.5.4.2, 7.5.4.3.1 или

                   7.5.4.3.2

 7.5.              Технология

 7.5.1.            Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим   примечанием  для

                   разработки   оборудования      или

                   программного          обеспечения,

                   контролируемых по пункту 7.1,  7.2

                   или 7.4

                   Особое примечание.

                   В отношении технологий,  указанных

                   в пункте 7.5.1, см.   также  пункт

                   7.5.1 раздела 2

 7.5.2.            Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим   примечанием  для

                   производства         оборудования,

                   контролируемого по пункту 7.1  или

                   7.2

                   Особое примечание.

                   В отношении технологий,  указанных

                   в пункте 7.5.2, см.   также  пункт

                   7.5.2 раздела 2

 7.5.3.            Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим   примечанием  для

                   ремонта, капитального ремонта  или

                   восстановления       оборудования,

                   контролируемого по пунктам 7.1.1 -

                   7.1.4

                   Примечание.

                   По пункту 7.5.3 не  контролируются

                   технологии            технического

                   обслуживания,      непосредственно

                   связанного     с      калибровкой,

                   демонтажем или заменой неисправных

                   или     непригодных к эксплуатации

                   блоков      аппаратуры гражданских

                   летательных аппаратов,  заменяемых

                   эксплуатирующей      или ремонтной

                   организацией в соответствии      с

                   процедурами,        описанными   в

                   технических примечаниях к   пункту

                   7.2.1

 7.5.4.            Иные технологии, кроме указанных в

                   пунктах 7.5.1 - 7.5.3:

 7.5.4.1.          Технологии      разработки     или

                   производства:

 7.5.4.1.1.        Бортового          автоматического

                   радиопеленгационного оборудования,

                   работающего     на частотах выше 5

                   МГц;

 7.5.4.1.2.        Систем    воздушных      сигналов,

                   основанных    только  на измерении

                   статического       давления     на

                   поверхности летательного аппарата,

                   то     есть   систем, в которых не

                   используются       обычные датчики

                   воздушных параметров;

 7.5.4.1.3.        Растровых             индикаторов,

                   проецирующих показания приборов на

                   лобовое     стекло, или трехмерных

                   дисплеев;

 7.5.4.1.4.        Инерциальных навигационных  систем

                   или гироастрокомпасов,  содержащих

                   в    себе   акселерометры      или

                   гироскопы,     контролируемые   по

                   пункту 7.1.1 или 7.1.2;

 7.5.4.1.5.        Электрических   приводов (то  есть

                   электромеханических,

                   электрогидравлических            и

                   интегрированных     исполнительных

                   блоков), специально  разработанных

                   для основной системы    управления

                   полетом     (прямого    управления

                   полетом);

 7.5.4.1.6.        Распределенных          оптических

                   датчиков, использующих лучи лазера

                   (групп оптических датчиков системы

                   управления полетом),    специально

                   разработанных для применения     в

                   активных    системах    управления

                   полетом;

 7.5.4.1.7.        Систем для подводной навигации  на

                   основе эталонных баз данных (DBRN)

                   с использованием  гидролокационных

                   или  гравитационных  баз   данных,

                   обеспечивающих            точность

                   позиционирования,    равную    или

                   меньше (лучше) 0,4 морской мили;

 (п. 7.5.4.1.7 введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 7.5.4.2.          Технологии разработки, необходимые

                   для   активных   систем управления

                   полетом                   (включая

                   электродистанционные             и

                   оптико-дистанционные       системы

                   управления):

 7.5.4.2.1.        Конфигураций, предназначенных  для

                   связи множества   микропроцессоров

                   (бортовых            компьютеров),

                   реализующих законы управления    в

                   реальном масштабе времени;

 7.5.4.2.2.        Алгоритмов        управления     с

                   компенсацией  влияния расположения

                   датчиков или динамических нагрузок

                   на     конструкцию    летательного

                   аппарата,  то  есть с компенсацией

                   вибрационного  фона   датчика  или

                   смещения     датчиков относительно

                   центра тяжести;

 7.5.4.2.3.        Электронного            управления

                   резервированием     данных     или

                   системным    резервированием   для

                   выявления      отказа,   повышения

                   отказоустойчивости,    локализации

                   отказа или реконфигурации

                   Примечание.

                   По      пункту     7.5.4.2.3    не

                   контролируется          технология

                   проектирования физического запаса;

 7.5.4.2.4.        Управления летательным  аппаратом,

                   которое     позволяет    автономно

                   изменять структуру сил и  моментов

                   в    полете   в  реальном масштабе

                   времени;

 7.5.4.2.5.        Объединения     цифровых    систем

                   управления   полетом,  навигации и

                   управления двигательной установкой

                   в интегрированную цифровую систему

                   управления полетом

                   Примечание.

                   По       пункту 7.5.4.2.5       не

                   контролируются:

                   а) технологии           разработки

                   интегрированных цифровых    систем

                   управления полетом, навигации    и

                   управления двигательной установкой

                   для оптимизации траектории полета;

                   б) технологии           разработки

                   интегрированных        авиационных

                   средств навигации при посадке    и

                   заходе на посадку,    объединяющих

                   навигационную          информацию,

                   поступающую от           различных

                   инструментальных           средств

                   обеспечения посадки;

 7.5.4.2.6.        Полностью автономной      цифровой

                   системы управления полетом     или

                   управления        многодатчиковыми

                   системами, в которых  используются

                   экспертные системы

                   Особое примечание.

                   Для технологий электронно-цифровой

                   системы управления      двигателем

                   (FADEC) см. пункт 9.5.3.1.9;

 7.5.4.3.          Технология разработки    следующих

                   вертолетных систем:

 7.5.4.3.1.        Многокоординатных          средств

                   электродистанционного          или

                   оптико-дистанционного  управления,

                   в которых по крайней мере две   из

                   следующих функций объединяются   в

                   один управляющий элемент:

                   а) общее управление;

                   б) управление креном;

                   в) управление рысканием;

 7.5.4.3.2.        Систем управления циркуляцией  для

                   создания    управляющих    сил   и

                   моментов     или       компенсации

                   реактивного      момента    ротора

                   вертолета;

 7.5.4.3.3.        Лопастей     несущего       винта,

                   сконструированных с использованием

                   аэродинамических     профилей    с

                   изменяемой геометрией для систем с

                   индивидуально         управляемыми

                   лопастями

                        КАТЕГОРИЯ 8. МОРСКОЕ ДЕЛО

 8.1.              Системы, оборудование и компоненты

 8.1.1.            Подводные   аппараты   и надводные

                   суда:

                   Особое примечание.

                   Для оценки контрольного    статуса

                   оборудования подводных   аппаратов

                   необходимо руководствоваться:  для

                   оборудования              передачи

                   зашифрованной информации -  частью

                   2 категории 5 (Защита информации);

                   применительно    к    датчикам   -

                   категорией 6; для   навигационного

                   оборудования - категориями 7  и 8;

                   для  подводного  оборудования    -

                   пунктом 8.1

 8.1.1.1.          Обитаемые,    привязанные  к  базе  8906 90 100 0;

                   подводные                аппараты,  8906 90 990 0

                   предназначенные    для   работы на

                   глубинах более 1000 м;

 8.1.1.2.          Обитаемые, непривязные   подводные

                   аппараты,    имеющие    любую   из

                   следующих характеристик:

 8.1.1.2.1.        Спроектированные    для   работы в  8906 90 100 0;

                   автономном    режиме и имеющие все  8906 90 990 0

                   следующие      характеристики   по

                   подъемной силе:

                   а) 10% или более их   собственного

                   веса (веса в воздухе); и

                   б) 15 кН или более;

 8.1.1.2.2.        Спроектированные  для   работы  на  8906 90 100 0;

                   глубинах более 1000 м; или          8906 90 990 0

 8.1.1.2.3.        Имеющие       все        следующие  8906 90 100 0;

                   характеристики:                     8906 90 990 0

                   а) экипаж из  четырех  или   более

                   человек;

                   б) возможность автономной работы в

                   течение 10 часов или более;

                   в) радиус действия 25 морских миль

                   или более; и

                   г) длину 21 м или менее

                   Технические примечания:

                   1. Для целей пункта 8.1.1.2 термин

                   "автономная работа" означает,  что

                   аппараты полностью погружаются без

                   шнорхеля,       все     их системы

                   функционируют      и  обеспечивают

                   плавание на минимальной  скорости,

                   при  которой  глубиной  погружения

                   можно    безопасно   управлять   в

                   динамике с использованием   только

                   глубинных    рулей   без   участия

                   надводного судна  поддержки    или

                   базы на поверхности, на дне или на

                   берегу;     аппараты         имеют

                   двигательную      установку    для

                   движения  в  подводном и надводном

                   состоянии

                   2. Для целей пункта 8.1.1.2 термин

                   "радиус      действия"    означает

                   половину максимального расстояния,

                   которое может преодолеть подводный

                   аппарат

                   Особое примечание.

                   В отношении  подводных  аппаратов,

                   указанных  в    пунктах 8.1.1.2  -

                   8.1.1.2.3,    см.    также  пункты

                   8.1.1.1 - 8.1.1.1.3 разделов  2  и

                   3;

 8.1.1.3.          Необитаемые,  привязанные  к  базе

                   подводные                аппараты,

                   работоспособные на глубинах  более

                   1000 м, имеющие любую из следующих

                   характеристик:

 8.1.1.3.1.        Разработанные для  самостоятельных  8906 90 100 0;

                   маневров с применением  движителей  8906 90 990 0

                   или       тяговых       установок,

                   контролируемых       по     пункту

                   8.1.2.1.2; или

 8.1.1.3.2.        Имеющие       волоконно-оптические  8906 90 100 0;

                   каналы передачи данных              8906 90 990 0

                   Особое примечание.

                   В отношении  подводных  аппаратов,

                   указанных   в    пунктах 8.1.1.3 -

                   8.1.1.3.2, см.    также     пункты

                   8.1.1.2 - 8.1.1.2.2 раздела 2;

 8.1.1.4.          Необитаемые, непривязные подводные

                   аппараты,    имеющие    любую   из

                   следующих характеристик:

 8.1.1.4.1.        Разработанные для прокладки  курса  8906 90 100 0;

                   по     отношению     к      любому  8906 90 990 0

                   географическому     ориентиру    в

                   реальном    масштабе  времени  без

                   участия человека;

 8.1.1.4.2.        Имеющие  акустическую  связь   для  8906 90 100 0;

                   передачи  данных  или  команд; или  8906 90 990 0

 8.1.1.4.3.        Имеющие волоконно-оптическую связь  8906 90 100 0;

                   для передачи данных или команд  на  8906 90 990 0

                   расстояние более 1000 м

                   Особое примечание.

                   В отношении  подводных  аппаратов,

                   указанных    в   пунктах 8.1.1.4 -

                   8.1.1.4.3, см.    также     пункты

                   8.1.1.3 - 8.1.1.3.3   раздела  2 и

                   пункты 8.1.1.2 - 8.1.1.2.3 раздела

                   3;

 8.1.1.5.          Океанские    системы   спасения  с  8905 90 100 0;

                   подъемной     силой,   превышающей  8906 90 100 0

                   5 МН,  для   спасения   объектов с

                   глубин более 250 м,   и    имеющие

                   любую из следующих составляющих:

                   а) системы           динамического

                   позиционирования   с   максимально

                   допустимым   отклонением от точки,

                   задаваемой навигационной системой,

                   не более 20 м; или

                   б) системы придонной навигации   и

                   интегрированные      навигационные

                   системы для глубин более 1000 м  с

                   точностью позиционирования не хуже

                   10 м;

 8.1.1.6.          Суда    на    воздушной подушке  с  8906 90 100 0;

                   полностью  гибкой   юбкой (завесой  8906 90 990 0

                   воздушной подушки), имеющие    все

                   следующие характеристики:

                   а) максимальную проектную скорость

                   при полной загрузке более 30 узлов

                   при характерной высоте волны  1,25

                   м или более (состояние моря -    3

                   балла);

                   б) давление    в воздушной подушке

                   выше 3830 Па; и

                   в) отношение         водоизмещения

                   незагруженного и полнозагруженного

                   судна менее 0,70;

 8.1.1.7.          Суда на воздушной    подушке     с  8906 90 100 0;

                   жесткими бортами (с   неизменяемой  8906 90 990 0

                   геометрией)     с     максимальной

                   проектной скоростью,   превышающей

                   40 узлов при полной загрузке и при

                   характерной высоте волны 3,25    м

                   или     более  (состояние моря - 5

                   баллов);

 8.1.1.8.          Суда на    подводных    крыльях  с  8906 90 100 0;

                   активными       системами      для  8906 90 990 0

                   автоматического         управления

                   крыльевыми     устройствами,     с

                   максимальной проектной   скоростью

                   40   узлов  или   более при полной

                   загрузке   и   характерной  высоте

                   волны 3,25 м или более  (состояние

                   моря - 5 баллов);

 8.1.1.9.          Суда с малой площадью  ватерлинии,  8906 90 100 0;

                   имеющие   любую   из     следующих  8906 90 990 0

                   характеристик:

                   а) водоизмещение   при      полной

                   загрузке    более   500 тонн     с

                   максимальной  проектной  скоростью

                   более 35 узлов при полной загрузке

                   и характерной высоте волны 3,25  м

                   или      более (состояние моря - 5

                   баллов); или

                   б) водоизмещение     при    полной

                   загрузке   более    1500 тонн    с

                   максимальной проектной   скоростью

                   более 25 узлов при полной загрузке

                   и характерной высоте волны 4 м или

                   более (состояние моря - 6 баллов)

                   Техническое примечание.

                   Судно принадлежит    к   категории

                   судов с малой площадью ватерлинии,

                   если    площадь    ватерлинии  при

                   расчетной рабочей осадке    меньше

                   произведения: 2 х   (водоизмещение

                                                2/3

                   при расчетной рабочей осадке)

 8.1.2.            Системы и оборудование:

                   Примечание.

                   Для систем подводной связи     см.

                   часть        1        категории  5

                   (Телекоммуникации)

 8.1.2.1.          Системы,      оборудование       и

                   компоненты,             специально

                   разработанные или модифицированные

                   для     подводных       аппаратов,

                   предназначенных для работы      на

                   глубинах, превышающих 1000 м:

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.1.1.        Прочные   корпуса   или оболочки с  8905 90 100 0;

                   максимальным внутренним  диаметром  8906 90 990 0

                   камеры, превышающим 1,5 м;

 8.1.2.1.2.        Движители  или  тяговые установки,  8501 33 000 2;

                   приводимые      в         движение  8501 33 000 9;

                   электродвигателями     постоянного  8501 34 500 0;

                   тока;                               8501 34 980 0

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.1.3.        Кабели    и    разъемы   для  них,  7326 90 980 9;

                   использующие оптическое волокно  и  8544 70 000 0;

                   имеющие     силовые    элементы из  9001 10

                   синтетических материалов;

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

 8.1.2.1.4.        Компоненты (детали), произведенные  3921 90 900 0

                   из материала, указанного в  пункте

                   8.3.1

 (п. 8.1.2.1.4 введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Техническое примечание.

                   Контролю      подлежат       также

                   полуфабрикаты,  изготовленные   из

                   контролируемых  по  пункту   8.3.1

                   материалов,  когда   промежуточная

                   стадия производства завершена,  но

                   они еще не  приняли  окончательную

                   форму компонента (детали);

 (техническое примечание введено Указом Президента РФ  от  06.03.2008

 N 326)

 8.1.2.2.          Системы, специально  разработанные  9014 80 000 0

                   или     модифицированные       для

                   автоматического         управления

                   движением    подводных  аппаратов,

                   контролируемых   по  пункту 8.1.1,

                   использующие навигационные  данные

                   и имеющие      сервоуправление   с

                   замкнутым контуром:

                   а) позволяющие            аппарату

                   перемещаться   вблизи    заданного

                   горизонта в пределах 10 м;

                   б) удерживающие аппарат в пределах

                   10 м    относительно     заданного

                   горизонта; или

                   в) удерживающие аппарат в пределах

                   10 м    при  следовании по кабелю,

                   лежащему на дне или  заглубленному

                   в грунт

                   Особое примечание.

                   В отношении систем автоматического

                   управления    движением  подводных

                   аппаратов,   указанных   в  пункте

                   8.1.2.2, см.  также  пункт 8.1.2.1

                   раздела 2;

 8.1.2.3.          Волоконно-оптические     вводы   в  7326 90 980 9;

                   корпус или соединители;             8544 70 000 0;

                                                       9001 10

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

 8.1.2.4.          Подводные видеосистемы:

 8.1.2.4.1.        Телевизионные         системы    и

                   телевизионные камеры:

 8.1.2.4.1.1.      Телевизионные системы  (включающие  8517 61 000 9;

                   камеру, аппаратуру     контроля  и  8517 69 900 0;

                   передачи        сигнала),  имеющие  8525 50 000 0

                   предельное  разрешение  более  800

                   линий при измерении разрешения   в

                   воздушной   среде   и   специально

                   разработанные или модифицированные

                   для     дистанционной  работы    с

                   подводным аппаратом;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.4.1.2.      Подводные     телекамеры,  имеющие  8525 80 190 0

                   предельное  разрешение  более 1100

                   линий при измерении разрешения   в

                   воздушной среде;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.4.1.3.      Телевизионные камеры  для   съемки  8525 80 110 0;

                   объектов    с    низким    уровнем  8525 80 190 0

                   освещенности,           специально

                   разработанные или модифицированные

                   для использования    под   водой и

                   содержащие    все        следующие

                   составляющие:

                   а) электронно-оптические

                   преобразователи,           которые

                   контролируются       по     пункту

                   6.1.2.1.2.1; и

                   б) более 150 000 активных пикселей

                   на    площади       твердотельного

                   приемника

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Техническое примечание.

                   Предельное       разрешение      в

                   телевидении             измеряется

                   горизонтальным разрешением, обычно

                   выраженным в максимальном    числе

                   линий    по    высоте изображения,

                   различаемых на тестовой   таблице,

                   использующей       стандарт   IEЕЕ

                   208/1960 или    любой   эквивалент

                   этого стандарта;

 8.1.2.4.2.        Системы, специально  разработанные  8526 91;

                   или       модифицированные     для  9031 80 910 0

                   дистанционного          управления

                   подводным   аппаратом,  в  которых

                   использованы   способы минимизации

                   эффектов     обратного  рассеяния,

                   включающие  в   себя   разнесенные

                   излучатели с селекторным импульсом

                   дальности или лазерные системы;

 8.1.2.5.          Фотодиапозитивные          камеры,  9006 53;

                   специально     разработанные   или  9006 59 000 9

                   модифицированные    для подводного

                   применения на глубинах более   150

                   м, имеющие формат ленты 35 мм  или

                   более     и   любую   из следующих

                   составляющих:

                   а) аннотацию    ленты     данными,

                   поступающими в камеру от   внешних

                   источников;

                   б) автоматическую         обратную

                   коррекцию фокусного    расстояния;

                   или

                   в) автоматическое       управление

                   компенсацией,           специально

                   разработанное  для     обеспечения

                   возможности использования    бокса

                   подводной   камеры   на  глубинах,

                   превышающих 1000 м;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.6.          Электронные системы   формирования  8517 61 000 9;

                   сигналов изображения,   специально  8517 69 900 0;

                   разработанные или модифицированные  8525 50 000 0

                   для    подводного   использования,

                   способные    хранить  в   цифровом

                   формате  более  50 экспонированных

                   кадров;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   По      пункту     8.1.2.6      не

                   контролируются   цифровые  камеры,

                   специально   разработанные     для

                   потребительских    целей,    кроме

                   камер,     использующих    технику

                   мультипликации        электронного

                   изображения;

 (примечание введено Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.7.          Системы     подсветки,  специально

                   разработанные или модифицированные

                   для подводного использования:

 8.1.2.7.1.        Стробоскопические световые системы  9029 20 900 0;

                   с энергией выхода более 300  Дж  в  9405 40 100;

                   одной вспышке и частотой  более  5  9405 40 390

                   вспышек в секунду;

 8.1.2.7.2.        Аргонодуговые  световые   системы,  9405 40 100;

                   специально     разработанные   для  9405 40 390

                   использования  на  глубинах  более

                   1000 м;

 8.1.2.8.          Роботы,                 специально  8479 50 000 0;

                   спроектированные   для  подводного  8479 90 960 0

                   применения,       управляемые    с

                   использованием специализированного

                   компьютера,  имеющие    любую   из

                   следующих составляющих:

                   а) системы, управляющие роботом  с

                   использованием         информации,

                   поступающей от  датчиков,  которые

                   измеряют   усилие   или    момент,

                   прикладываемые к внешнему объекту,

                   расстояние до внешнего объекта или

                   контактное            (тактильное)

                   взаимодействие  между  роботом   и

                   внешним объектом; или

                   б) возможность создавать    усилие

                   250 Н или более или момент 250  Нм

                   или  более  и  имеющие    элементы

                   конструкции,     изготовленные   с

                   использованием  титановых  сплавов

                   или  композиционных  материалов  с

                   армированием   волокнистыми    или

                   нитевидными материалами

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

                   Особое примечание.

                   В отношении роботов, указанных   в

                   пункте 8.1.2.8, см. также    пункт

                   8.1.2.2 раздела 2;

 8.1.2.9.          Дистанционно управляемые шарнирные  8479 50 000 0;

                   манипуляторы,           специально  8479 90 960 0

                   разработанные или модифицированные

                   для   использования  с  подводными

                   аппаратами,   имеющими   любую  из

                   следующих составляющих:

                   а) системы,            управляющие

                   манипулятором,           используя

                   информацию,      поступающую    от

                   датчиков,   измеряющих  момент или

                   усилие, прикладываемые к  внешнему

                   объекту,     или        контактное

                   (тактильное) взаимодействие  между

                   манипулятором и внешним  объектом;

                   или

                   б) пропорциональное     управление

                   ведущий-ведомый или управление   с

                   применением    специализированного

                   компьютера, имеющие пять  степеней

                   свободы или более

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

                   Примечание.

                   При     определении     количества

                   степеней     свободы     в  расчет

                   принимаются     только    функции,

                   имеющие           пропорциональное

                   управление       с     применением

                   позиционной    обратной  связи или

                   управление       с     применением

                   специализированного компьютера;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 8.1.2.10.         Независимые       от     атмосферы

                   энергетические системы, специально

                   разработанные для применения   под

                   водой:

 8.1.2.10.1.       Независимые     от       атмосферы  8408 10;

                   энергетические     системы       с  8409 99 000 9

                   двигателями циклов  Брайтона   или

                   Ренкина,    имеющие    любую    из

                   следующих составляющих:

                   а) химические     скрубберы    или

                   абсорберы,              специально

                   разработанные        для  удаления

                   диоксида углерода, оксида углерода

                   и частиц     из   рециркулируемого

                   выхлопа двигателя;

                   б) системы,             специально

                   разработанные    для    применения

                   атомарного газа;

                   в) устройства   или     глушители,

                   специально     разработанные   для

                   снижения     шума    под  водой на

                   частотах      ниже     10 кГц, или

                   специально          смонтированные

                   устройства     для подавления шума

                   выбросов; или

                   г) системы,             специально

                   разработанные для:

                   герметизации продуктов реакции или

                   регенерации топлива;

                   хранения продуктов реакции; и

                   выброса      продуктов     реакции

                   при    противодавлении    в    100

                   кПа или выше;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.10.2.       Изолированные      от    атмосферы  8408 10;

                   энергетические     системы       с  8409 99 000 9

                   дизельными    двигателями, имеющие

                   все следующие характеристики:

                   а) химические    скрубберы     или

                   абсорберы,              специально

                   разработанные       для   удаления

                   диоксида углерода, оксида углерода

                   и частиц    из    рециркулируемого

                   выхлопа двигателя;

                   б) системы,             специально

                   разработанные   для     применения

                   атомарного газа;

                   в) устройства    или    глушители,

                   специально     разработанные   для

                   снижения шума   под    водой    на

                   частотах       ниже 10 кГц,    или

                   специально          смонтированные

                   устройства     для подавления шума

                   выбросов; и

                   г) специально        разработанные

                   выхлопные     системы  с задержкой

                   выброса продуктов сгорания;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.10.3.       Изолированные      от    атмосферы  8409 99 000 9

                   энергетические       системы    на

                   топливных       элементах (ЭХГ)  с

                   выходной мощностью, превышающей  2

                   кВт,    имеющие любую из следующих

                   составляющих:

                   а) устройства    или    глушители,

                   специально      разработанные  для

                   снижения     шума   под   водой на

                   частотах     ниже    10 кГц,   или

                   специально          смонтированные

                   устройства    для  подавления шума

                   выбросов; или

                   б) системы,             специально

                   разработанные для:

                   герметизации продуктов реакции или

                   регенерации топлива;

                   хранения продуктов реакции; и

                   выброса       продуктов    реакции

                   при    противодавлении      в  100

                   кПа или выше;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.10.4.       Изолированные      от    атмосферы  8408 10;

                   энергетические      системы      с  8409 99 000 9

                   двигателями     цикла   Стирлинга,

                   имеющие       все        следующие

                   составляющие:

                   а) устройства    или    глушители,

                   специально   разработанные     для

                   снижения шума   под    водой    на

                   частотах   ниже   10   кГц,    или

                   специально          смонтированные

                   устройства для   подавления   шума

                   выбросов; и

                   б) специально        разработанные

                   выхлопные   системы   с   выхлопом

                   продуктов      сгорания        при

                   противодавлении в 100 кПа или выше

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Особое примечание.

                   В   отношении   изолированных   от

                   атмосферы    силовых       систем,

                   указанных в пунктах 8.1.2.10     -

                   8.1.2.10.4, см.    также    пункты

                   8.1.2.3 - 8.1.2.3.4 раздела 2;

 8.1.2.11.         Юбки (завесы воздушной   подушки),  8479 90 960 0;

                   уплотнения и выдвижные   элементы,  8906 90 100 0;

                   имеющие   любую    из    следующих  8906 90 990 0

                   составляющих:

                   а) разработанные для  давлений   в

                   подушке   3830   Па   или    выше,

                   работающие при характерной  высоте

                   волны 1,25 м или более  (состояние

                   моря - 3 балла)   и     специально

                   спроектированные  для   судов   на

                   воздушной  подушке   с   полностью

                   гибкой юбкой  (завесой   воздушной

                   подушки), контролируемых по пункту

                   8.1.1.6; или

                   б) разработанные для давлений 6224

                   Па или выше, работающие при высоте

                   волны 3,25 м или более  (состояние

                   моря - 5 баллов)   и    специально

                   спроектированные  для   судов   на

                   воздушной  подушке   с    жесткими

                   бортами     (с        неизменяемой

                   геометрией),   контролируемых   по

                   пункту 8.1.1.7;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.12.         Подъемные вентиляторы    мощностью  8414 59 200 0

                   более   400   кВт,      специально

                   разработанные   для   судов     на

                   воздушной подушке,  контролируемых

                   по пунктам 8.1.1.6 или 8.1.1.7;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.13.         Полностью              погруженные  7325 99 900 9;

                   некавитирующие                 или  7326 90 980 9;

                   суперкавитационные       подводные  7616 99;

                   крылья, специально   разработанные  8108 90 900 9

                   для судов,    контролируемых    по

                   пункту 8.1.1.8;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.14.         Активные   системы,     специально  9014 80 000 0

                   разработанные или модифицированные

                   для   автоматического   управления

                   движением подводных аппаратов  или

                   судов, контролируемых по   пунктам

                   8.1.1.6 - 8.1.1.9,    подверженных

                   внешним (морским) воздействиям;

 8.1.2.15.         Винты, системы передачи  мощности,

                   энергетические установки и системы

                   снижения шума:

 8.1.2.15.1.       Гребные винты или системы передачи

                   мощности,               специально

                   спроектированные  для   судов   на

                   воздушной подушке   (с   полностью

                   гибкой  юбкой   или   с   жесткими

                   бортами      с        неизменяемой

                   геометрией), судов  на   подводных

                   крыльях и судов с малой   площадью

                   ватерлинии,   контролируемых    по

                   пунктам 8.1.1.6 - 8.1.1.9:

 8.1.2.15.1.1.     Суперкавитационные,                 8487 10 900 0

                   супервентилируемые,       частично

                   погруженные    гребные      винты,

                   рассчитанные на мощность более 7,5

                   МВт;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.15.1.2.     Системы      гребных        винтов  8412 29 200 9;

                   противоположного         вращения,  8487 10 900 0

                   рассчитанные на мощность более  15

                   МВт;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.15.1.3.     Системы, служащие для выравнивания  8412 29 200 9

                   потока   гребного    винта,      с

                   использованием методов  устранения

                   завихрений потока до  и  после  их

                   образования;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.15.1.4.     Легковесный,   высокой    мощности  8483 40 510 9;

                   (К-фактор превышает величину  300)  8483 40 590 0

                   редуктор;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.15.1.5.     Системы     передачи      мощности  8483 10 950 0

                   трансмиссионным валом,  включающие

                   в     себя     компоненты       из

                   композиционных  материалов   и   с

                   передаваемой мощностью   более   1

                   МВт;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.15.2.       Следующие     гребные       винты,

                   энергетические    установки    или

                   системы    передачи      мощности,

                   разработанные для  применения   на

                   судах:

 8.1.2.15.2.1.     Гребные винты с регулируемым шагом  8487 10 900 0

                   в сборе со ступицей,  рассчитанные

                   на мощность более 30 МВт;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.15.2.2.     Тяговые    электродвигатели      с  8501 34 500 0;

                   жидкостным внутренним  охлаждением  8501 34 980 0

                   и выходной мощностью,  превышающей

                   2,5 МВт;

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

 8.1.2.15.2.3.     Движители      на          эффекте  8501 20 000 9

                   сверхпроводимости или   непрерывно

                   работающие    магнитоэлектрические

                   движители с  выходной   мощностью,

                   превышающей 0,1 МВт;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.15.2.4.     Системы     передачи      мощности  8483 10 950 0

                   трансмиссионным валом,  включающие

                   в     себя     компоненты       из

                   композиционных  материалов   и   с

                   передаваемой мощностью   более   2

                   МВт;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.15.2.5.     Вентилируемые гребные  винты   или  8487 10 900 0

                   системы на их базе,   рассчитанные

                   на мощность более 2,5 МВт;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.15.3.       Следующие системы снижения   шума,

                   разработанные для применения    на

                   судах водоизмещением 1000 тонн или

                   более:

 8.1.2.15.3.1.     Системы снижения шума под водой на  4016 10 000 0;

                   частотах ниже 500 Гц, состоящие из  4016 99 990 9;

                   составных демпфирующих   оснований  4017 00 900 0;

                   (моторам),    для     акустической  8409 99 000 9;

                   изоляции   дизельных   двигателей,  8412 29 200 9

                   дизель-генераторных     агрегатов,

                   газовых турбин,      газотурбинных

                   генераторных установок, движителей

                   или главных редукторов, специально

                   разработанных для   звуковой   или

                   виброизоляции,   имеющие   среднюю

                   массу,  превышающую   30%    массы

                   монтируемого оборудования;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.15.3.2.     Активные системы снижения шума или  8479 89 970 9;

                   шумоподавления,   или   магнитного  8543 20 000 0;

                   пеленга, специально  разработанные  8543 70 900 9

                   для    трансмиссионных     систем,

                   включающие   электронные   системы

                   управления, работающие  в   режиме

                   активного    снижения     вибрации

                   оборудования путем   генерирования

                   антишумовых или   антивибрационных

                   сигналов,             направленных

                   непосредственно на источник шума

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Особое примечание.

                   В отношении систем снижения  шума,

                   указанных в пунктах 8.1.2.15.3   -

                   8.1.2.15.3.2, см.   также   пункты

                   8.1.2.4 - 8.1.2.4.2 раздела 2    и

                   пункт 8.1.2 раздела 3;

 8.1.2.16.         Водометные       (гидрореактивные)  8412 29 200 9

                   движители   насосного   типа     с

                   выходной мощностью,    превышающей

                   2,5 МВт, в  которых   используются

                   расширяющееся  сопло   и   техника

                   кондиционирования           потока

                   направляющим устройством в   целях

                   повышения            эффективности

                   движителя      или        снижения

                   генерируемых     движителем      и

                   распространяющихся под водой шумов

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Особое примечание.

                   В отношении систем   движения   на

                   струйном движителе, указанных    в

                   пункте 8.1.2.16, см. также   пункт

                   8.1.2.5 раздела 2;

 8.1.2.17.         Автономные     аппараты        для  9020 00 000 0

                   погружения и подводного плавания с

                   дыхательным устройством замкнутого

                   или полузамкнутого типа

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   По    пункту    8.1.2.17        не

                   контролируются      индивидуальные

                   аппараты для личного  пользования,

                   следующие вместе с пользователем

 8.2.              Испытательное,    контрольное    и

                   производственное оборудование

 8.2.1.            Гидроканалы, имеющие шумовой   фон  9031 20 000 0

                   ниже 100 дБ (эталон - 1 мкПа,    1

                   Гц) в частотном диапазоне от 0  Гц

                   до 500 Гц,    разработанные    для

                   измерения   акустических    полей,

                   генерируемых  гидропотоком   около

                   моделей движительных систем

 8.3.              Материалы

 8.3.1.            Пеноматериалы   с    упорядоченной  3921 90 900 0

                   структурой (синтактические  пены),

                   разработанные  для  применения под

                   водой,   имеющие   все   следующие

                   характеристики:

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   а) работоспособные   на   глубинах

                   более 1000 м; и

                   б) плотность менее 561 кг/куб. м

                   Техническое примечание.

                   Пеноматериалы   с    упорядоченной

                   структурой состоят  из  полимерной

                   матрицы   и   полых  микросфер  из

                   пластика или стекла

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Особое примечание.

                   См. также пункт 8.1.2.1.4

 (особое примечание введено Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.4.              Программное обеспечение

 8.4.1.            Программное           обеспечение,

                   специально    разработанное    или

                   модифицированное для   разработки,

                   производства    или     применения

                   оборудования    или    материалов,

                   контролируемых по пунктам 8.1    -

                   8.3

                   Особое примечание.

                   В     отношении       программного

                   обеспечения, указанного в   пункте

                   8.4.1, см.   также   пункт   8.4.1

                   разделов 2 и 3

 8.4.2.            Программное           обеспечение,

                   специально   разработанное     или

                   модифицированное для   разработки,

                   производства, текущего    ремонта,

                   капитального     ремонта       или

                   восстановления             чистоты

                   поверхности, повторной   обработки

                   гребных    винтов,      специально

                   разработанных для снижения их шума

                   под водой

                   Особое примечание.

                   В    отношении      специфического

                   программного          обеспечения,

                   указанного в пункте 8.4.2,     см.

                   также пункт 8.4.2 раздела 2

 8.5.              Технология

 8.5.1.            Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим примечанием    для

                   разработки    или     производства

                   оборудования    или    материалов,

                   контролируемых по пунктам 8.1    -

                   8.3

                   Особое примечание.

                   В отношении технологий,  указанных

                   в пункте 8.5.1, см.  также   пункт

                   8.5.1 разделов 2 и 3

 8.5.2.            Иные технологии, кроме указанных в

                   пункте 8.5.1:

 8.5.2.1.          Технологии             разработки,

                   производства, текущего    ремонта,

                   капитального     ремонта       или

                   восстановления             чистоты

                   поверхности, повторной   обработки

                   гребных    винтов,      специально

                   разработанных для снижения их шума

                   под водой

                   Особое примечание.

                   В отношении технологий,  указанных

                   в пункте 8.5.2.1, см. также  пункт

                   8.5.2 раздела 2;

 8.5.2.2.          Технологии  капитального   ремонта

                   или     восстановления     чистоты

                   поверхности          оборудования,

                   контролируемого по пункту   8.1.1,

                   8.1.2.2, 8.1.2.10, 8.1.2.15    или

                   8.1.2.16

                       КАТЕГОРИЯ 9. АВИАЦИОННО-

                     КОСМИЧЕСКОЕ ДЕЛО И ДВИГАТЕЛИ

           (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.1.              Системы, оборудование и компоненты

 9.1.1.            Газотурбинные          авиационные  8411 11 000 0;

                   двигатели,  имеющие     любое   из  8411 81 000;

                   следующего:                         8411 82

                   а) использующие любые  технологии,

                   контролируемые по  пункту 9.5.3.1;

                   или

                   Примечание.

                   По подпункту "а"   пункта 9.1.1 не

                   контролируются       газотурбинные

                   авиационные             двигатели,

                   удовлетворяющие              всему

                   нижеследующему:

                   а) сертифицированные   гражданским

                   авиационным             ведомством

                   государства,           являющегося

                   участником           Вассенаарских

                   договоренностей     по экспортному

                   контролю за обычными вооружениями,

                   товарами и технологиями   двойного

                   применения (ВД); и

                   б) предназначенные   для    полета

                   невоенного           пилотируемого

                   летательного   аппарата,       для

                   которого   с этим конкретным типом

                   двигателя государством, являющимся

                   участником   ВД, был выдан один из

                   следующих документов:

                   сертификат гражданского типа; или

                   равнозначный  документ, признанный

                   Международной         организацией

                   гражданской авиации (ICAO)

 (пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   б) разработанные   для      полета

                   летательного             аппарата,

                   предназначенного для перемещения с

                   крейсерской  скоростью, равной 1 М

                   или выше, в течение более 30 мин.

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

 9.1.2.            Морские газотурбинные двигатели со  8411 82 200;

                   стандартной      по            ISO  8411 82 600;

                   эксплуатационной мощностью  24 245  8411 82 800 0

                   кВт или более и удельным  расходом

                   топлива,  не   превышающим   0,219

                   кг/кВт.ч, в диапазоне мощностей от

                   35%  до   100%    и     специально

                   разработанные    агрегаты        и

                   компоненты для таких двигателей

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   Термин   "морские    газотурбинные

                   двигатели" включает   промышленные

                   или   авиационные    газотурбинные

                   двигатели,   приспособленные   для

                   применения     в       корабельных

                   электрогенераторных  или   силовых

                   установках

 9.1.3.            Специально разработанные  агрегаты  8411 99 001 1;

                   и компоненты,  при    производстве  8411 99 009 0

                   которых используются   технологии,

                   контролируемые по пункту  9.5.3.1,

                   для    следующих     газотурбинных

                   двигателей:

                   а) контролируемых по пункту 9.1.1;

                   б) место      разработки       или

                   производства  которых   либо    не

                   известно производителю, либо   они

                   разрабатываются и производятся   в

                   государствах,    не     являющихся

                   участниками          Вассенаарских

                   договоренностей   по   экспортному

                   контролю за обычными вооружениями,

                   товарами и технологиями   двойного

                   назначения

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.1.4.            Ракеты-носители   и    космические  8802 60;

                   аппараты                            9306 90

                   Примечание.

                   По пункту 9.1.4 не  контролируются

                   полезные нагрузки

                   Особое примечание.

                   Для     контрольного       статуса

                   оборудования, входящего в   состав

                   полезной   нагрузки   космического

                   аппарата,   см.    соответствующие

                   категории

 9.1.5.            Жидкостные   ракетные   двигатели,  8412 10 000 9

                   содержащие любую из   систем   или

                   компонентов,   контролируемых   по

                   пункту 9.1.6

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.1.6.            Системы и компоненты,   специально

                   разработанные    для    жидкостных

                   ракетных двигателей:

 9.1.6.1.          Криогенные машины, бортовые сосуды  8412 90 800 0

                   Дьюара, криогенные тепловые  трубы

                   или криогенные системы, специально

                   разработанные для использования  в

                   космических      аппаратах       и

                   допускающие   потери    криогенной

                   жидкости менее 30% в год;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.1.6.2.          Криогенные     контейнеры      или  8412 90 800 0

                   рефрижераторные     системы      с

                   замкнутым   циклом,      способные

                   обеспечивать температуру   100   К

                   (-173 град. С)  или   ниже,    для

                   летательных аппаратов,   способных

                   поддерживать   скорость    полета,

                   превышающую 3 М,   ракет-носителей

                   или космических аппаратов;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.1.6.3.          Системы   хранения   или  передачи  7311 00;

                   шугового водорода;                  8413 19 000 0

 (п. 9.1.6.3 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.1.6.4.          Турбонасосы   высокого    давления  8413 19 000 0

                   (выше 17,5 МПа),        компоненты

                   насосов или объединенные  с   ними

                   газогенераторы,   либо    системы,

                   управляющие   подачей    газа    к

                   турбине;

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

 9.1.6.5.          Камеры сгорания высокого  давления  8412 90 200 0

                   (выше 10,6 МПа) и сопла для них;

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

 9.1.6.6.          Системы   хранения   топлива,    в  8412 29 890 9;

                   которых используются принципы  его  8479 89 970 9

                   капиллярного     удержания     или

                   принудительной              подачи

                   вытеснительными диафрагмами;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.1.6.7.          Форсунки   жидкого    топлива    с  8412 90 800 0;

                   единичными          калиброванными  9306 90 900 0

                   отверстиями диаметром 0,381 мм или

                   менее  (площадью  сечения   1,14 х

                     -3

                   10   кв. см   или     менее    для

                   некруглых отверстий),   специально

                   разработанные    для    жидкостных

                   ракетных двигателей;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.1.6.8.          Монолитные  сопловые   блоки   или  3801;

                   выходные   конусы   из   материала  8412 90;

                   углерод-углерод     с   плотностью  9306 90

                   более 1,4 г/куб. см и   прочностью

                   при растяжении более 48 МПа

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 9.1.7.            Твердотопливные           ракетные  8412 10 000 9

                   двигатели, обладающие   любой   из

                   следующих характеристик:

                   а) суммарным импульсом более   1,1

                   МНс;

                   б) удельным импульсом  на   уровне

                   моря 2,4 кНс/кг  или   более   при

                   давлении в камере сгорания 7 МПа;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   в) относительной массой  двигателя

                   более 88%   от    массы    ступени

                   (ракеты) и  относительной   массой

                   заряда твердого топлива более  86%

                   от массы двигателя;

                   г) включают любые из  компонентов,

                   контролируемых по пункту 9.1.8;

                   д) наличием изолирующих покрытий в

                   системе          "корпус - заряд",

                   выполняющих функции   теплозащиты,

                   прочного механического   сцепления

                   топлива    с      корпусом       и

                   препятствующих       проникновению

                   химических    продуктов    горения

                   твердого  топлива   в     материал

                   корпуса двигателя

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Техническое примечание.

                   Для целей подпункта   "д"   пункта

                   9.1.7 термин "прочное механическое

                   сцепление"   означает    прочность

                   соединения, равную или превышающую

                   прочность топлива

 9.1.8.            Компоненты,             специально

                   разработанные для  твердотопливных

                   ракетных двигателей:

 9.1.8.1.          Изолирующие покрытия с  закладными  4016 10 000 0;

                   элементами для повышения прочности  4016 99 990 9;

                   топлива в  системе    "корпус    -  4017 00 900 0;

                   заряд",    выполняющие     функции  8412 90 200 0;

                   теплозащиты,              прочного  8803 90 900 0

                   механического сцепления топлива  с

                   корпусом     и      препятствующие

                   проникновению химических продуктов

                   горения   твердого    топлива    в

                   материал корпуса двигателя

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Техническое примечание.

                   Для целей пункта 9.1.8.1    термин

                   "прочное механическое   сцепление"

                   означает   прочность   соединения,

                   равную или превышающую   прочность

                   топлива;

 9.1.8.2.          Полученные намоткой   корпуса   из  9306 90

                   композиционных    материалов     с

                   диаметром больше   0,61   м    или

                   имеющие  показатель  эффективности

                   конструкции (PV/W) более 25 км

                   Техническое примечание.

                   Показатель           эффективности

                   конструкции    (PV/W)    -     это

                   разрушающее внутреннее    давление

                   (Р), умноженное на объем    сосуда

                   (V) и деленное на общий вес сосуда

                   высокого давления (W);

 9.1.8.3.          Сопла    двигателей    с    тягой,  9306 90

                   превышающей 45 кН, или   скоростью

                   уноса массы в критическом  сечении

                   менее 0,075 мм/с;

 9.1.8.4.          Системы управления вектором   тяги  8412 90 200 0;

                   на   основе   поворотной    камеры  9306 90

                   (соплового блока) или путем  вдува

                   газа в закритическую часть  сопла,

                   имеющие   любую    из    следующих

                   характеристик:

                   а) возможность            поворота

                   относительно   произвольной    оси

                   (две степени свободы)   на    угол

                   более +/- 5 град.;

                   б) скорость вращения вектора  тяги

                   20 град/с или более; или

                   в) ускорение вращения вектора тяги

                            2

                   40 град/с  или более

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.1.9.            Гибридные  ракетные   двигательные  8412 10 000 9;

                   установки с:                        8412 90 200 0

                   а) суммарным            импульсом,

                   превышающим 1,1 МНс; или

                   б) пустотной тягой,    превышающей

                   220 кН

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.1.10.           Специально           разработанные

                   компоненты, системы и  конструкции

                   для ракет-носителей,  двигательных

                   установок   ракет-носителей    или

                   космических аппаратов:

 9.1.10.1.         Компоненты и  конструкции   массой  2804 50 100 0;

                   более    10     кг,     специально  2818 20 000 0;

                   разработанные для ракет-носителей,  2849 20 000 0;

                   изготовленные из    композиционных  3801;

                   материалов    с     металлической,  3926 90 980 5;

                   полимерной,   керамической     или  6815 99 100 0;

                   интерметаллидной         матрицей,  6903 10 000 0;

                   контролируемых по пункту 1.3.7 или  7019 11 000 0;

                   1.3.10                              7019 12 000 0;

                                                       7019 19;

                                                       7019 40 000 0;

                                                       7019 51 000 0;

                                                       7019 52 000 0;

                                                       7019 59 000 0;

                                                       8101 99 100 0;

                                                       8102 95 000 0;

                                                       8108 90 300 9;

                                                       8108 90 500 9;

                                                       8108 90 600 9;

                                                       8412 90;

                                                       8803 90 900 0;

                                                       9306 90

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   Ограничение по весу не относится к

                   головным обтекателям;

 9.1.10.2.         Компоненты     и      конструкции,  2804 50 100 0;

                   контролируемые по пунктам 9.1.5  -  2818 20 000 0;

                   9.1.9,  специально   разработанные  2849 20 000 0;

                   для двигательных         установок  3801;

                   ракет-носителей, изготовленные  из  3926 90 980 5;

                   композиционных    материалов     с  6815 99 100 0;

                   металлической,         полимерной,  6903 10 000 0;

                   керамической или  интерметаллидной  7019 11 000 0;

                   матрицей, контролируемых по пункту  7019 12 000 0;

                   1.3.7 или 1.3.10;                   7019 19;

                                                       7019 40 000 0;

                                                       7019 51 000 0;

                                                       7019 52 000 0;

                                                       7019 59 000 0;

                                                       8101 99 100 0;

                                                       8102 95 000 0;

                                                       8108 90 300 9;

                                                       8108 90 500 9;

                                                       8108 90 600 9;

                                                       8412 90;

                                                       8803 90 900 0;

                                                       9306 90

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.1.10.3.         Элементы      конструкций        и  8803 90 900 0;

                   изоляционные системы,   специально  9306 90

                   разработанные    для     активного

                   управления            динамической

                   чувствительностью или  деформацией

                   конструкций космического аппарата;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.1.10.4.         Жидкостные   ракетные    двигатели  8412 10 000 9

                   многократного    включения       с

                   тяговооруженностью,   равной   или

                   больше 1 кН/кг,    и      временем

                   срабатывания            (временем,

                   необходимым для   достижения   90%

                   полной номинальной тяги от момента

                   пуска) менее 0,03 с

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.1.11.           Прямоточные    воздушно-реактивные  8412 10 000 9

                   двигатели,            пульсирующие

                   воздушно-реактивные двигатели  или

                   двигатели комбинированного цикла и

                   специально разработанные для   них

                   компоненты

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Особое примечание.

                   В отношении   двигателей   и    их

                   компонентов, указанных  в   пункте

                   9.1.11, см.  также   пункт   9.1.1

                   разделов 2 и 3

 9.1.12.           Беспилотные            (воздушные)

                   летательные    аппараты     (БЛА),

                   взаимосвязанные           системы,

                   оборудование и компоненты:

 9.1.12.1.         БЛА, имеющие любое из следующего:   8802 20 000 0;

                   а) автономное управление полетом и  8802 30 000 0;

                   бортовые    средства     навигации  8802 40 000 7;

                   (например,       автопилот       с  9306 90

                   инерциальной         навигационной

                   системой); или

                   б) возможность управления  полетом

                   за  пределами   прямой   видимости

                   оператором              (например,

                   телевизионное        дистанционное

                   управление);

 9.1.12.2.         Взаимосвязанные           системы,  8407 10 000 0;

                   оборудование и компоненты:          8411 11 000 0;

                   а)    оборудование,     специально  8411 12;

                   разработанное  для  дистанционного  8525 80

                   управления   БЛА,  определенных  в  8526 10 000

                   пункте 9.1.12.1;                    8526 91 800 0;

                   б)    системы    наведения     или  8526 92 000 9;

                   управления       другие,       чем  8803 30 000 0;

                   контролируются  в   категории   7,  8803 90 900 0;

                   специально    разработанные    для  9007 19 000 0;

                   объединения в одно  целое  с  БЛА,  9014 10 000 0;

                   определенными        в      пункте  9014 20 800 0;

                   9.1.12.1;                           9014 80 000 0

                   в)  оборудование   и   компоненты,

                   специально    разработанные    для

                   переделки            пилотируемого

                   летательного   аппарата   в   БЛА,

                   определенный в пункте 9.1.12.1

                   г)  поршневые      или    роторные

                   воздушно-реактивные      двигатели

                   внутреннего  сгорания,  специально

                   разработанные или модифицированные

                   для полета  БЛА  на  высоте  более

                   15 240 м (50 000 футов)

 (пп. "г" введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 (в ред.  Указов  Президента  РФ  от 06.03.2008  N 326, от 04.12.2008

 N 1726)

                   Примечание.

                   Пункт   9.1.12  не  применяется  к

                   моделям летательных аппаратов

 (примечание в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 9.2.              Испытательное,    контрольное    и

                   производственное оборудование

 9.2.1.            Оборудование,   инструменты    или

                   приспособления,         специально

                   разработанные   для   производства

                   методом литья рабочих и   сопловых

                   лопаток   газовых    турбин    или

                   элементов бандажа:

 9.2.1.1.          Оборудование   для    направленной  8486 10 000 9

                   кристаллизации   или   выращивания

                   монокристаллов;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.2.1.2.          Керамические стержни или формы      6903 90 900 0

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Особое примечание.

                   В отношении керамических стержней,

                   указанных в пункте 9.2.1.2,    см.

                   также пункт 9.2.1 раздела 2

 9.2.2.            Системы управления в режиме онлайн  8537 10 100 0;

                   (в реальном   масштабе   времени),  8537 10 910 9;

                   контрольно-измерительные   приборы  9031 80 980 0;

                   (включая датчики) или оборудование  9032 89 000 9

                   для   автоматического   сбора    и

                   обработки информации,   специально

                   предназначенные   для   разработки

                   газотурбинных двигателей,    узлов

                   или    компонентов,     включающих

                   технологии,   контролируемые    по

                   пункту 9.5.3.1

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.2.3.            Оборудование,           специально 8459 61;

                   разработанное для производства или 8459 69;

                   испытаний     щеточных  уплотнений 9024 10;

                   газовых турбин, разработанных  для 9031 20 000 0

                   функционирования   при    окружных

                   скоростях   на  концах    лопаток,

                   превышающих 335 м/с, и температуре

                   выше  773  К  (500  град.  С),   и

                   специально        спроектированные

                   компоненты или принадлежности  для

                   него

 9.2.4.            Инструменты, штампы или   зажимные 8515 80 110 0;

                   приспособления  для  твердофазного 8515 80 190 0;

                   соединения  титановых, жаропрочных 8466

                   никелевых   или   интерметаллидных

                   лопаток  с дисками газовых турбин,

                   описанных в пункте 9.5.3.1.3   или

                   9.5.3.1.6

 9.2.5.            Системы управления в режиме онлайн

                   (в  реальном  масштабе   времени),

                   контрольно-измерительные   приборы

                   (включая датчики) или оборудование

                   для   автоматического   сбора    и

                   обработки  информации,  специально

                   разработанные для использования  с

                   любым из следующего:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 9.2.5.1.          Аэродинамическими         трубами, 9031 20 000 0

                   разработанными для скоростей 1,2 М

                   или        более

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечание.

                   Пункт  9.2.5.1  не  применяется  к

                   аэродинамическим           трубам,

                   специально   разработанным     для

                   образовательных  целей  и  имеющим

                   размер   рабочей    части    трубы

                   (измеренный в поперечном  сечении)

                   менее 250 мм

 (примечание введено Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Техническое примечание.

                   Размер   рабочей    части    трубы

                   определяется     по       диаметру

                   окружности,  стороне  квадрата или

                   наибольшей стороне прямоугольника,

                   измеренной   в   месте наибольшего

                   сечения;

 9.2.5.2.          Устройствами   для   моделирования 9031 20 000 0

                   условий  обтекания  на  скоростях,

                   превышающих 5 М, включая тепловые,

                   плазменно-дуговые,   импульсные  и

                   ударные аэродинамические трубы,  а

                   также         аэрогазодинамические

                   установки    и легкогазовые пушки;

                   или

 9.2.5.3.          Аэродинамическими    трубами   или 9031 20 000 0

                   устройствами,             исключая

                   аэродинамические     трубы     или

                   устройства с двумерными сечениями,

                   имеющими возможность  моделировать

                   поток   с   числом     Рейнольдса,

                                      6

                   превышающим 25 х 10

 9.2.6.            Оборудование,                  для 9031 20 000 0

                   виброакустических       испытаний,

                   допускающее    создание    уровней

                   звукового давления 160 дБ или выше

                   (соответствует      20      мкПа),

                   номинальной   мощностью  4 кВт или

                   более,  рабочей   температурой   в

                   камере,  превышающей  1273 К (1000

                   град. С),      и        специально

                   разработанные для него   кварцевые

                   нагреватели

 9.2.7.            Оборудование,           специально 9022 29 000 0;

                   разработанное      для    проверки 9024 10;

                   работоспособности         ракетных 9031

                   двигателей      с   использованием

                   технологий          неразрушающего

                   контроля,     которые  не включают

                   послойный   рентгеновский контроль

                   или  проведение  физико-химических

                   анализов

 9.2.8.            Датчики, специально  разработанные 9025 19 800 9;

                   для  непосредственного   измерения 9027 80 970 0

                   поверхностного трения на    стенке

                   испытательной установки в потоке с

                   температурой           торможения,

                   превышающей 833 К (560 град. С)

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.2.9.            Оснастка, специально разработанная 8462 99 100 0

                   для     производства      методами

                   порошковой     металлургии деталей

                   ротора  газотурбинного  двигателя,

                   способных    работать  при  уровне

                   напряжения 60% предела   прочности

                   при    растяжении  или   более   и

                   температуре  металла  873  К  (600

                   град. С) или выше

 9.2.10.           Оборудование,           специально  9031 10 000 0;

                   разработанное для производства БЛА  9031 20 000 0;

                   и     взаимосвязанных      систем,  9031 80 980 0

                   оборудования    и     компонентов,

                   контролируемых по пункту 9.1.12

 (п. 9.2.10 введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.3.              Материалы - нет

 9.4.              Программное обеспечение

 9.4.1.            Программное           обеспечение,

                   специально   разработанное     или

                   модифицированное   для  разработки

                   оборудования   или     технологии,

                   контролируемых по пункту 9.1,  9.2

                   или 9.5.3

                   Особое примечание.

                   В     отношении       программного

                   обеспечения, указанного  в  пункте

                   9.4.1,   см.    также  пункт 9.4.1

                   разделов 2 и 3

 9.4.2.            Программное           обеспечение,

                   специально   разработанное     или

                   модифицированное  для производства

                   оборудования,  контролируемого  по

                   пункту 9.1 или 9.2

                   Особое примечание.

                   В      отношении      программного

                   обеспечения,  указанного  в пункте

                   9.4.2,     см.  также  пункт 9.4.2

                   разделов 2 и 3

 9.4.3.            Программное           обеспечение,

                   специально     разработанное   или

                   модифицированное для использования

                   в    цифровой   системе управления

                   двигателем  в  силовых установках,

                   контролируемых по пункту 9.1,  или

                   оборудования, контролируемого   по

                   пункту 9.2:

 9.4.3.1.          Программное            обеспечение

                   электронно-цифровых         систем

                   управления  для силовых установок,

                   испытательных              стендов

                   аэрокосмических    систем      или

                   воздушно-реактивных двигателей;

 9.4.3.2.          Отказоустойчивое       программное

                   обеспечение    электронно-цифровых

                   систем  управления  для    силовых

                   установок    и     соответствующих

                   испытательных стендов

 9.4.4.            Иное     программное  обеспечение,

                   кроме указанного в пунктах 9.4.1 -

                   9.4.3:

 9.4.4.1.          Программное     обеспечение    для

                   математического      моделирования

                   двух- или   трехмерного    вязкого

                   течения,    основанное   на данных

                   испытаний    в    аэродинамических

                   трубах    или  на   данных  летных

                   испытаний,     используемое    для

                   моделирования потока        внутри

                   двигателя

                   Особое примечание.

                   В      отношении      программного

                   обеспечения,  указанного  в пункте

                   9.4.4.1,  см.  также пункт 9.4.3.1

                   раздела 2;

 9.4.4.2.          Программное     обеспечение    для

                   испытаний              авиационных

                   газотурбинных          двигателей,

                   агрегатов    или      компонентов,

                   специально     разработанное   для

                   сбора, предварительной обработки и

                   анализа данных в реальном масштабе

                   времени и способное     обеспечить

                   управление с обратной      связью,

                   включая    динамическую  адаптацию

                   испытуемых  изделий  или   условий

                   испытаний   в   ходе    проведения

                   эксперимента;

 9.4.4.3.          Программное           обеспечение,

                   специально    разработанное    для

                   управления            направленной

                   кристаллизацией или  формированием

                   монокристалла

                   Особое примечание.

                   В     отношении       программного

                   обеспечения, указанного в   пункте

                   9.4.4.3,  см.  также пункт 9.4.3.2

                   раздела 2;

 9.4.4.4.          Программное   обеспечение  в  виде

                   исходного кода,  объектного   кода

                   или машинного  кода,   требующееся

                   для       применения      активных

                   компенсационных    систем  в целях

                   управления    концевыми   зазорами

                   рабочих лопаток

                   Примечание.

                   Пункт  9.4.4.4  не  применяется  к

                   программному  обеспечению, которое

                   входит  в  состав оборудования или

                   требуется     для     технического

                   обслуживания,     связанного     с

                   калибровкой,     ремонтом      или

                   модернизацией  системы  управления

                   с активной компенсацией зазора

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 9.4.4.5.          Программное           обеспечение,

                   специально    разработанное    или

                   модифицированное  для   применения

                   БЛА  и   взаимосвязанных   систем,

                   оборудования    и     компонентов,

                   контролируемых по пункту 9.1.12;

 (п. 9.4.4.5 введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.4.4.6.          Программное           обеспечение,

                   специально    разработанное    для

                   разработки   внутренних    каналов

                   охлаждения  рабочих   и   сопловых

                   лопаток газовых турбин и элементов

                   бандажа авиационных  газотурбинных

                   двигателей;

 (п. 9.4.4.6 введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.4.4.7.          Программное  обеспечение,  имеющее

                   все следующие характеристики:

                   а)      являющееся      специально

                   разработанным для  прогнозирования

                   термодинамических,

                   газодинамических  характеристик  и

                   условий  горения  в  газотурбинных

                   двигателях; и

                   б)     обладающее     возможностью

                   прогнозирования термодинамических,

                   газодинамических  характеристик  и

                   условий    горения    на    основе

                   теоретических             моделей,

                   тестированных  по  характеристикам

                   реальных газотурбинных  двигателей

                   (экспериментальных или серийных)

 (п. 9.4.4.7 введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.5.              Технология

                   Примечание.

                   Технологии     разработки      или

                   производства,    определенные    в

                   пункте   9.5   для   газотурбинных

                   двигателей,   остаются   таковыми,

                   когда   они    используются    как

                   технологии,    применяемые     для

                   ремонта,     модернизации      или

                   капитального  ремонта.  Из  пункта

                   9.5    исключаются     технические

                   данные,        чертежи         или

                   эксплуатационная     документация,

                   непосредственно    связанные     с

                   поверкой, демонтажем  или  заменой

                   поврежденных                   или

                   неремонтопригодных      заменяемых

                   блоков, включая замену  двигателей

                   в целом или их модульных блоков

 (примечание введено Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 9.5.1.            Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим   примечанием  для

                   разработки           оборудования,

                   определенного  в  подпункте    "б"

                   пункта   9.1.1,  пунктах  9.1.4  -

                   9.1.12 или 9.2,  или  программного

                   обеспечения,     определенного   в

                   пункте 9.4

 (п. 9.5.1 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Особое примечание.

                   В отношении технологий,  указанных

                   в  пункте  9.5.1, см. также  пункт

                   9.5.1 разделов 2 и 3

 9.5.2.            Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим примечанием    для

                   производства         оборудования,

                   определенного   в   подпункте  "б"

                   пункта   9.1.1,  пунктах  9.1.4  -

                   9.1.11 или 9.2

 (в ред. Указов  Президента  РФ  от  06.03.2008 N 326,  от 04.12.2008

 N 1726)

                   Особые примечания:

                   1. В     отношении     технологий,

                   указанных в пункте 9.5.2,      см.

                   также пункт 9.5.2 разделов 2 и 3

                   2. Для       технологии         по

                   восстановлению      контролируемых

                   конструкций    из   композиционных

                   материалов объемной или   слоистой

                   структуры см. пункт 1.5.2.6

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   Примечание.  Исключено.   -   Указ  Президента  РФ

                   от 04.12.2008 N 1726

 9.5.3.            Иные технологии, кроме указанных в

                   пунктах 9.5.1 и 9.5.2:

 9.5.3.1.          Технологии,        требуемые   для

                   разработки или производства  любых

                   из  следующих  компонентов     или

                   систем газотурбинных двигателей:

 9.5.3.1.1.        Лопаток    газовых    турбин   или

                   элементов   бандажа, полученных из

                   сплавов               направленной

                   кристаллизацией   (DS)   или    из

                   монокристаллических сплавов  (SC),

                   имеющих  в   направлении <001> (по

                   Миллеру)    ресурс      длительной

                   прочности,   превышающий 400 ч при

                   температуре 1273 К (1000 град.  С)

                   и напряжении 200 МПа, базирующийся

                   на усредненных показателях свойств

                   материала

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   Особое примечание.

                   В отношении технологий  разработки

                   или   производства     компонентов

                   газотурбинных          двигателей,

                   указанных в пункте 9.5.3.1.1,  см.

                   также пункт 9.5.3.1.1 разделов 2 и

                   3;

 9.5.3.1.2.        Многофорсуночных  камер  сгорания,

                   работающих      при        средних

                   температурах  на  выходе из камеры

                   сгорания выше 1813 К (1540   град.

                   С),    или    камер   сгорания   с

                   термически  разгруженными жаровыми

                   трубами,     с    неметаллическими

                   жаровыми  трубами  или  с жаровыми

                   трубами,               включающими

                   неметаллические сегменты

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Особое примечание.

                   В отношении технологий  разработки

                   или    производства    компонентов

                   газотурбинных          двигателей,

                   указанных в пункте 9.5.3.1.2,  см.

                   также пункт 9.5.3.1.2 раздела 2;

 9.5.3.1.3.        Компонентов,    изготовленных   из

                   любых нижеследующих материалов:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) композиционных  материалов    с

                   полимерной матрицей, разработанных

                   для применения   при   температуре

                   выше 588 К (315 град. С);

                   б)  композиционных     материалов,

                   определенных  в  пункте  1.3.7,  с

                   металлической,   керамической  или

                   интерметаллидной    матрицей   или

                   армированных     интерметаллидными

                   материалами; или

 (пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   в) композиционных      материалов,

                   определенных  в  пункте  1.3.10  и

                   изготовленных    с  использованием

                   полимеров,  определенных  в пункте

                   1.3.8

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Особое примечание.

                   В отношении технологий  разработки

                   или  производства      компонентов

                   газотурбинных          двигателей,

                   указанных  в пункте 9.5.3.1.3, см.

                   также пункт  9.5.3.1.3 раздела 2 и

                   пункт 9.5.3.1.2 раздела 3;

 9.5.3.1.4.        Неохлаждаемых рабочих и   сопловых

                   лопаток газовых турбин,  элементов

                   бандажа  или  других  компонентов,

                   спроектированных   для   работы  в

                   газовом    потоке     с     полной

                   температурой         (температурой

                   торможения  потока)  1323 K  (1050

                   град.    C)    или    выше     при

                   установившемся    режиме    работы

                   двигателя в условиях международной

                   стандартной   атмосферы  (ISA)  на

                   уровне моря

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Особое примечание.

                   В отношении технологий  разработки

                   или    производства    компонентов

                   газотурбинных          двигателей,

                   указанных в пункте 9.5.3.1.4,  см.

                   также пункт 9.5.3.1.4 раздела 2;

 9.5.3.1.5.        Охлаждаемых  рабочих  и   сопловых

                   лопаток газовых турбин,  элементов

                   бандажа, отличных от  описанных  в

                   пункте 9.5.3.1.1  и  работающих  в

                   газовом    потоке     с     полной

                   температурой         (температурой

                   торможения потока) 1643  K   (1370

                   град. C)      или    выше      при

                   установившемся              режиме

                   работы    двигателя   в   условиях

                   международной          стандартной

                   атмосферы (ISA) на уровне моря

 (п. 9.5.3.1.5 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Техническое примечание.

                   В пунктах  9.5.3.1.4  и  9.5.3.1.5

                   термин    "установившийся   режим"

                   определяет     условия      работы

                   двигателя,  при которых  параметры

                   двигателя,    такие,   как    сила

                   тяги/мощность,    число   оборотов

                   в  минуту  и  другие,   не   имеют

                   существенных    отклонений     при

                   постоянных   значениях температуры

                   окружающей   среды  и  давления на

                   входе в двигатель

 (техническое примечание введено Указом Президента РФ  от  04.12.2008

 N 1726)

                   Особое примечание.

                   В отношении технологий  разработки

                   или   производства     компонентов

                   газотурбинных          двигателей,

                   указанных в пункте 9.5.3.1.5,  см.

                   также пункт 9.5.3.1.5 раздела 2;

 9.5.3.1.6.        Жестко    соединенных   лопаток  с

                   дисками газовых турбин;

 9.5.3.1.7.        Компонентов         газотурбинного

                   двигателя,    произведенных      с

                   использованием          технологии

                   диффузионной               сварки,

                   определенной в пункте 2.5.3.2;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 9.5.3.1.8.        Элементов   ротора  газотурбинного

                   двигателя       из     материалов,

                   полученных    методом   порошковой

                   металлургии   и   определенных   в

                   пункте 1.3.2.2

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Особое примечание.

                   В отношении технологий  разработки

                   или   производства    компонентов,

                   указанных в пункте 9.5.3.1.8,  см.

                   также пункт 9.5.3.1.6 раздела 2;

 9.5.3.1.9.        Электронно-цифровых         систем

                   управления          газотурбинными

                   двигателями   и  двигателями     с

                   комбинированным     циклом       и

                   относящихся к ним  диагностических

                   устройств, датчиков  и  специально

                   спроектированных компонентов

                   Особое примечание.

                   В отношении технологий  разработки

                   или    производства   систем     и

                   компонентов,   указанных  в пункте

                   9.5.3.1.9,  см.   также      пункт

                   9.5.3.1.7 раздела 2;

 9.5.3.1.10.       Систем    регулирования  геометрии

                   газовоздушного       тракта      и

                   соответствующих  систем   контроля

                   для:

                   а) турбин газогенераторов;

                   б) турбин    вентиляторов      или

                   свободных турбин;

                   в) реактивных сопел; или

                   Примечания:

                   1. Системы регулирования геометрии

                   газовоздушного       тракта      и

                   соответствующие системы  контроля,

                   указанные в пункте 9.5.3.1.10,  не

                   включают в себя лопатки   входного

                   направляющего     аппарата  (ВНА),

                   вентиляторы     с      поворотными

                   лопатками (с изменяемым    шагом),

                   регулируемые направляющие аппараты

                   и  клапаны  отбора  воздуха    для

                   компрессоров

                   2. Пункт 9.5.3.1.10 не применяется

                   к   технологиям   разработки   или

                   производства   систем   управления

                   геометрией  газового  потока   для

                   реверса тяги

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 9.5.3.1.11.       Пустотелых лопаток вентилятора;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.5.3.2.          Технологии,      требуемые     для

                   разработки или производства любого

                   из следующих изделий:

 9.5.3.2.1.        Моделей,    предназначенных    для

                   испытаний    в    аэродинамических

                   трубах       и       оборудованных

                   бесконтактными          датчиками,

                   способными    передавать    данные

                   системе    сбора   и   регистрации

                   информации;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.5.3.2.2.        Лопастей   воздушных   винтов  или

                   турбовентиляторных     двигателей,

                   выполненных   из    композиционных

                   материалов   и   рассчитанных   на

                   мощность   более   2000  кВт   при

                   скорости   обтекания    воздушного

                   потока более 0,55 М;

 9.5.3.3.          Технологии,       требуемые    для

                   разработки       или  производства

                   компонентов          газотурбинных

                   двигателей,     использующие   для

                   сверления     отверстий  обработку

                   лазером,      водяной      струей,

                   электрохимическую обработку  (ЭХО)

                   или      станки    электроискровой

                   обработки    (СЭО)  для  получения

                   отверстий,  имеющих    любой    из

                   следующих наборов параметров:

 9.5.3.3.1.        Все следующие характеристики:

                   а) глубина более 4 диаметров;

                   б) диаметр менее 0,76 мм; и

                   в) углы наклона, равные или меньше

                   25 град.; или

 9.5.3.3.2.        Все следующие характеристики:

                   а) глубина более 5 диаметров;

                   б) диаметр менее 0,4 мм; и

                   в) углы наклона более 25 град.

                   Техническое примечание.

                   Применительно   к   пункту 9.5.3.3

                   угол   наклона    измеряется    от

                   плоскости,      касательной      к

                   поверхности      аэродинамического

                   профиля в точке, где ось отверстия

                   выходит на поверхность;

 9.5.3.4.          Технологии,      требуемые     для

                   разработки      или   производства

                   вертолетных       систем  передачи

                   мощности    или   систем  передачи

                   мощности на летательном аппарате с

                   поворотным крылом или  поворотными

                   винтами;

 9.5.3.5.          Технологии       разработки    или

                   производства дизельного  двигателя

                   наземной     силовой    установки,

                   имеющего       все   нижеследующие

                   характеристики:

                   а) общий объем 1,2   куб. м    или

                   меньше;

                   б) полную выходную мощность  более

                   750 кВт, измеренную по  стандартам

                   80/1269/ЕЕС, ИСО 2534   или  по их

                   национальным эквивалентам; и

                   в) объемную мощность   более   700

                   кВт/куб. м общего объема

                   Техническое примечание.

                   Общий объем:    произведение  трех

                   линейных   ортогональных размеров,

                   измеренных следующим образом:

                   длина - длина коленчатого вала  от

                   фланца  до   наружной  поверхности

                   маховика;

                   ширина -  наибольшее  из следующих

                   измерений:

                   а) наибольшее   расстояние   между

                   крышками клапанного механизма;

                   б) расстояние  между     наружными

                   кромками головок цилиндров; или

                   в) диаметр кожуха маховика;

                   высота - наибольшее  из  следующих

                   измерений:

                   а) расстояние от  оси  коленчатого

                   вала до верхней  плоскости  крышки

                   клапанного механизма (или  головки

                   цилиндра)   плюс  удвоенная  длина

                   хода поршня; или

                   б) диаметр кожуха маховика

 9.5.3.6.          Технологии,       требуемые    для

                   производства            специально

                   разработанных     компонентов  для

                   дизельных     двигателей с высокой

                   выходной мощностью:

 9.5.3.6.1.        Технологии,     требуемые      для

                   производства    систем  двигателя,

                   имеющего    все  нижеперечисленные

                   компоненты,     изготовленные   из

                   керамических           материалов,

                   определенных в пункте 1.3.7:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) гильзы цилиндров;

                   б) поршни;

                   в) головки цилиндров; и

                   г) один или более иных компонентов

                   (включая выпускные каналы,  детали

                   турбонаддува, направляющие  втулки

                   клапанов,  сборки   клапана    или

                   изолированные            топливные

                   инжекторы);

 9.5.3.6.2.        Технологии,       требуемые    для

                   производства систем турбонаддува с

                   одноступенчатыми    компрессорами,

                   имеющие    все           следующие

                   характеристики:

                   а) степень сжатия 4 или выше;

                   б) производительность в  диапазоне

                   от 30 кг/мин до 130 кг/мин; и

                   в) способность  изменять   сечение

                   потока   внутри  компрессора   или

                   турбины;

 9.5.3.6.3.        Технологии,       требуемые    для

                   производства            специально

                   спроектированных    многотопливных

                   систем впрыска топлива  (например,

                   дизельного    и    топлива     для

                   реактивных двигателей), работающих

                   в   диапазоне  изменения  вязкости

                   топлива   от  2,5 сантистокса  при

                   температуре 310,8 К (37,8 град. С)

                   (дизельное     топливо)    до  0,5

                   сантистокса  при температуре 310,8

                   К       (37,8 град. С)   (бензин),

                   характеризующихся             всем

                   нижеследующим:

                   а) инжектируемым          объемом,

                   превышающим   230  куб. мм на один

                   впрыск в один цилиндр;

                   б) деталями             специально

                   разработанного        электронного

                   регулятора      переключения     и

                   автоматического          измерения

                   характеристик     топлива      для

                   обеспечения определенного значения

                   момента   вращения  с  применением

                   соответствующих датчиков;

 9.5.3.7.          Технологии,     требуемые      для

                   разработки     или    производства

                   дизельных   двигателей  с  высокой

                   выходной  мощностью,  с   твердой,

                   газофазной или жидкопленочной (или

                   их  комбинациями)  смазкой  стенок

                   цилиндров,    позволяющей работать

                   при        температуре        выше

                   723 К (450 град. С), измеряемой на

                   стенке     цилиндра   в    верхней

                   предельной точке касания  верхнего

                   поршневого кольца

                   Техническое примечание.

                   Дизельные    двигатели  с  высокой

                   выходной мощностью - это двигатели

                   с номинальной  частотой   вращения

                   2300 об/мин и более при приложении

                   среднего    эффективного  давления

                   торможения 1,8 МПа или выше

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

РАЗДЕЛ 2

"ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ" ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

┌─────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┐

│    N пункта     │           Наименование           │  Код ТН ВЭД   │

└─────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┘

                       КАТЕГОРИЯ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

                                МАТЕРИАЛЫ

 1.1.              Системы, оборудование и компоненты

 1.1.1.            Конструкции   из    композиционных

                   материалов  объемной или  слоистой

                   структуры,  имеющие любую       из

                   следующих составляющих:

 1.1.1.1.          Состоящие из органической  матрицы  3926 90 910 0;

                   и   материалов,   определенных   в  3926 90 980

                   пункте   1.3.10.3,  1.3.10.4   или

                   1.3.10.5 раздела 1; или

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326, от 04.12.2008 N 1726)

 1.1.1.2.          Состоящие  из  металлической   или

                   углеродной  матрицы  и  любого  из

                   следующего:

 (п. 1.1.1.2 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.1.1.2.1.        Углеродных     волокнистых     или  3801;

                   углеродных нитевидных  материалов,  3926 90 910 0;

                   имеющих       все        следующие  3926 90 980;

                   характеристики:                     6903 10 000 0

                   а) удельный    модуль   упругости,

                                         6

                   превышающий 10,15 x 10  м; и

                   б) удельную      прочность     при

                                                    4

                   растяжении, превышающую 17,7 x 10

                   м; или

 (п. 1.1.1.2.1 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.1.1.2.2.        Материалов,  определенных в пункте

                   1.3.10.3 раздела 1

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Технические   примечания.    Исключены.   -   Указ

                   Президента РФ от 04.12.2008 N 1726

                   Примечания:

                   1. Пункт 1.1.1  не  применяется  к

                   элементам      конструкций      из

                   композиционных материалов объемной

                   или    слоистой    структуры     с

                   размерами, не превышающими 100  см

                   x   100   см,   изготовленным   из

                   пропитанных   эпоксидной    смолой

                   углеродных     волокнистых     или

                   нитевидных материалов, для ремонта

                   гражданских летательных аппаратов

                   2. Пункт 1.1.1  не  применяется  к

                   полностью       или       частично

                   изготовленным        конструкциям,

                   специально    разработанным    для

                   следующего   только   гражданского

                   использования:

                   а) в спортивных товарах;

                   б) в автомобильной промышленности;

                   в)      в       станкостроительной

                   промышленности;

                   г) в медицинских целях

 (примечания в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.2.              Испытательное,    контрольное    и

                   производственное  оборудование   -

                   нет

 1.3.              Материалы

 1.3.1.            Материалы,              специально

                   разработанные   для     поглощения

                   электромагнитных   волн,       или

                   полимеры,  обладающие  собственной

                   проводимостью:

 1.3.1.1.          Материалы    для        поглощения  3815 19;

                   электромагнитных  волн  в  области  3910 00 000 9

                                        8

                   частот   от  2  х  10    Гц до 3 х

                     12

                   10   Гц

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечания:

                   1. По пункту     1.3.1.1        не

                   контролируются:

                   а) поглотители    войлочного типа,

                   изготовленные  из натуральных    и

                   синтетических волокон,  содержащие

                   немагнитный наполнитель;

                   б) поглотители,    не      имеющие

                   магнитных     потерь,      рабочая

                   поверхность которых   не  является

                   плоской, включая пирамиды, конусы,

                   клинья       и       спиралевидные

                   поверхности;

                   в) плоские поглотители, обладающие

                   всеми следующими признаками:

                   1) изготовленные   из        любых

                   следующих материалов:

                   вспененных   полимерных материалов

                   (гибких или негибких) с углеродным

                   наполнением   или     органических

                   материалов,   включая   связующие,

                   обеспечивающих более 5%  отражения

                   по    сравнению  с    металлом   в

                   диапазоне   волн,  отличающихся от

                   средней  частоты  падающей энергии

                   более   чем  на   +/- 15%,   и  не

                   способных выдерживать температуры,

                   превышающие 450 К   (177 град. С);

                   или керамических       материалов,

                   обеспечивающих    более        20%

                   отражения  по сравнению с металлом

                   в диапазоне  волн, отличающихся от

                   средней   частоты падающей энергии

                   более    чем   на +/- 15%,    и не

                   способных выдерживать температуры,

                   превышающие 800 К (527 град. С);

                   2) прочностью   при     растяжении

                               6

                   менее 7 х 10  Н/кв. м; и

                   3) прочностью   при   сжатии менее

                          6

                   14 х 10  Н/кв. м;

                   г) плоские            поглотители,

                   выполненные из спеченного феррита,

                   имеющие: удельный    вес более 4,4

                   г/куб. см;  и максимальную рабочую

                   температуру 548 К (275 град. С)

                   2. Магнитные    материалы      для

                   обеспечения  поглощения      волн,

                   указанные  в примечании 1 к пункту

                   1.3.1.1,  не   освобождаются    от

                   контроля,   если они  содержатся в

                   красках

                   Техническое примечание.

                   Образцы   для проведения испытаний

                   на поглощение,    приведенные    в

                   подпункте  1 пункта "в" примечания

                   1 к пункту   1.3.1.1, должны иметь

                   форму    квадрата   со стороной не

                   менее пяти  длин  волн     средней

                   частоты  и располагаться в дальней

                   зоне излучающего элемента;

 1.3.1.2.          Материалы   для поглощения волн на  3815 19;

                                                   14  3910 00 000 9

                   частотах, превышающих   1,5 х 10

                                              14

                   Гц, но ниже, чем   3,7 х 10    Гц,

                   и непрозрачные для видимого света;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.1.3.          Электропроводящие       полимерные

                   материалы       с         объемной

                   электропроводностью   более 10 000

                   См/м (Сименс/м)  или поверхностным

                   удельным  сопротивлением менее 100

                   Ом/кв. м,  полученные   на  основе

                   любого из следующих полимеров:

 1.3.1.3.1.        Полианилина;                        3909 30 000 0

 1.3.1.3.2.        Полипиррола;                        3911 90 990 0

 1.3.1.3.3.        Политиофена;                        3911 90 990 0

 1.3.1.3.4.        Полифенилен-винилена; или           3911 90 990 0

 1.3.1.3.5.        Политиенилен-винилена               3919 90 990 0

                   Техническое примечание.

                   Объемная    электропроводность   и

                   поверхностное             удельное

                   сопротивление  должны определяться

                   в      соответствии со стандартной

                   методикой   ASTMD-257    или    ее

                   национальным эквивалентом

 1.3.2.            Исходные   керамические материалы,

                   некомпозиционные      керамические

                   материалы,          композиционные

                   материалы с керамической  матрицей

                   и соответствующие прекурсоры:

 1.3.2.1.          Композиционные   материалы    типа  2849;

                   керамика-керамика    со стеклянной  2850 00;

                   или     оксидной         матрицей,  8803 90 200 0;

                   армированной   волокнами, имеющими  8803 90 300 0;

                   все следующие характеристики:       8803 90 900 0;

                   а) изготовлены   из          любых  9306 90

                   нижеследующих материалов:

                   Si-N;

                   Si-C;

                   Si-Al-O-N; или

                   Si-O-N; и

                   б) имеют удельную  прочность   при

                   растяжении,    превышающую  12,7 х

                     3

                   10  м;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.2.2.          Композиционные   материалы    типа  2849 20 000 0;

                   керамика-керамика  с   непрерывной  2849 90 100 0;

                   металлической  фазой  или без нее,  2850 00 200 0;

                   включающие  частицы,    нитевидные  8113 00 200 0;

                   кристаллы или   волокна, в которых  8113 00 900 0

                   матрица   образована из   карбидов

                   или нитридов кремния, циркония или

                   бора

 1.3.3.            Нитевидные    или      волокнистые

                   материалы,  которые могут     быть

                   использованы  в     композиционных

                   материалах   объемной или слоистой

                   структуры   с        органической,

                   металлической   или     углеродной

                   матрицей:

 1.3.3.1.          Неорганические   волокнистые   или  8101 96 000 0;

                   нитевидные  материалы, имеющие все  8101 99 900 0;

                   следующие характеристики:           8108 90 300 9;

                   а) удельный   модуль    упругости,  8108 90 900 9

                                        6

                   превышающий 2,54 х 10  м; и

                   б) точку  плавления,  размягчения,

                   разложения   или    сублимации   в

                   инертной   среде,      превышающую

                   температуру 1922 К (1649 град. С)

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   По    пункту   1.3.3.1          не

                   контролируются:

                   а) дискретные,        многофазные,

                   поликристаллические волокна оксида

                   алюминия  в  виде рубленых волокон

                   или   беспорядочно   уложенных   в

                   матах,  содержащие 3%   или  более

                   (по весу)  диоксида  кремния     и

                   имеющие удельный модуль  упругости

                                6

                   менее 10 х 10  м;

                   б) молибденовые волокна  и волокна

                   из молибденовых сплавов;

                   в) волокна бора;

                   г) дискретные керамические волокна

                   с   температурой        плавления,

                   размягчения,    разложения     или

                   сублимации в инертной   среде выше

                   2043 К (1770 град. С);

 1.3.3.2.          Волокнистые    или      нитевидные

                   материалы:

 1.3.3.2.1.        Состоящие   из   любого         из

                   нижеследующих материалов:

 1.3.3.2.1.1.      Полиэфиримидов, контролируемых  по  5402 11 000 0;

                   пунктам   1.3.8.1.1  -   1.3.8.1.4  5402 20 000 0;

                   раздела 1; или                      5402 49 000 0;

                                                       5404 12 000 0;

                                                       5404 19 000 0;

                                                       5501 10 000 1;

                                                       5501 20 000 0;

                                                       5501 90 000 0;

                                                       5503 11 000 0;

                                                       5503 20 000 0;

                                                       5503 90 900 0

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.3.2.1.2.      Материалов,    контролируемых   по  5402 20 000 0;

                   пунктам  1.3.8.2 - 1.3.8.6 раздела  5402 49 000 0;

                   1; или                              5404 12 000 0;

                                                       5404 19 000 0;

                                                       5501 20 000 0;

                                                       5501 90 000 0;

                                                       5503 20 000 0;

                                                       5503 90 900 0

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.3.2.2.        Изготовленные   из     материалов,

                   контролируемых    по        пункту

                   1.3.3.2.1.1  или  1.3.3.2.1.2,   и

                   связанные   с     волокнами других

                   типов,  контролируемых  по пунктам

                   1.3.10.1 - 1.3.10.3 раздела 1

 1.3.4.            Следующие материалы:

 1.3.4.1.          Плутоний   в    любой форме      с  2844 20 510 0;

                   содержанием   изотопа плутония-238  2844 20 590 0;

                   более 50% (по весу)                 2844 20 990 0

                   Примечание.

                   По    пункту     1.3.4.1        не

                   контролируются:

                   а) поставки,   содержащие  1     г

                   плутония или менее;

                   б) поставки,   содержащие      три

                   эффективных  грамма   плутония или

                   менее при использовании в качестве

                   чувствительного    элемента      в

                   приборах;

 1.3.4.2.          Предварительно         обогащенный  2844 40 200 0;

                   нептуний-237 в любой форме          2844 40 300 0

                   Примечание.

                   По    пункту    1.3.4.2         не

                   контролируются           поставки,

                   содержащие    не    более   1    г

                   нептуния-237

                   Техническое примечание.

                   Материалы,   указанные   в  пункте

                   1.3.4,   обычно   используются для

                   ядерных источников тепла

 1.4.              Программное обеспечение

 1.4.1.            Программное   обеспечение      для

                   разработки          композиционных

                   материалов с объемной или слоистой

                   структурой на основе органических,

                   металлических   или     углеродных

                   матриц,   указанных  в   настоящем

                   разделе

 1.5.              Технология

 1.5.1.            Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим    примечанием для

                   разработки   или      производства

                   оборудования   или     материалов,

                   контролируемых   по   пункту 1.1.1

                   или 1.3

 1.5.2.            Иные нижеследующие технологии:

 1.5.2.1.          Технологии    сборки, эксплуатации

                   или    восстановления  материалов,

                   контролируемых по пункту 1.3.1;

 1.5.2.2.          Технологии          восстановления

                   конструкций  из     композиционных

                   материалов  объемной  или слоистой

                   структуры,   контролируемых     по

                   пункту   1.1.1,   или  материалов,

                   контролируемых по  пункту  1.3.2.1

                   или 1.3.2.2

                   Примечание.

                   По   пункту   1.5.2.2           не

                   контролируются          технологии

                   ремонта      элементов конструкций

                   гражданских            летательных

                   аппаратов    с      использованием

                   углеродных   волокнистых       или

                   нитевидных    материалов         и

                   эпоксидных смол,    содержащиеся в

                   руководствах         производителя

                   летательных аппаратов

                   КАТЕГОРИЯ 2. ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ

 2.1.              Системы, оборудование и компоненты

                   - нет

 2.2.              Испытательное,    контрольное    и

                   производственное    оборудование -

                   нет

 2.3.              Материалы - нет

 2.4.              Программное обеспечение

 2.4.1.            Программное  обеспечение иное, чем

                   контролируемое   по   пункту 2.4.2

                   раздела    1,           специально

                   разработанное для   разработки или

                   производства            следующего

                   оборудования:

                   а) токарных   станков, имеющих все

                   следующие характеристики:

                   точность   позиционирования  вдоль

                   любой линейной   оси   со    всеми

                   доступными   компенсациями, равную

                   3,6  мкм  или  менее   (лучше)   в

                   соответствии   с     международным

                   стандартом  ISO  230/2  (1997) или

                   его национальным эквивалентом; и

                   две или более оси,   которые могут

                   быть совместно скоординированы для

                   контурного управления;

                   б) фрезерных    станков,   имеющих

                   любую из следующих характеристик:

                   1) имеющих    все        следующие

                   характеристики:

                   точность    позиционирования вдоль

                   любой линейной   оси   со    всеми

                   доступными   компенсациями, равную

                   3,6  мкм  или  менее   (лучше)   в

                   соответствии  с      международным

                   стандартом  ISO  230/2  (1997) или

                   его   национальным эквивалентом; и

                   три   линейные   оси плюс одну ось

                   вращения,   которые  могут    быть

                   совместно   скоординированы    для

                   контурного управления;

                   2) пять   или  более осей, которые

                   могут   быть             совместно

                   скоординированы   вдоль      любой

                   линейной   оси   для    контурного

                   управления  и  имеющие    точность

                   позиционирования   со        всеми

                   доступными   компенсациями, равную

                   3,6   мкм или    менее (лучше)   в

                   соответствии  с      международным

                   стандартом   ISO 230/2 (1997)  или

                   его национальным эквивалентом; или

                   3) для       координатно-расточных

                   станков  точность позиционирования

                   вдоль  любой линейной оси со всеми

                   доступными компенсациями, равную 3

                   мкм   или   менее    (лучше)     в

                   соответствии   с     международным

                   стандартом   ISO  230/2 (1997) или

                   его национальным эквивалентом;

                   в) станков   для   электроискровой

                   обработки  (СЭО)   беспроволочного

                   типа,  имеющих  две  или более оси

                   вращения,   которые   могут   быть

                   совместно    скоординированы   для

                   контурного управления;

                   г) сверлильных   станков       для

                   сверления   глубоких отверстий или

                   токарных станков, модифицированных

                   для сверления  глубоких отверстий,

                   обеспечивающих        максимальную

                   глубину   сверления отверстий 5000

                   мм   или  более,   и    специально

                   разработанных для них компонентов;

                   д) станков  с числовым программным

                   управлением  или  станков с ручным

                   управлением   и         специально

                   предназначенных   для          них

                   компонентов,      оборудования для

                   контроля     и     приспособлений,

                   специально   разработанных     для

                   шевингования,  финишной обработки,

                   шлифования   или      хонингования

                   закаленных   (Rc = 40  или  более)

                   прямозубых         цилиндрических,

                   косозубых  и   шевронных  шестерен

                   диаметром  делительной  окружности

                   более  1250 мм и шириной зубчатого

                   венца,   равной   15%  от диаметра

                   делительной  окружности или более,

                   с    качеством   после    финишной

                   обработки   по    классу   3     в

                   соответствии    с    международным

                   стандартом ISO 1328

 2.5.              Технология

 2.5.1.            Технологии  в соответствии с общим

                   технологическим    примечанием для

                   разработки            программного

                   обеспечения,  контролируемого   по

                   пункту   2.4,  или разработки либо

                   производства            следующего

                   оборудования:

                   а) токарных   станков, имеющих все

                   следующие характеристики:

                   точность    позиционирования вдоль

                   любой линейной   оси   со    всеми

                   доступными компенсациями,   равную

                   3,6   мкм   или    менее (лучше) в

                   соответствии   с     международным

                   стандартом   ISO  230/2 (1997) или

                   его   национальным эквивалентом; и

                   две или   более оси, которые могут

                   быть   совместно   скоординированы

                   для контурного управления;

                   б) фрезерных   станков,    имеющих

                   любую из следующих характеристик:

                   1) имеющих    все        следующие

                   характеристики:

                   точность   позиционирования  вдоль

                   любой   линейной  оси   со   всеми

                   доступными компенсациями,   равную

                   3,6   мкм   или    менее (лучше) в

                   соответствии   с     международным

                   стандартом  ISO 230/2  (1997)  или

                   его национальным   эквивалентом; и

                   три линейные  оси  плюс   одну ось

                   вращения,    которые  могут   быть

                   совместно   скоординированы    для

                   контурного управления;

                   2) пять или более осей,    которые

                   могут    быть            совместно

                   скоординированы    вдоль     любой

                   линейной    оси   для   контурного

                   управления  и  имеющие    точность

                   позиционирования    со       всеми

                   доступными   компенсациями, равную

                   3,6   мкм  или   менее   (лучше) в

                   соответствии     с   международным

                   стандартом  ISO  230/2  (1997) или

                   его национальным эквивалентом; или

                   3) для       координатно-расточных

                   станков точность  позиционирования

                   вдоль любой линейной  оси со всеми

                   доступными компенсациями, равную 3

                   мкм   или    менее    (лучше)    в

                   соответствии    с    международным

                   стандартом   ISO 230/2 (1997)  или

                   его национальным эквивалентом;

                   в) станков   для   электроискровой

                   обработки  (СЭО)   беспроволочного

                   типа,   имеющих две или  более оси

                   вращения,   которые   могут   быть

                   совместно   скоординированы    для

                   контурного управления;

                   г) сверлильных     станков     для

                   сверления глубоких отверстий   или

                   токарных станков, модифицированных

                   для сверления глубоких  отверстий,

                   обеспечивающих        максимальную

                   глубину  сверления  отверстий 5000

                   мм   или   более, и     специально

                   разработанных для них компонентов;

                   д) станков  с числовым программным

                   управлением   или станков с ручным

                   управлением   и         специально

                   предназначенных    для         них

                   компонентов,   оборудования    для

                   контроля     и     приспособлений,

                   специально  разработанных      для

                   шевингования,  финишной обработки,

                   шлифования   или      хонингования

                   закаленных   (Rс = 40 или   более)

                   прямозубых         цилиндрических,

                   косозубых  и    шевронных шестерен

                   диаметром  делительной  окружности

                   более 1250 мм и шириной  зубчатого

                   венца,   равной   15%  от диаметра

                   делительной окружности  или более,

                   с    качеством   после    финишной

                   обработки   по   классу   3      в

                   соответствии    с    международным

                   стандартом ISO 1328

                        КАТЕГОРИЯ 3. ЭЛЕКТРОНИКА

 3.1.              Системы,      оборудование       и

                   компоненты

 3.1.1.            Атомные   эталоны   частоты,    не  8543 20 000 0

                   являющиеся рубидиевыми  и  имеющие

                   долговременную стабильность меньше

                                 -11

                   (лучше) 1 x 10    в месяц

 (п. 3.1.1 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 3.2.              Испытательное,    контрольное    и

                   производственное оборудование

 3.2.1.            Установки    (реакторы)        для  8486 20 900 9

                   химического осаждения   из паровой

                   фазы           металлоорганических

                   соединений,             специально

                   разработанные   для    выращивания

                   кристаллов       полупроводниковых

                   соединений   с      использованием

                   материалов,   контролируемых    по

                   пункту  3.3.3 или 3.3.4 раздела 1,

                   в качестве исходных

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

 3.3.              Материалы - нет

 3.4.              Программное обеспечение

 3.4.1.            Программное           обеспечение,

                   специально разработанное       для

                   разработки   или      производства

                   оборудования,  контролируемого  по

                   пункту 3.1 или 3.2

 3.5.              Технология

 3.5.1.            Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим    примечанием для

                   разработки     или    производства

                   оборудования,   контролируемого по

                   пункту 3.1 или 3.2

                       КАТЕГОРИЯ 4. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ

                                 ТЕХНИКА

 4.1.              Системы, оборудование и компоненты

 4.1.1.            Радиационно    стойкие    ЭВМ    и  8471

                   сопутствующее  оборудование,     а

                   также     электронные     сборки и

                   специально   разработанные для них

                   компоненты, превышающие   любое из

                   следующих требований:

                                           3

                   а) общая   доза   5 х 10  Гр (Si)

                          5

                   [5 х 10  рад];

                                               6

                   б) мощность   дозы    5 х 10    Гр

                                 8

                   (Si)/c [5 х 10  рад/с]; или

                   в) сбой   от  однократного события

                     -7

                   10   ошибок/бит/день;

 4.2.              Испытательное,    контрольное    и

                   производственное    оборудование -

                   нет

 4.3.              Материалы - нет

 4.4.              Программное обеспечение

 4.4.1.            Программное           обеспечение,

                   специально разработанное       для

                   разработки    или     производства

                   оборудования,   контролируемого по

                   пункту 4.1, или для разработки или

                   производства цифровых ЭВМ, имеющих

                   приведенную                пиковую

                   производительность          (ППП),

                   превышающую     0,1     взвешенных

                   ТераФЛОПС (ВТ)

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

 4.5.              Технология

 4.5.1.            Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим   примечанием  для

                   разработки    или     производства

                   следующего   оборудования      или

                   программного обеспечения:

                   а) оборудования,   контролируемого

                   по пункту 4.1;

                   б) цифровых   ЭВМ,         имеющих

                   приведенную                пиковую

                   производительность          (ППП),

                   превышающую     0,1     взвешенных

                   ТераФЛОПС (ВТ); или

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

                   в) программного       обеспечения,

                   контролируемого по пункту 4.4

                   Особое примечание.

                   В   отношении  определения ППП для

                   цифровых ЭВМ, указанных в  пунктах

                   4.4.1    и   4.5.1,   пользоваться

                   техническим            примечанием

                   к категории 4 раздела 1

 (особое примечание введено Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                             КАТЕГОРИЯ 5

                   Часть 1. Телекоммуникации

 5.1.1.            Системы, оборудование и компоненты

 5.1.1.1.          Телекоммуникационные   системы   и

                   аппаратура,   а   также специально

                   разработанные для них компоненты и

                   принадлежности,   имеющие любые из

                   следующих   характеристик, свойств

                   или качеств:

 (п. 5.1.1.1 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.1.1.1.1.        Являются         радиоаппаратурой,  8517 12 000 0;

                   использующей методы     расширения  8517 61 000 9;

                   спектра,      включая        метод  8525 60 000 0

                   скачкообразной         перестройки

                   частоты,   не   контролируемой  по

                   пункту   5.1.1.2.4   раздела    1,

                   имеющей   любую    из    следующих

                   характеристик:

                   а) коды                расширения,

                   программируемые пользователем; или

                   б) общую ширину полосы частот выше

                   50 кГц,   при   этом она в 100 или

                   более раз  превышает ширину полосы

                   частот     любого       единичного

                   информационного канала

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечания:

                   1. По     подпункту   "б"   пункта

                   5.1.1.1.1   не      контролируется

                   радиооборудование,      специально

                   разработанное для использования  с

                   гражданскими   системами   сотовой

                   радиосвязи

                   2. По   пункту   5.1.1.1.1      не

                   контролируется       оборудование,

                   спроектированное  для   работы   с

                   выходной   мощностью   1,0  Вт или

                   менее;

 5.1.1.1.2.        Являются            радиоприемными  8527

                   устройствами       с      цифровым

                   управлением,     имеющими      все

                   следующие характеристики:

                   а) более 1000 каналов;

                   б) время    переключения   частоты

                   менее 1 мс;

                   в) автоматический   поиск      или

                   сканирование   в   части   спектра

                   электромагнитных волн; и

                   г) возможность       идентификации

                   принятого    сигнала   или    типа

                   передатчика

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   По    пункту    5.1.1.1.2       не

                   контролируется       оборудование,

                   специально разработанное       для

                   использования   с     гражданскими

                   системами сотовой радиосвязи.

 5.2.1.            Испытательное,    контрольное    и

                   производственное оборудование

 5.2.1.1.          Оборудование   и        специально

                   разработанные   компоненты     или

                   принадлежности   для         него,

                   специально    предназначенные  для

                   разработки,  производства      или

                   использования        оборудования,

                   функций        или        свойств,

                   контролируемых   по        части 1

                   категории 5

                   Примечание.

                   По     пункту      5.2.1.1      не

                   контролируется        оборудование

                   определения параметров оптического

                   волокна

 5.3.1.            Материалы - нет

 5.4.1.            Программное обеспечение

 5.4.1.1.          Программное           обеспечение,

                   специально  разработанное      для

                   разработки    или     производства

                   оборудования, функций или свойств,

                   контролируемых     по      части 1

                   категории 5

 5.4.1.2.          Программное           обеспечение,

                   специально  разработанное      или

                   модифицированное  для обслуживания

                   технологий,  контролируемых     по

                   пункту 5.5.1

 5.5.1.            Технология

 5.5.1.1.          Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим    примечанием для

                   разработки      или   производства

                   оборудования, функций, свойств или

                   программного          обеспечения,

                   контролируемых  по   части       1

                   категории 5

                   Часть 2. Защита информации - нет

                     КАТЕГОРИЯ 6. ДАТЧИКИ И ЛАЗЕРЫ

 6.1.              Системы, оборудование и компоненты

 6.1.1.            Акустика

 6.1.1.1.          Морские   акустические    системы,

                   оборудование   и        специально

                   разработанные для них компоненты:

 6.1.1.1.1.        Активные системы обнаружения   или  9014 80 000 0;

                   определения        местоположения,  9015 80 910 0

                   имеющие    любую  из     следующих

                   характеристик:

                   а) частоту передачи ниже 5 кГц или

                   уровень    звукового давления выше

                   224 дБ (1 мкПа   на    1  м)   для

                   оборудования  с рабочей частотой в

                   диапазоне от 5 кГц до 10 кГц;

                   б) уровень звукового давления выше

                   224   дБ    (1 мкПа на 1 м)    для

                   оборудования с рабочей частотой  в

                   диапазоне   от   10  кГц до 24 кГц

                   включительно;

                   в) уровень звукового давления выше

                   235  дБ   (1 мкПа на 1 м)      для

                   оборудования с рабочей частотой  в

                   диапазоне между 24 кГц и 30 кГц;

                   г) формирование лучей уже 1  град.

                   по   любой   оси и рабочую частоту

                   ниже 100 кГц;

                   д) предназначенные   для  работы с

                   дальностью     абсолютно надежного

                   обнаружения целей более 5120 м;

                   или

                   е) разработанные   для нормального

                   функционирования на глубинах более

                   1000 м и имеющие датчики с  любыми

                   из следующих характеристик:

                   динамически   подстраивающиеся под

                   давление; или

                   содержащие          чувствительные

                   элементы, изготовленные   не    из

                   титаната-цирконата свинца

                   Примечание.

                   По    пункту      6.1.1.1.1     не

                   контролируются:

                   а) эхолоты,            действующие

                   вертикально   под    аппаратом, не

                   включающие функцию    сканирования

                   луча  в  диапазоне  более   +/- 20

                   град. и  ограниченные   измерением

                   глубины   воды,    расстояния   до

                   погруженных    или    заглубленных

                   объектов или косяков рыбы;

                   б) следующие акустические буи:

                   аварийные акустические буи;

                   акустические буи   с дистанционным

                   управлением,            специально

                   разработанные для перемещения  или

                   возвращения в подводное положение;

 6.1.1.1.2.        Пассивные (принимающие,  связанные

                   или    не     связанные в условиях

                   нормального     применения       с

                   отдельными активными устройствами)

                   системы, оборудование и специально

                   разработанные для них компоненты:

 6.1.1.1.2.1.      Гидрофоны   с   любой из следующих

                   характеристик:

                   а) включающие непрерывные   гибкие  9014 80 000 0;

                   чувствительные элементы;            9015 80 110 0;

                                                       9015 80 930 0

 (пп. "а" в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   б) включающие гибкие        сборки  9014 80 000 0;

                   дискретных          чувствительных  9015 80 110 0;

                   элементов с диаметром или   длиной  9015 80 930 0

                   менее 20 мм и с  расстоянием между

                   элементами менее 20 мм;

 (пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   в) имеющие любые из      следующих  9014 80 000 0;

                   чувствительных элементов:           9015 80 930 0

                   волоконно-оптические;

                   пьезоэлектрические из   полимерных

                   пленок,         отличные        от

                   поливинилиденфторида (PVDF) и  его

                   сополимеров  {P(VDF-TrFE) и P(VDF-

                   TFE)}      ({поли(винилиденфторид-

                   трифторэтилен)                   и

                   поли(винилиденфторид-

                   тетрафторэтилен)}); или

                   гибкие   пьезоэлектрические     из

                   композиционных материалов;

 (пп. "в" введен Указом Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   г) разработанные  для эксплуатации  9014 80 000 0;

                   на     глубинах   более    35 м, с  9015 80 930 0

                   компенсацией ускорения; или

                   д) разработанные  для эксплуатации  9014 80 000 0;

                   на глубинах более 1000 м            9015 80 930 0

                   Примечание.

                   Контрольный   статус   гидрофонов,

                   специально     разработанных   для

                   другого оборудования, определяется

                   контрольным     статусом     этого

                   оборудования

                   Технические примечания:

                   1.              Пьезоэлектрические

                   чувствительные       элементы   из

                   полимерной       пленки состоят из

                   поляризованной полимерной  пленки,

                   которая   натянута  на     несущую

                   конструкцию       или      катушку

                   (сердечник) и прикреплена к ним

                   2. Гибкие       пьезоэлектрические

                   чувствительные         элементы из

                   композиционного материала  состоят

                   из пьезоэлектрических керамических

                   частиц или волокон, распределенных

                   в электроизоляционном  акустически

                   прозрачном резиновом,   полимерном

                   или эпоксидном связующем,  которое

                   является    неотъемлемой    частью

                   чувствительного элемента;

 (технические примечания введены Указом Президента РФ  от  01.12.2005

 N 1384)

 6.1.1.1.2.2.      Буксируемые           акустические  9014 80 000 0;

                   гидрофонные   решетки,     имеющие  9015 80 930 0;

                   любую из следующих характеристик:   9015 80 990 0

                   а) гидрофонные             группы,

                   расположенные  с    шагом    менее

                   12,5 м, или  имеющие   возможность

                   модификации   для     расположения

                   гидрофонных групп с  шагом   менее

                   12,5 м;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   б) разработанные   или     имеющие

                   возможность модификации для работы

                   на глубинах более 35 м

                   Техническое примечание.

                   Возможность модификации, указанная

                   в    подпунктах "а" и "б"   пункта

                   6.1.1.1.2.2,   означает    наличие

                   резервов,   позволяющих   изменять

                   схему  соединений   или внутренних

                   связей   для    усовершенствования

                   гидрофонной    группы   по      ее

                   размещению или  изменению пределов

                   рабочей  глубины. Такими резервами

                   является   возможность    монтажа:

                   запасных проводников в количестве,

                   превышающем   10% от числа рабочих

                   проводников    связи;       блоков

                   настройки конфигурации гидрофонной

                   группы   или внутренних устройств,

                   ограничивающих глубину погружения,

                   что   обеспечивает регулировку или

                   контроль   более   чем       одной

                   гидрофонной группы;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   в) датчики направленного действия,

                   контролируемые   по         пункту

                   6.1.1.1.2.4;

                   г) продольно   армированные рукава

                   решетки;

                   д) собранные  решетки    диаметром

                   менее 40 мм; или

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   е) Исключен. - Указ Президента  РФ  от  04.12.2008

                   N 1726

                   е) характеристики      гидрофонов,

                   указанные     в пункте 6.1.1.1.2.1

                   раздела 1;

 6.1.1.1.2.3.      Аппаратура    обработки данных   в  9014 80 000 0;

                   реальном масштабе         времени,  9015 80 930 0;

                   специально     разработанная   для  9015 80 990 0

                   применения   в         буксируемых

                   акустических гидрофонных решетках,

                   обладающая      программируемостью

                   пользователем,   обработкой     во

                   временной или частотной области  и

                   корреляцией,  включая спектральный

                   анализ, цифровую    фильтрацию   и

                   формирование    луча,            с

                   использованием            быстрого

                   преобразования   Фурье  или других

                   преобразований или процессов;

 6.1.1.1.2.4.      Датчики  направленного   действия,  9014 80 000 0;

                   имеющие    все           следующие  9014 90 000 0;

                   характеристики:                     9015 80 110 0;

                   а) точность лучше +/- 0,5 град.; и  9015 80 930 0

                   б) разработанные  для    работы на

                   глубинах,   превышающих 35 м, либо

                   имеющие регулируемое   или сменное

                   глубинное           чувствительное

                   устройство, разработанное      для

                   работы   на  глубинах, превышающих

                   35 м;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.1.1.2.5.      Донные или  притопленные кабельные  8907 90 000 0;

                   системы, имеющие    любую       из  9014 80 000 0;

                   следующих составляющих:             9014 90 000 0;

                   а) объединяющие         гидрофоны,  9015 80 930 0;

                   указанные  в    пункте 6.1.1.1.2.1  9015 80 990 0

                   раздела 1; или

                   б) объединяющие  сигнальные модули

                   многоэлементной        гидрофонной

                   группы,      имеющие все следующие

                   характеристики:

                   разработаны   для функционирования

                   на     глубинах, превышающих 35 м,

                   либо обладают   регулируемым   или

                   сменным    устройством   измерения

                   глубины для   работы  на глубинах,

                   превышающих 35 м; и

                   обладают возможностью оперативного

                   взаимодействия   с        модулями

                   буксируемых           акустических

                   гидрофонных решеток;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.1.1.2.6.      Аппаратура   обработки  данных   в  8907 90 000 0;

                   реальном   масштабе       времени,  9014 80 000 0;

                   специально   разработанная     для  9014 90 000 0;

                   донных или притопленных  кабельных  9015 80 930 0;

                   систем,                 обладающая  9015 80 990 0

                   программируемостью   пользователем

                   и    обработкой во временной   или

                   частотной области и   корреляцией,

                   включая    спектральный    анализ,

                   цифровую фильтрацию и формирование

                   луча,  с   использованием быстрого

                   преобразования    Фурье или других

                   преобразований либо процессов

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.2.            Оптические датчики или приборы

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.          Приемники оптического излучения:

 (п. 6.1.2.1 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечание.  Исключено.   -   Указ  Президента  РФ

                   от 04.12.2008 N 1726

                   Особое примечание. Исключено. - Указ Президента РФ

                   от 04.12.2008 N 1726

 6.1.2.1.1.        Следующие твердотельные  приемники

                   оптического  излучения,  пригодные

                   для применения в космосе:

 (п. 6.1.2.1.1 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.1.1.      Твердотельные            приемники  8541 40 900 0

                   оптического излучения, имеющие все

                   следующие характеристики:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) максимум           спектральной

                   чувствительности в диапазоне  длин

                   волн от 10 нм до 300 нм; и

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   б) чувствительность   менее   0,1%

                   относительно         максимального

                   значения  для   длин   волн  свыше

                   400 нм;

 (пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.1.2.      Твердотельные            приемники  8541 40 900 0

                   оптического излучения, имеющие все

                   следующие характеристики:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) максимум           спектральной

                   чувствительности в диапазоне  длин

                   волн от 900 нм до 1200 нм; и

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   б) постоянную    времени   отклика

                   приемника 95 нс или менее;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.1.3.      Твердотельные            приемники  8541 40 900 0

                   оптического   излучения,   имеющие

                   максимум              спектральной

                   чувствительности в диапазоне  длин

                   волн от 1200 нм до 30 000 нм;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.2.        Следующие    электронно-оптические

                   преобразователи (ЭОП):

 (п. 6.1.2.1.2 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечание.

                   Пункт   6.1.2.1.2  не  применяется

                   к    фотоэлектронным   умножителям

                   (ФЭУ)         без     формирования

                   изображений,               имеющим

                   электронно-чувствительное

                   устройство в вакууме, ограниченным

                   исключительно любым из следующего:

                   а) единственным      металлическим

                   анодом; или

                   б) металлическими          анодами

                   с  межцентровым  расстоянием более

                   500 мкм

 (примечание введено Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Техническое примечание.

                   "Зарядовое   умножение"   является

                   формой    электронного    усиления

                   изображения    и   характеризуется

                   созданием   носителей   зарядов  в

                   результате     процесса    ударной

                   ионизации. Приемниками оптического

                   излучения  с  зарядовым умножением

                   могут  быть  электронно-оптические

                   преобразователи,     твердотельные

                   приемники   оптического  излучения

                   или       фокальные      матричные

                   приемники

 (техническое примечание введено Указом Президента РФ  от  04.12.2008

 N 1726)

 6.1.2.1.2.1.      Электронно-оптические               8540 20 800 0

                   преобразователи,    имеющие    все

                   нижеперечисленное:

                   а)      максимум      спектральной

                   чувствительности в диапазоне  длин

                   волн от 400 нм до 1050 нм;

                   б)      электронное       усиление

                   изображения, использующее любое из

                   следующего:

                   1)   микроканальную   пластину   с

                   расстоянием между центрами каналов

                   (межцентровым расстоянием) 12  мкм

                   или менее; или

                   2)   электронный    чувствительный

                   элемент  с  шагом   небинированных

                   пикселей  500   мкм   или   менее,

                   специально    разработанный    или

                   модифицированный  для   достижения

                   зарядового умножения иначе, чем  в

                   микроканальной пластине; и

                   в) любые из следующих фотокатодов:

                   фотокатоды    S-20,    S-25    или

                   многощелочные     фотокатоды     с

                   интегральной     чувствительностью

                   более 700 мкА/лм;

                   GaAs или  GaInAs  фотокатоды;  или

                   другие           полупроводниковые

                   фотокатоды  на  основе  соединений

                   III    -    V    с    максимальной

                   спектральной     чувствительностью

                   более 10 мА/Вт;

 (п. 6.1.2.1.2.1 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечание.   Исключено.  -  Указ   Президента  РФ

                   от 04.12.2008 N 1726

 6.1.2.1.2.2.      Электронно-оптические               8540 20 800 0

                   преобразователи,    имеющие    все

                   нижеперечисленное:

                   а)      максимум      спектральной

                   чувствительности в диапазоне  длин

                   волн от 1050 нм до 1800 нм;

                   б)      электронное       усиление

                   изображения, использующее любое из

                   следующего:

                   1)   микроканальную   пластину   с

                   расстоянием между центрами каналов

                   (межцентровым расстоянием) 12  мкм

                   или менее; или

                   2)       электронно-чувствительный

                   элемент  с  шагом   небинированных

                   пикселей  500   мкм   или   менее,

                   специально    разработанный    или

                   модифицированный  для   достижения

                   зарядового умножения иначе, чем  в

                   микроканальной пластине; и

                   в) полупроводниковые фотокатоды на

                   основе   соединений   III   -    V

                   (например,  GaAs  или  GaInAs)   и

                   фотокатоды  на  эффекте   переноса

                   электронов

 (п. 6.1.2.1.2.2 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечание.

                   Подпункт "в" пункта 6.1.2.1.2.2 не

                   применяется  к   полупроводниковым

                   фотокатодам     с     максимальной

                   спектральной чувствительностью  15

                   мА/Вт или менее

 (примечание введено Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.3.        Следующие   фокальные    матричные

                   приемники,     непригодные     для

                   применения в космосе:

 (п. 6.1.2.1.3 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Техническое примечание.

                   Линейные      или       двухмерные

                   многоэлементные          матричные

                   приемники  оптического   излучения

                   определяются фокальными матричными

                   приемниками

 (техническое примечание введено Указом Президента РФ  от  04.12.2008

 N 1726)

 6.1.2.1.3.1.      Фокальные   матричные   приемники,  8541 40 900 0

                   имеющие все нижеперечисленное:

                   а) отдельные элементы с максимумом

                   спектральной  чувствительности   в

                   диапазоне длин волн от 900  нм  до

                   1050 нм; и

                   б)     любую     из      следующих

                   характеристик:

                   постоянную     времени     отклика

                   приемника  менее   0,5   нс;   или

                   являющиеся              специально

                   разработанными                 или

                   модифицированными  для  достижения

                   зарядового  умножения  и   имеющие

                   максимальную          спектральную

                   чувствительность,  превышающую  10

                   мА/Вт;

 (п. 6.1.2.1.3.1 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.3.2.      Фокальные   матричные   приемники,  8541 40 900 0

                   имеющие все нижеперечисленное:

                   а) отдельные элементы с максимумом

                   спектральной  чувствительности   в

                   диапазоне длин волн от 1050 нм  до

                   1200 нм; и

                   б)     любую     из      следующих

                   характеристик:

                   постоянную     времени     отклика

                   приемника 95  нс  или  менее;  или

                   являющиеся              специально

                   разработанными                 или

                   модифицированными  для  достижения

                   зарядового  умножения  и   имеющие

                   максимальную          спектральную

                   чувствительность,  превышающую  10

                   мА/Вт;

 (п. 6.1.2.1.3.2 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.3.3.      Нелинейные (двухмерные)  фокальные  8541 40 900 0

                   матричные    приемники,    имеющие

                   отдельные  элементы  с  максимумом

                   спектральной  чувствительности   в

                   диапазоне длин волн от 1200 нм  до

                   30 000 нм

 (п. 6.1.2.1.3.3 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Особое примечание.

                   Микроболометрические     фокальные

                   матричные  приемники,  непригодные

                   для  применения   в   космосе,  на

                   основе кремния и другого материала

                   определяются   только   по  пункту

                   6.1.2.1.3.6;

 (особое примечание введено Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326,

 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.3.4.      Линейные  (одномерные)   фокальные  8541 40 900 0

                   матричные приемники,  имеющие  все

                   нижеперечисленное:

                   а) отдельные элементы с максимумом

                   спектральной  чувствительности   в

                   диапазоне длин волн от 1200 нм  до

                   3000 нм; и

                   б)     любую     из      следующих

                   характеристик:

                   отношение     размера     элемента

                   приемника      в       направлении

                   сканирования  к  размеру  элемента

                   приемника  в  направлении  поперек

                   сканирования   менее   3,8;    или

                   обработку  сигналов   в   элементе

                   (SPRITE-структура)

 (п. 6.1.2.1.3.4 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Техническое примечание.

                   Для  целей  подпункта  "б"  пункта

                   6.1.2.1.3.4  "направление  поперек

                   сканирования"   определяется   как

                   направление       вдоль       оси,

                   параллельной   линейке   элементов

                   приемника,     а      "направление

                   сканирования"   определяется   как

                   направление       вдоль       оси,

                   перпендикулярной линейке элементов

                   приемника

 (техническое примечание введено Указом Президента РФ  от  04.12.2008

 N 1726)

                   Примечание.

                   Пункт 6.1.2.1.3.4 не применяется к

                   фокальным матричным приемникам  на

                   основе  германия,  содержащим   не

                   более 32 детекторных элементов;

 (примечание введено Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.3.5.      Линейные  (одномерные)   фокальные  8541 40 900 0

                   матричные    приемники,    имеющие

                   отдельные  элементы  с  максимумом

                   спектральной  чувствительности   в

                   диапазоне длин волн от 3000 нм  до

                   30 000 нм;

 (п. 6.1.2.1.3.5 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.3.6.      Нелинейные            (двухмерные)  8541 40 900 0

                   инфракрасные  фокальные  матричные

                   приемники        на         основе

                   микроболометрического   материала,

                   для отдельных элементов которых не

                   применяется           спектральная

                   фильтрация   чувствительности    в

                   диапазоне длин волн от 8000 нм  до

                   14 000 нм

 (п. 6.1.2.1.3.6 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Техническое примечание.

                   Для   целей   пункта   6.1.2.1.3.6

                   микроболометр   определяется   как

                   тепловой  приемник   инфракрасного

                   излучения, у которого формирование

                   соответствующего выходного сигнала

                   происходит   за   счет   изменения

                   температуры     приемника      при

                   поглощении           инфракрасного

                   излучения;

 (техническое примечание в ред.  Указа  Президента РФ  от  04.12.2008

 N 1726)

 6.1.2.1.3.7.      Фокальные   матричные   приемники,  8541 40 900 0

                   имеющие все нижеперечисленное:

                   а) отдельные элементы приемника  с

                   максимумом            спектральной

                   чувствительности в диапазоне  длин

                   волн от 400 нм до 900 нм;

                   б)      являющиеся      специально

                   разработанными                 или

                   модифицированными  для  достижения

                   зарядового умножения и  имеющие  в

                   спектральном            диапазоне,

                   превышающем 760  нм,  максимальную

                   спектральную чувствительность выше

                   10мА/Вт; и

                   в) более 32 элементов

 (п. 6.1.2.1.3.7 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Технические   примечания.    Исключены.   -   Указ

                   Президента РФ от 04.12.2008 N 1726

                   Примечания:

                   1.   Пункт   6.1.2.1.3    включает

                   фоторезистивные                  и

                   фотовольтаические матрицы

 (п. 1 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   2. Пункт 6.1.2.1.3 не применяется:

                   а) к многоэлементным приемникам (с

                   числом элементов не  более  16)  с

                   фоточувствительными элементами  из

                   сульфида или селенида свинца  (PbS

                   или PbSe соответственно);

                   б) к пироэлектрическим  приемникам

                   на  основе  любого  из   следующих

                   материалов:

                   триглицинсульфата      и       его

                   производных;

                   титаната   свинца-лантана-циркония

                   (PLZT керамики) и его производных;

                   танталата  лития (LiTaO );

                                          3

                   поливинилиденфторида       и   его

                   производных; или

                   ниобата бария-стронция  (BaStNbO )

                                                   3

                   и его производных;

                   в)    к    фокальным     матричным

                   приемникам,             специально

                   разработанным или модифицированным

                   для     реализации      зарядового

                   умножения,  имеющим   ограниченное

                   конструкцией значение максимальной

                   спектральной  чувствительности  10

                   мА/Вт или  менее  для  длин  волн,

                   превышающих 760 нм, и имеющим  все

                   нижеперечисленное:

                   1)  включенный  в  их  конструкцию

                   механизм               ограничения

                   чувствительности  без  возможности

                   его удаления или модификации; и

                   2) любое из следующего:

                   механизм               ограничения

                   чувствительности,       являющийся

                   неотъемлемой                частью

                   конструкции приемника; или

                   фокальный   матричный    приемник,

                   действующий   только   вместе    с

                   установленным           механизмом

                   ограничения чувствительности

 (п. 2 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Техническое примечание.

                   Механизм               ограничения

                   чувствительности         приемника

                   является    неотъемлемой    частью

                   конструкции приемника и разработан

                   с  отсутствием   возможности   его

                   удаления   или   модификации   без

                   приведения приемника  в  нерабочее

                   состояние

 (техническое примечание введено Указом Президента РФ  от  04.12.2008

 N 1726)

                   3. Пункт 6.1.2.1.3 не  применяется

                   к  следующим  фокальным  матричным

                   приемникам:

                   а) фокальным матричным  приемникам

                   на основе силицида платины (PtSi),

                   имеющим менее 10 000 элементов;

                   б) фокальным матричным  приемникам

                   на основе силицида иридия (IrSi);

                   в) фокальным матричным  приемникам

                   на основе антимонида индия  (InSb)

                   или   селенида   свинца    (PbSe),

                   имеющим менее 256 элементов;

                   г) фокальным матричным  приемникам

                   на основе арсенида индия (InAs);

                   д) фокальным матричным  приемникам

                   на основе сульфида свинца (PbS);

                   е) фокальным матричным  приемникам

                   на  основе  арсенида  индия-галлия

                   (InGaAs);

                   ж) фокальным матричным  приемникам

                   на  квантовых   ямах   на   основе

                   арсенида галлия (GaAs) или галлий-

                   алюминий-мышьяка (GaAlAs), имеющим

                   менее 256 элементов; или

                   з) фокальным матричным  приемникам

                   на основе микроболометров, имеющим

                   менее 8000 элементов

 (п. 3 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   4. Пункт 6.1.2.1.3 не  применяется

                   к  следующим  фокальным  матричным

                   приемникам на основе ртуть-кадмий-

                   теллура (HgCdTe):

                   а) сканирующим  матрицам,  имеющим

                   любое из следующего:

                   30 элементов или менее; или  менее

                   трех   элементов   и    включающим

                   временную  задержку  и  накопление

                   сигнала в элементе; или

                   б)  смотрящим  матрицам,   имеющим

                   менее 256 элементов

 (п. 4 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Технические примечания:

                   1.      "Сканирующие      матрицы"

                   определяются     как     фокальные

                   матричные приемники, разработанные

                   для использования со  сканирующими

                   оптическими   системами,   которые

                   формируют  изображение   за   счет

                   последовательного        просмотра

                   предметов в пространстве

                   2.       "Смотрящие       матрицы"

                   определяются     как     фокальные

                   матричные приемники, разработанные

                   для использования с  несканирующей

                   оптической    системой,    которая

                   формирует изображение предметов  в

                   пространстве

 (технические примечания в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008

 N 1726)

                   5.    Пункт    6.1.2.1.3.7     не

                   применяется к следующим  фокальным

                   матричным  приемникам,  специально

                   разработанным или модифицированным

                   для     достижения      зарядового

                   умножения:

                   а) линейным (одномерным) фокальным

                   матричным приемникам, имеющим 4096

                   элементов или менее;

                   б)     нелинейным     (двухмерным)

                   фокальным  матричным   приемникам,

                   имеющим   в   одном    направлении

                   максимум 4096 элементов при  общем

                   количество элементов 250  000  или

                   менее

 (п. 5 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Особое примечание.

                   Микроболометрические     фокальные

                   матричные  приемники,  непригодные

                   для    применения    в    космосе,

                   определяются   только  по   пункту

                   6.1.2.1.3.6

 (особое примечание введено Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326,

 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.2.          Моноспектральные           датчики  8540 89 000 0

                   изображения    и многоспектральные

                   датчики изображения, разработанные

                   для   применения при дистанционном

                   зондировании   и  имеющие любое из

                   следующего:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) мгновенное  угловое  поле (МУП)

                   менее 200 мкрад; или

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   б)       разработанные         для

                   функционирования в диапазоне  длин

                   волн от 400 нм  до  30  000  нм  и

                   имеющие все нижеперечисленное:

                   1) обеспечивающие выходные  данные

                   изображения в цифровом формате; и

                   2)  имеющие  любую  из   следующих

                   характеристик:

                   -  пригодные  для   применения   в

                   космосе; или

                   -        разработанные         для

                   функционирования     на      борту

                   летательного             аппарата,

                   использующие            приемники,

                   изготовленные  не  из  кремния   и

                   имеющие МУП менее 2,5 мрад

 (пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.3.          Приборы     прямого     наблюдения

                   изображения,  содержащие  любое из

                   следующего:

 (п. 6.1.2.3 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.3.1.        Электронно-оптические               8540 20 800 0;

                   преобразователи,           имеющие  8540 99 000 0;

                   характеристики, указанные в пункте  9005

                   6.1.2.1.2.1 или 6.1.2.1.2.2;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.3.2.        Фокальные   матричные   приемники,  8540 99 000 0;

                   имеющие характеристики,  указанные  9005

                   в пункте 6.1.2.1.3  или  в  пункте

                   6.1.2.5 раздела 1; или

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.3.3.        Твердотельные            приемники  8540 99 000 0;

                   оптического   излучения,   имеющие  9005

                   характеристики, указанные в пункте

                   6.1.2.1.1

 (п. 6.1.2.3.3 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Техническое примечание.

                   Под приборами  прямого  наблюдения

                   изображения понимаются приборы для

                   получения   человеком-наблюдателем

                   визуального    изображения     без

                   преобразования его  в  электронный

                   сигнал для телевизионного  дисплея

                   и  без  возможности   записи   или

                   сохранения    этого    изображения

                   фотографическим,  электронным  или

                   другим способом

 (техническое примечание в ред.  Указа  Президента РФ  от  04.12.2008

 N 1726)

                   Примечание.

                   Пункт  6.1.2.3  не  применяется  к

                   следующим   приборам,   содержащим

                   фотокатоды на  основе  материалов,

                   отличных от GaAs или GaInAs:

                   а)  промышленным  или  гражданским

                   системам  охранной   сигнализации,

                   системам   управления    движением

                   транспорта    или    промышленного

                   управления перемещением и системам

                   счета;

                   б) медицинским приборам;

                   в)     промышленным      приборам,

                   используемым     для     проверки,

                   сортировки или  анализа  состояния

                   материалов;

                   г) датчикам контроля  пламени  для

                   промышленных печей;

                   д)      приборам,       специально

                   разработанным  для   лабораторного

                   использования

 (примечание в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.4.          Исключен.  -  Указ  Президента  РФ  от  04.12.2008

                   N 1726

 6.1.3.            Камеры, системы или приборы

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Особое примечание.

                   Для       камер,        специально

                   разработанных или модифицированных

                   для подводного  использования, см.

                   пункты 8.1.2.4 и 8.1.2.5 раздела 1

 (особое  примечание  введено  Указом  Президента  РФ  от  04.12.2008

 N 1726)

 6.1.3.1.          Камеры формирования изображения:

 6.1.3.1.1.        Камеры формирования   изображений,  8525 80 300 0;

                   включающие   в   себя  электронно-  8525 80 910;

                   оптические        преобразователи,  8525 80 990 9

                   имеющие  характеристики, указанные

                   в    пункте     6.1.2.1.2.1    или

                   6.1.2.1.2.2;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326, от 04.12.2008

 N 1726)

 6.1.3.1.2.        Камеры  формирования  изображений,  8525 80 110 0;

                   включающие        любые         из  8525 80 190 0;

                   нижеперечисленных        фокальных  8525 80 300 0;

                   матричных приемников:               8525 80 910 9;

                   а)    определенных    в    пунктах  8525 80 990 9

                   6.1.2.1.3.1 - 6.1.2.1.3.5;

                   б)    определенных    в     пункте

                   6.1.2.1.3.6;

                   в)    определенных    в     пункте

                   6.1.2.1.3.7;

                   или

                   г) определенных в  пункте  6.1.2.5

                   раздела 1

 (п. 6.1.3.1.2 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечания:

                   1.       Камеры       формирования

                   изображения, определенные в пункте

                   6.1.3.1.2,    включают   фокальные

                   матричные приемники,  объединенные

                   с  электронным   устройством   для

                   обработки   поступивших   от   них

                   сигналов, позволяющие получить, по

                   крайней мере, выходной  аналоговый

                   или  цифровой  сигнал   в   момент

                   подачи питания

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   2. Подпункт "а"  пункта  6.1.3.1.2

                   не    применяется    к     камерам

                   формирования          изображений,

                   включающим   в    себя    линейные

                   фокальные матричные приемники с 12

                   или меньшим числом  элементов  без

                   временной        задержки        и

                   интегрирования сигнала в элементе,

                   разработанным   для   любого    из

                   следующего:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) промышленных   или  гражданских

                   систем    охранной   сигнализации,

                   систем    управления     движением

                   транспорта    или    промышленного

                   управления перемещением  и  систем

                   счета;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   б) производственного оборудования,

                   используемого   для контроля   или

                   мониторинга  тепловых потоков    в

                   зданиях,     оборудовании      или

                   производственных процессах;

                   в) производственного оборудования,

                   используемого     для    контроля,

                   сортировки   или анализа состояния

                   материалов;

                   г) оборудования,        специально

                   разработанного   для лабораторного

                   использования; или

                   д) медицинского оборудования

                   3. Подпункт  "б"  пункта 6.1.3.1.2

                   не     применяется    к    камерам

                   формирования изображения,  имеющим

                   любую из следующих характеристик:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) максимальную   частоту    смены

                   кадров, равную или меньше 9 Гц;

                   б) имеющим все нижеследующее:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   1) минимальное горизонтальное  или

                   вертикальное   мгновенное  угловое

                   поле (МУП),  по  крайней  мере, 10

                   мрад/пиксель         (миллирадиан/

                   пиксель);

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   2) включающим объективы          с

                   фиксированным фокусным расстоянием

                   без возможности их удаления;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   3) не включающим  в  свой   состав

                   дисплей  с  отображением   прямого

                   наблюдения; и

 (пп. 3 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Техническое примечание.

                   Отображение   прямого   наблюдения

                   относится  к  камере  формирования

                   изображения,     работающей      в

                   инфракрасной   области    спектра,

                   которая    передает     визуальное

                   изображение наблюдателю с  помощью

                   миниатюрного дисплея,  включающего

                   в   себя    любой    светозащитный

                   механизм

 (техническое примечание в ред.  Указа  Президента РФ  от  04.12.2008

 N 1726)

                   4)     имеющим      любое       из

                   нижеследующего:

                   отсутствие устройств для получения

                   фактически            наблюдаемого

                   изображения,    обнаруженного    в

                   угловом поле; или

                   являющимся          разработанными

                   только для одного вида  применения

                   и  без  возможности  изменения  их

                   пользователем; или

 (пп. 4 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Техническое примечание.

                   Мгновенное  угловое  поле   (МУП),

                   определенное    в    пункте    "б"

                   примечания 3, является  наименьшей

                   величиной,     вычисляемой      по

                   горизонтальному   угловому    полю

                   (ГУП) или  вертикальному  угловому

                   полю (ВУП).

                   Горизонтальное МУП равно  значению

                   ГУП,  отнесенного   к   количеству

                   горизонтальных      чувствительных

                   элементов приемника.

                   Вертикальное  МУП  равно  значению

                   ВУП,  отнесенного   к   количеству

                   вертикальных        чувствительных

                   элементов приемника

 (техническое примечание в ред.  Указа  Президента РФ  от  04.12.2008

 N 1726)

                   в) специально   разработанным  для

                   установки     на       гражданское

                   пассажирское наземное транспортное

                   средство   массой менее трех  тонн

                   (вес   брутто        транспортного

                   средства)   и отвечающим      всем

                   следующим требованиям:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   1) работающим только тогда,  когда

                   они  установлены   на   любое   из

                   следующего:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   гражданское  пассажирское наземное

                   транспортное   средство,       для

                   которого они предназначались; или

                   специально    разработанное      и

                   сертифицированное    испытательное

                   или тестирующее оборудование   для

                   этих камер; и

                   2) включающим  в  себя устройство,

                   которое     приводит   камеру    в

                   нерабочее состояние при извлечении

                   ее из транспортного средства,  для

                   которого камера предназначалась

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечание.

                   В   случае   необходимости  детали

                   изделия            предоставляются

                   соответствующему   уполномоченному

                   органу Российской Федерации по его

                   требованию,  чтобы  убедиться в их

                   соответствии  условиям, изложенным

                   в  подпункте 4 пункта "б" и пункте

                   "в" вышеупомянутого примечания 3

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   4. Подпункт "в"  пункта  6.1.3.1.2

                   не    применяется    к     камерам

                   формирования изображения,  имеющим

                   любую из следующих характеристик:

                   а)   отвечающим   всем   следующим

                   требованиям:

                   1)      являющимся      специально

                   разработанными  для  установки   в

                   качестве встроенного компонента  в

                   системы      или      оборудование

                   (приборы),   предназначенные   для

                   работы   внутри    помещения    от

                   штепсельной  вилки   для   стенной

                   розетки,      и      конструктивно

                   ограниченным только для одного  из

                   следующих видов применения:

                   для мониторинга      промышленного

                   процесса,  контроля  качества  или

                   анализа состояния материалов;

                   в лабораторном        оборудовании

                   (приборах),             специально

                   разработанном     для      научных

                   исследований;

                   в                      медицинском

                   оборудовании (приборах); или

                   в  аппаратуре  (приборах)  системы

                   обнаружения            финансового

                   мошенничества          (финансовых

                   подделок); и

                   2) работающим только тогда,  когда

                   они  установлены  на/в  любое   из

                   следующего:

                   системы      или      оборудование

                   (приборы),   для    которых    они

                   предназначались;  или

                   специально           разработанное

                   и                сертифицированное

                   оборудование   для    технического

                   обслуживания и ремонта этих камер;

                   и

                   3) включающим в  себя  устройство,

                   которое    приводит    камеру    в

                   нерабочее состояние при извлечении

                   ее  из  систем  или   оборудования

                   (приборов),  для  которых   камера

                   предназначалась;

                   б)      являющимся      специально

                   разработанными  для  установки  на

                   гражданское пассажирское  наземное

                   транспортное средство массой менее

                   трех     тонн     (вес      брутто

                   транспортного средства) или  паром

                   для   перевозки    пассажиров    и

                   транспортных   средств,    имеющий

                   общую длину парома (ОДП) 65 м  или

                   более, и отвечающим всем следующим

                   требованиям:

                   1) работающим только тогда,  когда

                   они  установлены   на   любое   из

                   следующего:            гражданское

                   пассажирское наземное транспортное

                   средство или паром  для  перевозки

                   пассажиров и транспортных средств,

                   для которого они  предназначались;

                   или

                   специально      разработанное    и

                   сертифицированное    испытательное

                   или тестирующее  оборудование  для

                   этих камер; и

                   2) включающим в  себя  устройство,

                   которое    приводит    камеру    в

                   нерабочее состояние при извлечении

                   ее из транспортного средства,

                   для        которого         камера

                   предназначалась;

                   в)      имеющим       ограниченное

                   конструкцией значение максимальной

                   спектральной  чувствительности  10

                   мА/Вт или  менее  для  длин  волн,

                   превышающих 760 нм,  и  отвечающим

                   всем следующим требованиям:

                   1)  включающим  в  себя   механизм

                   ограничения      чувствительности,

                   разработанный    с     отсутствием

                   возможности  его  извлечения   или

                   изменения; и

                   2) включающим в  себя  устройство,

                   которое    приводит    камеру    в

                   нерабочее состояние при извлечении

                   из   нее   механизма   ограничения

                   чувствительности; или

                   г)   отвечающим   всем   следующим

                   требованиям:

                   1) не  включающим  в  свой  состав

                   дисплей  с  отображением   прямого

                   наблюдения       или       дисплей

                   электронного изображения;

                   2)  не   имеющим   устройств   для

                   получения фактически  наблюдаемого

                   изображения,    обнаруженного    в

                   угловом поле;

                   3)  имеющим  фокальный   матричный

                   приемник, работающий только  когда

                   он  установлен   в   камеру,   для

                   которой был предназначен; и

                   4)  имеющим  фокальный   матричный

                   приемник,   включающий   в    себя

                   активное    устройство,    которое

                   делает его  неработоспособным  при

                   извлечении из камеры, для  которой

                   этот фокальный матричный  приемник

                   предназначался

 (п. 4 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечание.

                   В  случае  необходимости  элементы

                   камер              предоставляются

                   соответствующему   уполномоченному

                   органу Российской Федерации по его

                   требованию, чтобы убедиться  в  их

                   соответствии условиям,  изложенным

                   в вышеупомянутом примечании 4;

 (примечание введено Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 (примечания в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.3.1.3.        Камеры  формирования  изображений,  8525 80 110 0;

                   включающие твердотельные приемники  8525 80 190 0;

                   оптического             излучения,  8525 80 300 0;

                   определенные в пункте 6.1.2.1.1     8525 80 910 9;

                                                       8525 80 990 9

 (п. 6.1.3.1.3 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечание.

                   Пункт    6.1.3.1 не  применяется к

                   телевизионным   или  видеокамерам,

                   специально    разработанным    для

                   телевизионного вещания

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.4.            Оптика                 (оптическое

                   оборудование       (приборы)     и

                   компоненты)

 (п. 6.1.4 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.4.1.          Компоненты для оптических  систем,

                   пригодные    для      применения в

                   космосе:

 6.1.4.1.1.        Оптические элементы   облегченного  9001 90 000 0;

                   типа   с  эквивалентной плотностью  9002 90 000 0

                   менее 20% по сравнению со сплошной

                   заготовкой  с  теми же апертурой и

                   толщиной;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.4.1.2.        Необработанные           подложки,  7014 00 000 0;

                   обработанные    подложки         с  9001 90 000 0

                   поверхностным            покрытием

                   (однослойным   или   многослойным,

                   металлическим или диэлектрическим,

                   проводящим,   полупроводящим   или

                   изолирующим) или имеющие  защитные

                   пленки;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.4.1.3.        Сегменты   или   системы   зеркал,  9001 90 000 0;

                   предназначенные  для    сборки   в  9002 90 000 0

                   космосе   в   оптическую систему с

                   входной    (сборной)    апертурой,

                   равной     или    больше    одного

                   оптического метра в диаметре;

 (в ред.  Указов  Президента  РФ от 06.03.2008 N 326,  от  04.12.2008

 N 1726)

 6.1.4.1.4.        Изготовленные   из  композиционных  9003 90 000 0

                   материалов, имеющих    коэффициент

                   линейного           температурного

                   расширения,   равный   или   менее

                         -6

                   5 х 10   в любом направлении

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.4.2.          Оборудование    для    оптического

                   контроля:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.4.2.1.        Специально     разработанное   для  9031 49 900 0;

                   поддержания  профиля   поверхности  9032 89 000 9

                   или    ориентации       оптических

                   компонентов,    пригодных      для

                   применения     в       космосе   и

                   определенных  в  пункте  6.1.4.1.1

                   или 6.1.4.1.3;

 (в ред.  Указов  Президента  РФ от 06.03.2008 N 326,  от  04.12.2008

 N 1726)

 6.1.4.2.2.        Имеющее     управление,  слежение,  9031 49 900 0;

                   стабилизацию  или        юстировку  9032 89 000 9

                   резонатора в полосе частот, равной

                   или выше 100 Гц,  и погрешность 10

                   мкрад или менее;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.4.2.3.        Кардановы   подвесы,   имеющие все  8412 21 200 9;

                   следующие характеристики:           8412 31 000 0;

                   а) максимальный   угол    поворота  8479 89 970 9;

                   более 5 град.;                      9032 81 000 9;

                   б) ширину полосы, равную или  выше  9032 89 000 9

                   100 Гц;

                   в) ошибки    угловой   ориентации,

                   равные или меньше 200 мкрад; и

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   г) имеющие любую   из    следующих

                   характеристик:

                   диаметр  или  длину по главной оси

                   более    0,15 м, но не более 1 м и

                   допускающие   угловые    ускорения

                                2

                   более 2 рад/с ; или

                   диаметр  или  длину по главной оси

                   более    1 м и допускающие угловые

                                            2

                   ускорения более 0,5 рад/с ;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.4.2.4.        Специально    разработанное    для  9032 89 000 9

                   сохранения настройки  фазированной

                   антенной   решетки    (ФАР)    или

                   фазированных   сегментов    систем

                   зеркал,   содержащих   зеркала   с

                   диаметром сегмента или  длиной  по

                   главной оси 1 м или более

 (п. 6.1.4.2.4 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Датчики          магнитного      и

                   электрического полей

 6.1.5.            Магнитометры   и   компенсационные

                   системы,   указанные    ниже,    и

                   специально разработанные  для  них

                   компоненты:

 6.1.5.1.          Следующие   магнитометры   и    их

                   подсистемы:

 6.1.5.1.1.        Использующие            технологию  9015 80 110 0;

                   сверхпроводящих         материалов  9015 80 930 0

                   (сверхпроводящих         квантовых

                   интерференционных   датчиков   или

                   СКВИДов)  и   имеющие   любую   из

                   следующих характеристик:

                   а) системы СКВИДов,  разработанные

                   для стационарной эксплуатации, без

                   специально           разработанных

                   подсистем,   предназначенных   для

                   уменьшения  шума  в  движении,   и

                   имеющие среднеквадратичный уровень

                   шума  (чувствительность),   равный

                   или меньше (лучше) 50 фТ, деленных

                   на корень квадратный из частоты  в

                   герцах, на частоте 1 Гц; или

                   б)  системы  СКВИДов,   специально

                   разработанные для устранения  шума

                   в     движении      и      имеющие

                   среднеквадратичный  уровень   шума

                   (чувствительность) магнитометра  в

                   движении  меньше  (лучше)  20  пТ,

                   деленных на корень  квадратный  из

                   частоты в герцах, на частоте 1 Гц;

 (п. 6.1.5 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.5.1.2.        Использующие технологии оптической 9015 80 110 0;

                   накачки   или   ядерной  прецессии 9015 80 930 0

                   (протонной/Оверхаузера),   имеющие

                   среднеквадратичный    уровень шума

                   (чувствительность)  меньше (лучше)

                   2     пТ,    деленных  на   корень

                   квадратный из частоты в герцах;

 (п. 6.1.5.1 введен Указом Президента РФ от 01.12.2005 N 1384, в ред.

 Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.5.2.          Компенсационные     системы    для  9015 80 110 0;

                   следующих датчиков:                 9015 80 930 0;

                   а)       магнитных       датчиков,  9030

                   контролируемых по пункту 6.1.6.1.2

                   раздела    1     и    использующих

                   технологии оптической накачки  или

                   ядерной                  прецессии

                   (протонной/Оверхаузера),   которые

                   позволяют       этим      датчикам

                   осуществлять    среднеквадратичный

                   уровень   шума  (чувствительность)

                   меньше (лучше) 2  пТ, деленных  на

                   корень  квадратный  из частоты   в

                   герцах;

                   б)        подводных       датчиков

                   электрического               поля,

                   контролируемых  по  пункту 6.1.6.2

                   раздела 1;

                   в)    магнитных   градиентометров,

                   контролируемых  по пункту  6.1.6.3

                   раздела 1, которые позволяют  этим

                   датчикам              осуществлять

                   среднеквадратичный уровень   шума

                   (чувствительность) меньше  (лучше)

                   3   пТ/м,   деленных  на    корень

                   квадратный из частоты в герцах

 (п. 6.1.5.2 в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.  Исключено. - Указ  Президента  РФ  от

                   06.03.2008 N 326

 6.1.5.2.          Исключен. - Указ Президента    РФ   от  01.12.2005

                   N 1384

                   Примечание.

                   По  пункту 6.1.5 не контролируются

                   приборы,  специально разработанные

                   для   рыбопромыслового  применения

                   или   биомагнитных   измерений   в

                   медицинской диагностике

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

                   Радиолокаторы

 6.1.6.            Локационные  системы, оборудование

                   и узлы, имеющие любую из следующих

                   характеристик:

 6.1.6.1.          Имеют возможность работы в режимах  8526 10 000

                   РЛС   с  синтезированной апертурой

                   или обратной       синтезированной

                   апертурой   или  в режиме локатора

                   бокового       обзора   воздушного

                   базирования;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.6.2.          Используют   обработку    сигналов  8526 10 000

                   локатора с применением:

                   а) методов расширения спектра РЛС;

                   или

                   б) методов радиолокации с  быстрой

                   перестройкой частоты;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.6.3.          Имеют подсистемы обработки сигнала  8526 10 000

                   со   сжатием импульса с любой   из

                   следующих характеристик:

                   а) коэффициентом   сжатия импульса

                   более 150; или

                   б) шириной импульса  менее 200 нс;

                   или

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.6.4.          Имеют подсистемы обработки  данных  8526 10 000

                   для автоматического  распознавания

                   образов   (выделение признаков)  и

                   сравнения  с   базами       данных

                   характеристик цели (формы сигналов

                   или формирование  изображений) для

                   идентификации  или   классификации

                   целей

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   По пункту 6.1.6 не контролируются:

                   а) обзорные   РЛС   с     активным

                   ответом;

                   б) радиолокаторы,  устанавливаемые

                   на гражданский автотранспорт;;

 (пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   в) дисплеи    или        мониторы,

                   используемые   для      управления

                   воздушным движением (УВД), имеющие

                   не   более 12 различимых элементов

                   на 1 мм;

                   г) метеорологические локаторы

 6.2.              Испытательное,    контрольное    и

                   производственное оборудование

                   Радиолокаторы

 6.2.1.            Импульсные локационные системы для  8526 10 000 9

                   измерения   поперечного   сечения,

                   имеющие длительность  передаваемых

                   импульсов   100   нс или менее,  и

                   специально разработанные   для них

                   компоненты

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.3.              Материалы - нет

 6.4.              Программное обеспечение

 6.4.1.            Программное           обеспечение,

                   специально разработанное       для

                   разработки   или      производства

                   оборудования,   контролируемого по

                   пункту 6.1.4, 6.1.6 или 6.2.1

 6.4.2.            Иное   нижеследующее   программное

                   обеспечение:

 6.4.2.1.          Программное           обеспечение,

                   специально разработанное       для

                   формирования    акустического луча

                   при обработке в  реальном масштабе

                   времени    акустических данных для

                   пассивного приема с использованием

                   буксируемых гидрофонных решеток;

 6.4.2.2.          Исходная программа для обработки в

                   реальном    масштабе       времени

                   акустических данных для пассивного

                   приема      с       использованием

                   буксируемых гидрофонных решеток;

 6.4.2.3.          Программное           обеспечение,

                   специально разработанное       для

                   формирования    акустического луча

                   при  обработке в реальном масштабе

                   времени    акустических данных при

                   пассивном приеме    донными    или

                   погруженными кабельными системами;

 6.4.2.4.          Исходная программа для обработки в

                   реальном    масштабе       времени

                   акустических данных для пассивного

                   приема   донными  или погруженными

                   кабельными системами

 6.5.              Технология

 6.5.1.            Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим    примечанием для

                   разработки           оборудования,

                   материалов   или      программного

                   обеспечения,  контролируемых    по

                   пунктам 6.1 - 6.4 раздела 1

 6.5.2.            Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим    примечанием для

                   производства         оборудования,

                   контролируемого по пункту  6.1 или

                   6.2

                         КАТЕГОРИЯ 7. НАВИГАЦИЯ

                        И АВИАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

 7.1.              Системы, оборудование и компоненты

                   - нет

 7.2.              Испытательное,     контрольное   и

                   производственное   оборудование  -

                   нет

 7.3.              Материалы - нет

 7.4.              Программное обеспечение

 7.4.1.            Исходная      программа        для

                   использования в любом инерциальном

                   навигационном        оборудовании,

                   включая инерциальное оборудование,

                   не контролируемое  по пункту 7.1.3

                   или   7.1.4   раздела    1, либо в

                   инерциальных курсовертикалях

                   Примечание.

                   По пункту 7.4.1  не контролируются

                   исходные   программы           для

                   использования   в     инерциальных

                   курсовертикалях    с    кардановым

                   подвесом

                   Техническое примечание.

                   Инерциальная курсовертикаль,   как

                   правило,       отличается       от

                   инерциальной навигационной системы

                   (ИНС)   тем,  что она обеспечивает

                   информацией об угловых координатах

                   летательного  аппарата и обычно не

                   дает  информации   об   ускорении,

                   скорости   и      пространственных

                   координатах, которую дает ИНС

 7.4.2.            Иное   программное    обеспечение,

                   кроме указанного в пункте 7.4.1:

 7.4.2.1.          Программное           обеспечение,

                   специально  разработанное      или

                   модифицированное   для   улучшения

                   эксплуатационных характеристик или

                   уменьшения    навигационной ошибки

                   систем   до уровней,   указанных в

                   пункте  7.1.3,   7.1.4  или  7.1.7

                   раздела 1;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 7.4.2.2.          Исходная программа   для гибридных

                   интегрированных    систем, которые

                   улучшают          эксплуатационные

                   характеристики  или      уменьшают

                   навигационную     ошибку систем до

                   уровней,  указанных в пункте 7.1.3

                   или 7.1.7      раздела    1,   при

                   непрерывном  совмещении   курсовых

                   данных  с  любыми   из   следующих

                   данных:

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   а) данными    по     скорости   от

                   допплеровской          РЛС     или

                   гидролокатора;

 (пп. "а" в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   б) справочными      данными     от

                   глобальной           навигационной

                   спутниковой  системы   (GPS    или

                   ГЛОНАСС); или

 (пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   в) данными от навигационных систем

                   на  основе  эталонных  баз  данных

                   (DBRN);

 (пп. "в" в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 7.4.2.3.          Исходная     программа         для

                   интегрированных    авиационных или

                   космических    систем,     которая

                   объединяет   данные      измерений

                   датчиков   и использует экспертные

                   системы;

 7.4.2.4.          Исходная  программа для разработки

                   любого из следующего:

 7.4.2.4.1.        Цифровых систем управления полетом

                   для общего управления полетом;

 7.4.2.4.2.        Интегрированных  систем управления

                   двигателями и полетом;

 7.4.2.4.3.        Электродистанционных           или

                   оптико-дистанционных        систем

                   управления полетом;

 7.4.2.4.4.        Отказоустойчивых               или

                   реконфигурируемых активных  систем

                   управления полетом;

 7.4.2.4.5.        Растровых             индикаторов,

                   проецирующих показания приборов на

                   лобовом стекле,   или   трехмерных

                   дисплеях

 7.5.              Технология

 7.5.1.            Технологии в  соответствии с общим

                   технологическим    примечанием для

                   разработки   оборудования      или

                   программного          обеспечения,

                   контролируемых по пункту  7.1, 7.2

                   или 7.4 раздела 1

 7.5.2.            Технологии в соответствии  с общим

                   технологическим    примечанием для

                   производства         оборудования,

                   контролируемого по  пункту 7.1 или

                   7.2 раздела 1

                       КАТЕГОРИЯ 8. МОРСКОЕ ДЕЛО

 8.1.              Системы, оборудование и компоненты

 8.1.1.            Подводные аппараты   и   надводные

                   суда:

                   Особое примечание.

                   Для    оценки контрольного статуса

                   оборудования   подводных аппаратов

                   необходимо  руководствоваться: для

                   оборудования              передачи

                   зашифрованной информации -  частью

                   2 категории 5 (Защита информации);

                   применительно   к       датчикам -

                   категорией 6;   для навигационного

                   оборудования -  категориями 7 и 8;

                   для    подводного  оборудования -

                   пунктом 8.1

 8.1.1.1.          Обитаемые,   непривязные подводные

                   аппараты, имеющие    любую      из

                   следующих характеристик:

 8.1.1.1.1.        Спроектированные   для    работы в  8906 90 100 0;

                   автономном   режиме и  имеющие все  8906 90 990 0

                   следующие   характеристики      по

                   подъемной силе:

                   а) 10% или   более их собственного

                   веса (веса в воздухе); и

                   б) 15 кН или более;

 8.1.1.1.2.        Спроектированные     для работы на  8906 90 100 0;

                   глубинах более 1000 м; или          8906 90 990 0

 8.1.1.1.3.        Имеющие    все           следующие  8906 90 100 0;

                   характеристики:                     8906 90 990 0

                   а) экипаж из четырех   или   более

                   человек;

                   б) возможность   автономной работы

                   в течение 10 часов или более;

                   в) радиус   действия 25    морских

                   миль или более; и

                   г) длину 21 м или менее

                   Технические примечания:

                   1. Для целей пункта 8.1.1.1 термин

                   "автономная  работа" означает, что

                   аппараты полностью погружаются без

                   шнорхеля,   все   их       системы

                   функционируют  и      обеспечивают

                   плавание  на минимальной скорости,

                   при   которой  глубиной погружения

                   можно   безопасно   управлять    в

                   динамике  с  использованием только

                   глубинных   рулей   без    участия

                   надводного судна    поддержки  или

                   базы   на  поверхности, на дне или

                   на   берегу;   аппараты      имеют

                   двигательную    установку      для

                   движения   в подводном и надводном

                   состоянии

                   2. Для целей пункта 8.1.1.1 термин

                   "радиус     действия"     означает

                   половину максимального расстояния,

                   которое может преодолеть подводный

                   аппарат;

 8.1.1.2.          Необитаемые,   привязанные к  базе

                   подводные                аппараты,

                   работоспособные на  глубинах более

                   1000 м, имеющие любую из следующих

                   характеристик:

 8.1.1.2.1.        Разработанные для  самостоятельных  8906 90 100 0;

                   маневров с  применением движителей  8906 90 990 0

                   или    тяговых          установок,

                   контролируемых по пункту 8.1.2.1.2

                   раздела 1; или

 8.1.1.2.2.        Имеющие       волоконно-оптические  8906 90 100 0;

                   каналы передачи данных;             8906 90 990 0

 8.1.1.3.          Необитаемые, непривязные подводные

                   аппараты,   имеющие    любую    из

                   следующих характеристик:

 8.1.1.3.1.        Разработанные для прокладки  курса  8906 90 100 0;

                   по    отношению    к        любому  8906 90 990 0

                   географическому    ориентиру     в

                   реальном    масштабе   времени без

                   участия человека;

 8.1.1.3.2.        Имеющие   акустическую   связь для  8906 90 100 0;

                   передачи данных или команд; или     8906 90 990 0

 8.1.1.3.3.        Имеющие волоконно-оптическую связь  8906 90 100 0;

                   для  передачи данных или команд на  8906 90 990 0

                   расстояние более 1000 м

 8.1.2.            Системы и оборудование:

                   Примечание.

                   Для   систем   подводной связи см.

                   часть   1       категории        5

                   (Телекоммуникации)

 8.1.2.1.          Системы,  специально разработанные  9014 80 000 0

                   или    модифицированные        для

                   автоматического         управления

                   движением     подводных аппаратов,

                   контролируемых   по  пункту 8.1.1,

                   использующие навигационные  данные

                   и   имеющие      сервоуправление с

                   замкнутым контуром:

                   а) позволяющие            аппарату

                   перемещаться    вблизи   заданного

                   горизонта в пределах 10 м;

                   б) удерживающие аппарат в пределах

                   10  м   относительно     заданного

                   горизонта; или

                   в) удерживающие аппарат в пределах

                   10   м   при следовании по кабелю,

                   лежащему  на дне или заглубленному

                   в грунт;

 8.1.2.2.          Роботы,                 специально  8479 50 000 0;

                   спроектированные  для   подводного  8479 90 960 0

                   применения,    управляемые       с

                   использованием специализированного

                   компьютера,   имеющие   любую   из

                   следующих составляющих:

                   а) системы, управляющие  роботом с

                   использованием         информации,

                   поступающей   от датчиков, которые

                   измеряют   усилие   или    момент,

                   прикладываемые к внешнему объекту,

                   расстояние до внешнего объекта или

                   контактное            (тактильное)

                   взаимодействие  между    роботом и

                   внешним объектом; или

                   б) возможность создавать    усилие

                   250 Н или более  или момент 250 Нм

                   или   более     и имеющие элементы

                   конструкции,   изготовленные     с

                   использованием   титановых сплавов

                   или композиционных    материалов с

                   армированием   волокнистыми    или

                   нитевидными материалами;

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

 8.1.2.3.          Независимые   от         атмосферы

                   энергетические системы, специально

                   разработанные для применения   под

                   водой:

 8.1.2.3.1.        Независимые    от        атмосферы  8408 10;

                   энергетические    системы        с  8409 99 000 9

                   двигателями   циклов  Брайтона или

                   Ренкина,   имеющие  любую       из

                   следующих составляющих:

                   а) химические    скрубберы     или

                   абсорберы,              специально

                   разработанные  для        удаления

                   диоксида углерода, оксида углерода

                   и   частиц   из   рециркулируемого

                   выхлопа двигателя;

                   б) системы,             специально

                   разработанные   для     применения

                   атомарного газа;

                   в) устройства   или     глушители,

                   специально    разработанные    для

                   снижения   шума   под   водой   на

                   частотах   ниже  10   кГц,     или

                   специально          смонтированные

                   устройства  для    подавления шума

                   выбросов; или

                   г) системы,             специально

                   разработанные для:

                   герметизации   продуктов   реакции

                   или регенерации топлива;

                   хранения продуктов реакции; и

                   выброса     продуктов реакции  при

                   противодавлении   в    100 кПа или

                   выше;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.3.2.        Изолированные   от       атмосферы  8408 10;

                   энергетические     системы       с  8409 99 000 9

                   дизельными   двигателями,  имеющие

                   все следующие характеристики:

                   а) химические    скрубберы     или

                   абсорберы,              специально

                   разработанные   для       удаления

                   диоксида          углерода, оксида

                   углерода   и   частиц           из

                   рециркулируемого           выхлопа

                   двигателя;

                   б) системы,             специально

                   разработанные   для     применения

                   атомарного газа;

                   в) устройства   или     глушители,

                   специально    разработанные    для

                   снижения  шума   под   водой    на

                   частотах    ниже    10 кГц,    или

                   специально          смонтированные

                   устройства  для  подавления   шума

                   выбросов; и

                   г) специально        разработанные

                   выхлопные   системы    с задержкой

                   выброса продуктов сгорания;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.3.3.        Изолированные   от       атмосферы  8409 99 000 9

                   энергетические   системы        на

                   топливных    элементах (ЭХГ)     с

                   выходной   мощностью,  превышающей

                   2 кВт, имеющие  любую из следующих

                   составляющих:

                   а) устройства   или     глушители,

                   специально   разработанные     для

                   снижения  шума   под    водой   на

                   частотах   ниже   10  кГц,     или

                   специально          смонтированные

                   устройства   для   подавления шума

                   выбросов; или

                   б) системы,             специально

                   разработанные для:

                   герметизации   продуктов   реакции

                   или регенерации топлива;

                   хранения продуктов реакции; и

                   выброса   продуктов реакции    при

                   противодавлении   в    100 кПа или

                   выше;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.3.4.        Изолированные    от      атмосферы  8408 10;

                   энергетические    системы        с  8409 99 000 9

                   двигателями   цикла     Стирлинга,

                   имеющие    все           следующие

                   составляющие:

                   а) устройства   или     глушители,

                   специально     разработанные   для

                   снижения   шума   под     водой на

                   частотах ниже   10   кГц,      или

                   специально          смонтированные

                   устройства   для   подавления шума

                   выбросов; и

                   б) специально        разработанные

                   выхлопные   системы   с   выхлопом

                   продуктов     сгорания         при

                   противодавлении   в   100  кПа или

                   выше;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.4.          Следующие   системы снижения шума,

                   разработанные    для применения на

                   судах водоизмещением     1000 тонн

                   или более:

 8.1.2.4.1.        Системы снижения шума под водой на  4016 10 000 0;

                   частотах ниже 500 Гц, состоящие из  4016 99 990 9;

                   составных демпфирующих   оснований  4017 00 900 0;

                   (моторам),   для      акустической  8409 99 000 9;

                   изоляции   дизельных   двигателей,  8412 29 200 9

                   дизель-генераторных     агрегатов,

                   газовых      турбин, газотурбинных

                   генераторных установок, движителей

                   или главных редукторов, специально

                   разработанных   для   звуковой или

                   виброизоляции, имеющие     среднюю

                   массу,   превышающую     30% массы

                   монтируемого оборудования;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.4.2.        Активные системы   снижения   шума  8479 89 970 9;

                   или шумоподавления, или магнитного  8543 20 000 0;

                   пеленга,  специально разработанные  8543 70 900 9

                   для    трансмиссионных     систем,

                   включающие   электронные   системы

                   управления,    работающие в режиме

                   активного   снижения      вибрации

                   оборудования   путем генерирования

                   антишумовых   или антивибрационных

                   сигналов,             направленных

                   непосредственно на источник шума;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.5.          Водометные       (гидрореактивные)  8412 29 200 9

                   движители     насосного типа     с

                   выходной  мощностью,   превышающей

                   2,5    МВт, в которых используются

                   расширяющееся   сопло    и техника

                   кондиционирования           потока

                   направляющим   устройством в целях

                   повышения            эффективности

                   движителя   или           снижения

                   генерируемых       движителем    и

                   распространяющихся   под     водой

                   шумов

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.2.              Испытательное,      контрольное  и

                   производственное оборудование    -

                   нет

 8.3.              Материалы - нет

 8.4.              Программное обеспечение

 8.4.1.            Программное           обеспечение,

                   специально  разработанное      для

                   разработки   или      производства

                   оборудования, контролируемого   по

                   пункту 8.1

 8.4.2.            Программное           обеспечение,

                   специально разработанное       или

                   модифицированное   для разработки,

                   производства,    текущего ремонта,

                   капитального  ремонта          или

                   восстановления             чистоты

                   поверхности, повторной   обработки

                   гребных    винтов,      специально

                   разработанных для снижения их шума

                   под водой

 8.5.              Технология

 8.5.1.            Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим    примечанием для

                   разработки   или      производства

                   оборудования, контролируемого   по

                   пункту 8.1

 8.5.2.            Технологии    для      разработки,

                   производства,    текущего ремонта,

                   капитального  ремонта          или

                   восстановления             чистоты

                   поверхности,  повторной  обработки

                   гребных   винтов,       специально

                   разработанных     для снижения  их

                   шума под водой

                       КАТЕГОРИЯ 9. АВИАЦИОННО-

                     КОСМИЧЕСКОЕ ДЕЛО И ДВИГАТЕЛИ

           (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.1.              Системы, оборудование и компоненты

 9.1.1.            Прямоточные    воздушно-реактивные  8412 10 000 9

                   двигатели,            пульсирующие

                   воздушно-реактивные двигатели  или

                   двигатели комбинированного цикла и

                   специально разработанные   для них

                   компоненты

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.2.              Испытательное,   контрольное     и

                   производственное оборудование

 9.2.1.            Керамические   стержни или  формы,  6903 90 900 0

                   специально разработанные       для

                   производства методом литья рабочих

                   и   сопловых   лопаток  турбин или

                   элементов бандажа

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.3.              Материалы - нет

 9.4.              Программное обеспечение

 9.4.1.            Программное           обеспечение,

                   специально разработанное       или

                   модифицированное   для  разработки

                   оборудования   или     технологии,

                   контролируемых  по пункту 9.1, 9.2

                   или 9.5.3

 9.4.2.            Программное           обеспечение,

                   специально разработанное       или

                   модифицированное  для производства

                   оборудования,   контролируемого по

                   пункту 9.1 или 9.2

 9.4.3.            Программное    обеспечение,  кроме

                   указанного в пунктах 9.4.1 и 9.4.2

 9.4.3.1.          Программное     обеспечение    для

                   математического      моделирования

                   двух-  или    трехмерного  вязкого

                   течения,  основанное   на   данных

                   испытаний   в     аэродинамических

                   трубах   или   данных       летных

                   испытаний,   используемое      для

                   моделирования        потока внутри

                   двигателя;

 9.4.3.2.          Программное           обеспечение,

                   специально  разработанное      для

                   управления            направленной

                   кристаллизацией или  формированием

                   монокристалла

 9.5.              Технология

                   Примечание.

                   Технологии     разработки      или

                   производства,    определенные    в

                   пункте   9.5   для   газотурбинных

                   двигателей,   остаются   таковыми,

                   когда   они    используются    как

                   технологии,    применяемые     для

                   ремонта,     модернизации      или

                   капитального  ремонта.  Из  пункта

                   9.5    исключаются     технические

                   данные,        чертежи         или

                   эксплуатационная     документация,

                   непосредственно    связанные     с

                   поверкой, демонтажем  или  заменой

                   поврежденных                   или

                   неремонтопригодных      заменяемых

                   блоков, включая замену  двигателей

                   в целом или их модульных блоков

 (примечание введено Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 9.5.1.            Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим  примечанием   для

                   разработки           оборудования,

                   определенного  в   подпункте   "б"

                   пункта  9.1.1,  пунктах  9.1.4   -

                   9.1.12  или  9.2  раздела  1   или

                   программного          обеспечения,

                   определенного в пункте 9.4 раздела

                   1

 (п. 9.5.1 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 9.5.2.            Технологии в  соответствии с общим

                   технологическим   примечанием  для

                   производства         оборудования,

                   определенного    в   подпункте "б"

                   пункта  9.1.1,  пунктах    9.1.4 -

                   9.1.11 или 9.2 раздела 1

 (в ред. Указов  Президента РФ от 06.03.2008  N  326,  от  04.12.2008

 N 1726)

                   Особое примечание.

                   Для технологии по   восстановлению

                   контролируемых  конструкций     из

                   композиционных материалов объемной

                   или слоистой структуры см.   пункт

                   1.5.2.2

                   Примечание.  Исключено.   -   Указ  Президента  РФ

                   от 04.12.2008 N 1726

 9.5.3.            Иные технологии, кроме указанных в

                   пунктах 9.5.1 и 9.5.2:

 9.5.3.1.          Технология,     требуемая      для

                   разработки или  производства любых

                   из       следующих компонентов или

                   систем газотурбинных двигателей:

 9.5.3.1.1.        Лопаток   газовых    турбин    или

                   элементов   бандажа, полученных из

                   сплавов               направленной

                   кристаллизацией (DS)    или     из

                   монокристаллических  сплавов (SC),

                   имеющих в направлении    <001> (по

                   Миллеру)       ресурс   длительной

                   прочности, превышающий   400 ч при

                   температуре 1273 К (1000  град. С)

                   и напряжении 200 МПа, базирующийся

                   на усредненных показателях свойств

                   материала;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 9.5.3.1.2.        Многофорсуночных  камер  сгорания,

                   работающих       при       средних

                   температурах  на  выходе из камеры

                   сгорания  выше  1813 К (1540 град.

                   С),    или    камер   сгорания   с

                   термически  разгруженными жаровыми

                   трубами,     с    неметаллическими

                   жаровыми  трубами  или  с жаровыми

                   трубами,               включающими

                   неметаллические сегменты;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.5.3.1.3.        Компонентов,   изготовленных    из

                   любых нижеследующих материалов:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) композиционных   материалов   с

                   полимерной               матрицей,

                   разработанных  для применения  при

                   температурах  выше   588  К   (315

                   град. С);

                   б)   композиционных    материалов,

                   определенных   в   пункте    1.3.7

                   раздела   1,   с    металлической,

                   керамической или  интерметаллидной

                   матрицей     или      армированных

                   интерметаллидными материалами; или

 (пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   в) композиционных      материалов,

                   контролируемых   по  пункту 1.3.10

                   раздела   1   и    изготовленных с

                   использованием          полимеров,

                   определенных   в   пункте    1.3.8

                   раздела 1

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 9.5.3.1.4.        Неохлаждаемых   рабочих и сопловых

                   лопаток газовых турбин,  элементов

                   бандажа   или  других компонентов,

                   спроектированных  для    работы  в

                   газовом    потоке     с     полной

                   температурой         (температурой

                   торможения  потока)  1323 K  (1050

                   град.    C)    или    выше     при

                   установившемся    режиме    работы

                   двигателя в условиях международной

                   стандартной   атмосферы  (ISA)  на

                   уровне моря;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 9.5.3.1.5.        Охлаждаемых  рабочих  и   сопловых

                   лопаток газовых турбин,  элементов

                   бандажа, отличных от  описанных  в

                   пункте 9.5.3.1.1  и  работающих  в

                   газовом    потоке     с     полной

                   температурой         (температурой

                   торможения потока) 1643  K   (1370

                   град. C)      или    выше      при

                   установившемся              режиме

                   работы    двигателя   в   условиях

                   международной          стандартной

                   атмосферы (ISA) на уровне моря

 (п. 9.5.3.1.5 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Техническое примечание.

                   В пунктах  9.5.3.1.4  и  9.5.3.1.5

                   термин    "установившийся   режим"

                   определяет     условия      работы

                   двигателя,  при которых  параметры

                   двигателя,    такие,   как    сила

                   тяги/мощность,    число   оборотов

                   в  минуту  и  другие,   не   имеют

                   существенных    отклонений     при

                   постоянных   значениях температуры

                   окружающей   среды  и  давления на

                   входе в двигатель

 (техническое примечание введено Указом Президента РФ  от  04.12.2008

 N 1726)

 9.5.3.1.6.        Элементов   ротора  газотурбинного

                   двигателя из           материалов,

                   полученных   методом    порошковой

                   металлургии   и   определенных   в

                   пункте 1.3.2.2 раздела 1;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 9.5.3.1.7.        Электронно-цифровых         систем

                   управления          газотурбинными

                   двигателями   и    двигателями   с

                   комбинированным  циклом          и

                   относящихся к ним  диагностических

                   устройств,   датчиков и специально

                   спроектированных компонентов

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

РАЗДЕЛ 3

"ВЕСЬМА ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ" ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

┌─────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┐

│    N пункта     │           Наименование           │  Код ТН ВЭД   │

└─────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┘

                       КАТЕГОРИЯ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

                                МАТЕРИАЛЫ

 1.1.              Системы, оборудование и компоненты

 1.1.1.            Конструкции   из    композиционных  3926 90 910 0;

                   материалов   объемной или слоистой  3926 90 980

                   структуры,      состоящие       из

                   органической матрицы и материалов,

                   определенных в пункте 1.3.10.3 или

                   1.3.10.4 раздела 1

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326, от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечания:

                   1. Пункт 1.1.1  не  применяется  к

                   элементам      конструкций      из

                   композиционных материалов объемной

                   или    слоистой    структуры     с

                   размерами, не превышающими 100  см

                   x   100   см,   изготовленным   из

                   пропитанных   эпоксидной    смолой

                   углеродных     волокнистых     или

                   нитевидных материалов, для ремонта

                   гражданских летательных аппаратов

                   2. Пункт 1.1.1  не  применяется  к

                   полностью       или       частично

                   изготовленным        конструкциям,

                   специально    разработанным    для

                   следующего   только   гражданского

                   использования:

                   а) в спортивных товарах;

                   б) в автомобильной промышленности;

                   в)      в       станкостроительной

                   промышленности;

                   г) в медицинских целях

 (примечания в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.2.              Испытательное,       контрольное и

                   производственное    оборудование -

                   нет

 1.3.              Материалы

 1.3.1.            Материалы,              специально

                   разработанные   для     поглощения

                   электромагнитных   волн,       или

                   полимеры,   обладающие собственной

                   проводимостью:

 1.3.1.1.          Материалы    для        поглощения  3815 19;

                   электромагнитных   волн  в области  3910 00 000 9

                                         8

                   частот  от   2  х   10  Гц до  3 х

                       12

                   х 10   Гц

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечания:

                   1. По пункту    1.3.1.1         не

                   контролируются:

                   а) поглотители   войлочного  типа,

                   изготовленные   из   натуральных и

                   синтетических волокон,  содержащие

                   немагнитный наполнитель;

                   б) поглотители,   не       имеющие

                   магнитных     потерь,      рабочая

                   поверхность    которых не является

                   плоской, включая пирамиды, конусы,

                   клинья    и          спиралевидные

                   поверхности;

                   в) плоские поглотители, обладающие

                   всеми следующими признаками:

                   1) изготовленные    из       любых

                   следующих материалов:

                   вспененных   полимерных материалов

                   (гибких или негибких) с углеродным

                   наполнением    или    органических

                   материалов,   включая   связующие,

                   обеспечивающих  более 5% отражения

                   по    сравнению    с    металлом в

                   диапазоне   волн,  отличающихся от

                   средней  частоты  падающей энергии

                   более    чем   на  +/- 15%,  и  не

                   способных выдерживать температуры,

                   превышающие 450 К   (177 град. С);

                   или

                   керамических           материалов,

                   обеспечивающих более 20% отражения

                   по     сравнению   с    металлом в

                   диапазоне   волн, отличающихся  от

                   средней  частоты  падающей энергии

                   более   чем    на   +/- 15%  и  не

                   способных выдерживать температуры,

                   превышающие 800 К (527 град. С);

                   2) прочностью при растяжении менее

                         6

                   7 х 10  Н/кв. м; и

                   3) прочностью при сжатии  менее 14

                       6

                   х 10  Н/кв. м;

                   г) плоские            поглотители,

                   выполненные из спеченного феррита,

                   имеющие:

                   удельный вес более  4,4 г/куб. см;

                   и

                   максимальную  рабочую  температуру

                   548 К (275 град. С)

                   2. Магнитные   материалы       для

                   обеспечения поглощения       волн,

                   указанные  в примечании 1 к пункту

                   1.3.1.1, не    освобождаются    от

                   контроля,   если  они содержатся в

                   красках

                   Техническое примечание.

                   Образцы для проведения   испытаний

                   на    поглощение, приведенные    в

                   подпункте 1 пункта  "в" примечания

                   1  к  пункту 1.3.1.1, должны иметь

                   форму   квадрата   со  стороной не

                   менее пяти   длин  волн    средней

                   частоты и располагаться  в дальней

                   зоне излучающего элемента;

 1.3.1.2.          Материалы   для поглощения волн на  3815 19;

                   частотах, превышающих     1,5    х  3910 00 000 9

                       14

                   х 10   Гц,   но   ниже,  чем 3,7 х

                       14

                   х 10   Гц,   и   непрозрачные  для

                   видимого света;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.1.3.          Электропроводящие       полимерные

                   материалы       с         объемной

                   электропроводностью   выше  10 000

                   См/м (Сименс/м)  или поверхностным

                   удельным  сопротивлением менее 100

                   Ом/кв. м,   полученные   на основе

                   любого из следующих полимеров:

 1.3.1.3.1.        Полианилина;                        3909 30 000 0

 1.3.1.3.2.        Полипиррола;                        3911 90 990 0

 1.3.1.3.3.        Политиофена;                        3911 90 990 0

 1.3.1.3.4.        Полифенилен-винилена; или           3911 90 990 0

 1.3.1.3.5.        Политиенилен-винилена               3919 90 900 0

                   Техническое примечание.

                   Объемная    электропроводность   и

                   поверхностное             удельное

                   сопротивление  должны определяться

                   в    соответствии   со стандартной

                   методикой    ASTM   D-257 или   ее

                   национальным эквивалентом

 1.3.2.            Следующие материалы:

 1.3.2.1.          Плутоний   в    любой   форме    с  2844 20 510 0;

                   содержанием                изотопа  2844 20 590 0;

                   плутония-238 более 50% (по весу)    2844 20 990 0

                   Примечание.

                   По    пункту      1.3.2.1       не

                   контролируются:

                   а) поставки,     содержащие  1   г

                   плутония или менее;

                   б) поставки,    содержащие     три

                   эффективных  грамма   плутония или

                   менее при использовании в качестве

                   чувствительного   элемента       в

                   приборах;

 1.3.2.2.          Предварительно         обогащенный  2844 40 200 0;

                   нептуний-237 в любой форме          2844 40 300 0

                   Примечание.

                   По    пункту     1.3.2.2        не

                   контролируются           поставки,

                   содержащие      не более   1     г

                   нептуния-237

                   Техническое примечание.

                   Материалы, указанные   в    пункте

                   1.3.2,     обычно используются для

                   ядерных источников тепла

 1.4.              Программное обеспечение - нет

 1.5.              Технология

 1.5.1.            Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим    примечанием для

                   разработки     или    производства

                   оборудования    или    материалов,

                   контролируемых по пункту 1.1.1 или

                   1.3

                         КАТЕГОРИЯ 2. ОБРАБОТКА

                            МАТЕРИАЛОВ - нет

                     КАТЕГОРИЯ 3. ЭЛЕКТРОНИКА - нет

                      КАТЕГОРИЯ 4. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ

                            ТЕХНИКА - нет

           (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                              КАТЕГОРИЯ 5

                        Часть 1. Телекоммуникации

 5.1.1.            Системы, оборудование и компоненты

 5.1.1.1.          Радиоприемные   устройства       с  8527

                   цифровым управлением,  имеющие все

                   следующие характеристики:

                   а) более 1000 каналов;

                   б) время    переключения   частоты

                   менее 1 мс;

                   в) автоматический   поиск      или

                   сканирование   в   части   спектра

                   электромагнитных волн; и

                   г) возможность       идентификации

                   принятого     сигнала   или   типа

                   передатчика

                   Примечание.

                   По    пункту      5.1.1.1       не

                   контролируется       оборудование,

                   специально   разработанное     для

                   использования   с     гражданскими

                   системами сотовой радиосвязи

 5.2.1.            Испытательное,    контрольное    и

                   производственное    оборудование -

                   нет

 5.3.1.            Материалы - нет

 5.4.1.            Программное обеспечение

 5.4.1.1.          Программное           обеспечение,

                   специально разработанное       для

                   разработки   или      производства

                   оборудования, функций или свойств,

                   контролируемых    по       части 1

                   категории 5

 5.5.1.            Технология

 5.5.1.1.          Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим    примечанием для

                   разработки     или    производства

                   оборудования, функций, свойств или

                   программного          обеспечения,

                   контролируемых   по    части     1

                   категории 5

                    Часть 2. Защита информации - нет

                     КАТЕГОРИЯ 6. ДАТЧИКИ И ЛАЗЕРЫ

 6.1.              Системы, оборудование и компоненты

 6.1.1.            Акустика

 6.1.1.1.          Морские    акустические   системы,

                   оборудование   и        специально

                   разработанные для них компоненты:

 6.1.1.1.1.        Активные   системы обнаружения или  9014 80 000 0;

                   определения        местоположения,  9015 80 910 0

                   имеющие уровень звукового давления

                   выше   210  дБ   (1 мкПа на 1 м) и

                   рабочую  частоту в диапазоне от 30

                   Гц до 2 кГц

                   Примечание.

                   По    пункту    6.1.1.1.1       не

                   контролируются:

                   а) эхолоты,            действующие

                   вертикально   под  аппаратом,   не

                   включающие    функцию сканирования

                   луча  в  диапазоне  более  +/-  20

                   град. и  ограниченные   измерением

                   глубины   воды,   расстояния    до

                   погруженных    или    заглубленных

                   объектов или косяков рыбы;

                   б) следующие акустические буи:

                   аварийные акустические буи;

                   акустические   буи с дистанционным

                   управлением,            специально

                   разработанные для перемещения  или

                   возвращения в подводное положение;

 6.1.1.1.2.        Пассивные (принимающие,  связанные

                   или   не      связанные в условиях

                   нормального    применения        с

                   отдельными               активными

                   устройствами)             системы,

                   оборудование     и      специально

                   разработанные для них компоненты:

 6.1.1.1.2.1.      Гидрофоны   с   любой из следующих

                   характеристик:

                   а) включающие непрерывные   гибкие  9014 80 000 0;

                   чувствительные элементы;            9015 80 110 0;

                                                       9015 80 930 0

 (пп. "а" в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   б) включающие гибкие        сборки  9014 80 000 0;

                   дискретных          чувствительных  9015 80 110 0;

                   элементов с диаметром или   длиной  9015 80 930 0;

                   менее 20 мм и с  расстоянием между

                   элементами менее 20 мм;

 (пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   в) имеющие любые из      следующих  9014 80 000 0;

                   чувствительных элементов:           9015 80 930 0

                   волоконно-оптические;

                   пьезоэлектрические из   полимерных

                   пленок,         отличные        от

                   поливинилиденфторида (PVDF) и  его

                   сополимеров  {P(VDF-TrFE) и P(VDF-

                   TFE)}      ({поли(винилиденфторид-

                   трифторэтилен)                   и

                   поли(винилиденфторид-

                   тетрафторэтилен)}); или

                   гибкие   пьезоэлектрические     из

                   композиционных материалов;

 (пп. "в" введен Указом Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   г) разработанные  для эксплуатации  9014 80 000 0;

                   на   глубинах  более    35  м,   с  9015 80 930 0

                   компенсацией ускорения; или

                   д) разработанные  для эксплуатации  9014 80 000 0;

                   на глубинах более 1000 м            9015 80 930 0

                   Примечание.

                   Контрольный    статус  гидрофонов,

                   специально разработанных       для

                   другого оборудования, определяется

                   контрольным    статусом      этого

                   оборудования

                   Технические примечания:

                   1.              Пьезоэлектрические

                   чувствительные       элементы   из

                   полимерной       пленки состоят из

                   поляризованной полимерной  пленки,

                   которая   натянута  на     несущую

                   конструкцию       или      катушку

                   (сердечник) и прикреплена к ним

                   2. Гибкие       пьезоэлектрические

                   чувствительные         элементы из

                   композиционного материала  состоят

                   из пьезоэлектрических керамических

                   частиц или волокон, распределенных

                   в электроизоляционном  акустически

                   прозрачном резиновом,   полимерном

                   или эпоксидном связующем,  которое

                   является    неотъемлемой    частью

                   чувствительного элемента;

 (технические примечания введены Указом Президента РФ  от  01.12.2005

 N 1384)

 6.1.1.1.2.2.      Буксируемые           акустические  9014 80 000 0;

                   гидрофонные решетки, имеющие любую  9015 80 930 0;

                   из следующих характеристик:         9015 80 990 0

                   а) гидрофонные             группы,

                   расположенные   с   шагом    менее

                   12,5 м, или  имеющие   возможность

                   модификации     для   расположения

                   гидрофонных групп с  шагом   менее

                   12,5 м;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   б) разработанные    или    имеющие

                   возможность модификации для работы

                   на глубинах более 35 м

                   Техническое примечание.

                   Возможность модификации, указанная

                   в    подпунктах "а" и  "б"  пункта

                   6.1.1.1.2.2,      означает наличие

                   резервов,     позволяющих изменять

                   схему соединений   или  внутренних

                   связей   для    усовершенствования

                   гидрофонной   группы   по       ее

                   размещению или  изменению пределов

                   рабочей глубины.  Такими резервами

                   является   возможность    монтажа:

                   запасных проводников в количестве,

                   превышающем 10%   от числа рабочих

                   проводников   связи;        блоков

                   настройки конфигурации гидрофонной

                   группы или   внутренних устройств,

                   ограничивающих глубину погружения,

                   что   обеспечивает регулировку или

                   контроль   более    чем      одной

                   гидрофонной группы;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

                   в) датчики направленного действия,

                   контролируемые   по         пункту

                   6.1.1.1.2.4 раздела 1;

                   г) продольно   армированные рукава

                   решетки;

                   д) собранные   решетки   диаметром

                   менее 40 мм; или

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   е) Исключен. - Указ Президента  РФ  от  04.12.2008

                   N 1726

                   е) характеристики      гидрофонов,

                   указанные   в   пункте 6.1.1.1.2.1

                   раздела 1;

 6.1.1.1.2.3.      Аппаратура   обработки  данных   в  9014 80 000 0;

                   реальном   масштабе       времени,  9015 80 930 0;

                   специально    разработанная    для  9015 80 990 0

                   применения  в          буксируемых

                   акустических гидрофонных решетках,

                   обладающая      программируемостью

                   пользователем,   обработкой     во

                   временной  или частотной области и

                   корреляцией,  включая спектральный

                   анализ,   цифровую фильтрацию    и

                   формирование      луча,          с

                   использованием            быстрого

                   преобразования Фурье  или   других

                   преобразований или процессов;

 6.1.1.1.2.4.      Донные  или притопленные кабельные  8907 90 000 0;

                   системы,   имеющие    любую     из  9014 80 000 0;

                   следующих составляющих:             9014 90 000 0;

                   а) объединяющие         гидрофоны,  9015 80 930 0;

                   указанные   в   пункте 6.1.1.1.2.1  9015 80 990 0

                   раздела 1; или

                   б) объединяющие сигнальные  модули

                   многоэлементной        гидрофонной

                   группы,      имеющие все следующие

                   характеристики:

                   разработаны   для функционирования

                   на   глубинах, превышающих 35   м,

                   либо   обладают   регулируемым или

                   сменным   устройством    измерения

                   глубины   для  работы на глубинах,

                   превышающих 35 м; и

                   обладают возможностью оперативного

                   взаимодействия   с        модулями

                   буксируемых           акустических

                   гидрофонных решеток;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.1.1.2.5.      Аппаратура  обработки   данных   в  8907 90 000 0;

                   реальном     масштабе     времени,  9014 80 000 0;

                   специально   разработанная     для  9014 90 000 0;

                   донных или притопленных  кабельных  9015 80 930 0;

                   систем,                 обладающая  9015 80 990 0

                   программируемостью пользователем и

                   обработкой   во   временной    или

                   частотной   области и корреляцией,

                   включая   спектральный     анализ,

                   цифровую фильтрацию и формирование

                   луча,   с  использованием быстрого

                   преобразования    Фурье или других

                   преобразований либо процессов

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.1.2.            Оптические датчики или приборы

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.2.1.          Твердотельные            приемники  8541 40 900 0

                   оптического  излучения,  пригодные

                   для применения в космосе и имеющие

                   максимум              спектральной

                   чувствительности в диапазоне  длин

                   волн от 1200 нм до 30 000 нм

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   Примечание.  Исключено.   -   Указ  Президента  РФ

                   от 04.12.2008 N 1726

                   Радиолокаторы

 6.1.3.            Локационные  системы, оборудование  8526 10 000

                   и   узлы,       имеющие подсистемы

                   обработки   данных             для

                   автоматического      распознавания

                   образов  (выделение признаков)   и

                   сравнения   с   базами      данных

                   характеристик цели (формы сигналов

                   или формирование изображений)  для

                   идентификации   или  классификации

                   целей

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   По пункту 6.1.3 не контролируются:

                   а) обзорные   РЛС   с     активным

                   ответом;

                   б) автомобильные              РЛС,

                   предназначенные для предотвращения

                   столкновений;

                   в) дисплеи    или        мониторы,

                   используемые  для       управления

                   воздушным движением (УВД), имеющие

                   не более 12 различимых   элементов

                   на 1 мм;

                   г) метеорологические локаторы

 6.2.              Испытательное,   контрольное     и

                   производственное оборудование

                   Радиолокаторы

 6.2.1.            Импульсные   локационные   системы  8526 10 000 9

                   для измерения поперечного сечения,

                   имеющие длительность  передаваемых

                   импульсов 100 нс    или   менее, и

                   специально   разработанные для них

                   компоненты

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.3.              Материалы - нет

 6.4.              Программное обеспечение

 6.4.1.            Программное           обеспечение,

                   специально  разработанное      для

                   разработки   или      производства

                   оборудования,   контролируемого по

                   пункту 6.1.3 или 6.2.1

 6.4.2.            Иное    программное   обеспечение,

                   кроме указанного в пункте 6.4.1:

 6.4.2.1.          Программное           обеспечение,

                   специально  разработанное      для

                   формирования    акустического луча

                   при  обработке в реальном масштабе

                   времени  акустических   данных для

                   пассивного приема с использованием

                   буксируемых гидрофонных решеток;

 6.4.2.2.          Исходная   программа для обработки

                   в    реальном  масштабе    времени

                   акустических данных для пассивного

                   приема   с          использованием

                   буксируемых гидрофонных решеток;

 6.4.2.3.          Программное           обеспечение,

                   специально  разработанное      для

                   формирования    акустического луча

                   при обработке  в реальном масштабе

                   времени    акустических данных при

                   пассивном приеме   донными     или

                   погруженными кабельными системами;

 6.4.2.4.          Исходная программа для обработки в

                   реальном   масштабе        времени

                   акустических данных для пассивного

                   приема   донными  или погруженными

                   кабельными системами

 6.5.              Технология

 6.5.1.            Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим    примечанием для

                   разработки   оборудования      или

                   программного          обеспечения,

                   контролируемого по   пункту   6.1,

                   6.2 или 6.4

 6.5.2.            Технологии в соответствии с  общим

                   технологическим    примечанием для

                   производства         оборудования,

                   контролируемого по  пункту 6.1 или

                   6.2

                       КАТЕГОРИЯ 7. НАВИГАЦИЯ

                      И АВИАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

 7.1.              Системы, оборудование и компоненты

                   - нет

 7.2.              Испытательное,     контрольное   и

                   производственное   оборудование  -

                   нет

 7.3.              Материалы - нет

 7.4.              Программное обеспечение

 7.4.1.            Программное           обеспечение,

                   специально  разработанное      или

                   модифицированное   для   улучшения

                   эксплуатационных характеристик или

                   уменьшения навигационной    ошибки

                   систем   до   уровней, указанных в

                   пункте  7.1.3,   7.1.4  или  7.1.7

                   раздела 1;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 7.4.2.            Исходная программа   для гибридных

                   интегрированных  систем,   которые

                   улучшают          эксплуатационные

                   характеристики  или      уменьшают

                   навигационную   ошибку   систем до

                   уровней, указанных в пункте  7.1.3

                   или   7.1.7    раздела    1,   при

                   непрерывном  совмещении   курсовых

                   данных   с   любыми  из  следующих

                   данных:

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   а) данными    по     скорости   от

                   допплеровской          РЛС     или

                   гидролокатора;

 (пп. "а" в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   б) справочными      данными     от

                   глобальной           навигационной

                   спутниковой  системы   (GPS    или

                   ГЛОНАСС); или

 (пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   в) данными от навигационных систем

                   на  основе  эталонных  баз  данных

                   (DBRN)

 (пп. "в" в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 7.5.              Технологии - нет

                      КАТЕГОРИЯ 8. МОРСКОЕ ДЕЛО

 8.1.              Системы, оборудование и компоненты

 8.1.1.            Подводные аппараты   и   надводные

                   суда:

                   Особое примечание.

                   Для   оценки  контрольного статуса

                   оборудования подводных   аппаратов

                   необходимо руководствоваться:  для

                   оборудования              передачи

                   зашифрованной информации -  частью

                   2 категории 5 (Защита информации);

                   применительно    к     датчикам -

                   категорией 6; для   навигационного

                   оборудования - категориями 7 и 8;

                   для подводного оборудования -

                   пунктом 8.1

 8.1.1.1.          Обитаемые,   непривязные подводные

                   аппараты,  имеющие    любую     из

                   следующих характеристик:

 8.1.1.1.1.        Спроектированные   для   работы  в  8906 90 100 0;

                   автономном   режиме и имеющие  все  8906 90 990 0

                   следующие  характеристики       по

                   подъемной силе:

                   а) 10%   или более их собственного

                   веса (веса в воздухе); и

                   б) 15 кН или более;

 8.1.1.1.2.        Спроектированные для   работы   на  8906 90 100 0;

                   глубинах более 1000 м; или          8906 90 990 0

 8.1.1.1.3.        Имеющие   все            следующие  8906 90 100 0;

                   характеристики:                     8906 90 990 0

                   а) экипаж    из  четырех или более

                   человек;

                   б) возможность   автономной работы

                   в течение 10 часов или более;

                   в) радиус   действия    25 морских

                   миль или более; и

                   г) длину 21 м или менее

                   Технические примечания:

                   1. Для целей пункта 8.1.1.1 термин

                   "автономная работа" означает,  что

                   аппараты полностью погружаются без

                   шнорхеля,   все   их       системы

                   функционируют   и     обеспечивают

                   плавание  на минимальной скорости,

                   при    которой глубиной погружения

                   можно   безопасно   управлять    в

                   динамике  с  использованием только

                   глубинных   рулей   без    участия

                   надводного   судна поддержки   или

                   базы на поверхности, на дне или на

                   берегу;    аппараты          имеют

                   двигательную       установку   для

                   движения в подводном   и надводном

                   состоянии.

                   2. Для целей пункта 8.1.1.1 термин

                   "радиус    действия"      означает

                   половину максимального расстояния,

                   которое может преодолеть подводный

                   аппарат;

 8.1.1.2.          Необитаемые, непривязные подводные

                   аппараты,   имеющие     любую   из

                   следующих характеристик:

 8.1.1.2.1.        Разработанные для прокладки  курса  8906 90 100 0;

                   по        отношению   к     любому  8906 90 990 0

                   географическому     ориентиру    в

                   реальном   масштабе   времени  без

                   участия человека;

 8.1.1.2.2.        Имеющие   акустическую   связь для  8906 90 100 0;

                   передачи данных или команд; или     8906 90 990 0

 8.1.1.2.3.        Имеющие волоконно-оптическую связь  8906 90 100 0;

                   для передачи данных или команд  на  8906 90 990 0

                   расстояние более 1000 м

 8.1.2.            Активные системы   снижения   шума  8479 89 970 9;

                   или шумоподавления, или магнитного  8543 20 000 0;

                   пеленга,  специально разработанные  8543 70 900 9

                   для трансмиссионных  систем  судов

                   водоизмещением 1000 т   или более,

                   включающие     электронные системы

                   управления, работающие   в  режиме

                   активного    снижения     вибрации

                   оборудования   путем генерирования

                   антишумовых или   антивибрационных

                   сигналов,             направленных

                   непосредственно на источник шума

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.2.              Испытательное,    контрольное    и

                   производственное    оборудование -

                   нет

 8.3.              Материалы - нет

 8.4.              Программное обеспечение

 8.4.1.            Программное           обеспечение,

                   специально  разработанное      для

                   разработки   или      производства

                   оборудования, контролируемого   по

                   пункту 8.1

 8.5.              Технология

 8.5.1.            Технологии  в соответствии с общим

                   технологическим примечанием    для

                   разработки    или     производства

                   оборудования, контролируемого   по

                   пункту 8.1

                      КАТЕГОРИЯ 9. АВИАЦИОННО-

                    КОСМИЧЕСКОЕ ДЕЛО И ДВИГАТЕЛИ

           (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.1.              Системы, оборудование и компоненты

 9.1.1.            Прямоточные    воздушно-реактивные  8412 10 000 9

                   двигатели,            пульсирующие

                   воздушно-реактивные двигатели  или

                   двигатели комбинированного цикла и

                   специально разработанные   для них

                   компоненты

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.2.              Испытательное,    контрольное    и

                   производственное    оборудование -

                   нет

 9.3.              Материалы - нет

 9.4.              Программное обеспечение

 9.4.1.            Программное           обеспечение,

                   специально  разработанное      или

                   модифицированное    для разработки

                   оборудования    или    технологий,

                   контролируемых по пункту 9.1   или

                   9.5.3

 9.4.2.            Программное           обеспечение,

                   специально  разработанное      или

                   модифицированное  для производства

                   оборудования,   контролируемого по

                   пункту 9.1

 9.5.              Технология

                   Примечание.

                   Технологии     разработки      или

                   производства,    определенные    в

                   пункте   9.5   для   газотурбинных

                   двигателей,   остаются   таковыми,

                   когда   они    используются    как

                   технологии,    применяемые     для

                   ремонта,     модернизации      или

                   капитального  ремонта.  Из  пункта

                   9.5    исключаются     технические

                   данные,        чертежи         или

                   эксплуатационная     документация,

                   непосредственно    связанные     с

                   поверкой, демонтажем  или  заменой

                   поврежденных                   или

                   неремонтопригодных      заменяемых

                   блоков, включая замену  двигателей

                   в целом или их модульных блоков

 (примечание введено Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 9.5.1.            Технологии  в соответствии с общим

                   технологическим примечанием    для

                   разработки   оборудования      или

                   программного          обеспечения,

                   определенных    соответственно   в

                   пункте 9.1.1 или 9.4

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 9.5.2.            Технологии  в соответствии с общим

                   технологическим    примечанием для

                   производства         оборудования,

                   определенного в пункте 9.1.1

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 9.5.3.            Иные технологии, кроме указанных в

                   пунктах 9.5.1 и 9.5.2:

 9.5.3.1.          Технология,       требуемая    для

                   разработки  или производства любых

                   из   следующих   компонентов   или

                   систем газотурбинных двигателей:

 9.5.3.1.1.        Лопаток   газовых   турбин     или

                   элементов   бандажа, полученных из

                   сплавов               направленной

                   кристаллизацией (DS)   или      из

                   монокристаллических сплавов  (SC),

                   имеющих в направлении <001>    (по

                   Миллеру)    ресурс      длительной

                   прочности, превышающий   400 ч при

                   температуре 1273 К (1000  град. С)

                   и напряжении 200 МПа, базирующийся

                   на усредненных показателях свойств

                   материала;

 (в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

 9.5.3.1.2.        Компонентов,    изготовленных   из

                   композиционных   материалов      с

                   полимерной матрицей, разработанных

                   для применения   при   температуре

                   выше 588 К (315 град. С)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

РАЗДЕЛ 4

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ <*>, ВЫВОЗ КОТОРЫХ С ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОНТРОЛИРУЕТСЯ ПО СООБРАЖЕНИЯМ

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

-------------------------------

<*> Контрольный статус технологий, указанных в разделе 4, определяется в соответствии с общим технологическим примечанием к настоящему Списку.

┌─────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┐

│    N пункта     │           Наименование           │  Код ТН ВЭД   │

└─────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┘

                       КАТЕГОРИЯ 1. ЭНЕРГЕТИКА

          (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.1.              Системы, оборудование и компоненты

                   - нет

 1.2.              Испытательное,    контрольное    и

                   производственное      оборудование

 1.2.1.            Специальное буровое оборудование и

                   станки,   позволяющие  закладывать

                   скважины диаметром   более 1 м для

                   подземных испытаний, и их ключевые

                   элементы, такие, как:

 1.2.1.1.          Буровые    станки   для   проходки  8430 31 000 0;

                   горизонтальных   или  вертикальных  8430 39 000 0;

                   шахтных    стволов диаметром более  8430 41 000 0;

                   1 м;                                8430 49 000 0;

                                                       8430 50 000 1

 1.2.1.2.          Разведочные    машины  с   рабочим  8430 31 000 0;

                   диаметром  более 1 м и секционными  8430 39 000 0;

                   удлинителями,            способные  8430 41 000 0;

                   развертываться на глубину 60 м или  8430 49 000 0;

                   более;                              8430 50 000 1

 10.2.1.3.         Исключен. - Указ Президента РФ от 06.03.2008 N 326

 1.2.1.3.          Буровые коронки диаметром 1 м  или  8207 13 000 0;

                   более                               8207 19

 1.3.              Материалы

 1.3.1.            Тантал металлический  и  сплавы на  8103

                   его основе

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.3.2.            Гадолиний металлический, сплавы на  2805 19 900 0

                   основе гадолиния и изделия из них

                   Особое примечание.

                   В отношении материалов,  указанных

                   в  пунктах  1.3.1   и  1.3.2,  см.

                   также  техническое   примечание  к

                   пункту 1.3 раздела 1

 (особое примечание введено Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326,

 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.4.              Программное обеспечение

 1.4.1.            Программное           обеспечение,

                   разработанное  для  разработки или

                   применения в системах наведения  и

                   управления  сильноточным  (с током

                   более  5  кА)  и  в  то  же  время

                   высокоэнергетическим  (с  энергией

                   частиц   более   20   МэВ)  пучком

                   электронов

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.4.2.            Программное обеспечение  магнитной

                   транспортировки   пучка электронов

                   для борьбы с аберрацией третьего и

                   более высоких  порядков, а также с

                   эффектами,              вызванными

                   пространственным   зарядом     при

                   магнитной   транспортировке пучков

                   электронов с   током  более 5 кА и

                   энергией частиц более 20 МэВ

 1.5.              Технология

 1.5.1.            Технологии,     связанные        с

                   исследованием   физики    ядерного

                   взрыва:

 1.5.1.1.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   специального бурового оборудования

                   и станков, определенных  в  пункте

                   1.2.1, и  их  ключевых  элементов,

                   таких, как:

 (в ред. Указов Президента  РФ  от 06.03.2008  N  326, от  04.12.2008

 N 1726)

 1.5.1.1.1.        Буровых  станков,  определенных  в

                   пункте 1.2.1.1;

 (в ред.  Указов  Президента РФ  от  06.03.2008 N 326, от  04.12.2008

 N 1726)

 1.5.1.1.2.        Разведочных машин с    секционными

                   удлинителями,    определенных    в

                   пункте 1.2.1.2;

 (в ред.  Указов  Президента РФ  от  06.03.2008 N 326, от  04.12.2008

 N 1726)

 1.5.1.1.3.        Буровых   коронок,  определенных в

                   пункте 1.2.1.3

 (в ред.  Указов  Президента РФ  от  06.03.2008 N 326, от  04.12.2008

 N 1726)

 1.5.2.            Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   методов   и    средств генерации и

                   управления   пучками направленного

                   ионизирующего излучения:

 1.5.2.1.          Технологии             разработки,

                   производства или применения систем

                   с пучками частиц:

 1.5.2.1.1.        Технологии             разработки,

                   производства или применения систем

                   формирования пучков   электронов с

                   током более 5 кА и энергией частиц

                   более 20 МэВ, таких, как:

 1.5.2.1.1.1.      Систем    генерации   сильноточных

                   пучков электронов;

 1.5.2.1.1.2.      Инжекторов пучков электронов,    а

                   также   систем   ускорения  пучков

                   электронов после инжектора;

 (п. 1.5.2.1.1.2 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.5.2.1.1.3.      Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   ускорителей:

 1.5.2.1.1.3.1.    Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   материалов,      методов       или

                   оборудования     для    уменьшения

                   размеров,  веса    и     стоимости

                   инжекторов   пучков  частиц, такие

                   как:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.5.2.1.1.3.1.1.  Технологии             разработки,

                   производства  или применения таких

                   материалов, как аморфные ферриты и

                   ферритовые    материалы        для

                   ускорителей   с    ферромагнитными

                   сердечниками;

 1.5.2.1.1.3.1.2.  Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   изолирующих   материалов         и

                   конструкционных        приемов для

                   получения градиентов  напряжения в

                   ускорителях более 100 МВ/м;

 1.5.2.1.1.3.1.3.  Технологии       разработки    или

                   применения   методов        выбора

                   оптимального           ускоряющего

                   промежутка   в          импульсных

                   ускорителях   на радиальных линиях

                   для получения   высоких градиентов

                   ускоряющего поля;

 1.5.2.1.1.3.1.4.  Технологии             разработки,

                   производства или применения систем

                   рециркуляции пучка частиц;

 1.5.2.1.1.3.1.5. Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   сильноточных           циклических

                   ускорителей с током более 5 кА;

 1.5.2.1.1.3.2.    Технологии        разработки   или

                   применения  способов   определения

                   и поддержания стабильности   пучка

                   частиц    в         многокаскадных

                   ускорителях;

 1.5.2.1.1.3.3.    Технологии       разработки    или

                   применения  способов     измерения

                   характеристик     пучка    частиц,

                   включая         лучеиспускательную

                   способность;

 1.5.2.1.1.3.4.    Технологии     разработки      или

                   применения   способов   подавления

                   искажения  формы    импульса     в

                   ускорителях   с     ферромагнитным

                   сердечником   и   в     импульсных

                   ускорителях на радиальных линиях;

 1.5.2.1.2.        Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   отдельных (с быстродействием менее

                   10 нс и разбросом менее  1  нс)  и

                   пакетных (более 10  штук в пакете)

                   быстродействующих   (менее 10  нс)

                   коммутаторов         электрической

                   энергии,  специально созданных для

                   подсистем   генерации       пучков

                   электронов,      имеющих энергию в

                   импульсе более 10 МДж;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.5.2.1.3.        Технологии,   разработанные    для

                   исследований             процессов

                   распространения       сильноточных

                   (более   5   кА)  и  в то же время

                   высокоэнергетических     (более 20

                   МэВ) пучков электронов:

 1.5.2.1.3.1.      Методы   изучения  распространения

                   сильноточных  высокоэнергетических

                   пучков   электронов в атмосфере на

                   расстояние более 20 м;

 1.5.2.1.3.2.      Технологии    разработки       или

                   применения  методов      улучшения

                   характеристик      распространения

                   сильноточных пучков электронов;

 1.5.2.1.3.3.      Экспериментальные          данные,

                   связанные   с     распространением

                   сильноточных  высокоэнергетических

                   пучков электронов в газах;

 1.5.2.1.3.4.      Технологии,    разработанные   для

                   изучения   взаимодействия   пучков

                   электронов с веществом;

 1.5.2.1.4.        Технологии    разработки       или

                   применения  моделей     численного

                   моделирования,  и  соответствующие

                   базы     данных по распространению

                   сильноточных  высокоэнергетических

                   пучков электронов,   указанных   в

                   пункте 1.5.2.1.3;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.5.2.1.5.        Технологии,    разработанные   для

                   изучения   эффектов взаимодействия

                   высокоэнергетических        пучков

                   электронов,   указанных  в  пункте

                   1.5.2.1.3,   с   мишенями  и   мер

                   противодействия:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.5.2.1.5.1.      Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   моделей численного  моделирования,

                   и соответствующие базы данных;

 1.5.2.1.5.2.      Экспериментальные          данные,

                   связанные      с      повреждением

                   электронами  многослойных целей из

                   различных материалов;

 1.5.2.2.          Технологии             разработки,

                   производства или применения систем

                   с   пучками   нейтральных  частиц,

                   имеющих   среднюю     мощность   в

                   непрерывном   режиме  20  МВт  или

                   более   или   энергию  в  коротком

                   (менее 10  мкс) импульсе 2 МДж или

                   более:

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.5.2.2.1.        Технологии             разработки,

                   производства  или       применения

                   систем     генерации        пучков

                   нейтральных частиц:

 10.5.2.2.1.1.     Исключен.  -  Указ  Президента  РФ  от  04.12.2008

                   N 1726

 1.5.2.2.1.1.      Технологии             разработки,

                   производства     или    применения

                   инжекторов      пучков      ионов,

                   разработанные   для   исследований

                   интенсивных  пучков ионов водорода

                   с  током более 0,2 А и эмиттенсами

                   по  обеим координатам 0,00001 см х

                   рад,  выводимых  из  создающего их

                   устройства,    с    использованием

                   следующих методов:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) генерации   плотной     анодной

                   плазмы;

                   б) подавления внешнего  магнитного

                   поля пучка электронов; и

                   в) фокусировки   ионных пучков   с

                   высокой плотностью тока;

 1.5.2.2.1.2.      Технологии             разработки,

                   производства или применения систем

                   ускорения   пучков   ионов   после

                   инжектора:

 1.5.2.2.1.2.1.    Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   ферритов,   аморфных  ферритовых и

                   других материалов  для  увеличения

                   произведения вольт-секунды с целью

                   получения более высоких градиентов

                   ускоряющего поля;

 1.5.2.2.1.2.2.    Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   изолирующих   материалов         и

                   конструкций  с  целью    получения

                   средних   градиентов   ускоряющего

                   поля более 100 МэВ/м;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.5.2.2.1.2.3.    Технологии             разработки,

                   производства  или       применения

                   ускоряющих   ячеек  в   импульсном

                   ускорителе   с   целью   получения

                   градиентов  ускоряющего поля более

                   100 МэВ/м;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.5.2.2.1.2.4.    Технологии        разработки   или

                   применения  методов    рекуперации

                   энергии пучков ионов, таких, как:

                   а) методов     определения       и

                   поддержания   стабильности       в

                   каскадных ускорителях  с  энергией

                   пучка более 5 МэВ;

                   б) методов        уменьшения   или

                   управления яркостью   и эмиттенсом

                   пучка   при   токе   более 0,2 А и

                   эмиттенсе 0,00001 см х рад;

 1.5.2.2.1.2.5.    Технологии             разработки,

                   производства  или       применения

                   керамических радиопрозрачных окон,

                   выдерживающих          воздействие

                   ВЧ-излучения со средней  мощностью

                   более 3 МВт;

 1.5.2.2.1.2.6.    Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   резонаторов для новых ускорителей;

 (пунтк в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.5.2.2.2.        Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   отдельных   с   низким   разбросом

                   (менее 1 нс) и каскадных (более  9

                   штук) быстродействующих (менее  10

                   нс)   коммутаторов   электрической

                   энергии,                специально

                   предназначенных   для    подсистем

                   генерации    импульсных     пучков

                   нейтральных частиц;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 10.5.2.2.3.       Исключен.  -  Указ  Президента  РФ  от  04.12.2008

                   N 1726

 1.5.2.2.3         Технологии             разработки,

                   производства     или    применения

                   подсистем наведения  и  управления

                   пучком    нейтральных   частиц   с

                   применением любого из следующего:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) излучения пучков, используемого

                   для наведения и контроля;

                   б) способов определения поперечных

                   сечений обратного рассеяния пучков

                   в      радиочастотном            и

                   электрооптическом диапазонах;

                   в) программного        обеспечения

                   магнитной    транспортировки пучка

                   для борьбы с аберрацией третьего и

                   более высоких  порядков, а также с

                   эффектами,   вызванными появлением

                   пространственного заряда;

                   г) способов   коррекции  аберрации

                   для ахроматических линз;

 10.5.2.2.4.       Исключен.  -  Указ  Президента  РФ  от  04.12.2008

                   N 1726

 1.5.2.2.4.        Технологии    разработки       или

                   применения      способов   обдирки

                   электронов   с отрицательных ионов

                   или    добавления  электронов    к

                   положительным   ионам  для  систем

                   нейтрализации пучка    частиц  при

                   условии сохранения эмиттенса пучка

                   по   обеим    координатам не более

                   0,00001 см х рад и среднего   тока

                   более 0,2 А;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.5.2.2.5.        Технологии     разработки      или

                   применения  систем распространения

                   пучков   нейтральных    частиц при

                                                   18

                   потоках   частиц   более      10

                   частиц/с:

 1.5.2.2.5.1.      Технологии     разработки      или

                   применения   аналитических моделей

                   распространения   пучков частиц  в

                   атмосфере;

 1.5.2.2.5.2.      Экспериментальные       данные   о

                   распространении       сильноточных

                   высокоэнергетичных пучков   частиц

                   в верхних слоях атмосферы;

 1.5.2.2.6.        Технологии             разработки,

                   производства или применения систем

                   взаимодействия пучков  нейтральных

                   частиц  с    веществом при потоках
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                   частиц более 10   частиц/с:

 1.5.2.2.6.1.      Экспериментальные       данные   о

                   взаимодействии  высокоэнергетичных

                   мощных пучков частиц с веществом;

 1.5.2.2.6.2.      Технологии             разработки,

                   производства  или       применения

                   аналитических  моделей на ЭВМ    и

                   связанных с ними баз данных;

 1.5.2.2.7.        Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   аналитических  моделей  на  ЭВМ  и

                   связанных с ними  баз  данных  для

                   оценки  эффективности  воздействия

                   пучка  частиц  на   цели   и   мер

                   защиты

 (п. 1.5.2.2.7 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 1.5.3.            Технологии термоядерного синтеза:

 1.5.3.1.          Технологии             разработки,

                   производства или применения мощных

                   (более  3    МВт средней мощности)

                   СВЧ-источников;

 1.5.3.2.          Технологии             разработки,

                   производства  или       применения

                   оборудования      для производства

                   материалов  очень  малой плотности

                   (0,01 г/куб. см  или   менее) и  с

                   малыми    порами (менее 3 мкм), но

                   обладающих   прочностью  более   1

                   кг/кв. см,   из       высокочистых

                   изотропных         структур     со

                   сверхгладкой поверхностью (3 мкм);

 1.5.3.3.          Технологии        разработки   или

                   применения         мишеней     для

                   термоядерного   синтеза          с

                   инерциальным   удержанием        и

                   соответствующие   машинные    коды

                   (любой размерности)  и  (или) базы

                   данных   с    целью моделирования,

                   прогнозирования  и (или) измерения

                   любого из следующего:

                   а) процесса                горения

                   дейтерия-трития;

                   б)гидродинамики;

                   в) смешивания ядерного топлива;

                   г) нейтронных процессов;

                   д) потока излучения;

                   е) равновесия состояния;

                   ж) коэффициента непрозрачности;

                   з) взаимодействия    вещества    и

                   рентгеновского излучения

 1.5.4.            Технологии             разработки,

                   производства  или       применения

                   первичных энергетических систем:

                   Техническое примечание.

                   Под    первичной    энергетической

                   системой   понимается совокупность

                   подсистем    и          элементов,

                   обеспечивающих    целенаправленное

                   получение,    преобразование     и

                   распределение   по    потребителям

                   энергии требуемого качества

 1.5.4.1.          Технологии             разработки,

                   производства  или       применения

                   компактных с удельной  энергией 35

                   кДж/кг   или    более или удельной

                   мощностью   250    Вт/кг или более

                   мобильных, транспортабельных   или

                   предназначенных  для использования

                   в   космическом       пространстве

                   первичных энергетических систем;

 1.5.4.2.          Технологии             разработки,

                   производства     или    применения

                   малогабаритных  ядерных источников

                   энергии,    предназначенных    для

                   применения      на     космических

                   аппаратах;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.5.4.3.          Технологии     разработки      или

                   применения    имитационных моделей

                   для  ЭВМ,  а также необходимых для

                   этого  баз    расчетных данных   и

                   средств программного  обеспечения,

                   позволяющих        характеризовать

                   взаимодействие  между   первичными

                   энергосистемами   и    импульсными

                   системами    или         системами

                   направленной энергии;

 1.5.4.4.          Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   элементов   ядерных     источников

                   тепла, а именно:

                   а) высокотемпературных    покрытий

                   для   ядерного    топлива       из

                   жаропрочных металлов;

                   б) теплоизолирующих    жаропрочных

                   соединений

 1.5.5.            Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   преобразователей энергии:

 1.5.5.1.          Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   ядерных энергетических   установок

                   надводных    судов   и   подводных

                   аппаратов:

 1.5.5.1.1.        Технологии             разработки,

                   производства или применения систем

                   управления   и    защиты   ядерных

                   реакторных установок;

 1.5.5.1.2.        Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   тепловыделяющих элементов  ядерных

                   реакторных   установок   надводных

                   судов и подводных аппаратов;

 1.5.5.2.          Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   реакторных   систем     мобильного

                   назначения:

 1.5.5.2.1.        Технологии        разработки   или

                   применения методов    изготовления

                   ядерного       топлива, специально

                   предназначенного               или

                   приспособленного  для   компактных

                   реакторов, которое  может включать

                   в себя сильно обогащенные топлива,

                   а   также   топлива с максимальной

                   внутренней  рабочей   температурой

                   выше 1200 град. С;

 1.5.5.2.2.        Технологии             разработки,

                   производства или применения систем

                   преобразования   энергии       для

                   мобильных реакторов, таких, как:

 1.5.5.2.2.1.      Высокотемпературных    (выше  1050

                   град. С)             газотурбинных

                   генераторных систем;

 1.5.5.2.2.2.      Высокотемпературных   (выше   1000

                   град. С) насосов    для     жидких

                   металлов;

 1.5.5.2.2.3.      Термоэмиссионных            систем

                   преобразования энергии с  удельной

                   мощностью   1,5 Вт(эл.)/кв. см или

                   более и температурой  1200 град. С

                   или     выше     для     солнечных

                   энергосистем либо 1500 °C или выше

                   для ядерных энергосистем;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.5.5.2.2.4.      Термоэлектрических          систем

                   преобразования энергии с величиной

                   произведения      добротности z на

                   градусы Кельвина,   равной 0,6 или

                   более    (z   -       определяется

                   электропроводностью  материала   и

                   его             термоэлектрическим

                   коэффициентом  Зеебека)        при

                   температуре    термоэлектрического

                   материала 600 град. С или выше;

 1.5.5.2.2.5.      Высокотемпературных     детандеров

                   Лисхольма;

 1.5.5.2.3.        Технологии           разработки,

                    производства    или    применения

                    тепловых    труб    с     рабочей

                    температурой   выше   1000    °C,

                    изготовленных   из    тугоплавких

                    материалов,    или     криогенных

                    радиационно стойких тепловых труб

                    с  рабочей  температурой  ниже  0

                    °C;

 (пункт в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.5.5.2.4.        Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   установок для волочения  проволоки

                   из    тугоплавких    металлов   (с

                   сечением менее  50 мкм) и плетения

                   мелких   сеток (содержащих более 8

                   проволок на 1 мм);

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.5.5.2.5.        Технологии             разработки,

                   производства или применения систем

                   управления мобильными реакторами;

 1.5.5.2.6.        Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   средств    контроля    критичности

                   мобильного ядерного реактора;

 1.5.5.2.7.        Расчетные   и    экспериментальные

                   данные по определению  критичности

                   ядерных   реакторов   космического

                   назначения;

 1.5.5.3.          Технологии,          связанные   с

                   электромеханическими

                   преобразователями энергии:

 1.5.5.3.1.        Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   электромагнитных машин:

 1.5.5.3.1.1.      Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   генераторов        со   стабильной

                   постоянной частотой, включая:

                   а) интегрированные приводы;

                   б) гидромеханические      передачи

                   постоянной скорости вращения;

                   в) преобразователи      переменной

                   скорости    вращения с  постоянной

                   частотой;

 1.5.5.3.1.2.      Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   портативных      турбогенераторов,

                   способных  давать на выходе 10 МВт

                   или   более   при     длительности

                   импульсов   от    миллисекунд   до

                   десятков секунд;

 1.5.5.3.1.3.      Технологии             разработки,

                   производства или применения систем

                   криогенного жидкостного и парового

                   охлаждения и тепловых трубок   для

                   роторных электромагнитных машин;

 1.5.5.3.2.        Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   магнитогидродинамических

                   устройств:

 1.5.5.3.2.1.      Технологии             разработки,

                   производства или применения:

 1.5.5.3.2.1.1.    Электродов   и   (или)      других

                   высокотемпературных

                   электропроводящих     керамических

                   материалов для электродов;

 1.5.5.3.2.1.2.    Методов диагностики систем;

 1.5.5.3.2.1.3.    Систем   для   работы  с   жидкими

                   металлами;

 1.5.5.3.2.2.      Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   магнитогидродинамических топливных

                   систем, включая:

                   а) информацию   о        получении

                   топливных              композиций,

                   обеспечивающих         оптимальное

                   извлечение мощности;

                   б) методы извлечения затравок    и

                   изготовления      соответствующего

                   оборудования;

                   в) получение   и     использование

                   плазмы, в особенности   при помощи

                   легких ракетоподобных горелок    и

                   самовозбуждающихся,   инициируемых

                   взрывом генераторов для длительной

                   работы в режиме пульсации;

 1.5.5.3.3.        Технологии             разработки,

                   производства     или    применения

                   электродинамических     устройств,

                   таких, как:

 1.5.5.3.3.1.      Устройств   ввода   и    ионизации

                   рабочего    тела               для

                   электрореактивных двигателей;

 1.5.5.3.3.2.      Ускорителей  ионизированных частиц

                   для электрореактивных двигателей;

 1.5.5.3.4.        Технологии             разработки,

                   производства     или    применения

                   устройств      пьезоэлектрического

                   преобразования, таких, как:

 1.5.5.3.4.1.      Высокоэффективных

                   пьезоэлектрических материалов    с

                   высокой усталостной прочностью;

 1.5.5.3.4.2.      Схем   с    низким     напряжением

                   возбуждения;

 1.5.5.4.          Технология прямого преобразования:

 1.5.5.4.1.        Технологии     термоэлектрического

                   преобразования:

 1.5.5.4.1.1.      Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   термоэлектрических   материалов  с

                   величиной произведения добротности

                   z на градусы Кельвина, равной  0,6

                   или   более    (z -   определяется

                   электропроводностью  материала   и

                   его             термоэлектрическим

                   коэффициентом   Зеебека)       при

                   температуре    термоэлектрического

                   материала 600 град. С или выше;

 1.5.5.4.1.2.      Технологии             разработки,

                   производства  или       применения

                   коммутационных  (электрических   и

                   тепловых)  переходов             к

                   термоэлектрическим    материалам и

                   соединений       между       этими

                   материалами,     характеризующихся

                   стабильностью   при    воздействии

                   температуры   600 град. С или выше

                   и    стойкостью   к    воздействию

                   нейтронов   при       флюэнсе 1Е20

                   нейтронов/кв. см   с      энергией

                   нейтронов более 0,1 МэВ;

 1.5.5.4.2.        Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   термоэмиссионных  преобразователей

                   с   параметрами  удельной мощности

                   1,5 Вт/кв. см    или        более,

                   температурой эмиттера 1200 град. С

                   или     выше      для    солнечных

                   энергосистем и 1500  град.  С  или

                   выше для  ядерных  энергосистем, а

                   также  электрогенерирующих систем,

                   содержащих     два    или    более

                   термоэмиссионных преобразователя с

                   величиной       усредненной     по

                   эмиссионной  поверхности  удельной

                   электрической  мощности  более 1,5

                   Вт/кв. см;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 1.5.5.5.          Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   импульсных силовых систем:

 1.5.5.5.1.        Технологии    проектирования     и

                   комплексирования систем:

 1.5.5.5.1.1.      Технологии               обработки

                   поверхностей   для       повышения

                   возможностей линий электропередачи

                   при напряженности более 10 МВ/м;

 1.5.5.5.1.2.      Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   импульсных   силовых   систем    с

                   удельной   энергией 35 кДж/кг  или

                   более,   удельной мощностью    250

                   Вт/кг или   более, предназначенных

                   для     мобильной эксплуатации при

                   установке   на        транспортных

                   средствах     или      пригодных в

                   использовании     на   космических

                   аппаратах,   включая методы защиты

                   от воздействия факторов окружающей

                   среды   и   повышения радиационной

                   стойкости;

 1.5.5.5.2.        Технология генерации и накопления:

 1.5.5.5.2.1.      Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   генераторов   со           сжатием

                   магнитного      потока с единичным

                   энергозапасом   более   50    МДж,

                   включая:

                   а) разработку,  производство   или

                   применение    магнитоэлектрических

                   генераторов со    сжатием потока в

                   расчете    на минимизацию потерь и

                   максимизацию         эффективности

                   преобразования энергии, включая:

                   методы    уменьшения        потерь

                   магнитного    потока    и      его

                   локализации;

                   методы              предотвращения

                   неблагоприятных эффектов   сильных

                   магнитных полей;

                   методы              предотвращения

                   электрического пробоя;

                   б) разработку, производство    или

                   применение   технических средств и

                   методов   формирования   импульсов

                   магнитоэлектрических   генераторов

                   со   сжатием   потока,   а   также

                   разработку   особых    конструкций

                   импульсных генераторов, входных  и

                   выходных     переключателей      и

                   формирование передающих линий;

                   в) разработку      трансформаторов

                   связи     для магнитоэлектрических

                   генераторов    и        применение

                   согласования импеданса;

 1.5.5.5.2.2.      Технология импульсных батарей:

 1.5.5.5.2.2.1.    Технологии             разработки,

                   производства или применения систем

                   электродов для получения импульсов

                   сверхвысокой   частоты  и  методов

                   химической обработки поверхности;

 1.5.5.5.2.2.2.    Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   электролитов   с           высокой

                   подвижностью    носителей, большой

                   вязкостью    или           твердых

                   электролитов;

 1.5.5.6.          Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   компактных   ускорителей    легких

                   ионов  (протонов), рассчитанных на

                   эксплуатацию   в     верхних слоях

                   атмосферы     и  (или) космическом

                   пространстве

                 КАТЕГОРИЯ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

          (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 2.1.              Системы, оборудование и компоненты

                   - нет

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 11.1.1.           Исключен. - Указ Президента РФ от 06.03.2008 N 326

                   Примечание.  Исключено. - Указ  Президента  РФ  от

                   06.03.2008 N 326

 2.2.              Испытательное,     контрольное   и

                   производственное оборудование

 2.2.1.            Оборудование   для        тепловых  9031 20 000 0;

                   испытаний   образцов материалов  с  9031 80 980 0

                   углерод-углеродным покрытием   при

                   температурах выше 1650 град. С

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 2.3.              Материалы

 2.3.1.            Композиционные материалы на основе  7019 39 000 9;

                   стекломатрицы,        армированной  7020 00 100 0;

                   высокопрочными     волокнами     с  7020 00 800 0

                   плотностью   1900  кг/куб. м   или

                   более,  прочностью  150  МПа   или

                   более,      разработанные      для

                   изготовления деталей (в том  числе

                   узлов     трения     в     силовых

                   установках),    работающих     при

                   температурах  500 °C  или  выше (в

                   том числе в агрессивных средах)

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 2.3.2.            Композиционные материалы на основе  7019 39 000 9;

                   стекла,    в               системе  7020 00 100 0;

                   SiO2-Аl2О3-В2О3,     армированного  7020 00 800 0

                   жгутами       из       непрерывных

                   высокопрочных     волокон,       с

                   плотностью   1730  кг/куб. м   или

                   более и  модулем упругости 230 ГПа

                   или более

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 11.3.4.           Исключен. - Указ Президента РФ от 06.03.2008 N 326

 2.4.              Программное обеспечение - нет

 2.5.              Технология

 2.5.1.            Технологии             разработки,

                   производства     или    применения

                   конструкционных материалов:

 (пункт в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 2.5.1.1.          Технологии   разработки        или

                   производства     сплавов на основе

                   молибдена,           легированного

                   редкоземельными  и         другими

                   металлами,   в    части    режимов

                   получения и обработки;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 11.5.1.2.         Исключен. - Указ Президента РФ от 06.03.2008 N 326

 2.5.1.2.          Технологии     разработки      или

                   применения    процессов    плавки,

                   легирования  и  литья  слитков  из

                   алюминий-литиевых         сплавов,

                   позволяющих преодолеть  химическую

                   активность таких сплавов

 (пункт в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 11.5.1.3.2.       Исключен. - Указ Президента РФ от 06.03.2008 N 326

 2.5.2.            Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   композиционных         материалов,

                   определенных в пункте 2.3.1

 (в ред. Указов  Президента  РФ  от 06.03.2008 N 326,  от  04.12.2008

 N 1726)

 2.5.3.            Технологии             разработки,

                   производства     или    применения

                   композиционных         материалов,

                   определенных в пункте 2.3.2

 (в ред. Указов  Президента  РФ  от 06.03.2008 N 326,  от  04.12.2008

 N 1726)

 2.5.4.            Технологии             разработки,

                   производства  или       применения

                   новых сплавов на основе Fe-Cr-Al с

                   улучшенными      характеристиками,

                   работающих  длительное время     в

                   окислительной    среде         при

                   температуре 1400 град. С или выше,

                   способных   к    экструдированию и

                   прокатыванию

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 2.5.5.            Технологии измельчения материалов,

                   основанные   на формировании струй

                   газовзвеси     в        соплах   с

                   криволинейной   осью с последующим

                   столкновением    ее с вращающимися

                   мишенями,    имеющими разные знаки

                   направления   векторов    окружных

                   скоростей,             позволяющие

                   осуществлять           измельчение

                   полидисперсных  материалов      до

                   средних размеров  частиц диаметром

                   менее 40 мкм

 2.5.6.            Технологии            изготовления

                   посредством  сращивания кремниевых

                   пластин     со    сколом внедрения

                   водородом  (технология    DeleCut)

                   структур      кремний-на-изоляторе

                   (КНИ),    разработанных        для

                   производства   радиационно стойких

                   СБИС

 2.5.7.            Технологии изготовления на  основе

                   бескислотных          керамических

                   материалов  (нитриды     алюминия,

                   кремния, карбид кремния)  подложек

                   для теплоотводов СВЧ-приборов

 2.5.8.            Технологии             выращивания

                   бездислокационного

                   монокристаллического    кварца для

                   использования   в       оптических

                   приборах и пьезотехнике

            КАТЕГОРИЯ 3. ОБРАБОТКА И ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

          (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 3.1.              Системы, оборудование и компоненты

 3.1.1.            Высокоточные             воздушные  8483 30 380 9;

                   подшипниковые  системы      и   их  8483 30 800 8;

                   компоненты                          8483 90 200 0

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.1.2.            Шариковые радиальные и  радиально-  8482 10 100 9;

                   упорные подшипники качения и опоры  8482 10 900

                   шарикоподшипниковые,  имеющие  все

                   следующие характеристики:

                   а)       допуски,        указанные

                   производителем, в  соответствии  с

                   классом  точности   5   или   выше

                   (лучше)     по      международному

                   стандарту   ISO   492   или    его

                   национальному эквиваленту;

                   б) диаметр  отверстия  внутреннего

                   кольца  подшипника  от 1 мм до  30

                   мм; и

                   в) максимальное число  оборотов  в

                   минуту 12 000 или более

 (п. 3.1.2 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 3.1.3.            Системы и оборудование, специально  8401 20 000 0

                   разработанные   или подготовленные

                   для разделения стабильных изотопов

                   химических элементов центрифужным,

                   электромагнитным   или    лазерным

                   методом

 3.2.              Испытательное,   контрольное     и

                   производственное оборудование

 3.2.1.            Оборудование    высококачественной

                   сварки:

 3.2.1.1.          Датчики и   системы управления для

                   сварочного оборудования,    такие,

                   как:

 3.2.1.1.1.        Микропроцессоры и оборудование   с  8537 10 100 0;

                   цифровым   управлением,    которые  8537 10 910 9;

                   прослеживают   сварной   шов     в  8542 31 900 1;

                   реальном   масштабе       времени,  9031 80 910 0;

                   контролируя его геометрию;          9032 89 000 9

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.2.1.1.2.        Микропроцессоры и оборудование   с  8537 10 100 0;

                   цифровым    управлением, которые в  8537 10 910 9;

                   реальном  масштабе         времени  8542 31 900 1;

                   контролируют   и      корректируют  9031 80 910 0;

                   параметры сварки в зависимости  от  9032 89 000 9

                   изменений   сварного   шва     или

                   состояния сварочной дуги

 (в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2005  N  1384,  от  06.03.2008

 N 326)

 3.3.              Материалы - нет

 3.4.              Программное обеспечение - нет

 3.5.              Технология

 3.5.1.            Технологии             разработки,

                   производства  или       применения

                   подшипниковых  систем   и       их

                   компонентов, определенных в пункте

                   3.1.1

 (в ред.  Указов  Президента  РФ  от  06.03.2008 N 326, от 04.12.2008

 N 1726)

 3.5.2.            Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   высококачественной сварки:

 3.5.2.1.          Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   датчиков и  систем управления  для

                   сварочного    оборудования, таких,

                   как:

 3.5.2.1.1.        Микропроцессоров  и  оборудования,

                   определенных в пункте 3.2.1.1.1;

 (в ред.  Указов  Президента  РФ  от  06.03.2008 N 326, от 04.12.2008

 N 1726)

 3.5.2.1.2.        Микропроцессоров  и  оборудования,

                   определенных в пункте 3.2.1.1.2

 (в ред.  Указов  Президента  РФ  от  06.03.2008 N 326, от 04.12.2008

 N 1726)

 3.5.3.            Технологии        разработки   или

                   производства            проволоки,

                   наплавочного   материала         и

                   фитильных  или покрытых электродов

                   для    сварки изделий   из титана,

                   алюминия  и высокопрочной стали, а

                   также    композиции     материалов

                   покрытий и сердцевин электродов

 3.5.4.            Технологии    разработки       или

                   производства         металлических

                   конструкций  с применением  метода

                   электронно-лучевой     сварки    с

                   использованием автоматизированного

                   управления         технологическим

                   процессом

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 3.5.5.            Технологии       разработки    или

                   производства     систем          и

                   оборудования,  указанных в  пункте

                   3.1.3.

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                      КАТЕГОРИЯ 4. ЭЛЕКТРОНИКА

          (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 4.1.              Системы, оборудование и компоненты

 4.1.1.            Радиоэлектронные       системы   и

                   оборудование,           специально

                   разработанные   для         защиты

                   информации от негласного доступа

 4.1.2.            Генераторы (синтезаторы) сигналов,  8543 20 000 0

                   в   том     числе программируемые,

                   работающие  в  диапазоне частот от

                   1215 МГц до 1615 МГц

 4.1.3.            Блокираторы радиовзрывателей        8543 20 000 0

 (пункт введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 4.1.4.            Электронно-оптические     приборы,  9005 80 000 0;

                   предназначенные для дистанционного  9013 80 900 0

                   обнаружения   ведущих    встречное

                   наблюдение      оптических       и

                   электронно-оптических  средств   в

                   любых условиях освещения

 (пункт введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 4.1.5.            Оптические    средства    разведки  9005 80 000 0;

                   огневых        позиций    стрелков  9013 80 900 0

                   (снайперов),           позволяющие

                   вычислять их координаты

 (п. 4.1.5 введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

    КонсультантПлюс: примечание.

    В официальном  тексте  изменяющего  документа,  видимо,  допущена

опечатка:  категория 4 раздела 4 данного документа излагается с двумя

пунктами 4.1.

 4.1.              Испытательное,   контрольное     и

                   производственное    оборудование -

                   нет

 4.3.              Материалы - нет

 4.4.              Программное обеспечение

 4.4.1.            Программное    обеспечение     для

                   разработки   и        производства

                   электрических   и     механических

                   элементов   антенн,  а   также для

                   анализа   тепловых      деформаций

                   конструкций антенн

 4.4.2.            Программное      обеспечение   для

                   разработки,   производства     или

                   применения   космических элементов

                   спутниковой      системы    связи,

                   радиолокационного  наблюдения и их

                   элементов, таких, как:

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 4.4.2.1.          Антенн и механизмов, указанных   в

                   пункте 4.5.4.4.1;

 (в ред.  Указов  Президента  РФ  от  06.03.2008 N 326, от 04.12.2008

 N 1726)

 4.4.2.2.          Антенных решеток,    указанных   в

                   пункте 4.5.4.4.2;

 (в ред.  Указов  Президента  РФ  от  06.03.2008 N 326, от 04.12.2008

 N 1726)

 4.4.2.3.          Антенных решеток,   состоящих   из

                   Антенных решеток,    указанных   в

                   пункте 4.5.4.4.3;

 (в ред.  Указов  Президента  РФ  от  06.03.2008 N 326, от 04.12.2008

 N 1726)

 4.4.2.4.          Антенных решеток и их компонентов,

                   указанных в пункте 4.5.4.4.4;

 (в ред.  Указов  Президента  РФ  от  06.03.2008 N 326, от 04.12.2008

 N 1726)

 13.4.2.5.         Исключен. - Указ Президента РФ от 06.03.2008 N 326

 4.4.2.5.          Антенн и компонентов, указанных  в

                   пункте 4.5.4.4.5

 (в ред.  Указов  Президента  РФ  от  06.03.2008 N 326, от 04.12.2008

 N 1726)

 13.4.3.           Исключен. - Указ Президента РФ от 06.03.2008 N 326

 4.4.3.            Программное      обеспечение   для

                   разработки   или      производства

                   аппаратуры,    указанной в пунктах

                   4.5.5.1 - 4.5.5.5

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 4.4.4.            Программное           обеспечение,

                   специально разработанное       для

                   использования         в системах и

                   оборудовании,    определенных    в

                   пункте 4.1.1

 (в ред.  Указов  Президента  РФ  от  06.03.2008 N 326, от 04.12.2008

 N 1726)

 4.4.5.            Программное      обеспечение   для

                   разработки   или      производства

                   элементов         электровакуумных

                   СВЧ-приборов, указанных  в пунктах

                   4.5.3.4.1 - 4.5.3.4.3

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 4.4.6.            Программное           обеспечение,

                   предназначенное для  использования

                   в    генераторах    (синтезаторах)

                   сигналов,  определенных  в  пункте

                   4.1.2

 (в ред.  Указов  Президента  РФ  от  06.03.2008 N 326, от 04.12.2008

 N 1726)

 4.4.7.            Программное    обеспечение     для

                   разработки      оптико-электронных

                   телескопических        комплексов,

                   указанных в пункте 4.5.10

 (пункт введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326,  в  ред.

 Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 4.5.              Технология

 4.5.1.            Технологии,         связанные    с

                   разработкой, производством     или

                   применением вакуумной электроники,

                   акустоэлектроники                и

                   сегнетоэлектрики:

 4.5.1.1.          Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   оборудования  с           цифровым

                   управлением,          позволяющего

                   осуществлять        автоматическую

                   ориентацию рентгеновского луча   и

                   коррекцию   углового     положения

                   кварцевых     кристаллов         с

                   компенсацией          механических

                   напряжений, вращающихся   по  двум

                   осям при величине погрешности   10

                   угловых секунд или менее,  которая

                   поддерживается одновременно    для

                   двух осей вращения;

 4.5.1.2.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   оборудования   для    равномерного

                   покрытия   поверхности    мембран,

                   электродов и  волоконно-оптических

                   элементов монослоями  биополимеров

                   или биополимерных композиций

 4.5.2.            Технологии             разработки,

                   производства или применения  любой

                   из    нижеприведенной   криогенной

                   техники,      разработанной    для

                   получения       и      поддержания

                   регулируемых температур ниже 100 K

                   и  пригодной для использования  на

                   подвижных    наземных,    морских,

                   воздушных     или      космических

                   платформах:

                   а) низкотемпературных контейнеров;

                   б) криогенных трубопроводов; или

                   в) низкотемпературных

                   рефрижераторных  систем  закрытого

                   типа

 (п. 4.5.2 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 4.5.3.            Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   источников          микроволнового

                   излучения (в  том    числе    СВЧ-

                   излучения) средней мощностью более

                   3 МВт с энергией в импульсе  более

                   10 кДж:

 4.5.3.1.          Технологии             разработки,

                   производства или применения мощных

                   переключателей,    таких,      как

                   водородные    тиратроны    и    их

                   компонентов, в том числе устройств

                   получения длительных (до   30   с)

                   импульсов;

 4.5.3.2.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   волноводов и их компонентов, в том

                   числе:

 4.5.3.2.1.        Массового производства   одно-   и

                   двухгребневых    волноводов      и

                   высокоточных           волноводных

                   компонентов;

 4.5.3.2.2.        Механических           конструкций

                   вращающихся сочленений;

 4.5.3.2.3.        Устройств               охлаждения

                   ферромагнитных компонентов;

 4.5.3.2.4.        Прецизионных            волноводов

                   миллиметровых    волн    и      их

                   компонентов;

 4.5.3.2.5.        Ферритовых      деталей        для

                   использования   в   ферромагнитных

                   компонентах волноводов;

 4.5.3.2.6.        Ферромагнитных   и    механических

                   деталей для сборки  ферромагнитных

                   узлов волноводов;

 4.5.3.2.7.        Материалов                    типа

                   "диэлектрик-феррит" для управления

                   фазой   сигнала    и    уменьшения

                   размеров антенны;

 4.5.3.3.          Технологии             разработки,

                   производства или применения СВЧ- и

                   ВЧ-антенн,              специально

                   предназначенных   для    ускорения

                   ионов

 4.5.3.4.          Технологии     разработки      или

                   производства следующих   элементов

                   электровакуумных СВЧ-приборов:

 4.5.3.4.1.        Безнакальных                     и

                   вторично-эмиссионных эмиттеров;

 4.5.3.4.2.        Высокоэффективных   эмиттеров    с

                   плотностью тока катода  более   10

                   А/кв. см;

 4.5.3.4.3.        Электронно-оптических            и

                   электродинамических   систем   для

                   многорежимных ламп бегущей   волны

                   (ЛБВ), многолучевых   приборов   и

                   гиротронов

 4.5.4.            Технологии,      связанные       с

                   исследованием              проблем

                   распространения    радиоволн     в

                   интересах создания   перспективных

                   систем связи и управления:

 4.5.4.1.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   средств КВ-радиосвязи:

 4.5.4.1.1.        Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   автоматически          управляемых

                   КВ-радиосистем,     в      которых

                   обеспечивается          управление

                   качеством работы каналов связи;

 4.5.4.1.2.        Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   устройств    настройки     антенн,

                   позволяющих настраиваться на любую

                   частоту в диапазоне от 1,5 МГц  до

                   88 МГц,    которые     преобразуют

                   начальный  импеданс   антенны    с

                   коэффициентом стоячей волны от 3 -

                   1 или более до 3 - 1 или менее,  и

                   обеспечивающих    настройку    при

                   работе в  любом    из    следующих

                   режимов:

                   а) в режиме приема за время 200 мс

                   или менее;

                   б) в режиме передачи за время  200

                   мс или менее при уровнях  мощности

                   менее 100 Вт и за 1 с  или   менее

                   при уровнях более 100 Вт;

 4.5.4.2.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   широкополосных передающих  антенн,

                   имеющих   коэффициент   перекрытия

                   частотного диапазона в пределах 10

                   и более и   коэффициент    стоячей

                   волны не более 4;

 4.5.4.3.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   станций    радиорелейной    связи,

                   использующих эффект  тропосферного

                   рассеяния,  и   их    компонентов,

                   таких, как:

 4.5.4.3.1.        Усилителей мощности для работы   в

                   диапазоне частот от 300 МГц до   8

                   ГГц, использующих   жидкостно-   и

                   пароохлаждаемые электронные  лампы

                   мощностью более 10 кВт или лампы с

                   воздушным охлаждением мощностью  2

                   кВт или  более   и   коэффициентом

                   усиления более 20   дБ,    включая

                   усилители, объединенные со  своими

                   источниками электропитания;

 4.5.4.3.2.        Приемников с уровнем шумов менее 3

                   дБ;

 4.5.4.3.3.        Специальных          микроволновых

                   гибридных интегральных схем;

 4.5.4.3.4.        Фазированных   антенных   решеток,

                   включая    их       распределенные

                   компоненты для формирования луча;

 4.5.4.3.5.        Адаптивных антенн,   способных   к

                   установке     нуля       диаграммы

                   направленности  в  направлении  на

                   источник помех;

 4.5.4.3.6.        Средств радиорелейной  связи   для

                   передачи цифровой информации    со

                   скоростью более 2,1 Мбит/с и более

                   1 бит/цикл;

 4.5.4.3.7.        Средств              радиорелейной

                   многоканальной (более 120 каналов)

                   связи с разделением   каналов   по

                   частоте;

 4.5.4.4.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   космических   спутниковых   систем

                   связи и их элементов, таких, как:

 4.5.4.4.1.        Развертываемых антенн,   а   также

                   механизмов    их    развертывания,

                   включая   контроль     поверхности

                   антенн при   их   изготовлении   и

                   динамический контроль  развернутых

                   антенн;

 4.5.4.4.2.        Антенных решеток с   фиксированной

                   апертурой, включая   контроль   их

                   поверхности при производстве;

 4.5.4.4.3.        Антенных решеток,   состоящих   из

                   линейки   рупорных    излучателей,

                   формирующих              диаграмму

                   направленности   путем   изменения

                   фазы сигнала  и   установки   нуля

                   диаграммы    направленности     на

                   источник помех;

 4.5.4.4.4.        Микрополосковых       фазированных

                   антенных    решеток,       включая

                   компоненты для формирования   нуля

                   диаграммы   в    направлении    на

                   источник помех;

 13.5.4.4.5.       Исключен. - Указ Президента РФ от 06.03.2008 N 326

 4.5.4.4.5.        Антенн и компонентов   на   основе

                   композиционных   материалов    для

                   достижения требуемых характеристик

                   прочности    и    жесткости    при

                   минимальном весе,     стабильности

                   длительной их работы   в   широком

                   диапазоне   температур,    включая

                   технологии    для     стабилизации

                   параметров в процессе изготовления

                   компонентов из эпоксидных смол   с

                   графитовым наполнением;

 4.5.4.5.          Технологии    разработки       или

                   производства усилителей  мощности,

                   предназначенных для применения   в

                   космосе  и   имеющих    одно    из

                   следующих      устройств         и

                   особенностей:

                   а) приборы    с     теплообменными

                   устройствами,  содержащими   схемы

                   теплопередачи   от   элемента    к

                   поглотителю тепла мощностью  более

                   25 Вт с площади 900 кв. см;

                   б) блоки, работающие на   частотах

                   18   ГГц    или     обеспечивающие

                   следующие мощности:  10   Вт    на

                   частоте 0,5 ГГц, или  5   Вт    на

                   частоте 2 ГГц, или 1 Вт на частоте

                   11 ГГц;

                   в) высоковольтные        источники

                   питания,    имеющие    соотношение

                   мощность/масса и мощность/габариты

                   более 1 Вт/кг и 1 Вт на 320 кв. см

 4.5.5.            Технологии,      связанные       с

                   разработкой методов   и   способов

                   радиоэлектронной    разведки     и

                   подавления:

 4.5.5.1.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   средств радиоэлектронной  разведки

                   и подавления, таких, как:

 4.5.5.1.1.        Систем  разведки   и   подавления,

                   управляемых    оператором      или

                   работающих   автоматизировано    и

                   разработанных для   перехвата    и

                   анализа сигналов,   подавления   и

                   нарушения нормальной работы систем

                   связи всех типов или навигации;

 4.5.5.1.2.        Приемников,    работающих        с

                   сигналами,  имеющими   коэффициент

                   сжатия, превышающий 100;

 4.5.5.2.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   приемников,           использующих

                   дисперсионные      фильтры       и

                   конвольверы с   уровнем   побочных

                   сигналов на 20 дБ  ниже  основного

                   сигнала;

 4.5.5.3.          Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   приемопередающих        устройств,

                   предназначенных  для  обнаружения,

                   перехвата,   анализа,   подавления

                   сигналов, в том числе с модуляцией

                   распределенным спектром;

 4.5.5.4.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   устройств автоматической настройки

                   антенны,    обеспечивающих      ее

                   перестройку со скоростью не  менее

                   30 МГц/с;

 4.5.5.5.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   средств            автоматического

                   определения направления, способных

                   считывать пеленги со скоростями не

                   менее одного пеленга в секунду;

 4.5.5.6.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   генераторов         (синтезаторов)

                   сигналов,    в     том       числе

                   программируемых,                 с

                   характеристиками,   указанными   в

                   пункте 4.1.2

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 4.5.6.            Технологии             разработки,

                   изготовления    или     применения

                   запоминающих устройств   (ЗУ)   на

                   тонких пленках, такие, как:

 4.5.6.1.          Технологии             разработки,

                   производства или применения ЗУ  на

                   цилиндрических  магнитных  доменах

                   (ЦМД);

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 4.5.6.2.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   материалов и   оборудования    для

                   изготовления ЗУ на ЦМД;

 4.5.6.3.          Технологии выращивания и обработки

                   материалов    для     изготовления

                   подложек ЗУ на магнитных  доменах,

                   например, из материала на   основе

                   галлий-гадолиниевого граната;

 4.5.6.4.          Технологии         эпитаксиального

                   выращивания пленок для ЗУ на ЦМД;

 4.5.6.5.          Технологии осаждения пермаллоя   и

                   диэлектрика и создания рисунка   с

                   пространственным разрешением лучше

                   10 мкм,   включая     металлизацию

                   напылением или испарением и ионное

                   фрезерование;

 4.5.6.6.          Технологии компоновки и сборки  ЗУ

                   на ЦМД;

 4.5.6.7.          Технологии    разработки    ионных

                   имплантантов    и       ЗУ       с

                   соприкасающимися дисками и  методы

                   создания рисунка

 4.5.7.            Технологии             разработки,

                   производства или применения ЗУ  на

                   проволоке    с      гальваническим

                   покрытием:

 4.5.7.1.          Технологии     разработки      или

                   производства ЗУ на   проволоке   с

                   гальваническим покрытием, включая:

                   а) подготовку    бериллиево-медной

                   подложки для обеспечения чистой  и

                   однородной поверхности;

                   б) покрытие медью для  обеспечения

                   требуемых      плотности         и

                   шероховатости проволоки;

                   в) конструирование устройств   для

                   нанесения    покрытий    требуемых

                   составов, однородности и   толщины

                   пермаллойного (никелево-железного)

                   магнитного      материала       на

                   проволочные подложки;

                   г) автоматизированные испытания  в

                   ходе   нанесения    покрытия    на

                   проволоку  и    проверка     после

                   окончания процесса с тем,    чтобы

                   гарантировать нужные параметры;

 4.5.7.2.          Технологии     разработки      или

                   производства          запоминающих

                   устройств на проволоке,     таких,

                   как:

 4.5.7.2.1.        Магнитных экранов для запоминающих

                   устройств,    в     том      числе

                   пермаллойного слоя;

 4.5.7.2.2.        Туннельных структур для плотного и

                   дешевого размещения элементов   ЗУ

                   на  проволоке   с   гальваническим

                   покрытием;

 4.5.7.2.3.        Ферритовых слоев для  формирования

                   линий   магнитного   потока      и

                   увеличения   плотности    упаковки

                   вдоль  проволоки   с    нанесенным

                   покрытием

 4.5.8.            Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   специальных технических   средств,

                   разработанных    для    негласного

                   получения информации, таких, как:

 4.5.8.1.          Для   негласного   получения     и

                   регистрации           акустической

                   информации;

 4.5.8.2.          Для      негласного    визуального

                   наблюдения и документирования;

 4.5.8.3.          Для    негласного    прослушивания

                   телефонных переговоров;

 4.5.8.4.          Для  негласного    перехвата     и

                   регистрации    информации        с

                   технических каналов связи;

 4.5.8.5.          Для негласного контроля   почтовых

                   сообщений и отправлений;

 4.5.8.6.          Для    негласного     исследования

                   предметов и документов;

 4.5.8.7.          Для негласного   проникновения   и

                   обследования            помещений,

                   транспортных  средств   и   других

                   объектов;

 4.5.8.8.          Для   негласного    контроля    за

                   перемещением транспортных  средств

                   и других объектов;

 4.5.8.9.          Для      негласного      получения

                   (изменения,           уничтожения)

                   информации с технических   средств

                   ее хранения, обработки и передачи;

 4.5.8.10.         Для    негласной     идентификации

                   личности

 4.5.9.            Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   технических средств для  выявления

                   электронных             устройств,

                   предназначенных   для   негласного

                   получения информации

 4.5.10.           Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   крупногабаритных           оптико-

                   электронных        телескопических

                   комплексов,  предназначенных   для

                   наблюдения земной  поверхности  из

                   космоса,  с   диаметром   входного

                   зрачка 0,4 м и более

 (пункт введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                    КАТЕГОРИЯ 5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ

                         И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ

          (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 5.1.              Системы, оборудование и компоненты

 14.1.1.           Исключен. - Указ Президента РФ от 06.03.2008 N 326

 5.1.1.            Гибридные        электрооптические  8471;

                   системы анализа изображений         9031 80 980 0

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   Пункт  5.1.1   не   применяется  к

                   цифроаналоговым          системам,

                   специально    разработанным    для

                   телевизионного вещания

 (примечание в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 5.1.2.            Аппаратно-программные   комплексы,  8517 61 000 9;

                   предназначенные    для     приема,  8517 69 390 0;

                   обработки  и/или  анализа   данных  8525 60 000 0

                   дистанционного зондирования Земли

 (пункт введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.2.              Испытательное,   контрольное     и

                   производственное оборудование    -

                   нет

 5.3.              Материалы - нет

 5.4.              Программное обеспечение

 14.4.1.           Исключен.  -  Указ  Президента  РФ  от  04.12.2008

                   N 1726

 5.4.1.            Программное обеспечение для систем

                   искусственного         интеллекта,

                   включающее  методы   разработки  и

                   использования   языков    высокого

                   уровня для программирования  задач

                   искусственного интеллекта

 (в ред.  Указов  Президента  РФ  от  06.03.2008 N 326, от 04.12.2008

 N 1726)

 5.4.2.            Программное обеспечение, связанное

                   с   распознаванием    образов    и

                   использующее          нейросетевые

                   алгоритмы и  нейрокомпьютеры   для

                   решения прикладных задач:

 5.4.2.1.          Программное            обеспечение

                   идентификации объектов;

 5.4.2.2.          Программное    обеспечение     для

                   разработки и применения  сценариев

                   обработки изображения;

 14.4.2.3.         Исключен. - Указ Президента РФ от 06.03.2008 N 326

 5.4.2.3.          Программное            обеспечение

                   компьютеров    и    математические

                   модели   для    создания    систем

                   обработки   речи   и    приложения

                   искусственного    интеллекта     к

                   синтаксису и смысловой оценке

                   Примечание.

                   Пункты      5.4.1   и  5.4.2    не

                   применяются      к    программному

                   обеспечению,  разработанному   для

                   следующего   только   гражданского

                   использования:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) в спортивных товарах;

 (пп. "а" в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   б) в автомобильной промышленности;

                   в) в медицинских целях;

                   г) в сельском хозяйстве;

                   д) на железнодорожном транспорте;

                   е) в    системах    телевизионного

                   вещания;

                   ж) в дизайне и полиграфии;

                   з) в системах тепловых и атомных станций

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.4.3.            Программное            обеспечение

                   стеганографических систем:

 5.4.3.1.          Программное     обеспечение      и

                   математические              модели

                   стеганографических         систем,

                   разработанных   для    обеспечения

                   аутентификации      мультимедийной

                   информации, наблюдаемой в условиях

                   шумов;

 5.4.3.2.          Программное     обеспечение      и

                   математические              модели

                   стеганографических         систем,

                   разработанных   для    организации

                   канала скрытой передачи данных   в

                   речевых и видеосообщениях

 5.5.              Технология

 5.5.1.            Технологии систем   искусственного

                   интеллекта:

 (пункт в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.5.1.1.          Технологии   систем    обеспечения

                   принятия решений:

 5.5.1.1.1.        Технологии   разработки     систем

                   обеспечения принятия решений   для

                   комбинированных        комплексов,

                   состоящих  из   датчиков,   систем

                   связи   и        управления,     с

                   использованием:

                   а) машинного    моделирования    и

                   имитации;

                   б) системотехники;

                   в) методов        комплексирования

                   управления     базой        данных

                   обеспечения принятия решений;

 5.5.1.1.2.        Технологии              разработки

                   автоматизированных         средств

                   принятия решений, включающих:

 5.5.1.1.2.1.      Методы распознавания и

                   интерпретации образов для  случаев

                   сложного анализа;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.5.1.1.2.2.      Методы          автоматизированной

                   выработки и оценки  альтернативных

                   решений;

 5.5.1.1.2.3.      Специально разработанные  средства

                   принятия решений,  основанные   на

                   логике или математике;

 5.5.1.1.3.        Технологии   разработки     систем

                   обеспечения принятия   решений   в

                   реальном   масштабе   времени   на

                   основе:

                   а) моделирования и имитации;

                   б) методов           использования

                   информационной обратной  связи   в

                   системах, рассчитанных  на  многих

                   пользователей;

 5.5.1.2.          Технологии              интеграции

                   человек-машина:

 5.5.1.2.1.        Технологии    разработки       или

                   применения средств   для    оценки

                   возможностей            интеграции

                   оператор-система;

 5.5.1.2.2.        Технологии    разработки       или

                   применения      биокибернетических

                   методов    для       компьютерного

                   мониторинга          электрической

                   активности   мозга    и     других

                   психофизиологических   реакций   с

                   целью                   реализации

                   электрофизиологических явлений  на

                   рабочих местах экипажей самолетов,

                   кораблей  и   наземных    средств,

                   причем   как   с    использованием

                   обратной связи, так и без нее;

 5.5.1.2.3.        Технологии разработки дисплеев  (в

                   том числе индикаторов на   лобовом

                   стекле фонаря кабины),     которые

                   позволяют оператору воспринимать и

                   использовать в реальном   масштабе

                   времени  отображаемую   информацию

                   при    одновременном   продолжении

                   выполнения других задач;

 5.5.1.3.          Технологии          искусственного

                   интеллекта:

 5.5.1.3.1.        Технологии    разработки       или

                   применения                 методов

                   программирования    искусственного

                   интеллекта, включая:

 5.5.1.3.1.1.      Методы суждения  и   представления

                   знаний;

 5.5.1.3.1.2.      Методы эвристического поиска;

 5.5.1.3.1.3.      Методы сбора знаний;

 5.5.1.3.2.        Технологии    разработки       или

                   применения систем   искусственного

                   интеллекта,  предназначенных   для

                   управления большими базами данных,

                   в особенности их редактирования, а

                   также   выявления   и   присвоения

                   признаков;

 5.5.1.3.3.        Технология             разработки,

                   производства или применения систем

                   обработки сигналов для:

                   а) моделирования и имитации  таких

                   систем;

                   б) приложения              методов

                   искусственного    интеллекта     к

                   обработке сигналов, в  особенности

                   методов комплексирования обработки

                   сигналов с распознаванием  образов

                   или    извлечением     характерных

                   признаков

 5.5.2.            Технологии,     связанные        с

                   архитектурой, системными решениями

                   и     программным     обеспечением

                   информационно-вычислительных

                   комплексов, имеющих вычислительную

                   мощность более  100    Гфлопс    и

                   суммарный    размер    оперативной

                   памяти более 64 Гбайт:

 5.5.2.1.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   архитектур       нефоннеймановских

                   компьютеров,            специально

                   разработанных для   приложений   в

                   области  создания   искусственного

                   интеллекта;

 5.5.2.2.          Технологии     разработки      или

                   применения систем передачи  данных

                   для обработки изображений с  целью

                   создания методов сжатия данных

 (пункт в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.5.3.            Технологии,      связанные       с

                   распознаванием     образов       и

                   использующие          нейросетевые

                   алгоритмы и нейрокомпьютеры    для

                   решения прикладных задач:

 5.5.3.1.          Технологии создания или применения

                   алгоритмов распознавания   образов

                   для    обработки      изображений,

                   включая:

 5.5.3.1.1.        Синтаксические            описания

                   многоспектральных       оптических

                   изображений;

 5.5.3.1.2.        Автоматизированные средства поиска

                   информационных    признаков      в

                   многоспектральных       оптических

                   изображениях;

 5.5.3.1.3.        Методы    разработки     сценариев

                   обработки изображений;

 5.5.3.1.4.        Методы применения  интегрированных

                   наборов стандартных программ   для

                   обработки изображений при   помощи

                   соответствующих       операционных

                   систем;

 5.5.3.2.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   систем,  определенных   в   пункте

                   5.1.1;

 (в ред.  Указов  Президента  РФ  от  06.03.2008 N 326, от 04.12.2008

 N 1726)

 5.5.3.3.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   систем обработки речи:

 5.5.3.3.1.        Технологии    разработки    систем

                   обработки речи  с   использованием

                   программного          обеспечения,

                   математических   моделей   и   баз

                   данных,     позволяющих     решать

                   следующие задачи:

                   а) понимание речи и  идентификации

                   говорящего;

                   б) обеспечение   речевого    ввода

                   (вывода) информации ЭВМ;

                   в) анализ непрерывной речи;

 5.5.3.3.2.        Методы   обработки    сигнала    в

                   устройствах    на     интегральных

                   схемах, специально   разработанных

                   для анализа речи;

 5.5.3.3.3.        Технологии   кодирования   методом

                   линейного предсказания,    методом

                   дельтамодуляции     с       плавно

                   изменяемым       наклоном        и

                   многочастотным     методом     для

                   обеспечения обработки речи

                   Примечание.

                   Пункты    5.5.1   и   5.5.3     не

                   применяются     к     технологиям,

                   разработанным    для    следующего

                   только гражданского использования:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) в спортивных товарах;

 (пп. "а" в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   б) в автомобильной промышленности;

                   в) в медицинских целях;

                   г) в сельском хозяйстве;

                   д) на железнодорожном транспорте;

                   е) в   системах     телевизионного

                   вещания;

                   ж) в системах тепловых и атомных станций;

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 5.5.4.            Технологии             разработки,

                   производства или применения систем

                   перехвата сигналов, таких, как:

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.5.4.1.          Систем   для   перехвата  сигналов

                   сотовой  связи (например, сигналов

                   GSM, CDMA, ППРЧ);

 (пункт введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.5.4.2.          Усовершенствованных

                   многоэлементных  узконаправленных,

                   сканирующих    антенн    и      их

                   обтекателей     для     аппаратуры

                   радиоэлектронной    разведки     и

                   подавления;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.5.4.3.          Следующих приемников для перехвата

                   сигналов:

 (пункт в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.5.4.3.1.        Малошумящих приемников, работающих

                   диапазоне  волн  выше  18   ГГц  с

                   низкойчувствительностью          к

                   наведенным от вибраций шумам;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.5.4.3.2.        Приемников    с   высокочастотными

                   генераторами,              имеющих

                   односигнальную избирательность  по

                   побочным каналам на  зеркальных  и

                   промежуточных частотах не ниже  86

                   дБ;

 (пункт в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.5.4.3.3.        СВЧ-приемников   с   генераторами,

                   управляемыми    напряжением,     и

                   имеющих   диапазон     перестройки

                   частоты   более  половины  октавы,

                   точность наведения  частоты  лучше

                   (ниже) 2 МГц и время  реакции 0,25

                   мкс или менее;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.5.4.3.4.        Приемников     с        мгновенным

                   измерением частоты,   использующих

                   технику прямого измерения   (линии

                   задержки),   быстро    сканирующие

                   супергетеродины

                   (микросканирование) или оптическую

                   корреляцию,                включая

                   акустико-оптические       средства

                   (элемент Брегга);

 5.5.4.3.5.        Приемников  с    шириной    полосы

                   частот  более  20 МГц для  каждого

                   канала приема;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.5.4.3.6.        Многоканальных приемников, имеющих

                   любую из следующих характеристик:

                   а) ширину  полосы  частот более 20

                   МГц и точность слежения  за  фазой

                   лучше 30 град. в данной полосе;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   б) точность слежения за фазой   10

                   град. или лучше   в   динамическом

                   диапазоне величиной 55 дБ в полосе

                   20 МГц или более;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   в) среднее время   наработки    на

                   отказ более 2500 ч;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.5.4.3.7.        Приемников,         обеспечивающих

                   синхронизацию   двух   или   более

                   отдельных    эталонов      времени

                   воздушного базирования с точностью

                   500 мс и меньше;

 5.5.4.4.          Приборов и одноканальных устройств

                   обработки  сигнала для  аппаратуры

                   перехвата сигналов, таких, как:

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.5.4.4.1.        Приборы с зарядовой  связью    или

                   процессоры для обработки  сигнала,

                   использующие сжатие  импульса    и

                   имеющие   любую    из    следующих

                   характеристик:

                   а) произведение  длительности   на

                   ширину полосы частот 100;

                   б) ширину  полосы  частот  каждого

                   канала более 20 МГц;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   в) временные   боковые    лепестки

                   более 27 дБ   ниже   согласованной

                   чувствительности фильтра;

 5.5.4.4.2.        Процессоры,            управляемые

                   записанной в постоянной памяти или

                   вводимой   программой,     которые

                   используются для приема, выделения

                   и     идентификации     источников

                   излучения;

 5.5.4.4.3.        Процессоры,           использующие

                   технологию             когерентной

                   высокочастотной    памяти      для

                   копирования и  анализа   волнового

                   фронта;

 5.5.4.4.4.        Процессоры для обработки  сигналов

                   и  построения   систем  перехвата,

                   способные   работать   в   сложных

                   условиях     высокой     плотности

                   электромагнитных сигналов, включая

                   процессоры для:

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   а) модуляции      на      принципе

                   скачкообразной         перестройки

                   частоты  (более   200   скачков  в

                   секунду);

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   б) условий    малой    вероятности

                   перехвата;

                   в) систем с псевдошумовой   прямой

                   последовательностью;

                   г) техники растягивания спектра  в

                   большой мгновенной ширине   полосы

                   частот;

                   д) логических схем  управления   и

                   обработки сигнала в  фазированных,

                   многолучевых антеннах;

                   е) систем обработки информации  на

                   борту летательных аппаратов (ЛА);

                   ж) широкополосных (более  10  МГц)

                   высокочастотных     систем       с

                   растянутым спектром;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   з)             акустико-оптических

                   анализаторов спектра в  аппаратуре

                   радиотехнической         разведки,

                   работающей в   условиях    высокой

                   плотности сигнала;

 5.5.4.4.5.        Широкополосные        анализаторы,

                   обеспечивающие       одновременное

                   мгновенное   измерение    частоты,

                   пеленга,       поляризации       и

                   длительности;

 (пункт в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.5.4.5.          Последетекторных или  индикаторных

                   систем,  суммирующих   данные   от

                   нескольких    источников       или

                   использующих         искусственный

                   интеллект

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.5.5.            Технологии,     связанные       со

                   стеганографической         защитой

                   информации,   позволяющие   решать

                   следующие задачи:

                   а) встраивание    информации     в

                   потоковый  контейнер  в   реальном

                   масштабе времени;

                   б) внедрение   в    мультимедийную

                   информацию невидимых   электронных

                   "водяных" знаков, не разрушающихся

                   при различных операциях  обработки

                   сигналов   (сжатия,    зашумления,

                   аффинных          преобразованиях,

                   обрезаниях краев и тому подобных);

                   в) внедрение   в    мультимедийную

                   информацию невидимых   электронных

                   "водяных"  знаков,     позволяющих

                   выявить факт вмешательства,    его

                   характер      и         определить

                   местоположение

 5.5.6.            Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   программного    обеспечения    для

                   выявления  программных   закладных

                   модулей,    предназначенных    для

                   негласного получения информации

 (пункт введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.5.7.            Технологии             разработки,

                   производства   или    сертификации

                   средств     защиты      информации

                   телекоммуникационных   систем   от

                   несанкционированного      доступа,

                   решающих любую из следующих задач:

                   а) идентификация и  аутентификация

                   пользователей,  в  том   числе   с

                   использованием      биометрических

                   средств;

                   б)                     обнаружение

                   несанкционированного   воздействия

                   на процесс  обработки  информации;

                   или

                   в)    верификация     соответствия

                   средств   защиты   информации    и

                   используемой при их проектировании

                   модели защиты

 (пункт введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 5.5.8.            Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   цифровых карт местности

 (пункт введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                         КАТЕГОРИЯ 6. НАВИГАЦИЯ

                        И АВИАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

          (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 6.1.              Системы, оборудование и компоненты

                   - нет

 6.2.              Испытательное,   контрольное     и

                   производственное оборудование    -

                   нет

 6.3.              Материалы - нет

 6.4.              Программное обеспечение

 6.4.1.            Программное   обеспечение   систем

                   навигации       и      авиационной

                   электроники:

 6.4.1.1.          Программное           обеспечение,

                   разработанное   для   комплексного

                   проектирования      систем       и

                   оптимизации их характеристик;

 6.4.1.2.          Программное           обеспечение,

                   разработанное для комплексирования

                   сенсорных подсистем, включая:

 6.4.1.2.1.        Программное    обеспечение     для

                   комплексирования    многочисленных

                   датчиков попарной   информации   в

                   системах управления и индикации;

 6.4.1.2.2.        Программное    обеспечение     для

                   управления резервированием, сбором

                   и распределением   информации    с

                   помощью  информационных   шин   от

                   сосредоточенных и рассредоточенных

                   групп датчиков;

 6.4.1.3.          Программное   обеспечение      для

                   разработки,   производства     или

                   применения                  систем

                   комбинированного       управления,

                   такое, как:

 6.4.1.3.1.        Программное           обеспечение,

                   разработанное для комплексирования

                   датчиков информации по  управлению

                   силами и моментами  с  применением

                   процессоров;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.4.1.3.2.        Программное   обеспечение      для

                   разработки     или      применения

                   резервирования систем управления и

                   информационных шин;

 6.4.1.3.3.        Программное   обеспечение      для

                   обнаружения неисправностей, оценки

                   допустимых отклонений   параметров

                   аппаратуры и блокировки

 6.5.              Технология

 6.5.1.            Технологии            комплексного

                   проектирования систем навигации  и

                   авиационной электроники:

 6.5.1.1.          Технологии            производства

                   комплексированных    систем      и

                   оптимизации их характеристик;

 6.5.1.2.          Технологии            производства

                   комплексированных        сенсорных

                   подсистем:

 6.5.1.2.1.        Технологии        комплексирования

                   многочисленных датчиков   попарной

                   информации в системах управления и

                   индикации;

 6.5.1.2.2.        Технология              управления

                   резервированием, техникой сбора  и

                   распределения информации с помощью

                   информационных       шин        от

                   сосредоточенных и рассредоточенных

                   групп датчиков;

 6.5.1.3.          Технологии     разработки      или

                   производства                систем

                   комбинированного управления:

 6.5.1.3.1.        Технологии        комплексирования

                   датчиков информации по  управлению

                   силами и моментами с   применением

                   процессоров;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 6.5.1.3.2.        Технологии резервирования   систем

                   управления и информационных шин;

 6.5.1.3.3.        Технологии   разработки     систем

                   обнаружения   неисправностей     и

                   блокировки

                       КАТЕГОРИЯ 7. МОРСКОЕ ДЕЛО

          (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 7.1.              Системы, оборудование и компоненты

                   - нет

 7.2.              Испытательное,    контрольное    и

                   производственное оборудование

 7.2.1.            Средства, разработанные        для

                   испытаний   и   оценки   подводных

                   систем, такие, как:

 (пункт в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 7.2.1.1.          Безэховые   камеры   с     уровнем  9031 20 000 0;

                   безэховости 70 дБ или   менее    и  9031 90 850 0

                   специально разработанные для   них

                   компоненты;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 7.2.1.2.          Гипербарические установки и сосуды  9031 20 000 0;

                   давления для них,          имеющие  9031 90 850 0

                   внутренний диаметр 5 м или более и

                   работающие под   давлением    10,1

                   МПа/кв. м или выше;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 7.2.1.3.          Компоненты,             специально  9031 90 850 0

                   разработанные   для   гидроканалов

                   (гидродинамических          труб),

                   определенных   в   пункте    8.2.1

                   раздела 1

 (в ред.  Указов  Президента  РФ  от  06.03.2008 N 326, от 04.12.2008

 N 1726)

 7.2.2.            Вулканизирующие    аппараты    для  8419 89 989 0;

                   изготовления   обтекателей   очень  8477 80 990 0

                   больших размеров (более 9 м длиной

                   и более 4,5 м диаметром)

 7.3.              Материалы - нет

 7.4.              Программное обеспечение

 7.4.1.            Программное    обеспечение     для

                   разработки,   производства     или

                   применения  морских   транспортных

                   средств, такое, как:

 7.4.1.1.          Программное   обеспечение      для

                   разработки    или     производства

                   больших легких  корпусов   морских

                   платформ, изготовленных  из  таких

                   материалов,   как    алюминий    и

                   стекловолокно,   включая     выбор

                   критериев анализа   материала    и

                   средств        противокоррозионной

                   защиты;

 7.4.1.2.          Программное    обеспечение     для

                   разработки,   производства     или

                   применения                 средств

                   автоматизированного управления для

                   судов на  подводных   крыльях    и

                   других  высокоскоростных   морских

                   транспортных средств, таких, как:

 7.4.1.2.1.        Автоматизированных          систем

                   управления для судов на  подводных

                   крыльях      с      использованием

                   гидродинамических    характеристик

                   судна,   методов     моделирования

                   условий моря и снижения   нагрузок

                   на подводное крыло;

 7.4.1.2.2.        Автоматизированных          систем

                   управления движением   судов    на

                   воздушной подушке, объединенных  с

                   датчиками             динамических

                   характеристик     подушки        и

                   гидродинамических    характеристик

                   судна, с  использованием   методов

                   моделирования  состояния   морской

                   поверхности, управления процессами

                   создания  воздушной   подушки    и

                   систем интеграции;

 7.4.1.2.3.        Автоматизированных          систем

                   управления для судов на  подводных

                   крыльях, объединенных с  датчиками

                   средств              моделирования

                   гидродинамики и состояния  морской

                   поверхности,   с    использованием

                   методов управления  нагрузкой   на

                   поверхность и систем интеграции

 7.5.              Технология

 7.5.1.            Технологии, связанные с   методами

                   гидродинамического  проектирования

                   надводных и подводных аппаратов:

 7.5.1.1.          Технологии    разработки       или

                   производства морских  транспортных

                   средств:

 7.5.1.1.1.        Технологии    разработки       или

                   производства   легких      морских

                   платформ, такие, как:

 7.5.1.1.1.1.      Технологии   разработки        или

                   производства   больших      легких

                   корпусов, изготовленных из   таких

                   материалов,   как    алюминий    и

                   стекловолокно, включая  разработку

                   критериев анализа, выбор материала

                   и   средств    противокоррозионной

                   защиты;

 7.5.1.1.1.2.      Технологии    разработки       или

                   применения методов вертикального и

                   горизонтального (по типу сэндвича)

                   строительства;

 7.5.1.1.2.        Технологии   разработки        или

                   производства гибкого ограждения  и

                   юбок для платформ   на   воздушной

                   подушке, такие, как:

 7.5.1.1.2.1.      Технологии    разработки       или

                   производства материалов   (в   том

                   числе из резины   и   многослойных

                   пластмасс), а также систем гибкого

                   ограждения для судов на  воздушной

                   подушке и   скеговых   судов    на

                   воздушной подушке;

 7.5.1.1.2.2.      Технологии    разработки       или

                   применения                 методов

                   экспериментальных         проверок

                   материалов   и      конструктивных

                   решений,   включая    динамические

                   нагрузки    и        моделирование

                   процессов, близких к реальным;

 7.5.1.1.2.3.      Технологии    разработки       или

                   применения                 методов

                   пространственного   и   расчетного

                   контроля для   материала   гибкого

                   ограждения и юбок для   судов   на

                   воздушной подушке;

 7.5.1.1.3.        Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   средств        автоматизированного

                   управления для судов на  подводных

                   крыльях и других  высокоскоростных

                   морских   транспортных    средств,

                   таких, как:

 7.5.1.1.3.1.      Автоматизированных          систем

                   управления движением   судов    на

                   подводных крыльях с использованием

                   гидродинамических    характеристик

                   судна,   методов     моделирования

                   условий моря и снижения   нагрузок

                   на подводное крыло;

 7.5.1.1.3.2.      Автоматизированных          систем

                   управления  движением   судов   на

                   воздушной подушке, объединенных  с

                   датчиками             динамических

                   характеристик воздушной подушки  и

                   гидродинамических    характеристик

                   судна, с  использованием   методов

                   моделирования  состояния   морской

                   поверхности,  методов   управления

                   процессами   создания    воздушной

                   подушки и систем интеграции;

 7.5.1.1.3.3.      Автоматизированных          систем

                   управления судами   на   подводных

                   крыльях, объединенных с  датчиками

                   средств              моделирования

                   гидродинамики и состояния  морской

                   поверхности  методами   управления

                   нагрузкой   на    поверхность    и

                   системами интеграции;

 7.5.1.1.4.        Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   полимеров     для       уменьшения

                   гидродинамического   сопротивления

                   судов:

 7.5.1.1.4.1.      Технологии    разработки       или

                   применения методов выбора и оценки

                   водорастворимых   полимеров    для

                   уменьшения      гидродинамического

                   сопротивления;

 7.5.1.1.4.2.      Технологии             разработки,

                   производства   или      применения

                   систем для ввода   водорастворимых

                   полимеров, в том   числе    жидких

                   смесей;

 7.5.1.2.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   нижеперечисленных          средств

                   испытаний   и   оценки   подводных

                   систем:

 (пункт в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 7.5.1.2.1.        Безэховых камер и компонентов  для

                   них,  определенных в пункте

                   7.2.1.1;

 (в ред.  Указов  Президента  РФ  от  06.03.2008 N 326, от 04.12.2008

 N 1726)

 7.5.1.2.2.        Гипербарических    установок     и

                   сосудов    давления    для    них,

                   определенных в пункте 7.2.1.2;

 (в ред.  Указов  Президента  РФ  от  06.03.2008 N 326, от 04.12.2008

 N 1726)

 7.5.1.2.3.        Компонентов          гидроканалов,

                   определенных в пункте 7.2.1.3

 (в ред.  Указов  Президента  РФ  от  06.03.2008 N 326, от 04.12.2008

 N 1726)

 7.5.2.            Технологии,     связанные        с

                   исследованиями,   проектированием,

                   моделированием, производством  или

                   испытаниями машин  и   механизмов,

                   разработанных для использования  в

                   подводных аппаратах:

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 7.5.2.1.          Технологии             разработки,

                   производства или применения систем

                   наведения и управления   движением

                   подводных аппаратов и   разработки

                   или применения  используемых   при

                   этом методов, таких, как:

 7.5.2.1.1.        Систем наведения и управления   на

                   базе использования  искусственного

                   интеллекта, например,   фильтрации

                   данных, распознавания изображений,

                   сигнатур, корреляции и  интеграции

                   данных от большого числа  датчиков

                   и автоматического приспособления к

                   изменяющимся условиям;

 7.5.2.1.2.        Методов    обнаружения     корпуса

                   подводного аппарата;

 7.5.2.1.3.        Систем наведения   для   подводных

                   аппаратов,  включая   инерциальные

                   системы наведения;

 7.5.2.1.4.        Отказоустойчивых систем  наведения

                   и   управления    на     подводных

                   аппаратах;

 7.5.2.1.5.        Автоматического

                   контрольно-проверочного

                   оборудования, включая  системы   с

                   обратной связью и  управлением   в

                   реальном масштабе времени;

 7.5.2.1.6.        Методов комплексирования  датчиков

                   преобразователей,

                   гидродинамических систем,  силовой

                   установки манипуляторов  устройств

                   и      инерциальных            или

                   электромагнитных систем наведения

 16.5.3.           Исключен.  -  Указ  Президента  РФ  от  04.12.2008

                   N 1726

 16.5.3.1.         Исключен.  -  Указ  Президента  РФ  от  04.12.2008

                   N 1726

 7.5.3.            Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   методов              моделирования

                   гидроакустического обнаружения   и

                   слежения:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 7.5.3.1.          Технологии    разработки       или

                   применения   численных    моделей,

                   всесторонне        характеризующих

                   состояние океана   и   учитывающих

                   параметры окружающей среды  и   их

                   временную    и    пространственную

                   изменчивость                   для

                   гидроакустического обнаружения   и

                   слежения;

 7.5.3.2.          Технологии              разработки

                   структурированных   баз     данных

                   подводной акустики  для  океанских

                   или арктических районов;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 7.5.3.3.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   автоматических    систем     сбора

                   акустических   данных   и   других

                   океанических     параметров    для

                   гидроакустического обнаружения   и

                   слежения;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 7.5.3.4.          Технологии    разработки       или

                   применения  компьютерных   моделей

                   формирования    лучей     антенных

                   решеток   электромеханическим    и

                   электронным  путем   для    систем

                   гидроакустического обнаружения   и

                   слежения

 7.5.4.            Технологии    разработки       или

                   производства экранопланов

                              КАТЕГОРИЯ 8.

                          ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

          (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 8.1.              Системы,     оборудование        и

                   компоненты

 8.1.1.            Бортовая  аппаратура  космического  8526 10 000 9;

                   аппарата  (КА)  и  ее  компоненты,  9015 80

                   разработанные  для  дистанционного

                   зондирования            (измерения

                   характеристик) поверхности Земли и

                   атмосферы    в    оптическом     и

                   радиолокационном        диапазонах

                   спектра с линейным разрешением  на

                   местности 2 м и менее

 (пункт введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.2.            Бортовая   аппаратура   ЛА   и  ее  8526 10 000 9;

                   компоненты,          разработанные  9015 80

                   дистанционного        зондирования

                   (измерения характеристик) Земли  и

                   атмосферы    в    оптическом     и

                   радиолокационном        диапазонах

                   спектра    с      пространственным

                                                   -5

                   (угловым)   разрешением 2  х  10

                   рад или менее

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.3.            Скафандры (изолирующие    костюмы,  6210 10 100 0;

                   в том числе противоперегрузочные),  6210 10 900 0;

                   специальное оборудование и системы  6210 40 000 0;

                   жизнеобеспечения         человека,  6210 50 000 0;

                   предназначенные для  использования  9019 20 000 0;

                   на  ЛА  или  КА,  за   исключением  9020 00 000 0

                   аварийно-спасательных     средств,

                   используемых на пассажирских ЛА

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.1.4.            Автомобильные   топливозаправщики,  8705 90 900 0

                   предназначенные  для  эксплуатации

                   со     всем      нижеперечисленным

                   технологическим оборудованием:

                   а) цистерной повышенной прочности,

                   имеющей  несколько   изолированных

                   секций,  оборудованных  отдельными

                   сливными устройствами;

                   б) насосом производительностью 750

                   л/мин или более;

                   в) двумя  или  более  раздаточными

                   рукавами диаметром 38 мм и  длиной

                   не менее 3 м;

                   фильтром    для     очистки     от

                   механических загрязнений  размером

                   частиц менее 20 мкм;

                   счетчиками топлива с  погрешностью

                   измерения не более 0,5%

 (пункт введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.2.              Испытательное,    контрольное    и

                   производственное оборудование

 8.2.1.            Испытательное   оборудование   для

                   комплексных испытаний конструкций:

 8.2.1.1.          Климатические испытательные камеры  9031 20 000 0

                   для   комплексного    имитирования

                   дальнего космоса или  условий   на

                   околоземной орбите;

 8.2.1.2.          Оборудование для имитации действия  9031 20 000 0

                   на  объекты  удара  или   взрывной

                   волны с давлением во фронте  волны

                   около испытуемого объекта не менее

                   30 кПа

 (пункт в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   Пункт  8.2.1.2  не  применяется  к

                   оборудованию,           специально

                   разработанному    для    испытаний

                   транспортных средств  гражданского

                   назначения и их компонентов;

 (примечание в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 8.2.1.3.          Оборудование  для   одновременного  9031 20 000 0

                   многоосевого нагружения материалов

                   или конструкций

 8.3.              Материалы - нет

 8.4.              Программное обеспечение

 8.4.1.            Программное    обеспечение     для

                   разработки,     производства   или

                   применения   систем  ламинаризации

                   потока,     приведенное      ниже,

                   специально  разработанное  для  ЛА

                   (включая     экранопланы)      или

                   авиационно-космических средств:

 (п. 8.4.1 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 8.4.1.1.          Программное    обеспечение     для

                   разработки и производства профилей

                   с отсосом пограничного слоя;

 8.4.1.2.          Программное    обеспечение     для

                   разработки или применения  методик

                   по  эксплуатации  и   техническому

                   обслуживанию,       обеспечивающих

                   управление  отсосом   пограничного

                   слоя;

 8.4.1.3.          Программное    обеспечение     для

                   определения            оптимальных

                   характеристик систем ламинаризации

                   потока в целом

 (пункт в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.4.2.            Программное           обеспечение,

                   специально    разработанное    для

                   реализации технологий, указанных в

                   пункте 17.5.3

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.4.3.            Программное           обеспечение,

                   специально    разработанное    для

                   реализации технологий, указанных в

                   пункте 17.5.4

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.4.4.            Программное           обеспечение,

                   специально    разработанное    для

                   обработки              результатов

                   дистанционного        зондирования

                   (измерения характеристик) Земли  и

                   атмосферы    в     оптическом    и

                   радиолокационном        диапазонах

                   спектра,      полученных         с

                   использованием         аппаратуры,

                   определенной  в  пункте   8.1.1  и

                   8.1.2

 (в ред.  Указов  Президента  РФ  от  06.03.2008 N 326, от 04.12.2008

 N 1726)

 8.5.              Технология

 8.5.1.            Технологии комплексного  испытания

                   конструкций,  а   также  получения

                   термических     или   механических

                   изменений    в    материалах   или

                   конструкциях    с   использованием

                   любого     из     нижеприведенного

                   испытательного оборудования:

                   а) климатических            камер,

                   определенных в пункте 8.2.1.1;

                   б) имитационного     оборудования,

                   определенного в пункте 8.2.1.2;

                   в) оборудования  для  многоосевого

                   нагружения             материалов,

                   определенного в пункте 8.2.1.3

 (п. 8.5.1 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 8.5.2.            Технологии,             специально

                   разработанные    для   ЛА (включая

                   экранопланы)                   или

                   авиационно-космических    средств,

                   в том  числе  связанные  с  новыми

                   методами     их       комплексного

                   проектирования:

 (п. 8.5.2 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 8.5.2.1.          Технологии             разработки,

                   производства или применения систем

                   ламинаризации потока:

 (п. 8.5.2.1 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 8.5.2.1.1.        Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   профилей с  отсосом   пограничного

                   слоя;

 8.5.2.1.2.        Технологии    разработки       или

                   применения методик по эксплуатации

                   и    техническому    обслуживанию,

                   обеспечивающих управление  отсосом

                   пограничного слоя;

 17.5.2.2.         Исключен.  -  Указ  Президента  РФ  от  04.12.2008

                   N 1726

 8.5.2.2.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   дистанционного   или   автономного

                   управления  ЛА  с   использованием

                   любого из следующего:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                   а) комплексирования    информации,

                   поступающей от бортовых датчиков и

                   устройств           дистанционного

                   управления           навигационной

                   аппаратурой и  систем   управления

                   полетом ЛА,    включая     силовую

                   установку и   систему   управления

                   движением,    которые    обеспечат

                   возможность автономного  и   (или)

                   дистанционного управления ЛА;

                   б) анализа и моделирования на  ЭВМ

                   работы    систем    наведения    и

                   управления ЛА, разработанных   для

                   сравнения      с      результатами

                   испытаний;

                   в) системы наведения и управления,

                   в которых реализуется  возможность

                   искусственного   интеллекта    для

                   осуществления фильтрации   данных,

                   распознавания         изображений,

                   сигнатур, корреляции и  интеграции

                   данных от большого числа  датчиков

                   и автономного принятия решений

 8.5.3.            Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   бортовых      систем,   специально

                   разработанные  для  автоматических

                   КА:

 (п. 8.5.3 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 8.5.3.1.          Технологии    разработки       или

                   производства   бортовых     систем

                   управления КА;

    КонсультантПлюс: примечание.

    Нумерация отдельных  пунктов  категории  8  дана  в  соответствии

с изменяющим документом - Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726

 17.5.3.1.2.       Технологии    разработки       или

                   применения   систем    обеспечения

                   автономности и выживания КА;

 17.5.3.1.3.       Технологии             обеспечения

                   конструкционной       целостности,

                   такие, как:

 17.5.3.1.3.1.     Исключен. - Указ Президента РФ от 06.03.2008 N 326

 17.5.3.1.3.1.     Технологии,   разработанные    для

                   исследования   или   моделирования

                   динамических   характеристик    КА

                   с точностью  угловой стабилизации,

                              -4

                   равной   10     град/с  или  менее

                   (лучше);

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 17.5.3.1.3.2.     Технологии    разработки       или

                   применения    развертываемых     в

                   космосе механизмов  или   мачтовых

                   конструкций;

 17.5.3.1.4.       Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   связанных    с        подсистемами

                   гравитации систем  стабилизации КА

                   с  точностью  ориентации  по  всем

                   каналам, равной или хуже 0,1 град,

                   и точностью  стабилизации,  равной

                                  -3

                   или   хуже   10    град/с, имеющих

                   любую из следующих составляющих:

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 17.5.3.1.4.1.     Лебедки для сборки конструкций;

 17.5.3.1.4.2.     Электродвигатели    и      катушки

                   лебедок;

 17.5.3.1.4.3.     Противовесы;

 17.5.3.1.4.4.     Электронные            устройства,

                   управляющие любой  из    следующих

                   составляющих систем стабилизации:

                   а) маховиками или гироскопами    с

                   датчиками  скорости   и    схемами

                   управления обратной связью;

                   б) устройствами    ускорения    на

                   основе   использования   ионов   и

                   лазерных устройств;

                   в)           магнитогистерезисными

                   катушками;

                   г) устройствами для придания  телу

                   вращательного движения;

                   д) астродатчиками    со     схемой

                   управления;

                   е) датчиками слежения   за   краем

                   Земли;

                   ж) приводными   устройствами   для

                   управления высотой   с   тягой   с

                   большим динамическим диапазоном;

                   з) подсистемами        определения

                   высоты, использующими инерциальные

                   системы, лазерные дальномеры   или

                   радиолокационные станции (РЛС)   и

                   соответствующие методы фильтрации;

 17.5.3.1.5.       Технологии   разработки    средств

                   компенсации  влияния   космической

                   среды, предназначенные для:

                   а) компенсации        радиационных

                   эффектов     естественного       и

                   искусственного  происхождения   на

                   электронные системы КА,    включая

                   суммарную   дозу    рентгеновского

                   излучения,       электромагнитного

                   импульса (ЭМИ) и нейтронов

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   б) защиты систем КА, материалов  и

                   покрытий от озона,  солнечного   и

                   рентгеновского излучения;

                   в) определения повреждений  систем

                   навигации   и    управления    КА,

                   обусловленных         воздействием

                   окружающей среды,    естественного

                   или искусственного происхождения;

 17.5.3.1.6.       Технологии,             специально

                   предназначенные   для  разработки,

                   производства или применения систем

                   наведения КА, таких, как:

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 17.5.3.1.6.1.     Динамической  развязки    полезной

                   нагрузки от конструкции КА;

 17.5.3.1.6.2.     Широкополосных систем  управления,

                   облегчающих угловое  наведение   с

                   точностью лучше 1 угл. с;

 17.5.3.1.6.3.     Систем адаптивного управления    и

                   идентификации;

 17.5.3.1.6.4.     Систем обработки сигналов;

 17.5.3.1.6.5.     Систем фильтрации;

 17.5.3.1.6.6.     Систем точного совмещения осей;

 17.5.3.1.6.7.     Систем     с        использованием

                   искусственного   интеллекта    для

                   выполнения       операций        в

                   автоматическом режиме

 17.5.3.1.7.       Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   жидкостных   ракетных   двигателей

                   малой     тяги      (ЖРД      МТ),

                   электроракетных  двигателей  (ЭРД)

                   КА  или   средств   межорбитальной

                   транспортировки (СМТ):

 (п. 17.5.3.1.7 введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 17.5.3.1.7.1.     Технологии             разработки,

                   производства или применения ЖРД МТ

                   с  тягой   1,6   кН   или   менее,

                   предназначенных  для   ориентации,

                   стабилизации, коррекции орбиты или

                   обеспечения сплошности компонентов

                   топлива КА или СМТ;

 (п. 17.5.3.1.7.1 введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 8.5.3.7.2.        Технологии             разработки,

                   производства или  применения  ЭРД,

                   предназначенных  для   ориентации,

                   стабилизации,   коррекции   орбиты

                   и/или               межорбитальной

                   транспортировки КА

 (пункт введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 17.5.4.           Исключен.  -  Указ  Президента  РФ  от  04.12.2008

                   N 1726

 8.5.4.            Технологии             разработки,

                   производства или применения систем

                   обеспечения              живучести

                   большегрузных             наземных

                   транспортных средств, в том числе:

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 8.5.4.1.          Методы оценки живучести,   включая

                   любое из следующего:

                   а) разработку   и    использование

                   техники моделирования для:

                   имитации   условий    деятельности

                   системы, при которых  могут   быть

                   нанесены повреждения механизмам;

                   имитации деятельности  системы   в

                   ответ   на   действия    человека,

                   являющиеся   опасными   для   этой

                   системы;

                   б) разработку оперативных   оценок

                   или игровых моделей  для   анализа

                   возможностей выживаемости системы;

                   в) использование          моделей,

                   указанных в подпунктах "а"  и  "б"

                   пункта 8.5.4.1, для проектирования

                   систем с повышенной живучестью;

 (в ред.  Указов  Президента  РФ  от  06.03.2008 N 326, от 04.12.2008

 N 1726)

 8.5.4.2.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   средств   уменьшения   уязвимости,

                   такие, как:

 8.5.4.2.1.        Технологии    разработки       или

                   применения             оптимальной

                   конфигурации транспортных  средств

                   с целью снижения их заметности;

 8.5.4.2.2.        Технологии    разработки       или

                   применения встроенных  дублирующих

                   устройств;

 8.5.4.2.3.        Технологии    разработки       или

                   применения          баллистических

                   конструкций и материалов;

 8.5.4.2.4.        Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   средств  пассивной    защиты    от

                   внешнего воздействия, таких, как:

 8.5.4.2.4.1.      Интегральной      (внутренней) или

                   дополнительной защиты;

 8.5.4.2.4.2.      Броневой защиты;

 8.5.4.2.4.3.      Комбинированной   и    разнесенной

                   брони;

 17.5.4.1.2.4.4.   Исключен. - Указ Президента РФ от 06.03.2008 N 326

 8.5.5.            Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   бортовой аппаратуры ЛА,  указанной

                   в   пункте    17.1.2,      включая

                   полученные  с  ее   использованием

                   данные дистанционного зондирования

                   (измерения характеристик) Земли  и

                   атмосферы    в    оптическом     и

                   радиолокационном        диапазонах

                   спектра

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 8.5.6.            Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   оборудования, указанного в  пункте

                   17.1.3

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

                           КАТЕГОРИЯ 9. ЗАЩИТА

                        ОТ ПОРАЖАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

          (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 9.1.              Системы, оборудование и компоненты

 9.1.1.            Активные                   фильтры  8421 39 200 9;

                   (электростатические    осадители),  8421 39 900 0

                   предназначенные для  химической  и

                   биологической       защиты       и

                   разработанные для удаления  частиц

                   размером 0,2 мкм или менее

 (в ред.  Указов  Президента  РФ  от  06.03.2008 N 326, от 04.12.2008

 N 1726)

 9.1.2.            Робототехнические        средства,  8479 50 000 0

                   специально    разработанные    для

                   защиты гидравлических линий против

                   пробивания     под       действием

                   баллистических            осколков

                   (самогерметизирующиеся линии)    и

                   разработанные  для   использования

                   гидравлической     жидкости      с

                   температурой  вспышки   выше   568

                   град. С,    имеющие    любую    из

                   следующих характеристик:

 9.1.2.1.          Способность работать  на   высотах

                   более 30 км;

 9.1.2.2.          Специально    предназначены    для

                   работы вне помещений;

 9.1.2.3.          Специально           предназначены

                   (спроектированы  или  аттестованы)

                   для работы в условиях  воздействия

                   электромагнитных импульсов

 9.2.              Испытательное,   контрольное     и

                   производственное оборудование    -

                   нет

 9.3.              Материалы

 9.3.1.            Ферменты,  катализирующие   распад  2934;

                   отравляющих    веществ        (ОВ)  3507 90

                   (например,   таких,   как   зоман,

                   зарин, VX, иприт, люизит,   табун,

                   фосген, дифосген, HCN или ClCN)  и

                   электроды    на    основе     этих

                   ферментов,       а           также

                   последовательности        ДНК/РНК,

                   которые кодируют синтез  указанных

                   ферментов

 9.3.2.            Образцы почв, а также   выделенные  2530 90 980 0;

                   из них  штаммы    микроорганизмов,  2934 99 900 0;

                   нуклеиновые   кислоты    или    их  3002 90 500 0

                   фрагменты

 9.3.3.            Образцы  биологических  материалов  2934;

                   человека                            3001 20 100 0;

                                                       3002 90 100 0;

                                                       3502 90 700 0;

                                                       3504 00 000 0

 (пункт введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

                   Примечание.

                   По пункту 9.3.3 не  контролируются

                   кровь и  ее  компоненты,  ткани  и

                   органы,    предназначенные     для

                   лечебно-диагностических  целей,  в

                   том числе для  гемотрансфузии  или

                   трансплантации

 (примечание введено Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326, в ред.

 Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 9.4.              Программное обеспечение

 9.4.1.            Программное    обеспечение     для

                   автономного       программирования

                   робототехнических         средств,

                   определенных в пункте 9.1.2

 (в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 9.4.2.            Программное    обеспечение     для

                   малосигнатурных сенсорных  систем,

                   позволяющих    осуществлять      в

                   реальном     масштабе      времени

                   автономную   навигацию    наземных

                   средств      перемещения        по

                   пересеченной местности

 9.4.3.            Программные средства для активного

                   управления в   реальном   масштабе

                   времени манипуляторами с тремя или

                   более      степенями      свободы,

                   испытывающими         существенные

                   отклонения под нагрузкой

 9.5.              Технология

 18.5.1. -         Исключены. - Указ  Президента  РФ   от  06.03.2008

 18.5.1.3.         N 326

 9.5.1.            Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   иммобилизованных     биополимеров,

                   способных          преобразовывать

                   световые,    акустические      или

                   химические сигналы в электрические

                   сигналы или служить   в   качестве

                   переключателя в волоконной оптике

 9.5.2.            Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   материалов    для    защиты     от

                   воздействия    химических      или

                   биологических веществ, таких, как:

 9.5.2.1.          Материалов,             содержащих

                   непоглощающие     краски         и

                   обеззараживающие    покрытия     и

                   обладающих  свойствами  защиты  от

                   токсичных веществ;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 9.5.2.2.          Покрытий для волокон,   тканей   и

                   поверхностей,       композиционных

                   материалов,             обладающих

                   способностью   защищать  людей   и

                   оборудование      от   воздействия

                   токсичных      биологических     и

                   химических      веществ    и    от

                   радиационного заражения;

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 18.5.3.3.         Исключен. - Указ Президента РФ от 06.03.2008 N 326

 9.5.3.            Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   оборудования   для    защиты    от

                   воздействия     химических     или

                   биологических веществ,     такого,

                   как:

 9.5.3.1.          Фильтры,   определенные  в  пункте

                   9.1.1;

 (в ред.  Указов  Президента  РФ  от  06.03.2008 N 326, от 04.12.2008

 N 1726)

 9.5.3.2.          Оборудование     для     обработки

                   химических установок   с   высокой

                   степенью   герметизации     против

                   токсичных веществ

 (в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

 18.5.5.           Исключен. - Указ Президента РФ от 06.03.2008 N 326

 9.5.4.            Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   робототехнических средств,  такие,

                   как:

 9.5.4.1.          Технологии     разработки      или

                   применения            программного

                   обеспечения    для     автономного

                   программирования роботов;

 9.5.4.2.          Технологии             разработки,

                   производства     или    применения

                   прецизионных   сенсорных    систем

                   управления роботами,   позволяющих

                   осуществлять модификацию программ;

 9.5.4.3.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   малосигнатурных сенсорных систем и

                   связанных   с    ними      средств

                   программного          обеспечения,

                   позволяющих    осуществлять      в

                   реальном     масштабе      времени

                   автономную   навигацию    наземных

                   средств   при    перемещении    по

                   пересеченной местности;

 9.5.4.4.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   датчиков и программных средств для

                   активного управления  в   реальном

                   масштабе времени манипуляторами  с

                   тремя или более степенями свободы,

                   испытывающими         существенные

                   отклонения под нагрузкой;

 9.5.4.5.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   робототехнических         средств,

                   специально    разработанных    для

                   защиты гидравлических линий против

                   пробивания     под       действием

                   баллистических            осколков

                   (самогерметизирующиеся линии)    и

                   разработанных  для   использования

                   гидравлической    жидкости       с

                   температурой  вспышки   выше   568

                   град. С и:

                   а) либо  способных   работать   на

                   высотах более 30 км;

                   б) либо специально   разработанных

                   для работы вне помещений;

                   в) либо специально   разработанных

                   или аттестованных  для  работы   в

                   условиях               воздействия

                   электромагнитных импульсов

 9.5.5.            Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   высокомощных (с  пиковой  выходной

                   мощностью  более  10  ГВт)  систем

                   источников        электромагнитной

                   энергии радиочастоты:

 (п. 9.5.5 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 9.5.5.1.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   импульсно-периодических (частотой,

                   превышающей 1000 Гц)       систем,

                   генерирующих        радиочастотные

                   колебания  с   пиковой   мощностью

                   более 10 ГВт, таких, как:

 9.5.5.1.1.        Источников            радиочастоты

                   (генераторы или усилители);

 9.5.5.1.2.        Радиопрозрачных   материалов   для

                   окон с высоким  уровнем   мощности

                   пропускаемого   сигнала,    низким

                   коэффициентом    отражения       и

                   поглощения;

 9.5.5.1.3.        Релятивистских электронных пушек с

                   термоэмиссионным               или

                   взрывоэмиссионным   катодом    для

                   различных   источников   излучения

                   радиочастотного диапазона;

 9.5.5.1.4.        Малогабаритных      высоковольтных

                   модуляторов    с     длительностью

                   импульса более 10 мкс,   два   или

                   более выходных параметров  которых

                   соответствуют следующим уровням:

                   а) пиковая мощность более 10 ГВт;

                   б) пиковое напряжение более    500

                   кВ;

                   в) пиковый ток более 10 кА; или

                   г) частота следования   импульсов,

                   превышающая 1000 Гц;

 9.5.5.1.5.        Термоэмиссионных катодов с высокой

                   плотностью тока (более 100   А/кв.

                   см);

 9.5.5.2.          Технологии             разработки,

                   производства    или     применения

                   устройств   точного    фазирования

                   передающих    антенных    решеток,

                   обеспечивающих         когерентное

                   фокусирование   луча,      включая

                   системы управления   фазированными

                   антенными решетками с помощью ЭВМ,

                   и таких компонентов, как   фазовые

                   детекторы,      изоляторы        и

                   циркуляторы;

 9.5.5.3.          Технологии             разработки,

                   производства     или    применения

                   антенн, включая методы  подавления

                   мод, управления уровнем    боковых

                   лепестков и предотвращения  пробоя

                   атмосферы вблизи фидерных линий  и

                   излучателей;

 9.5.6.            Технологии             разработки,

                   производства     или    применения

                   систем передачи   высокочастотного

                   излучения   большой   мощности   с

                   применением любого из следующего:

                   а) численного        моделирования

                   экспериментальных данных и  других

                   методов для  описания   нелинейных

                   свойств   воздуха    или    другой

                   пропускающей   среды   и   методов

                   предотвращения пробоя в  атмосфере

                   при   распространении    в     ней

                   высокочастотного   излучения     с

                   плотностью   мощности   более    1

                   МВт/кв. см;

                   б) фазирования и других    методов

                   для создания многолучевых антенн с

                   целью получения пучков   излучения

                   мощностью более 10 МВт;

                   в) интенсивных              пучков

                   радиочастотного   излучения    для

                   получения пробоя и управления им в

                   атмосфере;

                   г) информации,    относящейся    к

                   электрическим     и       тепловым

                   сигнатурам пробоя в  воздухе   при

                   различных атмосферных давлениях

 9.5.7.            Технологии,      связанные       с

                   исследованиями          механизмов

                   воздействия    СВЧ-излучения     и

                   определением критериев воздействия

                   на объекты (цели), такие, как:

 9.5.7.1.          Технологии             разработки,

                   производства     или    применения

                   систем   воздействия    на    цель

                   радиочастотного излучения  и   мер

                   защиты, таких, как:

 9.5.7.1.1.        Аналитических    моделей       для

                   моделирования на ЭВМ и связанных с

                   ними экспериментальных баз данных;

 9.5.7.1.2.        Систем для защиты электроники,   к

                   которым    относятся      фильтры,

                   ограничители      и        токовые

                   ограничители;

 9.5.7.1.3.        Методов     нанесения       тонких

                   металлических пленок,  проволочных

                   сеток на изолирующие поверхности с

                   хорошим электрическим контактом  с

                   примыкающими           проводящими

                   поверхностями;

 9.5.7.1.4.        Мер    защиты      от       мощных

                   радиочастотных систем;

 9.5.7.2.          Технологии             разработки,

                   производства     или    применения

                   экспериментальных    мишеней     и

                   моделей для систем с  направленной

                   энергией:

 9.5.7.2.1.        Технологии             разработки,

                   производства     или    применения

                   экспериментальных   мишеней    или

                   моделей, из которых   могут   быть

                   получены    точные    размеры    и

                   компоновка мишеней;

 9.5.7.2.2.        Технологии,   разработанные    для

                   исследования     мишеней     после

                   проведения    экспериментов,     в

                   результате которых   могут    быть

                   получены  данные   по   уязвимости

                   мишеней к воздействию установок  с

                   направленной энергией либо  данные

                   о падающей на мишень энергии

 9.5.8.            Технологии             разработки,

                   производства или применения систем

                   генерации мощных (пиковая мощность

                   более 10 ГВт или средняя  мощность

                   более  3   МВт)   электромагнитных

                   импульсов  неядерными   способами,

                   связанные  с   исследованиями   по

                   разработке        электромагнитных

                   способов нелетального  воздействия

                   и приведенные ниже:

 (п. 9.5.8 в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 9.5.8.1.          Технологии             разработки,

                   производства     или    применения

                   компактных   источников   энергии,

                   используемых для генерации токовых

                   импульсов;

 9.5.8.2.          Технологии             разработки,

                   производства     или    применения

                   резонаторов, которые    эффективно

                   преобразуют большую часть  энергии

                   плазмы в электромагнитный импульс;

 9.5.8.3.          Технологии             разработки,

                   производства     или    применения

                   излучателей    с     коэффициентом

                   направленного  действия   100    и

                   более, работоспособных в  процессе

                   генерации        электромагнитного

                   импульса;

 9.5.8.4.          Технологии     разработки      или

                   применения мер противодействия при

                   воздействии      электромагнитного

                   импульса на электронику

                       КАТЕГОРИЯ 10. ВЗРЫВЧАТЫЕ

                  МАТЕРИАЛЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

         (введена Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

 10.1.             Промышленные  взрывчатые  вещества

                   конденсированные

 10.1.1.           Взрывчатые вещества (ВВ),  составы

                   на  их  основе   и   смеси   таких

                   веществ:

 10.1.1.1.         Следующие           индивидуальные

                   промышленные  взрывчатые  вещества

                   (ПВВ),  составы  на  их  основе  и

                   смеси таких веществ:

 10.1.1.1.1.       ПВВ на основе  нитросоединений  (в  3602 00 000 0

                   том  числе   детониты,   победиты,

                   иониты, углениты и тому подобное);

 10.1.1.1.2.       Оксиликвиты;                        3602 00 000 0

 10.1.1.1.3.       Хлоратные и перхлоратные;           3602 00 000 0

 10.1.1.1.4.       Аммиачно-селитряные (в  том  числе  3602 00 000 0

                   акваналы,   акваниты,    акватолы,

                   аммоналы,  граммониты,  гранулиты,

                   граммопоры,  карбатолы,  порэмиты,

                   игданиты,   эмулиты,    эмульсены,

                   эмульсолиты,   эмуласты   и   тому

                   подобное);

 10.1.1.1.5.       Тринитротолуолы;                    2904 20 000 0

 10.1.1.1.6.       Динитронафталины;                   2904 20 000 0

 10.1.1.2.         Отходы   производства   взрывчатых  3602 00 000 0

                   веществ, кроме пороха

 10.1.2.           Пороха промышленного назначения:

 10.1.2.1.         Порох дымный;                       3601 00 000 0

 10.1.2.2.         Порох бездымный                     3601 00 000 0

 10.1.3.           Промышленные  взрывчатые  вещества

                   на основе  утилизируемых  порохов,

                   твердых    ракетных    топлив    и

                   взрывчатых составов, в  том  числе

                   боеприпасов:

 10.1.3.1.         На основе  пироксилиновых  порохов  3602 00 000 0

                   (в том числе нитропоры, гранипоры,

                   дибазиты и тому подобное);

 10.1.3.2.         На основе баллиститных порохов  (в  3602 00 000 0

                   том числе марок типа ПВС-ПБ,  ПВС-

                   ПС и тому подобное);

 10.1.3.3.         На основе твердых ракетных  топлив  3602 00 000 0

                   (в  том   числе   баллиститных   и

                   смесевых топлив);

 10.1.3.4.         На  основе   взрывчатых   составов  3602 00 000 0

                   (ВС),   содержащих   тротил    или

                   гексоген

 10.1.4.           Пиротехнические составы:

 10.1.4.1.         Осветительные;                      3606 90 100 0

 10.1.4.2.         Трассирующие;                       3606 90 100 0

 10.1.4.3.         Сигнальные;                         3606 90 100 0

 10.1.4.4.         Воспламенительные;                  3606 90 100 0

 10.1.4.5.         Зажигательные вещества и составы;   3606 90 100 0

 10.1.4.6.         Твердые пиротехнические топлива     3606 90 100 0

 10.2.             Средства   применения   взрывчатых

                   веществ

 10.2.1.           Капсюли-детонаторы  (в  том  числе  3603 00 900 0

                   ударные,      термостойкие       в

                   металлической   гильзе   и    тому

                   подобное);

 10.2.2.           Электродетонаторы  (в  том   числе  3603 00 900 0

                   электродетонаторы  высоковольтные,

                   мгновенного              действия,

                   короткозамедленного      действия,

                   сейсмические  и  тому   подобное),

                   кроме   определенных   в    пункте

                   1.1.7.2 раздела 1;

 10.2.3.           Детонаторы, кроме  определенных  в  3603 00 900 0

                   пунктах  10.2.1,  10.2.2,  10.3.2,

                   10.3.4 и 10.3.9;

 10.2.4.           Капсюли-воспламенители;             3603 00 900 0

 10.2.5.           Шнуры детонирующие (в том числе     3603 00 100 0

                   усиленные, термостойкие и тому

                   подобное);

 10.2.6.           Шнуры огнепроводные (в том числе    3603 00 100 0

                   фитили  тлеющие  зажигательные   и

                   тому подобное);

 10.2.7.           Патроны   зажигательные,   трубки,  3603 00 900 0

                   электрозажигатели  (в  том   числе

                   воспламенители топливных  зарядов,

                   зажигательные   патроны,    трубки

                   электрозажигательные,

                   электровоспламенители,

                   электроинициаторы,          втулки

                   электрокапсюльные и тому подобное)

                   Примечание.

                   Пункт  10.2   не   применяется   к

                   средствам      применения      ВВ,

                   специально    разработанным    или

                   модифицированным   для    военного

                   применения

 10.3.             Изделия,  содержащие  промышленные

                   взрывчатые вещества

 10.3.1.           Заряды для  специальных  работ  (в  3604 90 000 0

                   том  числе   заряды   гирляндовые,

                   колонковые,  дробящие,  ленточные,

                   скважно-шнуровые,       шланговые,

                   эластичные   трубчатые,   шнуровые

                   эластичные,   удлиненные    литые,

                   эластит  листовой,   сейсмопласты,

                   термоизоляционные патроны,  заряды

                   линейные             детонирующие,

                   кумулятивные             линейные,

                   кумулятивные плоские, кумулятивные

                   удлиненные,           кумулятивные

                   универсальные,        кумулятивные

                   эластичные и тому подобное);

 10.3.2.           Шашки   (в   том   числе    шашки-  3604 90 000 0

                   детонаторы,  шашки  литые,   шашки

                   прессованные,  шашки  баллиститные

                   твердотопливные,     промежуточные

                   заряды    пентолитовые,     заряды

                   кумулятивные        конверсионные,

                   детонаторы промежуточные, патроны-

                   боевики               прессованные

                   водоустойчивые,           насыпные

                   промежуточные  детонаторы  и  тому

                   подобное);

 10.3.3.           Патроны     на     основе     ПВВ,  3604 90 000 0

                   определенных в пунктах  10.1.1.1.1

                   и 10.1.1.1.4;

 10.3.4.           Неэлектрические            системы  3604 90 000 0

                   инициирования;

 10.3.5.           Перфораторы кумулятивные;           3604 90 000 0

 10.3.6.           Труборезы кумулятивные;             3604 90 000 0

 10.3.7.           Торпеды скважинные;                 3604 90 000 0

 10.3.8.           Скважинные  аккумуляторы  давления  3604 90 000 0

                   (в том числе пороховые  генераторы

                   давления    акустические,    шашки

                   газодинамического  воздействия   и

                   тому подобное);

 10.3.9.           Взрывные устройства (в  том  числе  3604 90 000 0

                   боевики,     детонаторы-усилители,

                   приемники-передатчики

                   детонационного           импульса,

                   устройства              детонации,

                   воспламенители    для    топливных

                   зарядов,     головки      взрывные

                   гидромеханические      и      тому

                   подобное);

 10.3.10.          Пиротехнические изделия  (звездные  3604 90 000 0

                   сигнальные  патроны  всех   огней,

                   реактивные осветительные  патроны,

                   реактивные  парашютные  сигнальные

                   патроны   всех   огней,    патроны

                   сигнальные  ночного   и   дневного

                   действия,    петарды    сигнальные

                   железнодорожные,   противоградовые

                   ракеты,  устройства  электропуска,

                   устройства   вскрытия    клапанов,

                   пиропатроны        двухмостиковые,

                   электроактиваторы, пиротолкатели и

                   тому подобное);

 10.3.11.          Изделия морского регистра  (в  том  3604 90 000 0

                   числе устройства  линеметательные,

                   буи светодымящие, звуковые  ракеты

                   бедствия, ракеты однозвездные всех

                   огней,  ракеты  сигнала  бедствия,

                   фальшфейеры  всех   огней,   шашки

                   дымовые   плавучие   для    подачи

                   сигнала бедствия, пироэлементы  из

                   светопламенных     и      форсовых

                   пиротехнических составов, фонтаны,

                   патроны термитные, ракеты бедствия

                   парашютные, ленты  эластичные  для

                   противоградовых  изделий  и   тому

                   подобное);

 10.3.12.          Фейерверочные  изделия  IV   -   V  3604 10 000 0;

                   классов    в    соответствии     с  3604 90 000 0

                   национальным  стандартом  (в   том

                   числе     высотные,      наземные,

                   парковые,  фонтаны,   транспортные

                   пусковые       контейнеры        с

                   фейерверочным  зарядом,  а   также

                   петарды и  тому  подобное),  кроме

                   определенных в пункте 10.3.10  или

                   10.3.11

                   Примечание.

                   Пункт  10.3   не   применяется   к

                   изделиям,      содержащим      ВВ,

                   специально    разработанным    или

                   модифицированным   для    военного

                   применения

────────────────────────────────────────────────────────────────────

РАЗДЕЛ 5

ТОВАРЫ, ВВОЗ КОТОРЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНТРОЛИРУЕТСЯ ПО СООБРАЖЕНИЯМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

┌─────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┐

│    N пункта     │           Наименование           │   Код ТН ВЭД  │

└─────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┘

                         КАТЕГОРИЯ 1. СРЕДСТВА

                ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ И НАБЛЮДЕНИЯ ЗА НИМИ

 1.1.              Радиолокационные средства

 1.1.1.            Радиолокационные        комплексы, 8526 10 000

                   адаптированные     к     помеховой

                   обстановке,             специально

                   разработанные компоненты (блоки) и

                   комплектующие, а также программное

                   обеспечение для них;

 1.1.2.            Радиолокационные станции  ближнего 8526 10 000

                   радиуса действия,  предназначенные

                   для  обнаружения   автотранспорта,

                   отдельного  человека   или   групп

                   людей, а также  наблюдения  за  их

                   перемещениями,    и     специально

                   разработанные компоненты для них

 1.2.              Акустические средства

 1.2.1.            Акустические средства  обнаружения 9014 80 000 0;

                   огневых      позиций      стрелков 9015 80 910 0

                   (снайперов), позволяющие вычислять

                   их координаты

 1.3.              Оптические и электронно-оптические

                   средства

 1.3.1.            Оптические    средства    разведки 9005 80 000 0;

                   огневых      позиций      стрелков 9013 80 900 0

                   (снайперов), позволяющие вычислять

                   их координаты;

 1.3.2.            Электронно-оптические     приборы, 9005 80 000 0;

                   предназначенные для дистанционного 9013 80 900 0

                   обнаружения   ведущих    встречное

                   наблюдение      оптических       и

                   электронно-оптических  средств   в

                   любых условиях освещения

                   Примечание.

                   Пункты 1.1 - 1.3 не применяются  к

                   радиолокационным,    акустическим,

                   оптическим и электронно-оптическим

                   средствам,              специально

                   разработанным или модифицированным

                   для военного применения

 1.4.              Средства            дистанционного

                   зондирования Земли

 1.4.1.            Бортовая  аппаратура   ЛА   и   ее 8526 10 000 9;

                   компоненты,   разработанные    для 9015 80

                   дистанционного        зондирования

                   (измерения характеристик) Земли  и

                   атмосферы    в    оптическом     и

                   радиолокационном        диапазонах

                   спектра      с    пространственным

                                               -5

                   (угловым) разрешением 2 x 10   рад

                   или менее;

 1.4.2.            Аппаратно-программные   комплексы, 8517 61 000 9;

                   предназначенные    для     приема, 8517 69 390 0;

                   обработки  и/или  анализа   данных 8525 60 000 0

                   дистанционного зондирования Земли

                   КАТЕГОРИЯ 2. ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

 2.1.              Беспилотные летательные аппараты

 2.1.1.            Беспилотные            (воздушные) 8802 20 000 0;

                   летательные   аппараты   (БЛА)   и 8802 30 000 0;

                   специально           разработанные 8802 40 000 7;

                   компоненты        (блоки)        и 9306 90

                   комплектующие, а также программное

                   обеспечение для них

                   Примечание.

                   Пункт 2.1.1 не применяется к  БЛА,

                   удовлетворяющим     любому      из

                   следующих требований:

                   а)  специально  разработанным  или

                   модифицированным   для    военного

                   применения; или

                   б)  доступным   для   приобретения

                   населением   без   ограничений   в

                   местах розничной продажи

                   КАТЕГОРИЯ 3. СРЕДСТВА СДЕРЖИВАНИЯ

                          МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ

 3.1.              Патроны

 3.1.1.            Травматические;                    9306 30 970 0

 3.1.2.            Светозвуковые;                     9306 30 970 0

 3.1.3.            Осветительные                      9306 30 970 0

                   Примечание.

                   Пункт         3.1               не

                   применяется к патронам,  доступным

                   для  приобретения  населением  без

                   ограничений  в  местах   розничной

                   продажи

 3.2.              Гранаты

 3.2.1.            Светозвуковые;                     9306 90 900 0

 3.2.2.            Дымовые, в  том  числе  мгновенной 9306 90 900 0

                   постановки

                   Примечание.

                   Пункт    3.2.2  не  применяется  к

                   дымовым    гранатам,    специально

                   разработанным или модифицированным

                   для военного применения

 3.3.              Химические средства для  борьбы  с

                   массовыми беспорядками

 3.3.1.            альфа-бромбензацетонитрил          2926 90 950 0

                   (бромбензил  цианид)   (СА)   (КАС

                   5798-79-8);

 3.3.2.            [(2-хлорфенил)            метилен] 2926 90 950 0

                   пропандинитрил

                   (о-хлорбензальмалононитрил)   (CS)

                   (КАС 2698-41-1);

 3.3.3.            2-хлор-1-фенил-этанон,  хлористый  2914 70 000 0

                   фенацил     (омега-хлорацетофенон)

                   (CN) (КАС 532-27-4);

 3.3.4.            Дибенз-(b,f)-1,4-оксазепин    (CR) 2933 99 300 0

                   (КАС 257-07-8);

 3.3.5.            10-хлор-5,10-дигидрофенарсазин,    2934 99 900 0

                   (хлористый фенарсазин),  (адамсит)

                   (DM) (КАС 578-94-9);

 3.3.6.            N-нонилморфолин (МРА)  (КАС  5299- 2934 99 900 0

                   64-9)

                   КАТЕГОРИЯ 4. ВЗРЫВЧАТЫЕ МАТЕРИАЛЫ

                        ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 4.1.              Промышленные взрывчатые

                   вещества конденсированные

 4.1.1.            Взрывчатые вещества (ВВ),  составы

                   на  их  основе   и   смеси   таких

                   веществ:

 4.1.1.1.          Следующие           индивидуальные

                   промышленные  взрывчатые  вещества

                   (ПВВ),  составы  на  их  основе  и

                   смеси таких веществ:

 4.1.1.1.1.        ПВВ на основе  нитросоединений  (в 3602 00 000 0

                   том  числе   детониты,   победиты,

                   иониты, углениты и тому подобное);

 4.1.1.1.2.        Аммиачно-селитряные (в  том  числе 3602 00 000 0

                   акваналы,   акваниты,    акватолы,

                   аммоналы,  граммониты,  гранулиты,

                   граммопоры,  карбатолы,  порэмиты,

                   игданиты,   эмулиты,    эмульсены,

                   эмульсолиты,   эмуласты   и   тому

                   подобное);

 4.1.1.1.3.        Тринитротолуолы;                   2904 20 000 0

 4.1.1.1.4.        Динитронафталины;                  2904 20 000 0

 4.1.1.1.5.        Гуанидин нитрат;                   2825 10 000 0;

                                                      2834 29 800 0;

                                                      2904

 4.1.1.1.6.        Нитрогуанидин (NQ);                2925 29 000 0

 4.1.1.1.7.        Нижеперечисленные  ВВ,   а   также 3602 00 000 0

                   смеси ВВ или  составы,  содержащие

                   более 2% любого из этих веществ:

                   а) циклотетраметилентетранитрамин

                   (октоген);

                   б) циклотриметилентринитрамин

                   (гексоген);

                   в) триаминотринитробензол;

                   г) гексанитростильбен;

 4.1.1.1.8.        Смеси ПВВ или составы,  содержащие 3602 00 000 0

                   более  2%  любого   ВВ,   имеющего

                   кристаллическую  плотность   более

                   1,8 г/куб. см и скорость детонации

                   более   8000    м/с,    а    также

                   индивидуальные        ПВВ        с

                   вышеуказанными характеристиками;

 4.1.1.2.          Отходы   производства   взрывчатых 3602 00 000 0

                   веществ, кроме пороха

                   Примечание.

                   Ввоз  на   территорию   Российской

                   Федерации оксиликвитов,  хлоратных

                   и  перхлоратных   конденсированных

                   промышленных  взрывчатых   веществ

                   запрещен

 4.1.2.            Пороха промышленного назначения:

 4.1.2.1.          Порох дымный;                      3601 00 000 0

 4.1.2.2.          Порох бездымный                    3601 00 000 0

 4.1.3.            Промышленные  взрывчатые  вещества

                   на основе  утилизируемых  порохов,

                   твердых    ракетных    топлив    и

                   взрывчатых составов, в  том  числе

                   боеприпасов:

 4.1.3.1.          На основе  пироксилиновых  порохов 3602 00 000 0

                   (в том числе нитропоры, гранипоры,

                   дибазиты и тому подобное);

 4.1.3.2.          На основе баллиститных порохов;    3602 00 000 0

 4.1.3.3.          На основе твердых ракетных  топлив 3602 00 000 0

                   (в  том   числе   баллиститных   и

                   смесевых топлив);

 4.1.3.4.          На  основе   взрывчатых   составов 3602 00 000 0

                   (ВС),   содержащих   тротил    или

                   гексоген

 4.1.4.            Пиротехнические составы:

 4.1.4.1.          Осветительные;                     3606 90 100 0

 4.1.4.2.          Трассирующие;                      3606 90 100 0

 4.1.4.3.          Сигнальные;                        3606 90 100 0

 4.1.4.4.          Воспламенительные;                 3606 90 100 0

 4.1.4.5.          Зажигательные вещества и составы;  3606 90 100 0

 4.1.4.6.          Твердые    пиротехнические    виды 3606 90 100 0

                   топлива

 4.2.              Средства   применения   взрывчатых

                   веществ

 4.2.1.            Капсюли-детонаторы  (в  том  числе 3603 00 900 0

                   ударные,      термостойкие       в

                   металлической   гильзе   и    тому

                   подобное);

 4.2.2.            Электродетонаторы  (в  том   числе 3603 00 900 0

                   электродетонаторы  высоковольтные,

                   мгновенного              действия,

                   короткозамедленного      действия,

                   сейсмические и тому подобное)

                   Технические примечания:

                   1.   Понятие   "детонатор"   также

                   включает понятие  "инициатор"  или

                   "зажигатель"

                   2.   В    искровых    и    токовых

                   детонаторах,    инициаторах     со

                   взрывающейся фольгой и детонаторах

                   ударного действия,  не  содержащих

                   инициирующих   ВВ,    используется

                   небольшой электрический  проводник

                   (мостик, перемычка из провода  или

                   фольга),  который  испаряется   со

                   взрывом,  вызванным   прохождением

                   через него короткого сильноточного

                   электрического     импульса.     В

                   детонаторах  безударного  действия

                   взрывающийся проводник  инициирует

                   химическую       детонацию       в

                   контактирующем  с  ним  бризантном

                   взрывчатом  веществе,  таком,  как

                   ТЭН            (PETN)            -

                   тетранитропентаэритрит.

                   В детонаторах  ударного   действия

                   (типа "Слэппер") вызванное взрывом

                   испарение           электрического

                   проводника  приводит  в   действие

                   ударник    (метаемую    пластину),

                   который ударяет  по  заряду  ВВ  и

                   инициирует   в   нем    химическую

                   детонацию.       В       некоторых

                   конструкциях ударник приводится  в

                   движение    и    разгоняется    до

                   необходимой     скорости     силой

                   магнитного поля. Термин "инициатор

                   со   взрывающейся   фольгой"    (с

                   пленочным     мостиком)      может

                   относиться как  к  детонаторам  со

                   взрывающимся  мостиком,  так  и  к

                   детонатору ударного действия (типа

                   "Слэппер");

 4.2.3.            Устройства  инициирования  подрыва 8543 70 900 9;

                   (запальные системы), разработанные 9306 90 900 0

                   для    приведения    в    действие

                   электродетонаторов, определенных в

                   пункте 4.2.2;

 4.2.4.            Детонаторы, кроме  определенных  в 3603 00 900 0

                   пунктах 4.2.1, 4.2.2, 4.3.2, 4.3.4

                   и 4.3.9;

 4.2.5.            Капсюли-воспламенители;            3603 00 900 0

 4.2.6.            Шнуры детонирующие  (в  том  числе 3603 00 100 0

                   усиленные,   термостойкие,    типа

                   "Гексакорд",  "Октокорд"  и   тому

                   подобное);

 4.2.7.            Шнуры огнепроводные (в  том  числе 3603 00 100 0

                   фитили  тлеющие  зажигательные   и

                   тому подобное);

 4.2.8.            Патроны   зажигательные,   трубки, 3603 00 900 0

                   электрозажигатели  (в  том   числе

                   воспламенители топливных  зарядов,

                   зажигательные   патроны,    трубки

                   электрозажигательные,

                   электровоспламенители,

                   электроинициаторы,          втулки

                   электрокапсюльные и тому подобное)

                   Примечание.

                   Пункт   4.2   не   применяется   к

                   средствам      применения      ВВ,

                   специально    разработанным    или

                   модифицированным   для    военного

                   применения

 4.3.              Изделия,  содержащие  промышленные

                   взрывчатые вещества

 4.3.1.            Заряды для  специальных  работ  (в 3604 90 000 0

                   том  числе   заряды   гирляндовые,

                   колонковые,  дробящие,  ленточные,

                   скважно-шнуровые,       шланговые,

                   эластичные   трубчатые,   шнуровые

                   эластичные,   удлиненные    литые,

                   эластит  листовой,   сейсмопласты,

                   термоизоляционные патроны,  заряды

                   линейные             детонирующие,

                   кумулятивные             линейные,

                   кумулятивные плоские, кумулятивные

                   удлиненные,           кумулятивные

                   универсальные,        кумулятивные

                   эластичные и тому подобное);

 4.3.2.            Шашки   (в   том   числе    шашки- 3604 90 000 0

                   детонаторы,  шашки  литые,   шашки

                   прессованные,  шашки  баллиститные

                   твердотопливные,     промежуточные

                   заряды    пентолитовые,     заряды

                   кумулятивные        конверсионные,

                   детонаторы промежуточные, патроны-

                   боевики               прессованные

                   водоустойчивые,           насыпные

                   промежуточные  детонаторы  и  тому

                   подобное);

 4.3.3.            Патроны     на     основе     ПВВ, 3604 90 000 0

                   определенных в пунктах 4.1.1.1.1 и

                   4.1.1.1.2;

 4.3.4.            Неэлектрические            системы 3604 90 000 0

                   инициирования   (в    том    числе

                   "Эдилин",   "Динашок",   "Нонель",

                   "Праймадет" и тому подобное);

 4.3.5.            Перфораторы кумулятивные;          3604 90 000 0

 4.3.6.            Труборезы кумулятивные;            3604 90 000 0

 4.3.7.            Торпеды скважинные;                3604 90 000 0

 4.3.8.            Скважинные  аккумуляторы  давления 3604 90 000 0

                   (в том числе пороховые  генераторы

                   давления    акустические,    шашки

                   газодинамического  воздействия   и

                   тому подобное);

 4.3.9.            Взрывные устройства (в  том  числе 3604 90 000 0

                   боевики,     детонаторы-усилители,

                   приемники-передатчики

                   детонационного           импульса,

                   устройства              детонации,

                   воспламенители    для    топливных

                   зарядов,     головки      взрывные

                   гидромеханические      и      тому

                   подобное);

 4.3.10.           Пиротехнические изделия  (звездные 3604 90 000 0

                   сигнальные  патроны  всех   огней,

                   реактивные осветительные  патроны,

                   реактивные  парашютные  сигнальные

                   патроны   всех   огней,    патроны

                   сигнальные  ночного   и   дневного

                   действия,    петарды    сигнальные

                   железнодорожные,   противоградовые

                   ракеты,  устройства  электропуска,

                   устройства   вскрытия    клапанов,

                   пиропатроны        двухмостиковые,

                   электроактиваторы, пиротолкатели и

                   тому подобное);

 4.3.11.           Изделия морского регистра  (в  том 3604 90 000 0

                   числе устройства  линеметательные,

                   буи светодымящие, звуковые  ракеты

                   бедствия, ракеты однозвездные всех

                   огней,  ракеты  сигнала  бедствия,

                   фальшфейеры  всех   огней,   шашки

                   дымовые   плавучие   для    подачи

                   сигнала бедствия, пироэлементы  из

                   светопламенных     и      форсовых

                   пиротехнических составов, фонтаны,

                   патроны термитные, ракеты бедствия

                   парашютные, ленты  эластичные  для

                   противоградовых  изделий  и   тому

                   подобное);

 4.3.12.           Фейерверочные    изделия,    кроме 3604 10 000 0;

                   определенных в пункте  4.3.10  или 3604 90 000 0

                   4.3.11  (в  том  числе   высотные,

                   наземные,    парковые,    фонтаны,

                   транспортные пусковые контейнеры с

                   фейерверочным  зарядом,  а   также

                   петарды  и   тому   подобное),   с

                   радиусом опасной  зоны  20  м  или

                   более, имеющие любую из  следующих

                   характеристик:

                   а)     поверхностную     плотность

                   теплового          (инфракрасного)

                   излучения 540 Вт/кв. м или выше;

                   б)  уровень  звука   акустического

                   излучения выше:

                   импульсный - 140 дБА;

                   длительный - 120 дБА; или

                   в) плотность потока оптического

                   излучения 1 x 104   Дж/кв. м   или

                   выше

                   Примечание.

                   Пункт   4.3   не   применяется   к

                   изделиям,      содержащим      ВВ,

                   специально    разработанным    или

                   модифицированным   для    военного

                   применения

                 КАТЕГОРИЯ 5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ

              СО ВЗРЫВЧАТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ

                           ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

 5.1.              Оборудование   для    работы    со

                   взрывчатыми веществами

 5.1.1.            Роботы  и  компоненты   для   них, 8428 90 950 0;

                   специально   разработанные       в 8479 50 000 0

                   соответствии    со     стандартами

                   безопасности для работ  с  мощными

                   взрывчатыми     веществами      во

                   взрывоопасной   среде   (например,

                   удовлетворяющие  ограничениям   на

                   параметры       электроаппаратуры,

                   предназначенной  для   работы   со

                   взрывчатыми     веществами      во

                   взрывоопасной  среде),   а   также

                   программное обеспечение для них

 5.2.              Оборудование для обезвреживания  и

                   подавления  самодельных   взрывных

                   устройств

 5.2.1.            Дистанционно           управляемые

                   транспортные средства,  специально

                   разработанные или модифицированные

                   для   обезвреживания   самодельных

                   взрывных   устройств,   а    также

                   специально           разработанные

                   компоненты  и  принадлежности  для

                   них;

 5.2.2.            Подрыватели (разрушители)          8424 30;

                                                      8424 89 000 9;

                                                      8479 89 970 9

                   Техническое примечание.

                   Подрыватели    (разрушители)     -

                   устройства,             специально

                   разработанные  для  предотвращения

                   срабатывания взрывного  устройства

                   путем    воздействия    жидкостью,

                   твердым или хрупким снарядом;

 5.2.3.            Блокираторы радиовзрывателей       8543 20 000 0

                       КАТЕГОРИЯ 6. ОБОРУДОВАНИЕ,

                      ПРИМЕНЯЕМОЕ В ЯДЕРНЫХ ЦЕЛЯХ

 6.1.              Радиационно стойкие оборудование и

                   системы

 6.1.1.            Радиационно стойкие  телевизионные 8525 80 110 0;

                   камеры  или  объективы  для   них, 8525 80 190 0;

                   специально    разработанные    или 8540 20 100 0;

                   оцениваемые    как     радиационно 9002 19 000 0

                   стойкие, чтобы  выдерживать  общую

                                             4

                   дозу радиации более 5 x 10    Грей

                   (кремний)  без  ухудшения  рабочих

                   характеристик;

 6.1.2.            Роботы и их компоненты, специально 8428 90 950 0;

                   разработанные или оцениваемые  как 8479 50 000 0

                   радиационно     стойкие,     чтобы

                   выдерживать  общую  дозу  радиации

                               4

                   более 5 x 10  Грей  (кремний)  без

                   ухудшения рабочих характеристик, а

                   также программное обеспечение  для

                   них

 6.2.              Оборудование    для     разделения

                   стабильных изотопов

 6.2.1.            Системы и оборудование, специально 8401 20 000 0

                   разработанные  или  подготовленные

                   для разделения стабильных изотопов

                   химических элементов центрифужным,

                   электромагнитным   или    лазерным

                   методом

                  КАТЕГОРИЯ 7. СНАРЯЖЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ

                 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХИМИЧЕСКИХ, БИОЛОГИЧЕСКИХ,

                       ЯДЕРНЫХ ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ

                          ИЛИ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

 7.1.              Защитное снаряжение и оборудование

 7.1.1.            Противогазы, коробки  противогазов 9020 00 000 0

                   с фильтрами и оборудование для  их

                   обеззараживания,     разработанные

                   либо модифицированные  для  защиты

                   от   любого   из   нижеприведенных

                   поражающих   факторов,   а   также

                   специально разработанные  для  них

                   компоненты:

                   а)              бактериологических

                   (биологических)    агентов     или

                   токсинов,   которые   могут   быть

                   использованы в военных целях;

                   б)    радиоактивных    материалов,

                   которые могут быть использованы  в

                   военных целях;

                   в)      токсичных       химикатов,

                   используемых в химическом  оружии;

                   или

                   г) химических средств для борьбы с

                   массовыми беспорядками, указанных

                   в пункте 3.3;

 7.1.2.            Защитные   костюмы,   перчатки   и 3926 20 000 0;

                   обувь,  специально   разработанные 4015 19 900 0;

                   или модифицированные для защиты от 4015 90 000 0;

                   любого     из      нижеприведенных 6204 23;

                   поражающих факторов:               6210 40 000 0;

                   а)              бактериологических 6210 50 000 0;

                   (биологических)    агентов     или 6216 00 000 0;

                   токсинов,   которые   могут   быть 6401 92;

                   использованы в военных целях;      6401 99 000 0;

                   б)    радиоактивных    материалов, 6402 91;

                   которые могут быть использованы  в 6402 99 100 0;

                   военных целях; или                 6402 99 930 0;

                   в)      токсичных       химикатов, 6404 19 900 0

                   используемых в химическом оружии

                   Примечание.

                   Пункты   7.1.1    и    7.1.2    не

                   применяются     к      снаряжению,

                   удовлетворяющему     любому     из

                   следующих требований:

                   а) специально  разработанному  или

                   модифицированному   для   военного

                   применения; или

                   б) ограниченному конструктивно или

                   функционально    применением     в

                   технике безопасности в гражданских

                   областях, таких, как горное  дело,

                   работы   в   карьерах,    сельское

                   хозяйство,   фармацевтическая    и

                   медицинская        промышленность,

                   ветеринария,   охрана   окружающей

                   среды, сбор и  утилизация  отходов

                   или пищевая промышленность

                   Техническое примечание.

                   Пункты  7.1.1  и  7.1.2   включают

                   снаряжение   и   его   компоненты,

                   которые были сертифицированы, либо

                   их работоспособность  в  отношении

                   защиты      от       радиоактивных

                   материалов,     бактериологических

                   (биологических)    агентов     или

                   токсинов,   которые   могут   быть

                   использованы  в   военных   целях,

                   токсичных химикатов,  используемых

                   в    химическом    оружии,     или

                   химических средств  для  борьбы  с

                   массовыми    беспорядками     была

                   подтверждена          испытаниями,

                   проведенными  в   соответствии   с

                   национальными   стандартами,   или

                   иным  способом,  даже  если  такое

                   снаряжение  или   его   компоненты

                   используются     в     гражданских

                   областях, таких, как горное  дело,

                   работы   в   карьерах,    сельское

                   хозяйство,   фармацевтическая    и

                   медицинская        промышленность,

                   ветеринария,   охрана   окружающей

                   среды, сбор и  утилизация  отходов

                   или пищевая промышленность;

 7.1.3.            Снаряжение              (костюмы), 6211 43 900 0

                   предназначенное     для     защиты

                   оператора,           производящего

                   обезвреживание взрывных устройств,

                   от  поражающих   факторов   взрыва

                   заряда взрывчатого вещества, в том

                   числе ударной волны,  осколочного,

                   термического   и   травматического

                   воздействия;

 7.1.4.            Бронежилеты      и      специально 6211 43 900 0

                   разработанные для них  компоненты,

                   предназначенные  для  защиты  шеи,

                   груди, спины, плечевых  артерий  и

                   паховой области

                   Примечание.

                   Пункт  7.1.4  не   применяется   к

                   бронежилетам,           специально

                   разработанным или модифицированным

                   для военного применения;

 7.1.5.            Активные                   фильтры 8421 39 200 9;

                   (электростатические    осадители), 8421 39 900 0

                   предназначенные для  химической  и

                   биологической       защиты       и

                   разработанные для удаления  частиц

                   размером 0,2 мкм или менее

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

ПРИМЕЧАНИЯ К СПИСКУ

1. Общее примечание

Принадлежность конкретного товара или технологии к товарам и технологиям, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием технических характеристик этого товара или технологии техническому описанию, а также регистрационному номеру по КАС (Chemical Abstracts Service Registry Number), приведенным в графе "Наименование" настоящего Списка.

(в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Оборудование, подпадающее под контроль по пунктам разделов 1 - 3 настоящего Списка, но специально разработанное для конечного использования в медицинских целях, не контролируется.

(абзац введен Указом Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

2. Общее технологическое примечание

Экспорт технологии, требуемой для разработки, производства или использования предметов, указанных в настоящем Списке, контролируется согласно условиям, указанным в каждой категории. Эта технология остается под контролем даже тогда, когда она применима к любому неконтролируемому предмету.

Контроль не применяется к такой технологии, которая минимально необходима для сборки, эксплуатации, технического обслуживания (контроля) и ремонта тех предметов настоящего Списка, которые либо не контролируются, либо на их экспорт получено необходимое разрешение.

Примечание.

Это не освобождает от контроля технологии, указанные в пунктах 1.5.2.5, 1.5.2.6, 8.5.2.1 и 8.5.2.2 раздела 1.

Контроль не применяется к технологиям в общественной сфере, фундаментальным научным исследованиям или к минимально необходимой информации для патентной заявки.

3. Общее примечание по программному обеспечению

Список не контролирует следующее программное обеспечение:

1. Общедоступное:

а) проданное без ограничения в местах розничной продажи из имеющегося запаса посредством:

сделок за наличные;

сделок по почтовым заказам;

сделок по компьютерной сети; или

сделок по телефонным заказам; и

б) спроектированное для установки пользователем без дальнейшей существенной поддержки поставщиком; или

Примечание.

По пункту 1 общего примечания по программному обеспечению не освобождается от контроля программное обеспечение по части 2 категории 5 (Защита информации).

2. "В общественной сфере".

4. Определение терминов, используемых в Списке <*>

(в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

--------------------------------

<*> После определения термина в скобках приводятся категории разделов 1, 2 и 3 настоящего Списка, в которых употребляется данный термин, без указания номеров этих разделов. Для разделов 4 и 5 Списка приводятся категории и разделы, в которых употребляется данный термин. Отсутствие ссылки на какую-либо категорию означает, что данный термин употребляется в определении другого термина пункта 4 примечаний к Списку.

(сноска в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Авиационно-космическое средство - техническая система, использующая авиационные принципы горизонтального взлета (посадки) и полета космического модуля с величиной аэродинамического качества выше единицы при гиперзвуковых скоростях (категория 8 раздела 4).

(абзац введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326, в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Автоматическое сопровождение цели - метод обработки, который автоматически определяет и обеспечивает в качестве выходного сигнала экстраполированное значение наиболее вероятного положения цели в реальном масштабе времени (категория 6).

Активные системы управления полетом - системы предотвращения нежелательных деформаций или нагрузок на конструкцию летательного аппарата и ракеты посредством автономной обработки выходных сигналов датчиков и выдачи необходимых команд (категория 7).

Активный пиксель - минимальный (единичный) элемент твердотельной матрицы приемника оптического излучения, обладающий фотоэлектрической передаточной функцией под действием оптического (электромагнитного) излучения (категории 6 и 8).

(в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Анализаторы сигнала - аппаратура, способная измерять и отображать основные характеристики одночастотной составляющей многочастотного сигнала (категория 3).

Абзац исключен. - Указ Президента РФ от 01.12.2005 N 1384.

Асимметричный алгоритм - криптографический алгоритм, использующий различные математически связанные ключи для шифрования и дешифрования (категория 5).

Техническое примечание.

Асимметричный алгоритм обычно применяется для управления ключом.

Абзац исключен. - Указ Президента РФ от 01.12.2005 N 1384.

Аэродинамические профили с изменяемой геометрией - применение закрылков, интерцепторов, предкрылков или отклоняемой носовой части, положение которых может изменяться в полете (категория 7).

Беспилотный (воздушный) летательный аппарат (БЛА) - любой летательный аппарат, способный взлетать и поддерживать контролируемый полет и аэронавигацию без какого-либо присутствия человека на борту (категория 9, а также категория 2 раздела 5).

(абзац введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326, в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Биение (шпинделя) - радиальное смещение за один оборот шпинделя станка, измеренное в плоскости, перпендикулярной оси шпинделя в точке измерения на внешней или внутренней поверхности вращения (источник: ISO 230/1-1986, § 5.61) (категория 2).

БЛА - беспилотный (воздушный) летательный аппарат (категория 9, а также категория 2 раздела 5).

(абзац введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326, в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Быстрое затвердевание - процесс, в котором затвердевание расплава материала происходит при скоростях охлаждения, превышающих 1000 К/с.

В общественной сфере - применительно к технологии или программному обеспечению означает, что они были сделаны доступными для определенного круга лиц без ограничений на дальнейшее распространение (общее технологическое примечание).

Примечание.

Ограничения, накладываемые авторским или издательским правом, не выводят технологию или программное обеспечение из нахождения в общественной сфере.

Вакуумное распыление - процесс распыления струи расплавленного металла на капли диаметром 500 мкм или менее в результате быстрого выделения растворенного в металле газа в вакуум (категория 1).

ВВ - взрывчатое вещество (категории 1 и 2, а также категория 10 раздела 4 и категории 4 и 5 раздела 5).

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Взаимосвязанные радиолокационные датчики - два или более радиолокационных датчика считаются взаимосвязанными, если имеет место взаимный обмен информацией в реальном масштабе времени (категория 6).

Взрывное устройство - изделие промышленного или самодельного изготовления, предназначенное и способное к взрыву при определенных условиях (категория 1, а также категории 5 и 7 раздела 5).

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Взрывчатое вещество (ВВ) - химическое вещество или смесь таких веществ, способные при определенных условиях под влиянием внешних воздействий к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению (взрыву) с выделением большого количества тепла и газообразных продуктов. К ним относятся, в том числе, инициирующие и бризантные ВВ, пороха, ракетные топлива, а также взрывчатые и пиротехнические составы (категории 1 и 2, а также категория 10 раздела 4 и категории 4, 5 и 7 раздела 5).

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Взрывчатый состав (ВС) - взрывчатое вещество на основе индивидуальных взрывчатых веществ и любых других компонентов (категория 10 раздела 4 и категория 4 раздела 5).

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Внутренний магнитный градиентометр - отдельный элемент, измеряющий магнитное поле, и связанный с ним электронный блок, выходной сигнал которого является мерой градиента магнитного поля (категория 6).

Волокнистые или нитевидные материалы - материалы, которые включают:

а) непрерывные моноволокна;

б) непрерывные нити и ровницу;

в) ленты, ткани, волоконные маты и объемные плетения;

г) рубленые волокна, штапельные волокна и связанные (когерентные) волоконные слои;

д) моно- или поликристаллические нитевидные кристаллы любой длины;

е) волоконную массу ароматического полиамида (категории 1 и 8).

Время задержки основного логического элемента - величина времени задержки прохождения сигнала через основной логический элемент, используемый в монолитной интегральной схеме. Для серии монолитных интегральных схем оно может быть определено либо как время задержки прохождения сигнала на типичном основном элементе в данной серии, либо как типичное время задержки прохождения сигнала в основном элементе данной серии (категория 3).

Технические примечания:

1. Время задержки основного логического элемента не следует путать с временем задержки вход-выход всей монолитной интегральной схемы.

2. Серия включает в себя всю совокупность интегральных схем, объединенных нижеследующими признаками, которые относятся к технологии производства и техническим условиям, но не касаются их функционального предназначения:

а) одинаковая архитектура интегральных схем и программного обеспечения;

б) одинаковая конструкция и применяемая технология; и

в) одинаковые основные характеристики.

Время переключения частоты - максимальное время (то есть задержка по времени), необходимое для того, чтобы выходной сигнал для переключения с одной заданной частоты на другую заданную частоту вышел:

а) на частоту в пределах 100 Гц ее установившегося значения; или

б) на уровень в пределах 1 дБ от установившегося уровня (категории 3 и 5).

ВС - взрывчатый состав (составы на основе индивидуальных ВВ) (категория 10 раздела 4 и категория 4 раздела 5).

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Все доступные компенсации - выполнение всех возможных мер, предусмотренных изготовителем, для минимизации всех систематических ошибок позиционирования для отдельной модели станка (категория 2).

Время установления - время, которое требуется выходному сигналу для достижения величины, соответствующей половине его конечного значения, при переключении между любыми двумя уровнями преобразователя (категория 3).

Вычислительный элемент (ВЭ) - наименьшая вычислительная единица, которая выполняет арифметические или логические действия (категория 4).

ВЭ - вычислительный элемент (категория 4).

Газовое распыление - процесс распыления струи расплавленного металлического сплава на капли диаметром 500 мкм или менее в газовой струе высокого давления (категория 1).

Гибридная интегральная схема - произвольная комбинация интегральных схем или интегральной схемы с элементами схемы или дискретными компонентами, соединенными вместе для выполнения определенных функций, имеющая все следующие особенности:

а) содержит по меньшей мере одно бескорпусное устройство;

б) компоненты соединяются друг с другом с использованием типичных методов производства интегральных схем;

в) заменяется как единое целое;

г) не подлежит разборке в нормальном состоянии (категория 3).

Гибридная ЭВМ - оборудование, способное выполнять все следующие функции:

а) принимать данные;

б) обрабатывать данные как в аналоговом, так и в цифровом представлениях; и

в) обеспечивать вывод данных (категория 4).

Гидравлическое прессование прямого действия - процесс деформирования, в котором применяется заполненная жидкостью гибкая камера, находящаяся в непосредственном контакте с заготовкой (категория 2).

Горячее изостатическое уплотнение - процесс прессования отливок при температурах выше 375 К (102 град. С) в герметичном объеме через различные среды (газообразную, жидкую, твердые порошки и так далее), создающий гидростатическое давление, имеющий целью уменьшение или исключение их пористости (категория 2).

Гражданские летательные аппараты - летательные аппараты, перечисленные в опубликованных сертификационных списках летной годности для полетов на коммерческих гражданских внутренних и международных авиалиниях или законного гражданского частного использования, или для целей бизнеса (категории 1, 7 и 9).

Группа оптических датчиков системы управления полетом - сеть распределенных оптических датчиков, использующая лучи лазера для обеспечения бортовой системы  управления полетом данными в реальном масштабе времени (категория 7).

Деформируемые зеркала - зеркала (адаптивные зеркала), имеющие:

(в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

а) сплошную оптическую отражающую поверхность, которая деформируется посредством приложения соответствующих сил или крутящих моментов для компенсации искажений оптического сигнала, падающего на зеркало; или

б) множество оптических отражающих элементов, положение которых может взаимно и независимо изменяться посредством приложения сил или крутящих моментов для компенсации искажений оптического сигнала, падающего на зеркало.

(в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Деформируемые зеркала известны также как зеркала адаптивной оптики (категория 6).

Динамическая адаптивная маршрутизация - автоматическое изменение маршрута передачи сообщений на основе измерения и анализа текущих условий работы сети (категория 5).

Примечание.

Сюда не входят случаи решений об изменении маршрута передачи сообщений на основе предварительно заданной информации.

Динамические анализаторы сигнала - анализаторы сигнала, которые используют цифровую выборку сигнала и методы ее преобразования для получения вида Фурье-спектра данного сигнала, включая информацию о его амплитуде и фазе (категория 3).

Дискретный компонент - элемент схемы в отдельном корпусе с собственными внешними выводами.

Диффузионная сварка - твердофазное соединение на молекулярном уровне по меньшей мере двух отдельных металлов в единое целое с прочностью соединения, эквивалентной прочности соединения слабейшего материала (категории 1, 2 и 9).

Длительность импульса - длительность импульса излучения лазера, измеренная по полной ширине на уровнях полуинтенсивности (категория 6).

Длительность лазерного излучения - время, в течение которого лазер генерирует излучение, что для импульсных лазеров соответствует времени, за которое испускается одиночный импульс или ряд последовательных импульсов.

(абзац введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

Заготовки (оптических элементов) - монолитные массы, размеры которых подходят для производства оптических элементов, таких, как зеркала или оптические окна прозрачности (категория 6).

Защита информации - все средства и функции, обеспечивающие доступность, конфиденциальность или целостность информации или связи, исключая средства и функции, предохраняющие от неисправностей. Она включает в себя криптографию, криптоанализ, защиту от собственного излучения и защиту компьютера (категория 5, а также категории 4 и 5 раздела 4).

(в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Техническое примечание.

Криптоанализ - анализ криптографической системы или ее входных и выходных сигналов с целью извлечения конфиденциальных параметров или чувствительной информации, включая открытый текст (ISO 7498-2-1988 (Е), § 3.3.18).

Изделие, содержащее взрывчатое вещество - изделие из взрывчатого вещества или включающее в себя взрывчатое вещество (категория 10 раздела 4 и категория 4 раздела 5).

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Измельчение - процесс получения частиц материала (порошка) посредством дробления или размалывания (категория 1).

Изостатические прессы - оборудование, в котором возможна реализация в замкнутом объеме изостатического (равного во всех направлениях) давления через различные среды (газовую, жидкую, порошок и другие), воздействующего на заготовку или материал (категория 2).

Импульсный лазер - лазер, имеющий длительность импульса, равную или меньше 0,25 с (категория 6).

(абзац введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

Индивидуальное взрывчатое вещество - взрывчатое вещество, состоящее из молекул одного вида (категория 10 раздела 4 и категория 4 раздела 5).

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Инструментальная дальность - дальность действия РЛС, определяемая однозначным разрешением целей на дисплее (категория 6).

Интенсивность трехмерных векторов - количество порождаемых в секунду векторов, относящихся к поливекторам из 10 пикселей, проверенных на ограниченность, ориентированных случайным образом, со значениями координат, выраженными целыми переменными либо переменными с плавающей точкой (какие бы из них ни соответствовали максимальной интенсивности) (категория 4).

Использование взрывчатых веществ (и изделий, их содержащих) - выполнение работ и действий с указанными веществами и изделиями, не связанных с их применением, а также подготовка к их проведению.

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Исходная программа (исходный код) - соответствующее представление одного или более процессов, которые могут быть преобразованы программирующей системой в форму, исполняемую оборудованием (объектный код или объектный язык) (категория 4).

КА - космический аппарат (категории 7 и 9, а также категории 1 и 8 раздела 4).

(абзац введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326, в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Качающийся шпиндель - инструментальный шпиндель, который изменяет в процессе обработки угловое положение своей центральной оси относительно других осей (категория 2).

Квантовая криптография - совокупность технических приемов по созданию совместно используемого ключа для защиты информации путем измерения квантово-механических свойств физической системы (включая те физические свойства, которые ясно определены квантовой оптикой, квантовой теорией поля или квантовой электродинамикой) (часть 2 категории 5).

(абзац введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

Компенсационные системы - системы, состоящие из первичного скалярного датчика, одного базового датчика или более (например, векторного магнитометра) совместно с программным обеспечением, позволяющими понижать шум от вращения твердого тела платформы (категория 6).

(абзац введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

Композиционный материал - матрица и дополнительный компонент (фаза) или дополнительные компоненты (фазы), состоящие из частиц, нитевидных кристаллов, волокон или их любой комбинации, разработанные для определенной цели или целей (категории 1, 2, 6, 8 и 9, а также категории 2, 4 и 9 раздела 4).

(в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Конденсированное взрывчатое вещество - порошкообразное, твердомонолитное, гранулированное, чешуированное, пластичное, эластичное, пастообразное, желеобразное или жидкое взрывчатое вещество (категория 10 раздела 4 и категория 4 раздела 5).

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Контроллер доступа к сети - физический интерфейс распределенной коммутационной сети. Он использует общую среду, функционирующую при одинаковой скорости цифровой передачи с управлением (например, контролем или обнаружением несущей) передачей. Независимо от любого другого он выбирает пакеты данных или группы данных (например, IEEE 802), адресованные ему. Это блок, который может быть встроен в компьютер, или телекоммуникационное оборудование для обеспечения доступа к системе (категория 4).

Контроллер канала связи - физический интерфейс, контролирующий поток синхронной или асинхронной цифровой информации. Это блок, который может быть встроен в компьютер, или телекоммуникационное оборудование для обеспечения доступа к использованию связи (категория 4).

Контурное управление - движение по двум или более осям под числовым программным управлением, задающим соответствующими командами следующее положение и скорость подачи к этому положению. Эти скорости подачи изменяются взаимосвязано, что и образует заданный контур (источник: ISO/DIS 2806-1980) (категория 2).

Космические аппараты (КА) - активные и пассивные спутники Земли и космические зонды (категории 7 и 9, а также категории 1 и 8 раздела 4).

(в ред. Указов Президента РФ от 06.03.2008 N 326, от 04.12.2008 N 1726)

Криптография - дисциплина, включающая принципы, средства и методы преобразования информации в целях сокрытия ее содержания, предотвращения ее неподдающегося обнаружению видоизменения или несанкционированного использования. Криптография ограничена преобразованием информации с использованием одного или более секретных параметров (например, криптографических переменных) или соответствующим управлением ключом (категория 5).

Техническое примечание.

Секретный параметр - константа или ключ, скрываемый от знания других или известный только определенному кругу лиц.

Критическая температура (иногда называемая температурой перехода) определенного сверхпроводящего материала - температура, при которой материал полностью теряет электрическое сопротивление (категории 1, 3 и 6).

Кулачковый эффект (осевое смещение) - осевое смещение при одном обороте шпинделя станка, измеренное в плоскости, перпендикулярной валу планшайбы, в точке, граничащей с окружностью вала планшайбы (источник: ISO 230/1-1986, § 5.63) (категория 2).

ЛА - летательный аппарат (категории 1, 2, 6, 7 и 9, а также категории 5 и 8 раздела 4 и категории 1 и 2 раздела 5).

(абзац введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326, в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Лазер - совокупность компонентов, которая создает когерентное как в пространстве, так и во времени световое излучение, усиливаемое посредством стимулированной эмиссии излучения (категории 2, 3, 5, 6 и 9).

Лазер с модуляцией добротности - лазер, в котором энергия накапливается в инверсии населенности или оптическом резонаторе и затем излучается в импульсном режиме (категория 6).

Лазер сверхвысокой мощности - лазер, способный излучать энергию (всю или только часть выходной энергии) более 1 кДж в течение 50 мс или имеющий среднюю или непрерывную мощность более 20 кВт (категория 6).

Летательный аппарат (ЛА) - средство для полетов в атмосфере с фиксированной или изменяемой геометрией крыла, несущим винтом (вертолет), поворотным винтом или крылом (категории 1, 2, 6, 7 и 9, а также категории 5 и 8 раздела 4 и категории 1 и 2 раздела 5).

(в ред. Указов Президента РФ от 06.03.2008 N 326, от 04.12.2008 N 1726)

Линейность (обычно измеряется через параметры нелинейности) - максимальное положительное или отрицательное отклонение действительной характеристики (среднее по максимальному и минимальному отсчетам) от прямой линии, расположенной таким образом, чтобы уравнять и минимизировать максимальные отклонения (категория 2).

Локальная сеть - система передачи данных, имеющая все следующие характеристики:

а) позволяющая произвольному числу независимых информационных устройств связываться непосредственно друг с другом; и

б) ограниченная географической зоной средних размеров (например, пределами служебного здания, завода, группы корпусов или складских помещений) (категория 4).

Техническое примечание.

Информационное устройство означает оборудование, обладающее способностью передавать или принимать последовательности цифровых данных.

ЛСВМ - лазер сверхвысокой мощности (категория 6).

Магнитные градиентометры - устройства, разработанные для измерения пространственных изменений магнитных полей источников, являющихся внешними по отношению к этим устройствам. Они состоят из совокупности магнитометров и связанного с ними электронного оборудования, выходной сигнал которого является мерой градиента магнитного поля (см. также "Внутренний магнитный градиометр") (категория 6).

Магнитометры - устройства, разработанные для измерения магнитных полей источников, являющихся внешними по отношению к этим устройствам. Они состоят из отдельного датчика магнитного поля и связанного с ним электронного оборудования, выходной сигнал которого является мерой магнитного поля (категория 6).

Масштабный коэффициент (гироскопа или акселерометра) - отношение изменения выходного сигнала к изменению входного измеряемого сигнала. Масштабный коэффициент обычно оценивается как наклон прямой линии, которая может быть построена методом наименьших квадратов в соответствии с данными, полученными при изменении входного сигнала в пределах заданного диапазона (категория 7).

(абзац введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

Матрица (композиционного материала) - непрерывный компонент (фаза), заполняющий (заполняющая) пространство между частицами, нитевидными кристаллами или волокнами (категории 1, 2 и 9).

Мгновенная ширина полосы частот - полоса частот, в которой уровень мощности выходного сигнала остается постоянным в пределах 3 дБ без подстройки основных рабочих параметров (категории 3, 5 и 7).

Механическое легирование - процесс образования связей, возникающих в результате дробления с образованием новых связей между частицами порошков чистых металлов и лигатуры в результате механических соударений. В сплав могут быть введены и неметаллические частицы (категория 1).

Микропрограмма - последовательность элементарных инструкций, хранящихся в специальной памяти, выполнение которых инициируется запускающей командой, введенной в регистр команд.

Микросхема микропроцессора - монолитная интегральная схема или многокристальная интегральная схема, содержащая арифметико-логическое устройство, способное выполнять последовательности команд общего назначения от внешней памяти (категория 3).

Техническое примечание.

Микросхема микропроцессора обычно не содержит оперативную память доступа пользователя, хотя при выполнении логической функции может использоваться память интегральной схемы.

Примечание.

Настоящее определение включает в себя комплекты интегральных схем, разработанных для совместного выполнения функции микросхемы микропроцессора.

Микросхема микроЭВМ - монолитная интегральная схема или многокристальная интегральная схема, содержащая арифметико-логическое устройство (АЛУ), способное обрабатывать данные, содержащиеся во внутреннем запоминающем устройстве, выполняя команды общего назначения внутреннего запоминающего устройства (категория 3).

Техническое примечание.

Внутренняя память может быть расширена за счет внешней памяти.

Многокристальная интегральная схема - две или более монолитные интегральные схемы, объединенные общей подложкой (категория 3).

Многопотоковая обработка - микропрограмма или методы архитектуры оборудования, позволяющие одновременно осуществлять обработку двух или более последовательностей данных под управлением одной или более последовательностей команд посредством таких средств, как:

а) архитектура с централизованным управлением потоком данных (SIMD);

б) архитектура с параллельно-централизованным управлением потоком данных (MSIMD);

в) архитектура с децентрализованным управлением потоком данных (MIMD), включая тесно связанные, близко связанные или слабо связанные; или

г) структурирование массивов элементов обработки, включая систолические массивы (категория 4).

Многоспектральные датчики изображений - датчики, способные осуществлять одновременно или последовательно сбор информации изображений из двух или более дискретных спектральных диапазонов. Датчики, имеющие более двадцати дискретных спектральных диапазонов, называются иногда гиперспектральными датчиками изображений (категория 6).

Многоуровневая защита - класс систем, содержащих информацию различной степени чувствительности, доступ к которым открыт для пользователей с различными правами доступа к информации и потребностями, но предотвращается для тех групп пользователей, которые не имеют на это прав (категория 5).

Техническое примечание.

Многоуровневая защита является защитой компьютера, а не его надежностью, относящейся к предотвращению неисправности оборудования или ошибки оператора.

Монолитная интегральная схема - комбинация пассивных и (или) активных элементов схемы, которая:

а) произведена посредством диффузионных процессов, процессов имплантации или осаждения внутри или на поверхности полупроводникового кристалла;

б) может считаться неразрывно соединенной; и

в) может выполнять функции схемы (категория 3).

Моноспектральные датчики изображений - датчики, способные получать информацию об изображении в одном дискретном спектральном диапазоне (категория 6).

(в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Навигационные системы на основе эталонных баз данных - системы, которые используют различные источники априорных измерений картографических данных, комплексно обеспечивающие точную навигационную информацию при действующих условиях. Информационные источники включают в себя батиметрические карты, звездные карты, гравитационные карты, магнитные карты или трехмерные цифровые карты местности (категория 7).

Нейронная ЭВМ - вычислительное устройство, разработанное или модифицированное для имитации поведения нейрона или совокупности нейронов, например, вычислительное устройство, характеризуемое способностью аппаратуры модулировать вес и количество взаимных связей множества вычислительных компонентов на основе предыдущей информации (категория 4).

Непрерывный лазер - лазер, который генерирует номинально постоянную выходную энергию в течение более чем 0,25 с (категория 6).

(абзац введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

Оборудование - все изделия (контролируемые товары), кроме материалов и программного обеспечения, указанные в пунктах Списка, на которые даются ссылки в пунктах 4 или 5 категорий Списка (все категории, а также все категории раздела 4).

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Оборудование терминального интерфейса - оборудование, через которое информация поступает в телекоммуникационную систему, например, телефон, информационное устройство ЭВМ, факсимильный аппарат, или выходит из нее (категория 4).

Обработка в реальном масштабе времени - обработка данных ЭВМ, обеспечивающей необходимый уровень обслуживания, как функция имеющихся ресурсов в течение гарантированного времени реакции системы независимо от уровня нагрузки в условиях возбуждения системы внешними событиями (категории 6 и 7).

Обработка сигнала - обработка полученных извне информационных сигналов посредством таких алгоритмов, как сжатие во времени, фильтрация, оценка параметра, селекция, корреляция, свертка или преобразование из одной области представления в другую (например, быстрое преобразование Фурье или преобразование Уолша) (категории 3, 4, 5 и 6).

Образцы почв - пробы, отобранные для их последующей обработки, анализа или иной оценки, содержащие информацию о месте и времени их отбора (категория 9 раздела 4).

(в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Общая скорость цифровой передачи - количество бит, включая кодирование канала, служебные (протокольные) сигналы и тому подобное, в единицу времени, проходящих между соответствующим оборудованием в системе цифровой передачи (категория 5).

Общее управление полетом - автоматизированное управление параметрами полета летательного аппарата и траекторией полета с целью выполнения поставленных задач, реагирующее в реальном масштабе времени на изменения данных о задачах, отказах или других летательных аппаратах (категория 7).

Объектный код - подлежащая исполнению форма подходящего представления одного или более процессов (текст программы или язык программы), которая преобразована программирующей системой (категории 4 и 9).

Оперативная память - основное место хранения данных или инструкций для быстрого доступа из центрального процессора. Состоит из внутренней памяти цифрового компьютера и любых иерархических расширений, таких, как кэш-память или расширенная память параллельного доступа (категория 4).

Оптимизация траектории полета - процедура, минимизирующая отклонения от четырехмерной (в пространстве и времени) требуемой траектории на основе максимизации характеристик или эффективности выполнения задачи (категория 7).

Оптическая интегральная схема - монолитная интегральная схема или гибридная интегральная схема, содержащая один или более элементов, предназначенных для работы в качестве фотоприемника или фотокатода или для выполнения оптических или электрооптических функций (категория 3).

Оптическая коммутация - маршрутизация или коммутация сигналов в оптической форме без преобразования в электрические сигналы (категория 5).

Оптическая ЭВМ - аппаратура, спроектированная или модифицированная с целью использования оптического излучения для представления данных, вычислительные логические элементы которой основаны на непосредственно связанных оптических устройствах (категория 4).

(в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Оптическое усиление - в оптической связи метод усиления оптических сигналов, созданных отдельным оптическим источником, без преобразования в электрические сигналы, то есть с применением полупроводниковых оптических усилителей, волоконно-оптических люминесцентных усилителей (категория 5).

Основной элемент - элемент является основным в том случае, если стоимость его замены составляет 35% общей цены системы, к которой относится элемент. Ценой элемента считается цена, выплачиваемая за него производителем системы или сборщиком системы. Общая цена является нормальной международной ценой в месте производства или комплектации поставок (категория 4).

Отказоустойчивость - свойство компьютерной системы после возникновения какой-либо неисправности в ее аппаратном или программном компонентах продолжать работу без вмешательства человека, обеспечивать непрерывность работы, целостность данных и восстановление работы в пределах заданного интервала времени (категория 4).

Относительная ширина полосы частот - мгновенная ширина полосы частот, деленная на среднюю частоту несущей, выраженная в процентах (категория 3).

ПВВ - промышленное взрывчатое вещество (категория 10 раздела 4 и категория 4 раздела 5).

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Передача сигналов по общему каналу - метод передачи сигналов, при котором посредством помеченных сообщений по одному и тому же каналу связи передается информация, относящаяся к различным схемам или сигналам, и другая информация, например, используемая для управления сетью (категория 5).

Перестраиваемый лазер - лазер, способный генерировать излучение на всех длинах волн в пределах непрерывного диапазона, включающего множество лазерных переходов. Лазер с возможностью выбора некоторой линии генерации дискретных длин волн в пределах одного перехода лазера не считается перестраиваемым (категория 6).

Переходный лазер - лазер, в котором среда генерации возбуждается посредством перехода энергии при соударениях невозбужденного атома или молекулы с возбужденными атомами или молекулами (категория 6).

Персональная смарт-карта (интеллектуальная карточка) - смарт-карта содержит микросхему, которая запрограммирована для определенного применения и не может быть перепрограммирована пользователем для любого другого применения (категория 5).

Пиковая мощность - максимальное значение мощности, достигнутое в течение длительности лазерного излучения (категория 6).

(в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

Пиротехнический состав - смесь химических веществ, выделяющих при горении световую, тепловую, звуковую или электрическую энергию, обладающих способностью к взрывчатому превращению (категория 10 раздела 4 и категория 4 раздела 5).

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Пиротехническое изделие - устройство, содержащее пиротехнический состав и предназначенное для создания эффектов в виде тепла, света, звука, дыма или их комбинаций (категория 10 раздела 4 и категория 4 раздела 5).

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Пленочная интегральная схема - набор элементов схемы и металлических соединений, образованных посредством нанесения толстой или тонкой пленки на изолирующую подложку (категория 3).

Повторяемость - близкое совпадение между повторяющимися измерениями одной и той же величины при одних и тех же рабочих условиях, когда изменения в условиях или нерабочие периоды имеют место между измерениями (источник: IEEE STD 528-2001 (стандартное отклонение 1 сигма) (категория 7).

(абзац введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

Погрешность измерения - характеристика, определяющая, в каком диапазоне около измеренного значения находится истинное значение измеряемой переменной с доверительным уровнем 95%. Она включает в себя нескомпенсированную систематическую ошибку, нескомпенсированный люфт и случайную ошибку (источник: ISO 10360-2 или VDI/VDE 2617) (категория 2).

Погрешность измерения по угловой координате - максимальная разница между заданной и действительной (измеренной с весьма высокой точностью) угловой координатой детали после ее установки и поворота относительно исходного положения (источник: VDI/VDE 2617, Проект: Поворотные столы координатно-измерительных машин) (категория 2).

Подложка - пластина основного материала со структурой соединений или без нее, на которой или внутри которой могут быть размещены дискретные компоненты или интегральные схемы, или те и другие вместе (категория 3).

Полоса частот в реальном масштабе времени (для динамических анализаторов сигналов) - наиболее широкий диапазон частот сигнала, который анализатор может выдать на отображающее или запоминающее устройство без нарушения непрерывности анализа входной информации. Для многоканальных анализаторов при оценке полосы частот в реальном масштабе времени должна использоваться конфигурация канала с наибольшим значением, данного параметра (категория 3).

Порох - многокомпонентное твердое вещество метательного действия, способное к горению без доступа кислорода извне, с выделением значительного количества энергии газообразных продуктов (категория 10 раздела 4 и категория 4 раздела 5).

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Постоянная времени - время, отсчитываемое от момента приложения светового воздействия, которое требуется току, чтобы достигнуть уровня (1 - 1/е) от конечного значения (то есть 63% от конечного значения) (категория 6).

Постоянный (алгоритм) - означает, что алгоритм кодирования или сжатия не может изменять задаваемые извне параметры (например, криптографические параметры или параметры ключа) и не может быть видоизменен пользователем (категория 5).

Предварительно обогащенный - применение любого процесса с целью увеличения концентрации контролируемого изотопа (категория 1).

Пригодное для применения в космосе - все, что спроектировано, изготовлено и испытано на соответствие специальным электрическим, механическим требованиям и требованиям по условиям внешней среды для применения в запуске и развертывании спутников Земли или высотных летательных аппаратов, функционирующих на высотах 100 км над поверхностью Земли или выше (категории 3 и 6, а также категория 4 раздела 4).

(в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Применение - эксплуатация, монтажные работы (включая установку на местах), техническое обслуживание, поверка, ремонт, капитальный ремонт, восстановление (общее технологическое примечание, категории 1, 2, 4 - 9).

Применение взрывчатых веществ (и изделий, их содержащих) - выполнение взрывных работ и иных действий, предусмотренных прямым назначением указанных веществ (и изделий), а также подготовка к их проведению (применению) (категория 10 раздела 4 и категория 4 раздела 5).

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Приспособленный для военного применения - подвергнутый модификации или отбору (например, по качеству, срокам годности при хранении, вирулентности, характеристикам распространения, устойчивости к воздействию ультрафиолетового излучения) с целью повышения эффективности поражающего воздействия на людей или животных или повреждения оборудования, нанесения урона урожаю, окружающей среде (категория 1).

Программа (компьютера) - последовательность команд для выполнения или преобразования в форму, подлежащую исполнению компьютером (категории 2, 4 - 6).

Программируемость пользователем - наличие аппаратурных возможностей, позволяющих пользователю вводить, модифицировать или заменять программы иными средствами, нежели:

а) физическое изменение соединений или разводки;

б) задание функционального управления, включая прямой ввод параметров (категория 6).

Программное обеспечение - набор одной или более программ или микропрограмм, записанных на любом виде носителя (весь Список).

Производство - означает все стадии: конструирование, изготовление, сборку (установку), контроль, испытание, обеспечение качества (общее технологическое примечание, категория 7).

Производство взрывчатых веществ - исследование, разработка, проектирование, испытание и изготовление указанных веществ (категория 10 раздела 4 и категория 4 раздела 5).

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Промышленные взрывчатые вещества (ПВВ) - взрывчатые вещества, используемые в мирных целях в различных сферах деятельности человека: добыча полезных ископаемых, разведка недр, строительство, сельское хозяйство, борьба со стихийными бедствиями, тушение пожаров, металлообработка, получение новых материалов и тому подобное (категория 10 раздела 4 и категория 4 раздела 5).

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Пространственно распределенный - измерительные датчики считаются пространственно распределенными, если местоположение каждого датчика удалено от местоположения любого другого более чем на 1500 м в любом направлении.

Подвижные датчики всегда считаются пространственно распределенными (категория 6).

Прямое управление полетом - управление прямолинейным полетом или маневрированием летательного аппарата приложением сил или моментов с помощью аэродинамических поверхностей управления или отклонением вектора тяги двигателя (категория 7).

Рабочие органы - захваты, активные инструментальные узлы и любые другие инструменты, которые крепятся на базе, расположенной на оконечности руки манипулятора робота (категория 2).

Техническое примечание.

Под активными инструментальными узлами понимаются устройства для приложения к заготовке (детали) движущей силы, энергии, необходимой для осуществления процесса или контроля.

Разработка - все стадии работ до серийного производства, такие, как: проектирование, проектные исследования, анализ проектных вариантов, эскизное проектирование, сборка и испытание прототипов (опытных образцов), создание схемы опытного производства и технической документации, разработка технологии производства, проектирование изделия в целом, компоновка (весь Список).

Разрешение - наименьшее приращение показаний измерительного устройства; в цифровых приборах - младший бит (источник: ANSI B-89.1.12) (категория 2).

Распределяемые Международным союзом электросвязи - распределение частотных диапазонов в соответствии с текущей редакцией Радиоустава Международного союза электросвязи для первичных, разрешенных и вторичных служб (категория 3 и часть 1 категории 5).

(в ред. Указа Президента РФ от 01.12.2005 N 1384)

Особое примечание.

Дополнительное и альтернативное распределение не включается.

Расширение спектра - метод, посредством которого энергия относительно узкополосного информационного канала распределяется по существенно большему спектру частот (категория 5).

Расширение спектра РЛС - любой метод модуляции для распределения энергии сигнала, сосредоточенного в относительно узкой полосе частот, в намного более широкую полосу частот посредством применения методов случайного или псевдослучайного кодирования (категория 6).

Абзац исключен. - Указ Президента РФ от 04.12.2008 N 1726.

Примечание. Исключено. - Указ Президента РФ от 04.12.2008 N 1726.

РЛС с быстрой перестройкой частоты - любой метод, изменяющий в соответствии с псевдослучайной последовательностью несущую частоту излучателя импульсной РЛС между импульсами или группами импульсов на величину, равную или превышающую ширину полосы частот импульса (категория 6).

РЛС с расширением спектра - расширение спектра РЛС (категория 6).

Робот - манипулятор, который может иметь контурный или позиционный вид системы управления, может использовать датчики и имеет все следующие признаки:

а) является многофункциональным;

б) способен позиционировать или ориентировать материал, детали, инструменты или специальные устройства благодаря изменяемым движениям в трехмерном пространстве;

в) включает три или более сервопривода с замкнутым или открытым контуром, в том числе с шаговыми двигателями; и

г) имеет доступную пользователю возможность программирования посредством метода обучения с запоминанием или за счет использования компьютера, который может являться программируемым логическим контроллером, то есть без промежуточного механического вмешательства (категории 2 и 8).

Примечание.

Вышеприведенное определение не включает следующие устройства:

а) манипуляторы, управляемые только вручную или телеоператором;

б) манипуляторы с фиксированной последовательностью операций, к которым относятся автоматизированные движущиеся устройства, действующие в соответствии с механически фиксируемыми программируемыми видами движений. Программа механически ограничена фиксаторами, такими, как штифты или кулачки. Последовательность движений и выбор траекторий или углов не могут изменяться или заменяться механическими, электронными или электрическими средствами;

в) механически управляемые манипуляторы с переменной последовательностью операций, к которым относятся автоматизированные движущиеся устройства, действующие в соответствии с механически фиксируемыми программируемыми видами движений. Программа механически ограничена фиксированными, но перестраиваемыми приспособлениями, такими, как штифты или кулачки. Последовательность движений и выбор траекторий или углов являются переменными в рамках установленной структуры программы. Изменения или модификации структуры программы (например, изменения штифтов или замена кулачков) относительно движения по одной или нескольким  координатам осуществляются только посредством механических операций;

г) манипуляторы без сервоуправления с переменной последовательностью операций, относящиеся к автоматизированным устройствам, функционирующим в соответствии с механически фиксируемыми программируемыми движениями. Программа может изменяться, но последовательность операций меняется только при помощи двоичного сигнала от механически зафиксированных электрических приборов с двоичным выходом или перестраиваемых фиксаторов;

д) роботизированные краны-штабелеры, действующие в прямоугольной (декартовой) системе координат, изготовленные в качестве неотъемлемой части бункеров-складов и предназначенные для загрузки или разгрузки бункеров.

Сверхпроводящий - термин относится к материалам (металлам, сплавам или соединениям), которые могут терять полностью электрическое сопротивление, то есть достигать бесконечной электропроводности и пропускать большие электрические токи без джоулева нагрева (категории 1, 3, 6 и 8).

Техническое примечание.

Сверхпроводящее состояние каждого материала характеризуется критической температурой, критическим магнитным полем, которое является функцией температуры, и критической плотностью тока, которая является функцией как магнитного поля, так и температуры.

Абзац исключен. - Указ Президента РФ от 06.03.2008 N 326.

Связанные (волокна) - волоконная заготовка, состоящая из связанных между собой термопластичных и армирующих волокон, в которой волокна первого типа являются прекурсором матрицы (категория 1).

Сжатие импульса - кодирование и обработка сигнала РЛС большой длительности, преобразующие его в сигнал малой длительности с сохранением преимуществ импульса высокой энергии (категория 6).

Симметричный алгоритм - криптографический алгоритм, использующий один и тот же ключ как для шифрования, так и для дешифрования (категория 5).

Техническое примечание.

Симметричный алгоритм обычно применяется для обеспечения конфиденциальности информации.

Синтезатор частот - любой вид генератора сигнала или источника частот, обеспечивающих независимо от используемого метода генерации набор одного или нескольких одновременно или попеременно генерируемых сигналов, целенаправленно извлекаемых или синхронизируемых с помощью меньшего числа стандартов частоты (категория 3).

Система управления циркуляцией для создания управляющих сил и моментов или компенсации реактивного момента ротора вертолета - система управления, использующая циркуляцию потока вокруг аэродинамических поверхностей для увеличения сил, генерируемых этими поверхностями, или управления силами (категория 7).

Скачкообразная перестройка частоты - разновидность расширения спектра, в которой частота, используемая для передачи информации в канале связи, дискретно меняется случайным или псевдослучайным образом (категория 5).

Скоростная закалка капли - процесс быстрого затвердевания расплавленного металла, ударяющегося об охлажденное препятствие с образованием хлопьевидного продукта (категория 1).

Абзац исключен. - Указ Президента РФ от 04.12.2008 N 1726.

Скорость передачи данных - скорость, при определении которой в соответствии с Рекомендацией 53-36 Международного союза связи (МСЭ) учитывается, что при недвоичной модуляции скорости передачи в бодах и битах в секунду не равны. Должны учитываться биты кодирования, проверки и синхронизации (категория 5).

Примечание.

При определении скорости передачи данных служебный и административный каналы должны быть исключены.

Техническое примечание.

Это максимальная скорость передачи в одном направлении, то есть максимальная скорость либо приема, либо передачи.

Скорость цифровой передачи - общая скорость передачи информации в битах, которая непосредственно передается через любой тип среды (см. также "Общая скорость цифровой передачи") (категория 5).

Смесь взрывчатых веществ - взрывчатое вещество, содержащее не менее двух индивидуальных взрывчатых веществ (категория 10 раздела 4 и категория 4 раздела 5).

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

    Смещение   (акселерометра)   -   средняя   величина  выходного  сигнала

акселерометра, измеренного в течение заданного периода времени при заданных

режимах   работы,   которая  не  взаимосвязана  с  входным  ускорением  или

вращением. Смещение выражается в [м/кв. с, g] (источник: IEEE Std 528-2001)

                         -6

(Микро g равняется 1 x 10   g) (категория 7).

(в ред. Указа Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Смещение (гироскопа) - средняя величина выходного сигнала гироскопа, измеренного в течение заданного периода времени при заданных режимах работы, которая не взаимосвязана с входным вращением или ускорением. Смещение обычно выражается в градусах в час [град/ч] (источник: IEEE Std 528-2001) (категория 7).

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Соединения III - V - поликристаллические, бинарные или многокомпонентные монокристаллические продукты, состоящие из элементов групп IIIА и VA (по отечественной классификации это группы IIIА и VB) периодической системы элементов Д.И. Менделеева (например, арсенид галлия, алюмоарсенид галлия, фосфид индия) (категории 3 и 6).

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Абзац исключен. - Указ Президента РФ от 06.03.2008 N 326.

Особое примечание. Исключено. - Указ Президента РФ от 06.03.2008 N 326.

Составной поворотный стол - стол, позволяющий вращать и наклонять деталь относительно двух непараллельных осей, управление по которым может координироваться для реализации контурного управления (категория 2).

Спиннингование расплава - процесс быстрого затвердевания струи расплавленного металла, падающей на вращающийся охлаждаемый барабан, формирующий продукт в виде проволоки, ленты или чешуек (категория 1).

Средняя выходная мощность - отношение полной выходной энергии в джоулях к длительности лазерного излучения в секундах (категория 6).

(абзац введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

Стабильность (параметра) - стандартное отклонение (1 сигма) колебаний некоторого параметра относительно калиброванной величины, измеренное в стабильных температурных условиях. Может выражается как функция времени (категория 7).

Абзац исключен. - Указ Президента РФ от 06.03.2008 N 326.

Суммарная плотность тока - общее число ампер-витков в соленоиде (то есть сумма числа витков, умноженная на максимальный ток каждого витка), разделенное на общую площадь поперечного сечения соленоида (включая сверхпроводящие витки, металлическую матрицу, в которую заключены сверхпроводящие витки, материал оболочки, канал охлаждения и так далее) (категория 3).

Суперсплав - сплавы на основе никеля, кобальта или железа, прочность которых превышает прочность любых сплавов серии AISI 300 при температуре выше 922 К (649 град. С) в условиях неблагоприятной окружающей среды и тяжелых условиях эксплуатации (категории 2 и 9).

Технология - специальная информация, которая требуется для разработки, производства или применения какой-либо продукции. Информация принимает форму технических данных или технической помощи. Контролируемая технология определена в общем технологическом примечании и настоящем Списке.

(в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

Технические примечания:

1. Технические данные могут принимать форму диаграмм, моделей, планов, руководств и инструкций, таблиц, технических проектов и спецификаций, записанных на бумажных или других носителях (диски, ленты, ПЗУ), формул, чертежей.

2. Техническая помощь может принимать такие формы, как инструктаж, консультации, передача практических знаний, профессиональная подготовка и обучение. Техническая помощь может включать в себя передачу технических данных.

Точность - (обычно измеряется через погрешность) максимальное отклонение, положительное или отрицательное, показания прибора от принятого стандартного или истинного значения (категории 2 и 6).

Траектории систем - обработанные скоррелированные (синтез данных РЛС о цели с позицией летного задания) и обновленные сведения (отчеты) о положении самолета в полете, представляемые диспетчерам центра управления воздушным движением (категория 6).

Требуемая - применительно к технологии означает ту и только ту часть технологии, которая позволяет достигнуть или превысить контролируемые характеристики, функции или уровни производительности. Такая требуемая технология может содержаться в более чем одном продукте (общее технологическое примечание, категории 5, 6 и 9).

Углеродные волокнистые преформы - упорядоченно расположенные непокрытые или покрытые волокна, образующие каркас изделия, который затем заполняется матрицей, в результате чего формируется композиционный материал (категория 1).

Угловой случайный дрейф - угловое отклонение, накопленное со временем, в результате воздействия белого шума на угловой скорости (источник: IEEE 528-2001) (категория 7).

(абзац введен Указом Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

Удельная прочность при растяжении - предел прочности при растяжении, выраженный в паскалях (что соответствует [H/кв. м]), деленный на удельный вес в [H/куб. м], измеренные при температуре (296 +/- 2) K (что соответствует (23 +/- 2)° C) и относительной влажности (50 +/- 5)% (категория 1).

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Удельный модуль упругости - модуль Юнга, выраженный в паскалях (что соответствует [H/кв. м]), деленный на удельный вес в [H/куб. м], измеренные при температуре (296 +/- 2) K (что соответствует (23 +/- 2)° C) и относительной влажности (50 +/- 5)% (категория 1).

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Улучшение качества изображения - алгоритмическая обработка изображений с целью извлечения заключенной в них информации посредством таких алгоритмов, как сжатие во временной области, фильтрация, оценка параметров, селекция, корреляция, свертка или преобразование между различными областями представления (например, быстрое преобразование Фурье или Уолша). Она не включает алгоритмы с использованием только линейного преобразования или вращения отдельного изображения, такие, как сдвиг, извлечение признаков, регистрация или неправильная раскраска (категория 4).

Управление мощностью - измерение мощности передаваемого альтиметром сигнала так, что мощность принятого сигнала на высоте летательного аппарата всегда поддерживается на минимальном уровне, требуемом для определения высоты (категория 7).

Абзац исключен. - Указ Президента РФ от 01.12.2005 N 1384.

Техническое примечание. Исключено. - Указ Президента РФ от 01.12.2005 N 1384.

    Уровень   шума  -  электрический   сигнал,   выраженный  через

параметры  спектральной  плотности шума. Соотношение между уровнем

                                                    2

шума и пиковым уровнем сигнала выражается формулой S рр = 8N (f  -

                                                            0  2

f ), где Spp - пиковый уровень сигнала (например,  в  нанотеслах),

 1

                                                           2

N  - спектральная плотность мощности [например, (нанотесла) /Гц] и

 0

(f  - f ) - полоса частот (категория 6).

  2    1

Утилизация взрывчатых веществ (порохов, твердых ракетных топлив, взрывчатых составов) и изделий, их содержащих (боеприпасов и тому подобное) - уничтожение взрывчатых веществ и изделий, их содержащих, либо приведение их в состояние, позволяющее их вторичное применение в качестве ПВВ, способных к взрывчатому превращению (категория 10 раздела 4 и категория 4 раздела 5).

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Фазированная антенная решетка с электронным управлением диаграммой направленности - антенна, формирующая луч посредством фазовых соотношений (то есть направление луча управляется набором комплексных коэффициентов возбуждения излучающих элементов) и направление этого луча посредством приложения электрического сигнала может изменяться (как при приеме, так и при передаче) по азимуту или по углу места или обеим координатам одновременно (категории 5 и 6).

Фокальный матричный приемник - линейный или двухмерный планарный слой или комбинация планарных слоев из отдельных элементов приемника со считывающей электроникой или без нее, работающих в фокальной плоскости (категория 6).

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Примечание.

Этот термин не включает набор отдельных элементов приемника или любые двух-, трех- или четырехэлементные приемники при условии, что операции временной задержки и накопления сигналов в этих элементах не выполняются.

(примечание введено Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Формообразование в условиях сверхпластичности - высокотемпературное деформирование металлов, характеризующихся при комнатной температуре низкими величинами предельного удлинения при растяжении (менее 20%) с целью достижения удлинений, по крайней мере, в два раза превышающих указанную величину (категории 1 и 2).

Фундаментальные научные исследования - экспериментальные или теоретические работы, главной целью которых является получение новых знаний о фундаментальных законах явлений или наблюдаемых фактов, но не достижение определенной практической цели или решение конкретной задачи (общее технологическое примечание).

Химические средства для борьбы с массовыми беспорядками - вещества, которые при ожидаемых условиях использования для целей сдерживания массовых беспорядков (борьбы с массовыми беспорядками) быстро вызывают у людей чувствительные раздражения или эффект физического отключения (неспособность к физическим действиям), которые проходят через короткое время после окончания их воздействия (слезоточивые газы являются подгруппой веществ для сдерживания массовых беспорядков) (категория 1, а также категории 3 и 7 раздела 5).

(абзац введен Указом Президента РФ от 04.12.2008 N 1726)

Химический лазер - лазер, в котором возбужденная среда формируется за счет энергии химической реакции (категория 6).

Центробежное распыление - процесс превращения струи или находящегося в ванне расплавленного металла посредством центробежной силы в капли диаметром 500 мкм или менее (категория 1).

Цифровая ЭВМ - аппаратура, которая может в форме одной или более дискретных переменных выполнять все следующие функции:

а) принимать вводимые данные;

б) хранить данные или команды в постоянных или сменных (переписывающих) накопителях;

в) обрабатывать данные посредством записанной последовательности команд, которые могут видоизменяться; и

г) обеспечивать вывод данных (категории 4 и 5).

Техническое примечание.

Видоизменения записанной последовательности команд включают замену накопителя, но не физические изменения проводных соединений или внутренних контактов.

Числовое программное управление - автоматическое управление процессом, осуществляемое устройством, использующим числовые данные, обычно поступающие по мере протекания процесса (источник: ISO 2382) (категория 2).

ЭВМ с систолической матрицей - компьютер, в котором поток данных и их преобразование могут контролироваться динамически на уровне логической схемы пользователя (категория 4).

Эквивалентная плотность - отношение массы оптического элемента к единице оптической площади, спроецированной на оптическую поверхность (категория 6).

Экспертные системы - системы, обеспечивающие результаты посредством применения правил к данным, которые хранятся независимо от программы, и обладающие любой из следующих характеристик:

а) автоматической модификацией текста программы, введенной пользователем;

б) обеспечением знаний, связанных с некоторым классом проблем в квазиестественном языке; или

в) приобретением знаний, требуемых для их разработки (символьное обучение) (категории 4 и 7).

Экстракция расплава - процесс быстрого затвердевания сплава и экстракции продукта в виде ленты посредством введения короткого сегмента вращающегося охлаждаемого диска в ванну с расплавленным металлическим сплавом (категория 1).

Электронная сборка - ряд электронных компонентов (например, элементов схемы, дискретных компонентов, интегральных схем и так далее), соединенных для выполнения определенных функций и допускающих возможность их замены и разборки (категории 2 - 5).

(в ред. Указа Президента РФ от 06.03.2008 N 326)

Электронно-цифровая система управления двигателем - FADEC - электронная система управления газотурбинными двигателями или двигателями комбинированного цикла, использующая цифровую ЭВМ для управления переменными параметрами, требуемыми для регулирования тяги двигателя или выходной мощности на валу в течение всего времени работы от первоначальной подачи топлива до ее прекращения (категории 7 и 9).

Элемент схемы - единичная активная или пассивная функциональная часть электронной схемы, как, например, один диод, транзистор, резистор, конденсатор и так далее.

Эффективный грамм - для изотопа плутония определяется как вес изотопа в граммах (категория 1).

